Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 62***

**Малярные работы**

**ФЕРр-2001-62**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений.

02. Окраска фасадов.

03. Окраска металлических поверхностей.

04. Разные работы.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно*-*строительные работы».

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование операции | Окраска поверхностейвнутренних помещений | Окраска фасадов |
|  |  | извест-ковая | клеевая | извест-ковая | казеи-новая | сили-катная | перхлор-виниловая |
|  |  |  | простая | улучшенная | высококачест. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | – | – | – | + | – | + | – | – |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | – | – | + | + | – | – | – | – |

**Примечание:** знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА масляными и водоэмульсионными красками ранееокрашенных поверхностей

Таблица 1-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | Окраска  |
|  |  | простая масляная | улучшеннаямасляная | высокока-чественная масляная | водо-эмуль-сионная | металлическихповерхностей |
|  |  | с подготовкой | без |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | – |
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | – | – | – | – | + | – |
| 5 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | – | + |
| 6 | Подмазка |  |  |  |  |  |  |
|  | а) трещин и выбоин | + | – | + | + | + | – |
|  | б) свищей и гребней | – | – | – | – | – | + |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | – | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | – | – | + | + | + | – |
| 9 | Шлифовка шпатлевки | – | – | + | + | + | – |
| 10 | Вторая шпатлевка | – | – | – | + | + | – |
| 11 | Шлифовка | – | – | – | + | + | – |
| 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | – | + | + | + | – |
| 13 | Флейцевание | – | – | + | + | + | – |
| 14 | Шлифовка | – | – | + | + | + | – |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | – | – | + | + | + | – |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | – | – | + | + | + | – |
| 18 | Вторая окраска | – | + | + | + | + | – |
| 19 | Флейцевание или торцевание | – | + | + | – | + | – |

**Примечание:** операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К=1,15.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| до 2 | 1,0 |
| от 2,1 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

|  | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | В т.ч. детали проолифленные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество переплетов |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Оконные проемы жилых и общественных зданий** |
| **Раздельные переплеты** |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | – | – |
| **Спаренные переплеты** |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | – | 2,5 | – | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | – | 2,2 | – | – |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники сдвухсторон | 1,6 | – | 0,7 | – |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| **Оконные проемы промышленных зданий** |
| 8 | Площадью до 4 м2 сраздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| **Балконные двери** |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | – | – |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | – | 2,6 | – | – |
| **Дверные проемы** |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | – | – | – |
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками сдвух сторон | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками сдвух сторон | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | – | – | – |
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками сдвух сторон | 2,1 | – | 0,3 | – |
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | – | 0,3 | – |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух | 0,9 | – | 0,4 | – |

**Примечания:**

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп.12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты на ее выполнение определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |
| п/п |  | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;

- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

**Таблица 2-4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м2 на 1 м |
| п/п |  | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | – |
| 2 | 20 | 0,13 | – |
| 3 | 25 | 0,16 | – |
| 4 | 32 | 0,18 | – |
| 5 | 40 | 0,21 | – |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | – |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | – | 0,59 |
| 11 | 150 | – | 0,72 |

| Номера  | Наименование и  | Прямые  | в том числе, руб. | Затраты  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных  | затраты, руб. | заработная плата  | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,чел.-ч. |
| *01. Окраска внутренних помещений* |
| **ТАБЛИЦА 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)** |
|  | **Окраска клеевыми составами** |
| 62-1-1 | простая | 180,96 | 112,85 | 5,77 | 1,59 | 62,34 | 13,70 |
| 62-1-2 | улучшенная | 247,56 | 176,86 | 5,77 | 1,59 | 64,93 | 21,10 |
| 62-1-3 | высококачественная | 372,30 | 291,94 | 5,77 | 1,59 | 74,59 | 33,80 |
|  | **Окраска известковыми составами по** |
| 62-1-4 | штукатурке | 151,12 | 116,75 | 4,26 | 1,38 | 30,11 | 14,30 |
| 62-1-5 | кирпичу и бетону | 122,71 | 84,91 | 4,26 | 1,38 | 33,54 | 10,40 |
| 62-1-6 | Дереву | 117,47 | 83,85 | 4,26 | 1,38 | 29,36 | 10,27 |
| **ТАБЛИЦА 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 374,69 | 132,93 | 6,52 | 1,69 | 235,24 | 15,39 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-2-2 | до 10 % | 610,38 | 183,11 | 7,28 | 1,80 | 419,99 | 21,20 |
| 62-2-3 | до 35 % | 793,84 | 287,54 | 7,28 | 1,80 | 499,02 | 33,29 |
| 62-2-4 | более 35 % | 1130,37 | 529,73 | 7,28 | 1,80 | 593,36 | 61,33 |
| **ТАБЛИЦА 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-3-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 495,12 | 157,55 | 6,52 | 1,69 | 331,05 | 18,24 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-3-2 | до 10 % | 775,46 | 217,57 | 6,52 | 1,69 | 551,37 | 25,19 |
| 62-3-3 | до 35 % | 1069,47 | 342,64 | 6,52 | 1,69 | 720,31 | 39,67 |
| 62-3-4 | более 35 % | 1500,71 | 633,12 | 6,52 | 1,69 | 861,07 | 73,30 |
| **ТАБЛИЦА 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-4-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 563,78 | 266,81 | 6,52 | 1,69 | 290,45 | 30,89 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-4-2 | до 10 % | 911,93 | 363,63 | 6,52 | 1,69 | 541,78 | 42,10 |
| 62-4-3 | до 35 % | 1183,55 | 496,30 | 6,52 | 1,69 | 680,73 | 57,46 |
| 62-4-4 | более 35 % | 1585,37 | 786,86 | 6,52 | 1,69 | 791,99 | 91,10 |
| 62-4-5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 645,56 | 350,59 | 4,52 | 0,63 | 290,45 | 40,59 |
|  |  |
|  |  |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-4-6 | до 10 % | 1012,72 | 466,42 | 4,52 | 0,63 | 541,78 | 54,00 |
| 62-4-7 | до 35 % | 1329,25 | 644,00 | 4,52 | 0,63 | 680,73 | 74,56 |
| 62-4-8 | более 35 % | 1788,08 | 991,57 | 4,52 | 0,63 | 791,99 | 114,80 |
| 62-4-9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 629,15 | 334,18 | 4,52 | 0,63 | 290,45 | 38,69 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-4-10 | до 10 % | 991,99 | 445,69 | 4,52 | 0,63 | 541,78 | 51,60 |
| 62-4-11 | до 35 % | 1299,88 | 614,63 | 4,52 | 0,63 | 680,73 | 71,16 |
| 62-4-12 | более 35 % | 1747,48 | 950,97 | 4,52 | 0,63 | 791,99 | 110,10 |
| **ТАБЛИЦА 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-5-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 529,22 | 159,53 | 6,52 | 1,69 | 363,17 | 18,47 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-5-2 | до 10 % | 768,01 | 226,47 | 6,52 | 1,69 | 535,02 | 26,22 |
| 62-5-3 | до 35 % | 1052,04 | 353,53 | 6,52 | 1,69 | 691,99 | 40,93 |
| 62-5-4 | более 35 % | 1446,87 | 637,09 | 6,52 | 1,69 | 803,26 | 73,76 |
| **ТАБЛИЦА 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 338,00 | 97,26 | 5,02 | 1,48 | 235,72 | 11,26 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски** |
| 62-6-2 | до 10 % | 520,51 | 117,21 | 5,02 | 1,48 | 398,28 | 13,57 |
| 62-6-3 | до 35 % | 701,93 | 181,13 | 5,02 | 1,48 | 515,78 | 20,97 |
| 62-6-4 | более 35 % | 917,21 | 307,23 | 5,02 | 1,48 | 604,96 | 35,57 |
| **ТАБЛИЦА 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски** |
| 62-7-1 | до 10 % | 789,74 | 244,44 | 6,52 | 1,69 | 538,78 | 28,30 |
| 62-7-2 | до 35 % | 1033,88 | 387,82 | 6,52 | 1,69 | 639,54 | 44,90 |
| 62-7-3 | более 35 % | 1328,78 | 573,52 | 6,52 | 1,69 | 748,74 | 66,40 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски** |
| 62-7-4 | до 10 % | 861,11 | 278,64 | 6,52 | 1,69 | 575,95 | 32,26 |
| 62-7-5 | до 35 % | 1132,39 | 442,15 | 6,52 | 1,69 | 683,72 | 51,19 |
| 62-7-6 | более 35 % | 1478,67 | 653,76 | 6,52 | 1,69 | 818,39 | 75,69 |
| **ТАБЛИЦА 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски** |
| 62-8-1 | до 10 % | 912,62 | 293,67 | 6,52 | 1,69 | 612,43 | 34,00 |
| 62-8-2 | до 35 % | 1198,26 | 464,69 | 6,52 | 1,69 | 727,05 | 53,80 |
| 62-8-3 | более 35 % | 1568,70 | 686,67 | 6,52 | 1,69 | 875,51 | 79,50 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски** |
| 62-8-4 | до 10 % | 1082,17 | 334,78 | 6,52 | 1,69 | 740,87 | 38,76 |
| 62-8-5 | до 35 % | 1391,74 | 529,73 | 6,52 | 1,69 | 855,49 | 61,33 |
| 62-8-6 | более 35 % | 1793,27 | 782,80 | 6,52 | 1,69 | 1003,95 | 90,63 |
| **ТАБЛИЦА 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски** |
| 62-9-1 | до 10 % | 1126,64 | 518,76 | 6,52 | 1,69 | 601,36 | 60,06 |
| 62-9-2 | до 35 % | 1401,55 | 707,40 | 6,52 | 1,69 | 687,63 | 81,90 |
| 62-9-3 | более 35 % | 1826,05 | 1010,57 | 6,52 | 1,69 | 808,96 | 117,00 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски** |
| 62-9-4 | до 10 % | 1466,18 | 729,86 | 6,52 | 1,69 | 729,80 | 84,50 |
| 62-9-5 | до 35 % | 1711,90 | 887,06 | 6,52 | 1,69 | 818,32 | 102,70 |
| 62-9-6 | более 35 % | 2159,19 | 1215,27 | 6,52 | 1,69 | 937,40 | 140,70 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски** |
| 62-9-7 | до 10 % | 1223,97 | 618,09 | 4,52 | 0,63 | 601,36 | 71,56 |
| 62-9-8 | до 35 % | 1535,16 | 843,01 | 4,52 | 0,63 | 687,63 | 97,60 |
| 62-9-9 | более 35 % | 2015,80 | 1202,32 | 4,52 | 0,63 | 808,96 | 139,20 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски** |
| 62-9-10 | до 10 % | 1604,96 | 870,64 | 4,52 | 0,63 | 729,80 | 100,80 |
| 62-9-11 | до 35 % | 1880,92 | 1058,08 | 4,52 | 0,63 | 818,32 | 122,50 |
| 62-9-12 | более 35 % | 2408,54 | 1466,62 | 4,52 | 0,63 | 937,40 | 169,80 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски** |
| 62-9-13 | до 10 % | 1204,10 | 598,22 | 4,52 | 0,63 | 601,36 | 69,26 |
| 62-9-14 | до 35 % | 1508,38 | 816,23 | 4,52 | 0,63 | 687,63 | 94,50 |
| 62-9-15 | более 35 % | 1977,79 | 1164,31 | 4,52 | 0,63 | 808,96 | 134,80 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски** |
| 62-9-16 | до 10 % | 1576,46 | 842,14 | 4,52 | 0,63 | 729,80 | 97,50 |
| 62-9-17 | до 35 % | 1846,37 | 1023,53 | 4,52 | 0,63 | 818,32 | 118,50 |
| 62-9-18 | более 35 % | 1837,93 | 1416,52 | 4,52 | 0,63 | 416,89 | 164,00 |
| **ТАБЛИЦА 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски** |
| 62-10-1 | до 10 % | 932,81 | 323,90 | 6,52 | 1,69 | 602,39 | 37,50 |
| 62-10-2 | до 35 % | 1209,93 | 502,69 | 6,52 | 1,69 | 700,72 | 58,20 |
| 62-10-3 | более 35 % | 1567,21 | 725,54 | 6,52 | 1,69 | 835,15 | 84,00 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски** |
| 62-10-4 | до 10 % | 1099,84 | 369,25 | 6,52 | 1,69 | 724,07 | 42,75 |
| 62-10-5 | до 35 % | 1399,76 | 573,09 | 6,52 | 1,69 | 820,15 | 66,35 |
| 62-10-6 | более 35 % | 1790,46 | 827,11 | 6,52 | 1,69 | 956,83 | 95,76 |
| **ТАБЛИЦА 62-11. Улучшенная масляная окраска полов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски** |
| 62-11-1 | до 10 % | 712,59 | 191,75 | 6,52 | 1,69 | 514,32 | 22,20 |
| 62-11-2 | до 35 % | 983,96 | 345,49 | 6,52 | 1,69 | 631,95 | 40,00 |
| 62-11-3 | более 35 % | 1192,68 | 420,64 | 6,52 | 1,69 | 765,52 | 48,70 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски** |
| 62-11-4 | до 10 % | 783,10 | 218,52 | 6,52 | 1,69 | 558,06 | 25,30 |
| 62-11-5 | до 35 % | 1076,07 | 393,86 | 6,52 | 1,69 | 675,69 | 45,60 |
| 62-11-6 | более 35 % | 1295,33 | 479,55 | 6,52 | 1,69 | 809,26 | 55,52 |
| **ТАБЛИЦА 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски** |
| 62-12-1 | до 10 % | 980,32 | 307,00 | 6,52 | 1,69 | 666,80 | 34,66 |
| 62-12-2 | до 35 % | 1310,37 | 515,94 | 6,52 | 1,69 | 787,91 | 58,25 |
| 62-12-3 | более 35 % | 1699,74 | 788,57 | 6,52 | 1,69 | 904,65 | 89,03 |
| **ТАБЛИЦА 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски** |
| 62-13-1 | до 10 % | 1181,87 | 364,48 | 6,52 | 1,69 | 810,87 | 41,15 |
| 62-13-2 | до 35 % | 1572,10 | 617,98 | 6,52 | 1,69 | 947,60 | 69,77 |
| 62-13-3 | более 35 % | 2016,76 | 943,13 | 6,52 | 1,69 | 1067,11 | 106,48 |
| **ТАБЛИЦА 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски** |
| 62-14-1 | до 10 % | 1593,34 | 794,51 | 6,52 | 1,69 | 792,31 | 89,70 |
| 62-14-2 | до 35 % | 2023,10 | 1123,82 | 6,52 | 1,69 | 892,76 | 126,88 |
| 62-14-3 | более 35 % | 2623,15 | 1589,01 | 6,52 | 1,69 | 1027,62 | 179,40 |
| **ТАБЛИЦА 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски** |
| 62-15-1 | до 10 % | 1247,17 | 452,35 | 6,52 | 1,69 | 788,30 | 51,07 |
| 62-15-2 | до 35 % | 1596,48 | 704,78 | 6,52 | 1,69 | 885,18 | 79,57 |
| 62-15-3 | более 35 % | 2068,20 | 1022,85 | 6,52 | 1,69 | 1038,83 | 115,48 |
| **ТАБЛИЦА 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски** |
| 62-16-1 | до 10 % | 1497,86 | 155,64 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 18,02 |
| 62-16-2 | до 35 % | 1700,43 | 224,14 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 25,95 |
| 62-16-3 | более 35 % | 1839,68 | 237,79 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 27,53 |
|  |  |
|  | **Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски** |
| 62-16-4 | до 10 % | 1515,74 | 173,52 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 20,09 |
| 62-16-5 | до 35 % | 1718,31 | 242,02 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 28,02 |
| 62-16-5 | более 35 % | 1857,56 | 255,67 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 29,60 |
|  | **Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски** |
| 62-16-7 | до 10 % | 1552,80 | 210,58 | 6,52 | 1,69 | 1335,70 | 24,38 |
| 62-16-8 | до 35 % | 1755,36 | 279,07 | 6,52 | 1,69 | 1469,77 | 32,31 |
| 62-16-9 | более 35 % | 1894,61 | 292,72 | 6,52 | 1,69 | 1595,37 | 33,89 |
| **ТАБЛИЦА 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски** |
| 62-17-1 | до 10 % | 1548,03 | 188,64 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 21,84 |
| 62-17-2 | до 35 % | 1769,77 | 276,31 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 31,99 |
| 62-17-3 | более 35 % | 1912,91 | 293,84 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 34,02 |
|  | **Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски** |
| 62-17-4 | до 10 % | 1584,82 | 225,43 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 26,10 |
| 62-17-5 | до 35 % | 1806,56 | 313,10 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 36,25 |
| 62-17-6 | более 35 % | 1910,84 | 291,77 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 33,78 |
|  | **Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски** |
| 62-17-7 | до 10 % | 1606,68 | 247,29 | 6,52 | 1,69 | 1352,87 | 28,63 |
| 62-17-8 | до 35 % | 1828,42 | 334,96 | 6,52 | 1,69 | 1486,94 | 38,78 |
| 62-17-9 | более 35 % | 1971,56 | 352,49 | 6,52 | 1,69 | 1612,55 | 40,81 |
| **ТАБЛИЦА 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами** |
| 62-18-1 | деревянных поручней с покрытием лаком | 1774,80 | 1136,28 | 6,52 | 1,69 | 632,00 | 129,90 |
| 62-18-2 | плинтусов и галтелей | 719,95 | 335,90 | 6,52 | 1,69 | 377,53 | 38,40 |
| 62-18-3 | торцов лестничных маршей | 805,67 | 356,02 | 6,52 | 1,69 | 443,13 | 40,70 |
| *02. Окраска фасадов* |
| **ТАБЛИЦА 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)** |
|  | **Окраска известковыми составами фасадов простых по** |
| 62-19-1 | штукатурке с земли и лесов | 296,71 | 150,71 | 2,43 | 0,32 | 143,57 | 18,46 |
| 62-19-2 | штукатурке с лестниц | 310,34 | 164,51 | 2,26 | 0,32 | 143,57 | 20,15 |
| 62-19-3 | штукатурке с люлек | 407,82 | 261,99 | 2,26 | 0,32 | 143,57 | 32,09 |
| 62-19-4 | кирпичу с земли и лесов | 146,93 | 90,21 | 2,43 | 0,32 | 54,29 | 11,05 |
| 62-19-5 | кирпичу с лестниц | 183,59 | 127,04 | 2,26 | 0,32 | 54,29 | 15,56 |
| 62-19-6 | кирпичу с люлек | 299,52 | 242,97 | 2,26 | 0,32 | 54,29 | 29,76 |
| 62-19-7 | дереву с земли и лесов | 126,75 | 88,09 | 2,43 | 0,32 | 36,23 | 10,79 |
| 62-19-8 | дереву с лестниц | 144,14 | 105,65 | 2,26 | 0,32 | 36,23 | 12,94 |
|  | **При окраске фасадов рустованных добавлять к** |
| 62-19-9 | 62-19-1 | 20,17 | 20,17 | - | - | - | 2,47 |
| 62-19-10 | 62-19-2 | 25,47 | 25,47 | - | - | - | 3,12 |
| 62-19-11 | 62-19-3 | 13,72 | 13,72 | - | - | - | 1,68 |
| 62-19-12 | 62-19-4 | 12,16 | 12,16 | - | - | - | 1,49 |
| 62-19-13 | 62-19-5 | 14,86 | 14,86 | - | - | - | 1,82 |
| 62-19-14 | 62-19-6 | 14,86 | 14,86 | - | - | - | 1,82 |
| **ТАБЛИЦА 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности фасадов** |
|  | **Окраска казеиновыми красками фасадов с** |
| 62-20-1 | земли и лесов | 655,61 | 170,26 | 1,68 | 0,21 | 483,67 | 20,67 |
| 62-20-2 | лестниц | 695,06 | 209,88 | 1,51 | 0,21 | 483,67 | 25,48 |
| 62-20-3 | люлек | 789,29 | 304,11 | 1,51 | 0,21 | 483,67 | 36,92 |
|  | **При окраске рустованных фасадов добавлять к** |
| 62-20-4 | 62-20-1 | 20,35 | 20,35 | - | - | - | 2,47 |
| 62-20-5 | 62-20-2 | 25,70 | 25,70 | - | - | - | 3,12 |
| 62-20-6 | 62-20-3 | 40,69 | 40,69 | - | - | - | 4,94 |
| **ТАБЛИЦА 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с** |
| 62-21-1 | земли и лесов | 371,08 | 132,24 | 7,71 | 1,06 | 231,13 | 14,93 |
| 62-21-2 | лестниц | 403,24 | 164,57 | 7,54 | 1,06 | 231,13 | 18,58 |
| 62-21-3 | люлек | 483,04 | 244,37 | 7,54 | 1,06 | 231,13 | 27,59 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %** |
| 62-21-4 | с земли и лесов | 597,48 | 187,78 | 7,71 | 1,06 | 401,99 | 21,20 |
| 62-21-5 | с лестниц | 641,77 | 232,24 | 7,54 | 1,06 | 401,99 | 26,22 |
| 62-21-6 | с люлек | 720,51 | 310,98 | 7,54 | 1,06 | 401,99 | 35,11 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %** |
| 62-21-7 | с земли и лесов | 791,98 | 295,84 | 7,71 | 1,06 | 488,43 | 33,40 |
| 62-21-8 | с лестниц | 881,62 | 385,65 | 7,54 | 1,06 | 488,43 | 43,54 |
| 62-21-9 | с люлек | 931,13 | 435,16 | 7,54 | 1,06 | 488,43 | 49,13 |
|  | **Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %** |
| 62-21-10 | с земли и лесов | 1151,95 | 545,26 | 7,71 | 1,06 | 598,98 | 61,56 |
| 62-21-11 | с лестниц | 1284,02 | 677,50 | 7,54 | 1,06 | 598,98 | 76,49 |
| 62-21-12 | с люлек | 1342,66 | 736,14 | 7,54 | 1,06 | 598,98 | 83,11 |
| **ТАБЛИЦА 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10 %** |
| 62-22-1 | с земли и лесов | 864,03 | 279,72 | 15,25 | 2,12 | 569,06 | 31,58 |
| 62-22-2 | с лестниц | 930,46 | 346,32 | 15,08 | 2,12 | 569,06 | 39,10 |
| 62-22-3 | с люлек | 1003,18 | 419,04 | 15,08 | 2,12 | 569,06 | 47,31 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35 %** |
| 62-22-4 | с земли и лесов | 1165,08 | 452,35 | 15,25 | 2,12 | 697,48 | 51,07 |
| 62-22-5 | с лестниц | 1275,98 | 563,42 | 15,08 | 2,12 | 697,48 | 63,61 |
| 62-22-6 | с люлек | 1339,57 | 627,01 | 15,08 | 2,12 | 697,48 | 70,79 |
|  | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 %** |
| 62-22-7 | с земли и лесов | 1351,74 | 470,50 | 15,25 | 2,12 | 865,99 | 53,12 |
| 62-22-8 | с лестниц | 1712,07 | 831,00 | 15,08 | 2,12 | 865,99 | 93,82 |
| 62-22-9 | с люлек | 1765,57 | 884,50 | 15,08 | 2,12 | 865,99 | 99,86 |
| **ТАБЛИЦА 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по** |
| 62-23-1 | штукатурке с земли и лесов | 291,82 | 201,28 | 3,19 | 0,42 | 87,35 | 23,01 |
| 62-23-2 | штукатурке с лестниц | 336,00 | 245,63 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 28,08 |
| 62-23-3 | штукатурке с люлек | 492,92 | 402,55 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 46,02 |
| 62-23-4 | кирпичу с земли и лесов | 240,64 | 150,10 | 3,19 | 0,42 | 87,35 | 17,16 |
| 62-23-5 | кирпичу с лестниц | 272,31 | 181,94 | 3,02 | 0,42 | 87,35 | 20,80 |
| 62-23-6 | кирпичу с люлек | - | - | - | - | - | - |
| 62-23-7 | дереву с земли и лесов | - | - | - | - | - | - |
| 62-23-8 | дереву с лестниц | - | - | - | - | - | - |
|  | **При окраске рустованных фасадов добавлять к** |
| 62-23-9 | 62-23-1 | - | - | - | - | - | - |
| 62-23-10 | 62-23-2 | - | - | - | - | - | - |
| 62-23-11 | 62-23-3 | 47,76 | 47,76 | - | - | - | 5,46 |
| 62-23-12 | 62-23-4 | 14,78 | 14,78 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-13 | 62-23-5 | 14,78 | 14,78 | - | - | - | 1,69 |
| 62-23-14 | 62-23-6 | 29,57 | 29,57 | - | - | - | 3,38 |
| **ТАБЛИЦА 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по** |
| 62-24-1 | штукатурке с земли и лесов | 381,47 | 219,47 | 3,94 | 0,53 | 158,06 | 25,09 |
| 62-24-2 | штукатурке с лестниц | 423,38 | 261,55 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 29,90 |
| 62-24-3 | штукатурке с люлек | 600,77 | 438,94 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 50,18 |
| 62-24-4 | кирпичу с земли и лесов | 365,55 | 203,55 | 3,94 | 0,53 | 158,06 | 23,27 |
| 62-24-5 | кирпичу с лестниц | 407,46 | 245,63 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 28,08 |
| 62-24-6 | кирпичу с люлек | 568,93 | 407,10 | 3,77 | 0,53 | 158,06 | 46,54 |
| 62-24-7 | дереву с земли и лесов | 279,34 | 118,26 | 3,02 | 0,42 | 158,06 | 13,52 |
| 62-24-8 | дереву с лестниц | 300,95 | 139,87 | 3,02 | 0,42 | 158,06 | 15,99 |
|  | **При окраске рустованных фасадов добавлять к** |
| 62-24-9 | 62-24-1 | 29,57 | 29,57 | - | - | - | 3,38 |
| 62-24-10 | 62-24-2 | 35,25 | 35,25 | - | - | - | 4,03 |
| 62-24-11 | 62-24-3 | 59,13 | 59,13 | - | - | - | 6,76 |
| 62-24-12 | 62-24-4 | 19,33 | 19,33 | - | - | - | 2,21 |
| 62-24-13 | 62-24-5 | 23,88 | 23,88 | - | - | - | 2,73 |
| 62-24-14 | 62-24-6 | 38,66 | 38,66 | - | - | - | 4,42 |
| **ТАБЛИЦА 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Огрунтовка фасадов простых с** |
| 62-25-1 | земли и лесов | 350,60 | 37,05 | 17,92 | 0,11 | 295,63 | 4,29 |
| 62-25-2 | лестниц | 365,21 | 47,16 | 22,42 | 0,11 | 295,63 | 5,46 |
| 62-25-3 | люлек | 404,59 | 74,11 | 34,85 | 0,11 | 295,63 | 8,58 |
|  | **Огрунтовка фасадов сложных с** |
| 62-25-4 | земли и лесов | 360,33 | 43,70 | 21,00 | 0,11 | 295,63 | 5,06 |
| 62-25-5 | лестниц | 377,55 | 55,62 | 26,30 | 0,11 | 295,63 | 6,44 |
| 62-25-6 | люлек | 424,05 | 87,41 | 41,01 | 0,11 | 295,63 | 10,12 |
|  | **Шпатлевка фасадов простых с** |
| 62-25-7 | земли и лесов | 1050,78 | 201,25 | 1,68 | 0,21 | 847,85 | 23,60 |
| 62-25-8 | лестниц | 1100,15 | 250,79 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 29,41 |
| 62-25-9 | люлек | 1173,06 | 323,70 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 37,96 |
|  | **Шпатлевка фасадов сложных с** |
| 62-25-10 | земли и лесов | 1084,80 | 235,27 | 1,68 | 0,21 | 847,85 | 27,59 |
| 62-25-11 | лестниц | 1142,96 | 293,60 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 34,43 |
| 62-25-12 | люлек | 1213,90 | 364,54 | 1,51 | 0,21 | 847,85 | 42,75 |
| **ТАБЛИЦА 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз** |
| 62-26-1 | с земли и лесов | 635,47 | 70,74 | 40,21 | 1,06 | 524,52 | 8,19 |
| 62-26-2 | с лестниц | 661,52 | 88,71 | 48,29 | 1,06 | 524,52 | 10,27 |
| 62-26-3 | с люлек | 738,65 | 141,48 | 72,65 | 1,06 | 524,52 | 16,38 |
|  | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза** |
| 62-26-4 | с земли и лесов | 1065,29 | 126,02 | 67,65 | 1,06 | 871,62 | 14,59 |
| 62-26-5 | с лестниц | 1110,52 | 156,51 | 82,39 | 1,06 | 871,62 | 18,12 |
| 62-26-6 | с люлек | 1239,16 | 240,12 | 127,42 | 1,06 | 871,62 | 27,80 |
|  | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз** |
| 62-26-7 | с земли и лесов | 654,04 | 83,44 | 46,08 | 1,06 | 524,52 | 9,66 |
| 62-26-8 | с лестниц | 684,61 | 104,34 | 55,75 | 1,06 | 524,52 | 12,08 |
| 62-26-9 | с люлек | 773,27 | 164,37 | 84,38 | 1,06 | 524,52 | 19,03 |
|  | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза** |
| 62-26-10 | с земли и лесов | 1095,71 | 145,71 | 78,38 | 1,06 | 871,62 | 16,87 |
| 62-26-11 | с лестниц | 1148,74 | 181,21 | 95,91 | 1,06 | 871,62 | 20,98 |
| 62-26-12 | с люлек | 1278,61 | 258,00 | 148,99 | 1,06 | 871,62 | 29,87 |
| **ТАБЛИЦА 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с** |
| 62-27-1 | лесов и земли | 550,81 | 205,08 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 24,05 |
| 62-27-2 | лестниц | 596,26 | 250,53 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 29,38 |
| 62-27-3 | люлек | 755,90 | 410,17 | 0,75 | 0,11 | 344,98 | 48,10 |
| *03. Окраска металлических поверхностей* |
| **ТАБЛИЦА 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за** |
| 62-28-1 | 1 раз | 493,00 | 74,61 | 0,92 | 0,11 | 417,47 | 8,53 |
| 62-28-2 | 2 раза | 654,13 | 98,67 | 0,92 | 0,11 | 554,54 | 11,28 |
| **ТАБЛИЦА 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за** |
| 62-29-1 | 1 раз | 432,38 | 120,54 | 0,75 | 0,11 | 311,09 | 13,78 |
| 62-29-2 | 2 раза | 568,13 | 163,75 | 0,75 | 0,11 | 403,63 | 18,72 |
| **ТАБЛИЦА 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1 раз** |
| 62-30-1 | с земли и лесов | 638,87 | 309,91 | 0,92 | 0,11 | 328,04 | 35,88 |
| 62-30-2 | с лестниц | 699,16 | 370,37 | 0,75 | 0,11 | 328,04 | 42,88 |
| 62-30-3 | с люлек | 686,20 | 357,41 | 0,75 | 0,11 | 328,04 | 41,38 |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза** |
| 62-30-4 | с земли и лесов | 836,89 | 420,47 | 0,92 | 0,11 | 415,50 | 48,68 |
| 62-30-5 | с лестниц | 939,15 | 522,90 | 0,75 | 0,11 | 415,50 | 60,54 |
| 62-30-6 | с люлек | 918,43 | 502,18 | 0,75 | 0,11 | 415,50 | 58,14 |
| **ТАБЛИЦА 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 1 раз** |
| 62-31-1 | с земли и лесов | 567,82 | 145,71 | 0,92 | 0,11 | 421,19 | 16,87 |
| 62-31-2 | с лестниц | 677,00 | 255,06 | 0,75 | 0,11 | 421,19 | 29,53 |
| 62-31-3 | с люлек | 739,97 | 318,03 | 0,75 | 0,11 | 421,19 | 36,82 |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за 2 раза** |
| 62-31-4 | с земли и лесов | 693,47 | 179,22 | 0,92 | 0,11 | 513,33 | 20,75 |
| 62-31-5 | с лестниц | 819,32 | 305,24 | 0,75 | 0,11 | 513,33 | 35,34 |
| 62-31-6 | с люлек | 895,16 | 381,08 | 0,75 | 0,11 | 513,33 | 44,12 |
| **ТАБЛИЦА 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб** |
| 62-32-1 | стальных за 1 раз | 925,74 | 507,75 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 62,75 |
| 62-32-2 | стальных за 2 раза | 1168,45 | 652,19 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 80,60 |
| 62-32-3 | чугунных за 1 раз | 779,85 | 361,86 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 44,72 |
| 62-32-4 | чугунных за 2 раза | 930,71 | 414,45 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 51,22 |
| **ТАБЛИЦА 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за** |
| 62-33-1 | 1 раз | 855,53 | 437,54 | 0,75 | 0,11 | 417,24 | 50,02 |
| 62-33-2 | 2 раза | 1093,06 | 576,80 | 0,75 | 0,11 | 515,51 | 65,94 |
| **ТАБЛИЦА 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за** |
| 62-34-1 | 1 раз | 947,13 | 509,93 | 0,75 | 0,11 | 436,45 | 59,80 |
| 62-34-2 | 2 раза | 1196,13 | 662,92 | 0,75 | 0,11 | 532,46 | 77,74 |
| **ТАБЛИЦА 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград** |
| 62-35-1 | без рельефа за 1 раз | 780,69 | 541,99 | 0,75 | 0,11 | 237,95 | 62,75 |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза | 1030,49 | 697,29 | 0,75 | 0,11 | 332,45 | 80,73 |
| 62-35-3 | художественных с рельефом за 1 раз | 1217,47 | 675,70 | 0,75 | 0,11 | 541,02 | 78,23 |
| 62-35-4 | художественных с рельефом за 2 раза | 1661,81 | 869,78 | 0,75 | 0,11 | 791,28 | 100,70 |
| **ТАБЛИЦА 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за** |
| 62-36-1 | 1 раз | 389,68 | 298,49 | 0,75 | 0,11 | 90,44 | 33,70 |
| 62-36-2 | 2 раза | 617,30 | 461,47 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 52,10 |
|  | **Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью** |
| 62-36-3 | до 5 м2 за 1 раз | 548,23 | 457,04 | 0,75 | 0,11 | 90,44 | 51,60 |
| 62-36-4 | до 5 м2 за 2 раза | 846,70 | 690,87 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 78,00 |
| 62-36-5 | более 5 м2 за 1 раз | 255,94 | 164,75 | 0,75 | 0,11 | 90,44 | 18,60 |
| 62-36-6 | более 5 м2 за 2 раза | 440,15 | 284,32 | 0,75 | 0,11 | 155,08 | 32,10 |
|  | **При работе с приставных лестниц добавлять к** |
| 62-36-7 | 62-36-1 | 74,40 | 74,40 | - | - | - | 8,40 |
| 62-36-8 | 62-36-2 | 116,03 | 116,03 | - | - | - | 13,10 |
| 62-36-9 | 62-36-3 | 114,26 | 114,26 | - | - | - | 12,90 |
| 62-36-10 | 62-36-4 | 171,83 | 171,83 | - | - | - | 19,40 |
| 62-36-11 | 62-36-5 | 40,74 | 40,74 | - | - | - | 4,60 |
| 62-36-12 | 62-36-6 | 70,86 | 70,86 | - | - | - | 8,00 |
|  | **При работе с подвесных люлек добавлять к** |
| 62-36-13 | 62-36-1 | 59,34 | 59,34 | - | - | - | 6,70 |
| 62-36-14 | 62-36-2 | 92,12 | 92,12 | - | - | - | 10,40 |
| 62-36-15 | 62-36-3 | 91,23 | 91,23 | - | - | - | 10,30 |
| 62-36-16 | 62-36-4 | 137,29 | 137,29 | - | - | - | 15,50 |
| 62-36-17 | 62-36-5 | 32,77 | 32,77 | - | - | - | 3,70 |
| 62-36-18 | 62-36-6 | 56,69 | 56,69 | - | - | - | 6,40 |
| *04. Разные работы* |
| **ТАБЛИЦА 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 123,68 | 103,78 | 0,75 | 0,11 | 19,15 | 12,17 |
| **ТАБЛИЦА 62-38. Перематовка стекол** |
|  | Измеритель**: 100 м2 окрашиваемой поверхности** |
| 62-38-1 | Перематовка стекол | 942,43 | 841,39 | - | - | 101,04 | 98,67 |
| **ТАБЛИЦА 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками** |
|  | Измеритель**: 100 м2 промытой поверхности** |
|  | **Промывка поверхности окрашенной масляными красками** |
| 62-39-1 | стен и фасадов | 55,07 | 47,52 | - | - | 7,55 | 5,98 |
| 62-39-2 | потолков | 68,26 | 60,71 | - | - | 7,55 | 7,64 |
| 62-39-3 | окон и дверей | 81,85 | 74,30 | - | - | 7,55 | 9,35 |
|  | **При промывке фасадов с лестниц добавлять к** |
| 62-39-4 | 62-39-1 | 12,40 | 12,40 | - | - | - | 1,56 |
| 62-39-5 | 62-39-3 | 21,69 | 21,69 | - | - | - | 2,73 |
|  | **При промывке фасадов с люлек добавлять к** |
| 62-39-6 | 62-39-1 | 9,85 | 9,85 | - | - | - | 1,24 |
| 62-39-7 | 62-39-3 | 17,56 | 17,56 | - | - | - | 2,21 |
| **ТАБЛИЦА 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками** |
|  | Измеритель**: 100 м2 протертой поверхности** |
|  | **Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками** |
| 62-40-1 | стен, потолков и фасадов | 54,59 | 46,06 | - | - | 8,53 | 5,85 |
| 62-40-2 | полов | 36,17 | 27,64 | - | - | 8,53 | 3,51 |
| 62-40-3 | окон и дверей | 63,80 | 55,27 | - | - | 8,53 | 7,02 |
|  | **При протирке фасадов с лестниц добавлять к** |
| 62-40-4 | 62-40-1 | 11,89 | 11,89 | - | - | - | 1,51 |
| 62-40-5 | 62-40-3 | 11,65 | 11,65 | - | - | - | 1,48 |
|  | **При протирке фасадов с люлек добавлять к** |
| 62-40-6 | 62-40-1 | 9,21 | 9,21 | - | - | - | 1,17 |
| 62-40-7 | 62-40-3 | 11,26 | 11,26 | - | - | - | 1,43 |
| **ТАБЛИЦА 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с** |
| 62-41-1 | земли и лесов | 162,26 | 162,26 | - | - | - | 20,80 |
| 62-41-2 | лестниц | 201,82 | 201,82 | - | - | - | 25,87 |
| 62-41-3 | люлек | 286,30 | 286,30 | - | - | - | 36,70 |
| **ТАБЛИЦА 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** |
|  | Измеритель**: 100 м2 протравленной поверхности** |
| 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 37,10 | 29,41 | - | - | 7,69 | 3,77 |
| **ТАБЛИЦА 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 площади оконных проемов** |
|  | **Меловая защита стекол при окраске фасадов** |
| 62-43-1 | с земли и лесов | 141,07 | 131,84 | - | - | 9,23 | 16,90 |
| 62-43-2 | с лестниц | 174,61 | 165,38 | - | - | 9,23 | 21,20 |
| 62-43-3 | с люлек | 167,59 | 158,36 | - | - | 9,23 | 20,30 |
| **ТАБЛИЦА 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий** |
|  | Измеритель**: 100 м2 отделываемой поверхности** |
| 62-44-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий | 1784,19 | 301,33 | 25,84 | 0,74 | 1457,02 | 32,41 |