Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 63***

**Стекольные, обойные и облицовочные работы**

**ФЕРр-2001-63**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках сборника учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц,а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 “Прочие ремонтно*-*строительные работы”.

1.4. В расценках не учтено снятие и навески оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять по расценкам сборника ФЕРр-2001-56 “Проемы”.

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | | | | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,  чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА63-1.Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 остекления** | | | | | | |
|  | **Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до** | | | | | | |
| 63-1-1 | 0,25 м2 | 10248,11 | 2650,98 | 23,85 | 5,29 | 7573,28 | 310,88 |
| 63-1-2 | 0,5 м2 | 8846,58 | 1673,92 | 23,85 | 5,29 | 7148,81 | 196,30 |
| 63-1-3 | 1,0 м2 | 7697,26 | 1175,07 | 23,85 | 5,29 | 6498,34 | 137,80 |
|  | **Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до** | | | | | | |
| 63-1-4 | 0,25 м2 | 9688,60 | 2771,39 | 23,85 | 5,29 | 6893,36 | 325,00 |
| 63-1-5 | 0,5 м2 | 7924,15 | 1618,49 | 23,85 | 5,29 | 6281,81 | 189,80 |
| 63-1-6 | 1,0 м2 | 7195,54 | 1197,24 | 23,85 | 5,29 | 5974,45 | 140,40 |
|  | **При работе с приставных лестниц добавлять к** | | | | | | |
| 63-1-7 | 63-1-1 | 720,56 | 720,56 | - | - | - | 84,50 |
| 63-1-8 | 63-1-2 | 405,73 | 405,73 | - | - | - | 47,58 |
| 63-1-9 | 63-1-3 | 282,68 | 282,68 | - | - | - | 33,15 |
| 63-1-10 | 63-1-4 | 676,22 | 676,22 | - | - | - | 79,30 |
| 63-1-11 | 63-1-5 | 390,55 | 390,55 | - | - | - | 45,80 |
| 63-1-12 | 63-1-6 | 219,15 | 219,15 | - | - | - | 25,70 |
|  | **При работе с люлек добавлять к** | | | | | | |
| 63-1-13 | 63-1-1 | 581,99 | 581,99 | - | - | - | 68,25 |
| 63-1-14 | 63-1-2 | 324,81 | 324,81 | - | - | - | 38,09 |
| 63-1-15 | 63-1-3 | 226,15 | 226,15 | - | - | - | 26,52 |
| 63-1-16 | 63-1-4 | 543,19 | 543,19 | - | - | - | 63,70 |
| 63-1-17 | 63-1-5 | 287,03 | 287,03 | - | - | - | 33,66 |
| 63-1-18 | 63-1-6 | 227,25 | 227,25 | - | - | - | 26,65 |
| **ТАБЛИЦА63-2.Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 остекления** | | | | | | |
|  | **Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до** | | | | | | |
| 63-2-1 | 0,25 м2 | 9036,44 | 1755,71 | 23,85 | 5,29 | 7256,88 | 191,10 |
| 63-2-2 | 0,5 м2 | 7872,39 | 1242,13 | 23,85 | 5,29 | 6606,41 | 135,20 |
| 63-2-3 | 1,0 м2 | 6992,42 | 967,43 | 23,85 | 5,29 | 6001,14 | 105,30 |
|  | **Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до** | | | | | | |
| 63-2-4 | 0,25 м2 | 10189,34 | 1970,69 | 23,85 | 5,29 | 8194,80 | 214,50 |
| 63-2-5 | 0,5 м2 | 8630,84 | 1385,46 | 23,85 | 5,29 | 7221,53 | 150,80 |
| 63-2-6 | 1,0 м2 | 7604,26 | 1062,98 | 23,85 | 5,29 | 6517,43 | 115,70 |
|  | **При работе с лестниц добавлять к** | | | | | | |
| 63-2-7 | 63-2-1 | 424,00 | 424,00 | - | - | - | 46,15 |
| 63-2-8 | 63-2-2 | 295,01 | 295,01 | - | - | - | 32,11 |
| 63-2-9 | 63-2-3 | 228,12 | 228,12 | - | - | - | 24,83 |
| 63-2-10 | 63-2-4 | 478,66 | 478,66 | - | - | - | 52,10 |
| 63-2-11 | 63-2-5 | 333,23 | 333,23 | - | - | - | 36,27 |
| 63-2-12 | 63-2-6 | 252,01 | 252,01 | - | - | - | 27,43 |
|  | **При работе с люлек добавлять к** | | | | | | |
| 63-2-13 | 63-2-1 | 339,20 | 339,20 | - | - | - | 36,92 |
| 63-2-14 | 63-2-2 | 237,68 | 237,68 | - | - | - | 25,87 |
| 63-2-15 | 63-2-3 | 182,83 | 182,83 | - | - | - | 19,90 |
| 63-2-16 | 63-2-4 | 382,20 | 382,20 | - | - | - | 41,60 |
| 63-2-17 | 63-2-5 | 265,52 | 265,52 | - | - | - | 28,90 |
| 63-2-18 | 63-2-6 | 200,28 | 200,28 | - | - | - | 21,80 |
| **ТАБЛИЦА63-3.Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 остекления** | | | | | | |
|  | **Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до** | | | | | | |
| 63-3-1 | 0,25 м2 | 7672,65 | 1755,71 | 23,85 | 5,29 | 5893,09 | 191,10 |
| 63-3-2 | 0,5 м2 | 6805,60 | 1242,13 | 23,85 | 5,29 | 5539,62 | 135,20 |
| 63-3-3 | 1,0 м2 | 10994,40 | 967,43 | 23,85 | 5,29 | 10003,12 | 105,30 |
|  | **Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до** | | | | | | |
| 63-3-4 | 0,25 м2 | 8601,14 | 2233,45 | 23,85 | 5,29 | 6343,84 | 243,10 |
| 63-3-5 | 0,5 м2 | 7433,95 | 1576,55 | 23,85 | 5,29 | 5833,55 | 171,60 |
| 63-3-6 | 1,0 м2 | 6858,42 | 1242,13 | 23,85 | 5,29 | 5592,44 | 135,20 |
|  | **При работе с лестниц добавлять к** | | | | | | |
| 63-3-7 | 63-3-1 | 424,00 | 424,00 | - | - | - | 46,15 |
| 63-3-8 | 63-3-2 | 295,01 | 295,01 | - | - | - | 32,11 |
| 63-3-9 | 63-3-3 | 228,12 | 228,12 | - | - | - | 24,83 |
| 63-3-10 | 63-3-4 | 545,82 | 545,82 | - | - | - | 59,41 |
| 63-3-11 | 63-3-5 | 381,00 | 381,00 | - | - | - | 41,47 |
| 63-3-12 | 63-3-6 | 295,01 | 295,01 | - | - | - | 32,11 |
|  | **При работе с люлек добавлять к** | | | | | | |
| 63-3-13 | 63-3-1 | 339,20 | 339,20 | - | - | - | 36,92 |
| 63-3-14 | 63-3-2 | 237,68 | 237,68 | - | - | - | 25,87 |
| 63-3-15 | 63-3-3 | 182,83 | 182,83 | - | - | - | 19,90 |
| 63-3-16 | 63-3-4 | 437,14 | 437,14 | - | - | - | 47,58 |
| 63-3-17 | 63-3-5 | 304,56 | 304,56 | - | - | - | 33,15 |
| 63-3-18 | 63-3-6 | 236,48 | 236,48 | - | - | - | 25,74 |
| **ТАБЛИЦА63-4.Перемазка фальцев в деревянных переплетах** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 переплетов** | | | | | | |
|  | **Перемазка фальцев с** | | | | | | |
| 63-4-1 | земли или лесов | 822,66 | 440,14 | 7,54 | 1,06 | 374,98 | 56,42 |
| 63-4-2 | лестниц | 906,13 | 523,61 | 7,54 | 1,06 | 374,98 | 67,12 |
| 63-4-3 | люлек | 888,97 | 506,45 | 7,54 | 1,06 | 374,98 | 64,92 |
| **ТАБЛИЦА63-5.Снятие обоев** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 очищаемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Снятие обоев** | | | | | | |
| 63-5-1 | простых и улучшенных | 81,13 | 81,13 | - | - | - | 10,40 |
| 63-5-2 | высококачественных и линкруста | 88,15 | 88,15 | - | - | - | 11,30 |
| **ТАБЛИЦА63-6.Смена обоев** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 оклеенной поверхности** | | | | | | |
|  | **Смена обоев** | | | | | | |
| 63-6-1 | обыкновенного качества | 5723,87 | 454,50 | 9,54 | 2,12 | 5259,83 | 52,62 |
| 63-6-2 | улучшенных | 10743,31 | 478,74 | 9,54 | 2,12 | 10255,03 | 54,73 |
| 63-6-3 | высококачественных | 30421,91 | 609,12 | 9,54 | 2,12 | 29803,25 | 68,77 |
| **ТАБЛИЦА63-7.Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Разборка облицовки стен из плит и плиток** | | | | | | |
| 63-7-1 | мраморных | 3263,23 | 2866,84 | 396,39 | 36,92 | - | 364,10 |
| 63-7-2 | гранитных | 5803,40 | 4820,32 | 983,08 | 91,73 | - | 612,20 |
| 63-7-3 | известковых | 5138,18 | 4309,31 | 828,87 | 77,34 | - | 547,30 |
| 63-7-4 | железобетонных | 4882,92 | 4043,18 | 839,74 | 78,29 | - | 513,50 |
| 63-7-5 | керамических глазурованных плиток | 810,80 | 585,02 | 225,78 | 21,05 | - | 74,30 |
| **ТАБЛИЦА63-8.Ремонт облицовки из мраморных плит** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. мест** | | | | | | |
|  | **Ремонт облицовки из мраморных плит** | | | | | | |
| 63-8-1 | стен гладких | 299,07 | 203,80 | 4,77 | 1,06 | 90,50 | 23,90 |
| 63-8-2 | колонн прямоугольных | 377,52 | 282,25 | 4,77 | 1,06 | 90,50 | 33,10 |
| 63-8-3 | колонн круглых | 448,30 | 353,03 | 4,77 | 1,06 | 90,50 | 41,40 |
| 63-8-4 | капителей, карнизов, отливов | 563,48 | 341,09 | 4,77 | 1,06 | 217,62 | 40,00 |
| **ТАБЛИЦА63-9.Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. плиток** | | | | | | |
|  | **Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте** | | | | | | |
| 63-9-1 | до 10 штук | 441,83 | 242,28 | 4,77 | 1,06 | 194,78 | 28,05 |
| 63-9-2 | более 10 штук | 379,12 | 179,57 | 4,77 | 1,06 | 194,78 | 20,79 |
|  | **Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте** | | | | | | |
| 63-9-3 | до 10 штук | 650,85 | 451,30 | 4,77 | 1,06 | 194,78 | 52,25 |
| 63-9-4 | более 10 штук | 521,64 | 322,09 | 4,77 | 1,06 | 194,78 | 37,29 |
|  | **Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток** | | | | | | |
| 63-9-5 | карнизных | 580,83 | 240,38 | 4,77 | 1,06 | 335,68 | 27,83 |
| 63-9-6 | плинтусных | 644,85 | 240,38 | 4,77 | 1,06 | 399,70 | 27,83 |
| **ТАБЛИЦА63-10.Разборка облицовки из гипсокартонных листов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 облицовки** | | | | | | |
|  | **Разборка облицовки из гипсокартонных листов** | | | | | | |
| 63-10-1 | стен и перегородок | 67,14 | 63,14 | 4,00 | 2,12 | - | 7,31 |
| 63-10-2 | потолков | 86,75 | 82,75 | 4,00 | 2,12 | - | 9,58 |
| **ТАБЛИЦА63-11.Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 ремонтируемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до** | | | | | | |
| 63-11-1 | 1 м2 | 5128,79 | 317,09 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 36,25 |
| 63-11-2 | 5 м2 | 5079,28 | 267,58 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 30,59 |
| 63-11-3 | 10 м2 | 5029,68 | 217,98 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 24,92 |
| **ТАБЛИЦА63-12.Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 ремонтируемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до** | | | | | | |
| 63-12-1 | 1 м2 | 5178,39 | 366,69 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 41,92 |
| 63-12-2 | 5 м2 | 5128,79 | 317,09 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 36,25 |
| 63-12-3 | 10 м2 | 5079,28 | 267,58 | 18,68 | 4,02 | 4793,02 | 30,59 |