Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 64***

Лепные работы

**ФЕРр-2001-64**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение лепных работ.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений, по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. Расценки усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.

1.4. Расценками учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование лепных изделий | Ед.  измер. | Количество деталей  на одну модель | |
|  |  |  | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12. | Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14. | Картуши при высоте ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | — |
| 16. | Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и портальные | шт. | 100 | 60 |

**Примечание:** При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.8. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. **Смена негодных изделий:** 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. **Расчистка покрасок изделий:** 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

**Примечание:** К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. **Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий:** 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. **Реставрация изделия под модель:** 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | | | | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,  чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы под колонны высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-1-1 | цементных | 121,50 | 24,06 | 1,20 | 0,63 | 96,24 | 2,75 |
| 64-1-2 | гипсовых | 86,02 | 15,66 | 0,40 | 0,21 | 69,96 | 1,79 |
|  | **Базы под колонны высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-1-3 | легкоудаляемых | 1,53 | 1,53 | - | - | - | 0,18 |
| 64-1-4 | трудноудаляемых | 6,40 | 6,40 | - | - | - | 0,75 |
|  | **Базы под колонны высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-1-5 | легкоудаляемых | 11,46 | 11,46 | - | - | - | 1,31 |
| 64-1-6 | трудноудаляемых | 16,45 | 16,45 | - | - | - | 1,88 |
| 64-1-7 | Базы под колонны высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,90 | 15,50 | 0,40 | 0,21 | - | 1,75 |
| **ТАБЛИЦА 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы под колонны высотой до 400 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-2-1 | цементных | 178,48 | 36,48 | 2,40 | 1,27 | 139,60 | 4,17 |
| 64-2-2 | гипсовых | 133,54 | 22,74 | 0,60 | 0,32 | 110,20 | 2,60 |
|  | **Базы под колонны высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-2-3 | легкоудаляемых | 2,64 | 2,64 | - | - | - | 0,31 |
| 64-2-4 | трудноудаляемых | 10,74 | 10,74 | - | - | - | 1,26 |
|  | **Базы под колонны высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-2-5 | легкоудаляемых | 19,33 | 19,33 | - | - | - | 2,21 |
| 64-2-6 | трудноудаляемых | 27,55 | 27,55 | - | - | - | 3,15 |
| 64-2-7 | Базы под колонны высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 25,02 | 24,62 | 0,40 | 0,21 | - | 2,78 |
| **ТАБЛИЦА 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы под колонны высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-3-1 | цементных | 213,49 | 42,51 | 2,40 | 1,27 | 168,58 | 4,86 |
| 64-3-2 | гипсовых | 149,36 | 27,90 | 1,00 | 0,53 | 120,46 | 3,19 |
|  | **Базы под колонны высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-3-3 | легкоудаляемых | 4,18 | 4,18 | - | - | - | 0,49 |
| 64-3-4 | трудноудаляемых | 16,97 | 16,97 | - | - | - | 1,99 |
|  | **Базы под колонны высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-3-5 | легкоудаляемых | 30,79 | 30,79 | - | - | - | 3,52 |
| 64-3-6 | трудноудаляемых | 43,74 | 43,74 | - | - | - | 5,00 |
| 64-3-7 | Базы под колонны высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 38,60 | 38,00 | 0,60 | 0,32 | - | 4,29 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-4-1 | цементных | 110,14 | 13,30 | 0,60 | 0,32 | 96,24 | 1,52 |
| 64-4-2 | гипсовых | 78,12 | 7,96 | 0,20 | 0,11 | 69,96 | 0,91 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-4-3 | легкоудаляемых | 0,77 | 0,77 | - | - | - | 0,09 |
| 64-4-4 | трудноудаляемых | 3,24 | 3,24 | - | - | - | 0,38 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-4-5 | легкоудаляемых | 5,77 | 5,77 | - | - | - | 0,66 |
| 64-4-6 | трудноудаляемых | 8,22 | 8,22 | - | - | - | 0,94 |
| 64-4-7 | Базы по пилястрам высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 7,91 | 7,71 | 0,20 | 0,11 | - | 0,87 |
| **ТАБЛИЦА 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 400 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-5-1 | цементных | 159,26 | 18,46 | 1,20 | 0,63 | 139,60 | 2,11 |
| 64-5-2 | гипсовых | 122,06 | 11,46 | 0,40 | 0,21 | 110,20 | 1,31 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-5-3 | легкоудаляемых | 1,36 | 1,36 | - | - | - | 0,16 |
| 64-5-4 | трудноудаляемых | 5,29 | 5,29 | - | - | - | 0,62 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-5-5 | легкоудаляемых | 9,71 | 9,71 | - | - | - | 1,11 |
| 64-5-6 | трудноудаляемых | 13,73 | 13,73 | - | - | - | 1,57 |
| 64-5-7 | Базы по пилястрам высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 12,42 | 12,22 | 0,20 | 0,11 | - | 1,38 |
| **ТАБЛИЦА 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-6-1 | цементных | 191,04 | 21,26 | 1,20 | 0,63 | 168,58 | 2,43 |
| 64-6-2 | гипсовых | 134,77 | 13,91 | 0,40 | 0,21 | 120,46 | 1,59 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-6-3 | легкоудаляемых | 2,13 | 2,13 | - | - | - | 0,25 |
| 64-6-4 | трудноудаляемых | 8,44 | 8,44 | - | - | - | 0,99 |
|  | **Базы по пилястрам высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-6-5 | легкоудаляемых | 15,48 | 15,48 | - | - | - | 1,77 |
| 64-6-6 | трудноудаляемых | 21,96 | 21,96 | - | - | - | 2,51 |
| 64-6-7 | Базы по пилястрам высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 19,44 | 19,04 | 0,40 | 0,21 | - | 2,15 |
| **ТАБЛИЦА 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-7-1 | цементных | 67,68 | 11,68 | 1,40 | 0,74 | 54,60 | 1,37 |
| 64-7-2 | гипсовых | 40,27 | 7,25 | 0,60 | 0,32 | 32,42 | 0,85 |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-7-3 | легкоудаляемых | 2,36 | 2,36 | - | - | - | 0,26 |
| 64-7-4 | трудноудаляемых | 9,17 | 9,17 | - | - | - | 1,01 |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-7-5 | легкоудаляемых | 16,72 | 16,72 | - | - | - | 1,82 |
| 64-7-6 | трудноудаляемых | 23,61 | 23,61 | - | - | - | 2,57 |
| 64-7-7 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 19,14 | 18,74 | 0,40 | 0,21 | - | 2,09 |
| **ТАБЛИЦА 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-8-1 | цементных | 103,24 | 16,12 | 1,80 | 0,95 | 85,32 | 1,89 |
| 64-8-2 | гипсовых | 63,13 | 10,74 | 1,20 | 0,63 | 51,19 | 1,26 |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-8-3 | легкоудаляемых | 3,72 | 3,72 | - | - | - | 0,41 |
| 64-8-4 | трудноудаляемых | 14,98 | 14,98 | - | - | - | 1,65 |
|  | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-8-5 | легкоудаляемых | 26,55 | 26,55 | - | - | - | 2,89 |
| 64-8-6 | трудноудаляемых | 37,76 | 37,76 | - | - | - | 4,11 |
| 64-8-7 | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 30,77 | 29,77 | 1,00 | 0,53 | - | 3,32 |
| **ТАБЛИЦА 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-9-1 | цементных | 74,39 | 19,19 | 0,60 | 0,32 | 54,60 | 2,25 |
| 64-9-2 | гипсовых | 49,45 | 16,29 | 0,40 | 0,21 | 32,76 | 1,91 |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-9-3 | легкоудаляемых | 1,18 | 1,18 | - | - | - | 0,13 |
| 64-9-4 | трудноудаляемых | 4,63 | 4,63 | - | - | - | 0,51 |
|  |  | | | | | | |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-9-5 | легкоудаляемых | 7,53 | 7,53 | - | - | - | 0,82 |
| 64-9-6 | трудноудаляемых | 11,85 | 11,85 | - | - | - | 1,29 |
| 64-9-7 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 10,40 | 10,40 | - | - | - | 1,16 |
| **ТАБЛИЦА 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-10-1 | цементных | 109,23 | 23,11 | 0,80 | 0,42 | 85,32 | 2,71 |
| 64-10-2 | гипсовых | 70,01 | 18,42 | 0,40 | 0,21 | 51,19 | 2,16 |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-10-3 | легкоудаляемых | 1,91 | 1,91 | - | - | - | 0,21 |
| 64-10-4 | трудноудаляемых | 7,44 | 7,44 | - | - | - | 0,82 |
|  | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-10-5 | легкоудаляемых | 13,23 | 13,23 | - | - | - | 1,44 |
| 64-10-6 | трудноудаляемых | 18,83 | 18,83 | - | - | - | 2,05 |
| 64-10-7 | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 16,00 | 15,60 | 0,40 | 0,21 | - | 1,74 |
| **ТАБЛИЦА 64-11. Вазы высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Вазы высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-11-1 | цементных | 139,79 | 32,60 | 1,40 | 0,74 | 105,79 | 3,68 |
| 64-11-2 | гипсовых | 84,28 | 22,05 | 0,80 | 0,42 | 61,43 | 2,49 |
|  | **Вазы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-11-3 | легкоудаляемых | 2,54 | 2,54 | - | - | - | 0,29 |
| 64-11-4 | трудноудаляемых | 10,58 | 10,58 | - | - | - | 1,21 |
|  | **Вазы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-11-5 | легкоудаляемых | 21,78 | 21,78 | - | - | - | 2,49 |
| 64-11-6 | трудноудаляемых | 29,83 | 29,83 | - | - | - | 3,41 |
| 64-11-7 | Вазы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 25,99 | 25,39 | 0,60 | 0,32 | - | 2,94 |
| **ТАБЛИЦА 64-12. Вазы высотой до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Вазы высотой до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-12-1 | цементных | 247,78 | 43,84 | 2,60 | 1,38 | 201,34 | 4,95 |
| 64-12-2 | гипсовых | 147,78 | 30,38 | 1,40 | 0,74 | 116,00 | 3,43 |
|  | **Вазы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-12-3 | легкоудаляемых | 4,20 | 4,20 | - | - | - | 0,48 |
| 64-12-4 | трудноудаляемых | 16,79 | 16,79 | - | - | - | 1,92 |
|  | **Вазы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-12-5 | легкоудаляемых | 34,66 | 34,46 | 0,20 | 0,11 | - | 3,94 |
| 64-12-6 | трудноудаляемых | 47,52 | 47,32 | 0,20 | 0,11 | - | 5,41 |
| 64-12-7 | Вазы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 40,65 | 39,65 | 1,00 | 0,53 | - | 4,59 |
| **ТАБЛИЦА 64-13. Вазы высотой до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Вазы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-13-1 | цементных | 258,35 | 53,41 | 3,60 | 1,90 | 201,34 | 6,03 |
| 64-13-2 | гипсовых | 154,49 | 36,49 | 2,00 | 1,06 | 116,00 | 4,12 |
|  | **Вазы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-13-3 | легкоудаляемых | 5,42 | 5,42 | - | - | - | 0,62 |
| 64-13-4 | трудноудаляемых | 21,52 | 21,52 | - | - | - | 2,46 |
|  | **Вазы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-13-5 | легкоудаляемых | 44,66 | 44,26 | 0,40 | 0,21 | - | 5,06 |
| 64-13-6 | трудноудаляемых | 60,93 | 60,53 | 0,40 | 0,21 | - | 6,92 |
| 64-13-7 | Вазы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 53,68 | 52,08 | 1,60 | 0,85 | - | 6,03 |
| **ТАБЛИЦА 64-14. Венки диаметром до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Венки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-14-1 | цементных | 143,98 | 30,36 | 1,00 | 0,53 | 112,62 | 3,56 |
| 64-14-2 | гипсовых | 87,75 | 22,51 | 0,40 | 0,21 | 64,84 | 2,64 |
|  | **Венки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-14-3 | легкоудаляемых | 1,88 | 1,88 | - | - | - | 0,22 |
| 64-14-4 | трудноудаляемых | 7,42 | 7,42 | - | - | - | 0,87 |
|  | **Венки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-14-5 | легкоудаляемых | 16,93 | 16,93 | - | - | - | 1,96 |
| 64-14-6 | трудноудаляемых | 22,72 | 22,72 | - | - | - | 2,63 |
| 64-14-7 | Венки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 22,09 | 22,09 | - | - | - | 2,59 |
| **ТАБЛИЦА 64-15. Венки диаметром до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Венки диаметром до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-15-1 | цементных | 319,83 | 50,65 | 3,00 | 1,59 | 266,18 | 5,94 |
| 64-15-2 | гипсовых | 204,04 | 35,22 | 1,60 | 0,85 | 167,22 | 4,13 |
|  | **Венки диаметром до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-15-3 | легкоудаляемых | 3,75 | 3,75 | - | - | - | 0,44 |
| 64-15-4 | трудноудаляемых | 13,30 | 13,30 | - | - | - | 1,56 |
|  | **Венки диаметром до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-15-5 | легкоудаляемых | 31,47 | 31,27 | 0,20 | 0,11 | - | 3,62 |
| 64-15-6 | трудноудаляемых | 41,05 | 40,85 | 0,20 | 0,11 | - | 4,73 |
| 64-15-7 | Венки диаметром до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 41,96 | 40,76 | 1,20 | 0,63 | - | 4,78 |
| **ТАБЛИЦА 64-16. Гербы высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Гербы высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-16-1 | цементных | 182,01 | 47,32 | 1,60 | 0,85 | 133,09 | 5,41 |
| 64-16-2 | гипсовых | 113,32 | 34,03 | 0,80 | 0,42 | 78,49 | 3,89 |
|  | **Гербы высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-16-3 | легкоудаляемых | 2,13 | 2,13 | - | - | - | 0,25 |
| 64-16-4 | трудноудаляемых | 8,61 | 8,61 | - | - | - | 1,01 |
|  | **Гербы высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-16-5 | легкоудаляемых | 15,20 | 15,20 | - | - | - | 1,76 |
| 64-16-6 | трудноудаляемых | 21,68 | 21,68 | - | - | - | 2,51 |
| 64-16-7 | Гербы высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 21,32 | 20,72 | 0,60 | 0,32 | - | 2,43 |
| **ТАБЛИЦА 64-17. Гербы высотой до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Гербы высотой до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-17-1 | цементных | 438,45 | 77,33 | 2,80 | 1,48 | 358,32 | 8,84 |
| 64-17-2 | гипсовых | 275,03 | 55,02 | 1,60 | 0,85 | 218,41 | 6,29 |
|  | **Гербы высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-17-3 | легкоудаляемых | 3,75 | 3,75 | - | - | - | 0,44 |
| 64-17-4 | трудноудаляемых | 15,01 | 15,01 | - | - | - | 1,76 |
|  | **Гербы высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-17-5 | легкоудаляемых | 26,86 | 26,86 | - | - | - | 3,11 |
| 64-17-6 | трудноудаляемых | 38,18 | 38,18 | - | - | - | 4,42 |
| 64-17-7 | Гербы высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 36,59 | 35,39 | 1,20 | 0,63 | - | 4,15 |
| **ТАБЛИЦА 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-18-1 | цементных | 170,44 | 49,60 | 1,40 | 0,74 | 119,44 | 5,67 |
| 64-18-2 | гипсовых | 100,89 | 35,25 | 0,80 | 0,42 | 64,84 | 4,03 |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-18-3 | легкоудаляемых | 2,16 | 2,16 | - | - | - | 0,25 |
| 64-18-4 | трудноудаляемых | 8,72 | 8,72 | - | - | - | 1,01 |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-18-5 | легкоудаляемых | 20,73 | 20,73 | - | - | - | 2,34 |
| 64-18-6 | трудноудаляемых | 26,48 | 26,48 | - | - | - | 2,99 |
| 64-18-7 | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 26,93 | 26,33 | 0,60 | 0,32 | - | 3,01 |
| **ТАБЛИЦА 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-19-1 | цементных | 257,84 | 61,32 | 2,00 | 1,06 | 194,52 | 7,01 |
| 64-19-2 | гипсовых | 161,25 | 43,82 | 1,40 | 0,74 | 116,03 | 5,01 |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-19-3 | легкоудаляемых | 3,20 | 3,20 | - | - | - | 0,37 |
| 64-19-4 | трудноудаляемых | 13,04 | 13,04 | - | - | - | 1,51 |
|  | **Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-19-5 | легкоудаляемых | 33,75 | 33,75 | - | - | - | 3,81 |
| 64-19-6 | трудноудаляемых | 43,84 | 43,84 | - | - | - | 4,95 |
| 64-19-7 | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 43,34 | 42,34 | 1,00 | 0,53 | - | 4,84 |
| **ТАБЛИЦА 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-20-1 | цементных | 196,66 | 86,46 | 1,00 | 0,53 | 109,20 | 10,01 |
| 64-20-2 | гипсовых | 135,98 | 70,74 | 0,40 | 0,21 | 64,84 | 8,19 |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-20-3 | легкоудаляемых | 2,48 | 2,48 | - | - | - | 0,28 |
| 64-20-4 | трудноудаляемых | 8,77 | 8,77 | - | - | - | 0,99 |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-20-5 | легкоудаляемых | 22,15 | 22,15 | - | - | - | 2,44 |
| 64-20-6 | трудноудаляемых | 27,05 | 27,05 | - | - | - | 2,98 |
| 64-20-7 | Kапители дорические и тосканские высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 27,98 | 27,78 | 0,20 | 0,11 | - | 3,06 |
| **ТАБЛИЦА 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-21-1 | цементных | 341,77 | 103,30 | 3,00 | 1,59 | 235,47 | 11,96 |
| 64-21-2 | гипсовых | 225,58 | 80,85 | 1,40 | 0,74 | 143,33 | 9,36 |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-21-3 | легкоудаляемых | 4,96 | 4,96 | - | - | - | 0,56 |
| 64-21-4 | трудноудаляемых | 16,39 | 16,39 | - | - | - | 1,85 |
|  | **Kапители дорические и тосканские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-21-5 | легкоудаляемых | 39,41 | 39,21 | 0,20 | 0,11 | - | 4,32 |
| 64-21-6 | трудноудаляемых | 50,94 | 50,74 | 0,20 | 0,11 | - | 5,59 |
| 64-21-7 | Kапители дорические и тосканские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 48,29 | 47,29 | 1,00 | 0,53 | - | 5,21 |
| **ТАБЛИЦА 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители ионические высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-22-1 | цементных | 319,52 | 86,46 | 1,00 | 0,53 | 232,06 | 10,01 |
| 64-22-2 | гипсовых | 204,23 | 70,74 | 0,40 | 0,21 | 133,09 | 8,19 |
|  | **Kапители ионические высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-22-3 | легкоудаляемых | 3,28 | 3,28 | - | - | - | 0,37 |
| 64-22-4 | трудноудаляемых | 11,60 | 11,60 | - | - | - | 1,31 |
|  | **Kапители ионические высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-22-5 | легкоудаляемых | 25,60 | 25,60 | - | - | - | 2,82 |
| 64-22-6 | трудноудаляемых | 35,86 | 35,86 | - | - | - | 3,95 |
| 64-22-7 | Kапители ионические высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 31,06 | 30,76 | 0,30 | 0,16 | - | 3,43 |
| **ТАБЛИЦА 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители ионические высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-23-1 | цементных | 601,13 | 103,30 | 3,00 | 1,59 | 494,83 | 11,96 |
| 64-23-2 | гипсовых | 368,91 | 80,85 | 1,40 | 0,74 | 286,66 | 9,36 |
|  | **Kапители ионические высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-23-3 | легкоудаляемых | 7,00 | 7,00 | - | - | - | 0,79 |
| 64-23-4 | трудноудаляемых | 26,84 | 26,84 | - | - | - | 3,03 |
|  | **Kапители ионические высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-23-5 | легкоудаляемых | 62,92 | 62,72 | 0,20 | 0,11 | - | 6,91 |
| 64-23-6 | трудноудаляемых | 82,99 | 82,79 | 0,20 | 0,11 | - | 9,12 |
| 64-23-7 | Kапители ионические высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 72,98 | 71,98 | 1,00 | 0,53 | - | 7,93 |
| **ТАБЛИЦА 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители коринфские высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-24-1 | цементных | 900,60 | 180,55 | 3,40 | 1,80 | 716,65 | 19,89 |
| 64-24-2 | гипсовых | 570,97 | 142,79 | 1,60 | 0,85 | 426,58 | 15,73 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-24-3 | легкоудаляемых | 5,81 | 5,81 | - | - | - | 0,64 |
| 64-24-4 | трудноудаляемых | 22,42 | 22,42 | - | - | - | 2,47 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-24-5 | легкоудаляемых | 102,99 | 102,59 | 0,40 | 0,21 | - | 11,44 |
| 64-24-6 | трудноудаляемых | 112,31 | 111,91 | 0,40 | 0,21 | - | 12,48 |
| 64-24-7 | Kапители коринфские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 110,95 | 109,75 | 1,20 | 0,63 | - | 12,09 |
| **ТАБЛИЦА 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители коринфские высотой до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-25-1 | цементных | 1292,33 | 228,93 | 5,40 | 2,86 | 1058,00 | 25,22 |
| 64-25-2 | гипсовых | 792,72 | 174,65 | 3,80 | 2,01 | 614,27 | 19,24 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-25-3 | легкоудаляемых | 11,44 | 11,44 | - | - | - | 1,26 |
| 64-25-4 | трудноудаляемых | 44,93 | 44,93 | - | - | - | 4,95 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-25-5 | легкоудаляемых | 190,62 | 190,02 | 0,60 | 0,32 | - | 21,19 |
| 64-25-6 | трудноудаляемых | 224,43 | 223,83 | 0,60 | 0,32 | - | 24,96 |
| 64-25-7 | Kапители коринфские высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 220,11 | 218,31 | 1,80 | 0,95 | - | 24,05 |
| **ТАБЛИЦА 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kапители коринфские высотой до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-26-1 | цементных | 1653,56 | 451,96 | 7,20 | 3,81 | 1194,40 | 49,79 |
| 64-26-2 | гипсовых | 1044,01 | 322,16 | 5,20 | 2,75 | 716,65 | 35,49 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-26-3 | легкоудаляемых | 16,97 | 16,97 | - | - | - | 1,87 |
| 64-26-4 | трудноудаляемых | 68,44 | 68,44 | - | - | - | 7,54 |
|  | **Kапители коринфские высотой до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-26-5 | легкоудаляемых | 288,74 | 287,94 | 0,80 | 0,42 | - | 32,11 |
| 64-26-6 | трудноудаляемых | 338,87 | 338,07 | 0,80 | 0,42 | - | 37,70 |
| 64-26-7 | Kапители коринфские высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 329,46 | 329,24 | 0,22 | 0,12 | - | 36,27 |
| **ТАБЛИЦА 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-27-1 | цементных | 136,94 | 29,50 | 1,20 | 0,63 | 106,24 | 3,46 |
| 64-27-2 | гипсовых | 88,92 | 21,92 | 0,60 | 0,32 | 66,40 | 2,57 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-27-3 | легкоудаляемых | 2,24 | 2,24 | - | - | - | 0,25 |
| 64-27-4 | трудноудаляемых | 9,06 | 9,06 | - | - | - | 1,01 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-27-5 | легкоудаляемых | 20,09 | 20,09 | - | - | - | 2,24 |
| 64-27-6 | трудноудаляемых | 26,81 | 26,81 | - | - | - | 2,99 |
| 64-27-7 | Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 26,14 | 25,74 | 0,40 | 0,21 | - | 2,87 |
| **ТАБЛИЦА 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до:** | | | | | | |
| 64-28-1 | 750 мм, смена лепных изделий цементных | 231,29 | 38,29 | 1,80 | 0,95 | 191,20 | 4,49 |
| 64-28-2 | 750 мм, смена лепных изделий гипсовых | 150,06 | 29,76 | 0,80 | 0,42 | 119,50 | 3,49 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-28-3 | легкоудаляемых | 3,32 | 3,32 | - | - | - | 0,37 |
| 64-28-4 | трудноудаляемых | 13,54 | 13,54 | - | - | - | 1,51 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-28-5 | легкоудаляемых | 30,40 | 30,40 | - | - | - | 3,39 |
| 64-28-6 | трудноудаляемых | 40,53 | 40,53 | - | - | - | 4,52 |
| 64-28-7 | Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 39,97 | 39,37 | 0,60 | 0,32 | - | 4,39 |
| **ТАБЛИЦА 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-29-1 | цементных | 426,42 | 51,42 | 3,20 | 1,69 | 371,80 | 6,03 |
| 64-29-2 | гипсовых | 275,44 | 41,44 | 1,60 | 0,85 | 232,40 | 4,86 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-29-3 | легкоудаляемых | 5,11 | 5,11 | - | - | - | 0,57 |
| 64-29-4 | трудноудаляемых | 20,27 | 20,27 | - | - | - | 2,26 |
|  | **Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-29-5 | легкоудаляемых | 45,82 | 45,82 | - | - | - | 5,11 |
| 64-29-6 | трудноудаляемых | 61,25 | 61,25 | - | - | - | 6,83 |
| 64-29-7 | Kартуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 59,02 | 58,02 | 1,00 | 0,53 | - | 6,47 |
| **ТАБЛИЦА 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до200 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-30-1 | цементных | 41,01 | 15,22 | 0,20 | 0,11 | 25,59 | 1,74 |
| 64-30-2 | гипсовых | 25,66 | 11,81 | 0,20 | 0,11 | 13,65 | 1,35 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-30-3 | легкоудаляемых | 1,43 | 1,43 | - | - | - | 0,16 |
| 64-30-4 | трудноудаляемых | 5,47 | 5,47 | - | - | - | 0,61 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-30-5 | легкоудаляемых | 11,71 | 11,71 | - | - | - | 1,29 |
| 64-30-6 | трудноудаляемых | 15,98 | 15,98 | - | - | - | 1,76 |
| 64-30-7 | Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,07 | 15,07 | - | - | - | 1,66 |
| **ТАБЛИЦА 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-31-1 | цементных | 188,93 | 24,93 | 0,20 | 0,11 | 163,80 | 2,85 |
| 64-31-2 | гипсовых | 44,78 | 19,16 | 0,20 | 0,11 | 25,42 | 2,19 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-31-3 | легкоудаляемых | 1,97 | 1,97 | - | - | - | 0,22 |
| 64-31-4 | трудноудаляемых | 7,80 | 7,80 | - | - | - | 0,87 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-31-5 | легкоудаляемых | 16,25 | 16,25 | - | - | - | 1,79 |
| 64-31-6 | трудноудаляемых | 22,06 | 22,06 | - | - | - | 2,43 |
| 64-31-7 | Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 21,33 | 21,33 | - | - | - | 2,35 |
| **ТАБЛИЦА 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 ìì, ñìåíà ëåïíûõ èçäåëèé** | | | | | | |
| 64-32-1 | цементных | 197,38 | 32,98 | 0,60 | 0,32 | 163,80 | 3,77 |
| 64-32-2 | гипсовых | 49,69 | 23,97 | 0,30 | 0,16 | 25,42 | 2,74 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-32-3 | легкоудаляемых | 2,51 | 2,51 | - | - | - | 0,28 |
| 64-32-4 | трудноудаляемых | 10,13 | 10,13 | - | - | - | 1,13 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-32-5 | легкоудаляемых | 20,70 | 20,70 | - | - | - | 2,28 |
| 64-32-6 | трудноудаляемых | 27,78 | 27,78 | - | - | - | 3,06 |
| 64-32-7 | Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 27,78 | 27,78 | - | - | - | 3,06 |
| **ТАБЛИЦА 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-33-1 | цементных | 342,51 | 41,20 | 1,00 | 0,53 | 300,31 | 4,71 |
| 64-33-2 | гипсовых | 102,24 | 30,44 | 0,60 | 0,32 | 71,20 | 3,48 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-33-3 | легкоудаляемых | 3,05 | 3,05 | - | - | - | 0,34 |
| 64-33-4 | трудноудаляемых | 12,37 | 12,37 | - | - | - | 1,38 |
|  | **Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-33-5 | легкоудаляемых | 25,24 | 25,24 | - | - | - | 2,78 |
| 64-33-6 | трудноудаляемых | 34,31 | 34,31 | - | - | - | 3,78 |
| 64-33-7 | Kронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 34,31 | 34,31 | - | - | - | 3,78 |
| **ТАБЛИЦА 64-34. Листы высотой до 150 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Листы высотой до 150 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-34-1 | цементных | 36,22 | 17,45 | - | - | 18,77 | 2,02 |
| 64-34-2 | гипсовых | 23,46 | 13,22 | - | - | 10,24 | 1,53 |
|  | **Листы высотой до 150 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-34-3 | легкоудаляемых | 0,42 | 0,42 | - | - | - | 0,05 |
| 64-34-4 | трудноудаляемых | 2,11 | 2,11 | - | - | - | 0,25 |
|  | **Листы высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-34-5 | легкоудаляемых | 6,34 | 6,34 | - | - | - | 0,75 |
| 64-34-6 | трудноудаляемых | 8,03 | 8,03 | - | - | - | 0,95 |
| 64-34-7 | Листы высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель | 9,22 | 9,22 | - | - | - | 1,09 |
| **ТАБЛИЦА 64-35. Листы высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Листы высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-35-1 | цементных | 47,53 | 21,94 | - | - | 25,59 | 2,54 |
| 64-35-2 | гипсовых | 29,28 | 15,63 | - | - | 13,65 | 1,81 |
|  | **Листы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-35-3 | легкоудаляемых | 0,93 | 0,93 | - | - | - | 0,11 |
| 64-35-4 | трудноудаляемых | 4,48 | 4,48 | - | - | - | 0,53 |
|  | **Листы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-35-5 | легкоудаляемых | 9,81 | 9,81 | - | - | - | 1,16 |
| 64-35-6 | трудноудаляемых | 13,27 | 13,27 | - | - | - | 1,57 |
| 64-35-7 | Листы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 13,95 | 13,95 | - | - | - | 1,65 |
| **ТАБЛИЦА 64-36. Листы высотой до 400 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Листы высотой до 400 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-36-1 | цементных | 75,94 | 31,18 | 0,40 | 0,21 | 44,36 | 3,61 |
| 64-36-2 | гипсовых | 49,02 | 23,23 | 0,20 | 0,11 | 25,59 | 2,69 |
|  | **Листы высотой до 400 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-36-3 | легкоудаляемых | 1,78 | 1,78 | - | - | - | 0,21 |
| 64-36-4 | трудноудаляемых | 8,79 | 8,79 | - | - | - | 1,04 |
|  | **Листы высотой до 400 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-36-5 | легкоудаляемых | 18,18 | 18,18 | - | - | - | 2,15 |
| 64-36-6 | трудноудаляемых | 25,20 | 25,20 | - | - | - | 2,98 |
| 64-36-7 | Листы высотой до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 24,18 | 24,18 | - | - | - | 2,86 |
| **ТАБЛИЦА 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Маски-замки высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-37-1 | цементных | 138,73 | 32,54 | 0,40 | 0,21 | 105,79 | 3,72 |
| 64-37-2 | гипсовых | 90,07 | 24,93 | 0,30 | 0,16 | 64,84 | 2,85 |
|  | **Маски-замки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-37-3 | легкоудаляемых | 1,36 | 1,36 | - | - | - | 0,16 |
| 64-37-4 | трудноудаляемых | 5,20 | 5,20 | - | - | - | 0,61 |
|  | **Маски-замки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-37-5 | легкоудаляемых | 12,28 | 12,28 | - | - | - | 1,44 |
| 64-37-6 | трудноудаляемых | 16,12 | 16,12 | - | - | - | 1,89 |
| 64-37-7 | Маски-замки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 16,15 | 15,95 | 0,20 | 0,11 | - | 1,87 |
| **ТАБЛИЦА 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Маски-замки высотой до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-38-1 | цементных | 146,10 | 39,71 | 0,60 | 0,32 | 105,79 | 4,54 |
| 64-38-2 | гипсовых | 94,89 | 29,65 | 0,40 | 0,21 | 64,84 | 3,39 |
|  | **Маски-замки высотой до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-38-3 | легкоудаляемых | 2,30 | 2,30 | - | - | - | 0,27 |
| 64-38-4 | трудноудаляемых | 8,36 | 8,36 | - | - | - | 0,98 |
|  | **Маски-замки высотой до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-38-5 | легкоудаляемых | 21,66 | 21,66 | - | - | - | 2,54 |
| 64-38-6 | трудноудаляемых | 28,23 | 28,23 | - | - | - | 3,31 |
| 64-38-7 | Маски-замки высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 27,91 | 27,71 | 0,20 | 0,11 | - | 3,25 |
| **ТАБЛИЦА 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 пог. м изделий** | | | | | | |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-39-1 | цементных | 3550,23 | 964,44 | 1,20 | 0,63 | 2584,59 | 113,10 |
| 64-39-2 | гипсовых | 2272,52 | 720,56 | 0,60 | 0,32 | 1551,36 | 84,50 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-39-3 | легкоудаляемых | 120,95 | 120,95 | - | - | - | 14,43 |
| 64-39-4 | трудноудаляемых | 482,73 | 482,73 | - | - | - | 57,59 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-39-5 | легкоудаляемых | 849,95 | 849,95 | - | - | - | 101,40 |
| 64-39-6 | трудноудаляемых | 1220,43 | 1220,43 | - | - | - | 145,60 |
| 64-39-7 | Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, реставрация лепных изделий под модель | 1013,80 | 1013,40 | 0,40 | 0,21 | - | 120,90 |
| **ТАБЛИЦА 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 пог. м изделий** | | | | | | |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-40-1 | цементных | 4980,09 | 1186,15 | 2,40 | 1,27 | 3791,54 | 139,10 |
| 64-40-2 | гипсовых | 3117,54 | 875,76 | 1,60 | 0,85 | 2240,18 | 102,70 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-40-3 | легкоудаляемых | 180,89 | 180,89 | - | - | - | 21,58 |
| 64-40-4 | трудноудаляемых | 730,08 | 730,08 | - | - | - | 87,10 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-40-5 | легкоудаляемых | 1296,71 | 1296,71 | - | - | - | 154,70 |
| 64-40-6 | трудноудаляемых | 1841,55 | 1841,55 | - | - | - | 219,70 |
| 64-40-7 | Погонные лепные изделия высотой до 100 мм, реставрация лепных изделий под модель | 1527,58 | 1526,38 | 1,20 | 0,63 | - | 182,10 |
| **ТАБЛИЦА 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 пог. м изделий** | | | | | | |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-41-1 | цементных | 8026,46 | 1818,03 | 4,00 | 2,12 | 6204,43 | 213,20 |
| 64-41-2 | гипсовых | 5157,06 | 1363,52 | 2,00 | 1,06 | 3791,54 | 159,90 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-41-3 | легкоудаляемых | 241,91 | 241,91 | - | - | - | 28,86 |
| 64-41-4 | трудноудаляемых | 969,81 | 969,81 | - | - | - | 115,70 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-41-5 | легкоудаляемых | 2348,66 | 2348,66 | - | - | - | 280,20 |
| 64-41-6 | трудноудаляемых | 2462,66 | 2462,66 | - | - | - | 293,80 |
| 64-41-7 | Погонные лепные изделия высотой до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 2083,28 | 2081,28 | 2,00 | 1,06 | - | 248,30 |
| **ТАБЛИЦА 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 пог. м изделий** | | | | | | |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-42-1 | цементных | 15033,81 | 2272,54 | 8,00 | 4,23 | 12753,27 | 266,50 |
| 64-42-2 | гипсовых | 9629,58 | 1696,09 | 6,00 | 3,17 | 7927,49 | 198,90 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-42-3 | легкоудаляемых | 308,38 | 308,38 | - | - | - | 36,79 |
| 64-42-4 | трудноудаляемых | 1274,92 | 1274,92 | - | - | - | 152,10 |
|  | **Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-42-5 | легкоудаляемых | 2158,15 | 2157,55 | 0,60 | 0,32 | - | 257,40 |
| 64-42-6 | трудноудаляемых | 3138,86 | 3138,26 | 0,60 | 0,32 | - | 374,40 |
| 64-42-7 | Погонные лепные изделия высотой до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 2651,91 | 2647,91 | 4,00 | 2,12 | - | 315,90 |
| **ТАБЛИЦА 64-43. Поручни шириной до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 пог. м изделий** | | | | | | |
|  | **Поручни шириной до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-43-1 | цементных | 21592,30 | 2436,60 | 16,20 | 8,57 | 19139,50 | 282,10 |
| 64-43-2 | гипсовых | 14311,04 | 1549,54 | 5,20 | 2,75 | 12756,30 | 179,40 |
|  | **Поручни шириной до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-43-3 | легкоудаляемых | 226,16 | 226,16 | - | - | - | 25,22 |
| 64-43-4 | трудноудаляемых | 667,98 | 667,98 | - | - | - | 74,49 |
|  | **Поручни шириной до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-43-5 | легкоудаляемых | 1574,57 | 1573,77 | 0,80 | 0,42 | - | 175,50 |
| 64-43-6 | трудноудаляемых | 2017,56 | 2016,76 | 0,80 | 0,42 | - | 224,90 |
| 64-43-7 | Поручни шириной до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 2196,62 | 2191,62 | 5,00 | 2,65 | - | 244,40 |
| **ТАБЛИЦА 64-44. Розетки диаметром до 200 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Розетки диаметром до 200 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-44-1 | цементных | 56,42 | 15,52 | - | - | 40,90 | 1,82 |
| 64-44-2 | гипсовых | 37,61 | 12,02 | - | - | 25,59 | 1,41 |
|  | **Розетки диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-44-3 | легкоудаляемых | 0,95 | 0,95 | - | - | - | 0,11 |
| 64-44-4 | трудноудаляемых | 3,54 | 3,54 | - | - | - | 0,41 |
|  | **Розетки диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-44-5 | легкоудаляемых | 6,22 | 6,22 | - | - | - | 0,72 |
| 64-44-6 | трудноудаляемых | 8,72 | 8,72 | - | - | - | 1,01 |
| 64-44-7 | Розетки диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 7,95 | 7,95 | - | - | - | 0,92 |
| **ТАБЛИЦА 64-45. Розетки диаметром до 300 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Розетки диаметром до 300 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-45-1 | цементных | 58,64 | 17,74 | - | - | 40,90 | 2,08 |
| 64-45-2 | гипсовых | 39,15 | 13,56 | - | - | 25,59 | 1,59 |
|  | **Розетки диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-45-3 | легкоудаляемых | 1,21 | 1,21 | - | - | - | 0,14 |
| 64-45-4 | трудноудаляемых | 4,84 | 4,84 | - | - | - | 0,56 |
|  | **Розетки диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-45-5 | легкоудаляемых | 8,46 | 8,46 | - | - | - | 0,98 |
| 64-45-6 | трудноудаляемых | 12,18 | 12,18 | - | - | - | 1,41 |
| 64-45-7 | Розетки диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 10,88 | 10,88 | - | - | - | 1,26 |
| **ТАБЛИЦА 64-46. Розетки диаметром до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Розетки диаметром до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-46-1 | цементных | 70,41 | 28,91 | 0,60 | 0,32 | 40,90 | 3,39 |
| 64-46-2 | гипсовых | 46,37 | 20,38 | 0,40 | 0,21 | 25,59 | 2,39 |
|  | **Розетки диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-46-3 | легкоудаляемых | 1,64 | 1,64 | - | - | - | 0,19 |
| 64-46-4 | трудноудаляемых | 6,48 | 6,48 | - | - | - | 0,75 |
|  | **Розетки диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-46-5 | легкоудаляемых | 11,66 | 11,66 | - | - | - | 1,35 |
| 64-46-6 | трудноудаляемых | 16,58 | 16,58 | - | - | - | 1,92 |
| 64-46-7 | Розетки диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,69 | 15,29 | 0,40 | 0,21 | - | 1,77 |
| **ТАБЛИЦА 64-47. Розетки диаметром до 800 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Розетки диаметром до 800 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-47-1 | цементных | 221,83 | 46,13 | 1,00 | 0,53 | 174,70 | 5,41 |
| 64-47-2 | гипсовых | 144,28 | 34,28 | 0,80 | 0,42 | 109,20 | 4,02 |
|  | **Розетки диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-47-3 | легкоудаляемых | 2,42 | 2,42 | - | - | - | 0,28 |
| 64-47-4 | трудноудаляемых | 10,88 | 10,88 | - | - | - | 1,26 |
|  | **Розетки диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-47-5 | легкоудаляемых | 18,31 | 18,31 | - | - | - | 2,12 |
| 64-47-6 | трудноудаляемых | 26,43 | 26,43 | - | - | - | 3,06 |
| 64-47-7 | Розетки диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель | 24,09 | 23,49 | 0,60 | 0,32 | - | 2,72 |
| **ТАБЛИЦА 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
| 64-48-1 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена лепных изделий гипсовых | 43,53 | 5,79 | 0,20 | 0,11 | 37,54 | 0,67 |
|  | **Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-48-2 | легкоудаляемых | 0,52 | 0,52 | - | - | - | 0,06 |
| 64-48-3 | трудноудаляемых | 1,64 | 1,64 | - | - | - | 0,19 |
|  | **Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-48-4 | легкоудаляемых | 3,89 | 3,89 | - | - | - | 0,45 |
| 64-48-5 | трудноудаляемых | 4,84 | 4,84 | - | - | - | 0,56 |
| 64-48-6 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, реставрация лепных изделий под модель | 4,92 | 4,92 | - | - | - | 0,57 |
| **ТАБЛИЦА 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
| 64-49-1 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, смена лепных изделий гипсовых | 84,84 | 12,78 | 0,40 | 0,21 | 71,66 | 1,48 |
|  | **Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-49-2 | легкоудаляемых | 0,95 | 0,95 | - | - | - | 0,11 |
| 64-49-3 | трудноудаляемых | 2,68 | 2,68 | - | - | - | 0,31 |
|  | **Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-49-4 | легкоудаляемых | 6,48 | 6,48 | - | - | - | 0,75 |
| 64-49-5 | трудноудаляемых | 8,12 | 8,12 | - | - | - | 0,94 |
| 64-49-6 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2, реставрация лепных изделий под модель | 8,49 | 8,29 | 0,20 | 0,11 | - | 0,96 |
| **ТАБЛИЦА 64-50. Сухари высотой до 150 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Сухари высотой до 150 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-50-1 | цементных | 37,10 | 11,51 | - | - | 25,59 | 1,35 |
| 64-50-2 | гипсовых | 22,94 | 9,29 | - | - | 13,65 | 1,09 |
|  | **Сухари высотой до 150 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-50-3 | легкоудаляемых | 0,52 | 0,52 | - | - | - | 0,06 |
| 64-50-4 | трудноудаляемых | 1,55 | 1,55 | - | - | - | 0,18 |
|  | **Сухари высотой до 150 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-50-5 | легкоудаляемых | 3,71 | 3,71 | - | - | - | 0,43 |
| 64-50-6 | трудноудаляемых | 4,84 | 4,84 | - | - | - | 0,56 |
| 64-50-7 | Сухари высотой до 150 мм, реставрация лепных изделий под модель | 7,08 | 7,08 | - | - | - | 0,82 |
| **ТАБЛИЦА 64-51. Сухари высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Сухари высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-51-1 | цементных | 48,80 | 14,67 | - | - | 34,13 | 1,72 |
| 64-51-2 | гипсовых | 30,20 | 9,72 | - | - | 20,48 | 1,14 |
|  | **Сухари высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-51-3 | легкоудаляемых | 0,95 | 0,95 | - | - | - | 0,11 |
| 64-51-4 | трудноудаляемых | 2,33 | 2,33 | - | - | - | 0,27 |
|  | **Сухари высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-51-5 | легкоудаляемых | 5,61 | 5,61 | - | - | - | 0,65 |
| 64-51-6 | трудноудаляемых | 7,08 | 7,08 | - | - | - | 0,82 |
| 64-51-7 | Сухари высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 10,02 | 10,02 | - | - | - | 1,16 |
| **ТАБЛИЦА 64-52. Триглифы высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Триглифы высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-52-1 | цементных | 101,38 | 11,37 | 0,60 | 0,32 | 89,41 | 1,38 |
| 64-52-2 | гипсовых | 68,31 | 9,55 | 0,40 | 0,21 | 58,36 | 1,16 |
|  | **Триглифы высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-52-3 | легкоудаляемых | 0,38 | 0,38 | - | - | - | 0,05 |
| 64-52-4 | трудноудаляемых | 1,89 | 1,89 | - | - | - | 0,23 |
|  | **Триглифы высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-52-5 | легкоудаляемых | 4,20 | 4,20 | - | - | - | 0,51 |
| 64-52-6 | трудноудаляемых | 5,60 | 5,60 | - | - | - | 0,68 |
| 64-52-7 | Триглифы высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 6,82 | 6,42 | 0,40 | 0,21 | - | 0,78 |
| **ТАБЛИЦА 64-53. Триглифы высотой до 350 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Триглифы высотой до 350 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-53-1 | цементных | 104,00 | 13,59 | 1,00 | 0,53 | 89,41 | 1,65 |
| 64-53-2 | гипсовых | 69,75 | 10,79 | 0,60 | 0,32 | 58,36 | 1,31 |
|  | **Триглифы высотой до 350 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-53-3 | легкоудаляемых | 0,77 | 0,77 | - | - | - | 0,09 |
| 64-53-4 | трудноудаляемых | 2,80 | 2,80 | - | - | - | 0,34 |
|  | **Триглифы высотой до 350 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-53-5 | легкоудаляемых | 6,42 | 6,42 | - | - | - | 0,78 |
| 64-53-6 | трудноудаляемых | 8,32 | 8,32 | - | - | - | 1,01 |
| 64-53-7 | Триглифы высотой до 350 мм, реставрация лепных изделий под модель | 9,79 | 9,39 | 0,40 | 0,21 | - | 1,14 |
| **ТАБЛИЦА 64-54. Триглифы высотой до 750 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Триглифы высотой до 750 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-54-1 | цементных | 159,77 | 24,05 | 1,60 | 0,85 | 134,12 | 2,92 |
| 64-54-2 | гипсовых | 105,32 | 18,86 | 0,80 | 0,42 | 85,66 | 2,29 |
|  | **Триглифы высотой до 750 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-54-3 | легкоудаляемых | 1,57 | 1,57 | - | - | - | 0,19 |
| 64-54-4 | трудноудаляемых | 4,61 | 4,61 | - | - | - | 0,56 |
|  | **Триглифы высотой до 750 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-54-5 | легкоудаляемых | 11,04 | 11,04 | - | - | - | 1,34 |
| 64-54-6 | трудноудаляемых | 14,17 | 14,17 | - | - | - | 1,72 |
| 64-54-7 | Триглифы высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,59 | 14,99 | 0,60 | 0,32 | - | 1,82 |
| **ТАБЛИЦА 64-55. Шишки высотой до 250 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Шишки высотой до 250 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-55-1 | цементных | 72,55 | 27,84 | - | - | 44,71 | 3,03 |
| 64-55-2 | гипсовых | 45,89 | 20,30 | - | - | 25,59 | 2,21 |
|  | **Шишки высотой до 250 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-55-3 | легкоудаляемых | 1,17 | 1,17 | - | - | - | 0,13 |
| 64-55-4 | трудноудаляемых | 3,68 | 3,68 | - | - | - | 0,41 |
|  | **Шишки высотой до 250 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-55-5 | легкоудаляемых | 8,16 | 8,16 | - | - | - | 0,91 |
| 64-55-6 | трудноудаляемых | 10,58 | 10,58 | - | - | - | 1,18 |
| 64-55-7 | Шишки высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 12,64 | 12,64 | - | - | - | 1,41 |
| **ТАБЛИЦА 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-56-1 | цементных | 26,12 | 16,32 | - | - | 9,80 | 1,89 |
| 64-56-2 | гипсовых | 18,54 | 12,44 | - | - | 6,10 | 1,44 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-56-3 | легкоудаляемых | 0,95 | 0,95 | - | - | - | 0,11 |
| 64-56-4 | трудноудаляемых | 3,54 | 3,54 | - | - | - | 0,41 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-56-5 | легкоудаляемых | 6,22 | 6,22 | - | - | - | 0,72 |
| 64-56-6 | трудноудаляемых | 8,72 | 8,72 | - | - | - | 1,01 |
| 64-56-7 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 7,86 | 7,86 | - | - | - | 0,91 |
| **ТАБЛИЦА 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-57-1 | цементных | 41,53 | 18,83 | - | - | 22,70 | 2,18 |
| 64-57-2 | гипсовых | 28,45 | 14,25 | - | - | 14,20 | 1,65 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-57-3 | легкоудаляемых | 1,21 | 1,21 | - | - | - | 0,14 |
| 64-57-4 | трудноудаляемых | 4,84 | 4,84 | - | - | - | 0,56 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-57-5 | легкоудаляемых | 8,55 | 8,55 | - | - | - | 0,99 |
| 64-57-6 | трудноудаляемых | 12,18 | 12,18 | - | - | - | 1,41 |
| 64-57-7 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 10,88 | 10,88 | - | - | - | 1,26 |
| **ТАБЛИЦА 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-58-1 | цементных | 92,62 | 28,42 | 0,60 | 0,32 | 63,60 | 3,29 |
| 64-58-2 | гипсовых | 60,33 | 20,13 | 0,40 | 0,21 | 39,80 | 2,33 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-58-3 | легкоудаляемых | 1,64 | 1,64 | - | - | - | 0,19 |
| 64-58-4 | трудноудаляемых | 6,48 | 6,48 | - | - | - | 0,75 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-58-5 | легкоудаляемых | 11,66 | 11,66 | - | - | - | 1,35 |
| 64-58-6 | трудноудаляемых | 16,58 | 16,58 | - | - | - | 1,92 |
| 64-58-7 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,69 | 15,29 | 0,40 | 0,21 | - | 1,77 |
| **ТАБЛИЦА 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-59-1 | цементных | 204,74 | 40,34 | 1,20 | 0,63 | 163,20 | 4,67 |
| 64-59-2 | гипсовых | 134,93 | 32,13 | 0,80 | 0,42 | 102,00 | 3,72 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-59-3 | легкоудаляемых | 10,88 | 10,88 | - | - | - | 1,26 |
| 64-59-4 | трудноудаляемых | 24,10 | 24,10 | - | - | - | 2,79 |
|  | **Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-59-5 | легкоудаляемых | 18,31 | 18,31 | - | - | - | 2,12 |
| 64-59-6 | трудноудаляемых | 26,43 | 26,43 | - | - | - | 3,06 |
| 64-59-7 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, реставрация лепных изделий под модель | 24,09 | 23,49 | 0,60 | 0,32 | - | 2,72 |
| **ТАБЛИЦА 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-60-1 | цементных | 218,52 | 53,92 | 1,40 | 0,74 | 163,20 | 5,94 |
| 64-60-2 | гипсовых | 145,65 | 42,85 | 0,80 | 0,42 | 102,00 | 4,72 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-60-3 | легкоудаляемых | 2,16 | 2,16 | - | - | - | 0,25 |
| 64-60-4 | трудноудаляемых | 8,72 | 8,72 | - | - | - | 1,01 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-60-5 | легкоудаляемых | 15,20 | 15,20 | - | - | - | 1,76 |
| 64-60-6 | трудноудаляемых | 21,68 | 21,68 | - | - | - | 2,51 |
| 64-60-7 | Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, реставрация лепных изделий под модель | 21,59 | 20,99 | 0,60 | 0,32 | - | 2,43 |
| **ТАБЛИЦА 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-61-1 | цементных | 305,97 | 60,27 | 2,20 | 1,16 | 243,50 | 6,64 |
| 64-61-2 | гипсовых | 202,51 | 49,11 | 1,20 | 0,63 | 152,20 | 5,41 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-61-3 | легкоудаляемых | 3,20 | 3,20 | - | - | - | 0,37 |
| 64-61-4 | трудноудаляемых | 13,04 | 13,04 | - | - | - | 1,51 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-61-5 | легкоудаляемых | 57,35 | 57,35 | - | - | - | 6,64 |
| 64-61-6 | трудноудаляемых | 32,56 | 32,56 | - | - | - | 3,77 |
| 64-61-7 | Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, реставрация лепных изделий под модель | 31,46 | 30,66 | 0,80 | 0,42 | - | 3,55 |
| **ТАБЛИЦА 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: изделие** | | | | | | |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, смена лепных изделий** | | | | | | |
| 64-62-1 | цементных | 410,06 | 79,06 | 3,00 | 1,59 | 328,00 | 8,71 |
| 64-62-2 | гипсовых | 261,70 | 57,10 | 1,60 | 0,85 | 203,00 | 6,29 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, расчистка лепных изделий от покрасок** | | | | | | |
| 64-62-3 | легкоудаляемых | 4,23 | 4,23 | - | - | - | 0,49 |
| 64-62-4 | трудноудаляемых | 17,19 | 17,19 | - | - | - | 1,99 |
|  | **Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок** | | | | | | |
| 64-62-5 | легкоудаляемых | 30,58 | 30,58 | - | - | - | 3,54 |
| 64-62-6 | трудноудаляемых | 43,45 | 43,45 | - | - | - | 5,03 |
| 64-62-7 | Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, реставрация лепных изделий под модель | 40,90 | 39,90 | 1,00 | 0,53 | - | 4,62 |