**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Сборник № 62*

Малярные работы

ГЭСНр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих частей:

01. Окраска внутренних помещений

02. Окраска фасадов

03. Окраска металлических поверхностей

04. Разные работы

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках». Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.8. В нормах на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.9. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.10. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм следует исключать.

1.11. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

***ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ***

**Таблица 1-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | | | | Окраска фасадов | | | |
|  |  | известковая | клеевая | | | известковая | казеиновая | силикатная | перхлорвиниловая |
|  |  |  | простая | улучшенная | высококачест. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | — | — | + | + | — | — | — | — |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | — | — | — | + | — | — | — | — |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | — | — | — | + | — | + | — | — |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | — | — | + | + | — | — | — | — |

**Примечание:** знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

***ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ***

**Таблица 1-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | | | | | Окраска |
|  |  | простая масляная | | улучшенная масляная | высококачественная | водоэмульсионная | металлических |
|  |  | с подготовкой | без |  | масляная |  | поверхностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | — |
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | — | — | — | — | + | — |
| 5 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | — | *+* |
| 6 | Подмазка |  |  |  |  |  |  |
|  | а) трещин и выбоин | + | — | + | + | + | *—* |
|  | б) свищей и гребней | — | — | — | — | — | + |
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | — | + | + | + | + |
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | — | — | + | + | + | — |
| 9 | Шлифовка шпатлевки | — | — | + | + | + | — |
| 10 | Вторая шпатлевка | — | — | — | + | + | — |
| 11 | Шлифовка | — | — | — | + | + | — |
| 12 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | — | + | + | + | — |
| 13 | Флейцевание | — | *—* | + | + | + | — |
| 14 | Шлифовка | — | *—* | + | + | + | — |
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Флейцевание | — | — | + | + | + | — |
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | — | — | + | + | + | — |
| 18 | Вторая окраска | — | + | + | + | + | — |
| 19 | Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — |

**Примечание:** операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске но металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.

1.12. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.13. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

**Таблица 2-1**

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий  в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| до 2 | 1,0 |
| от 2,1 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

**Таблица 2-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | | В т.ч. детали проолифленные | |
|  |  |  |  | Количество переплетов | | | |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Оконные проемы жилых и общественных зданий** | | | | | | | |
| **Раздельные переплеты** | | | | | | | |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | — | — |
| **Спаренные переплеты** | | | | | | | |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | — | 2,5 | — | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | — | 2,2 | — | — |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | — | 0,7 | — |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| **Оконные проемы промышленных здании** | | | | | | | |
| 8 | Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| **Балконные двери** | | | | | | | |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | — | — |
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | — | 2,6 | — | — |
| **Дверные проемы** | | | | | | | |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | — | — | — |
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 |  |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | — | — | — |
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух | 0,9 | — | 0,4 | — |

**Примечания:**

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%*,* но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

**Таблица 2-3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке | |
| п/п |  | редком | густом |
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

—для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

— для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п.- 1,0;

— для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п.-2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

— площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

— площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

— площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;

— площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

— площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

**Таблица 2-4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м2 на 1 м | |
| п/п |  | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | — |
| 2 | 20 | 0,13 | — |
| 3 | 25 | 0,16 | — |
| 4 | 32 | 0,18 | — |
| 5 | 40 | 0,21 | — |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | — |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | — | 0,59 |
| 11 | 150 | — | 0,72 |

01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-1** | **Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

Окраска клеевыми составами:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-1-1 | простая |
| 62-1-2 | улучшенная |
| 62-1-3 | высококачественная |

Окраска известковыми составами:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-1-4 | по штукатурке |
| 62-1-5 | по кирпичу и бетону |
| 62-1-6 | по дереву |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-1 | 62-1-2 | 62-1-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,7 | 21,1 | 33,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0231 | 0,0249 | 0,0285 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 1,7 | 1,8 | 2,8 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 0,87 | 0,91 | 1,1 |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-4 | 62-1-5 | 62-1-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,3 | 10,4 | 10,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,019 | 0,023 | 0,019 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-2** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных стен** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-2-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-2-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-2-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-2-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-2-1 | 62-2-2 | 62-2-3 | 62-2-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,39 | 21,2 | 33,29 | 61,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0128 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0189 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0235 | 0,025 | 0,0255 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-3** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-3-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-3-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-3-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-3-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-3-1 | 62-3-2 | 62-3-3 | 62-3-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,24 | 25,19 | 39,67 | 73,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0134 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0198 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0255 | 0,045 | 0,0515 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-4** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных окон** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-4-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-4-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-4-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-4-5 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-6 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-4-7 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-4-8 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-4-9 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-4-10 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-4-11 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-4-12 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-1 | 62-4-2 | 62-4-3 | 62-4-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,89 | 42,1 | 57,46 | 91,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-5 | 62-4-6 | 62-4-7 | 62-4-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 54,0 | 74,56 | 114,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-9 | 62-4-10 | 62-4-11 | 62-4-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,69 | 51,6 | 71,16 | 110,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-5** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-5-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-5-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-5-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-5-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-5-1 | 62-5-2 | 62-5-3 | 62-5-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,47 | 26,22 | 40,93 | 73,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0146 | 0,0154 | 0,0169 | 0,0192 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-6** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных полов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-6-1 | без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |
| 62-6-2 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % |
| 62-6-3 | с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % |
| 62-6-4 | с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-6-1 | 62-6-2 | 62-6-3 | 62-6-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,26 | 13,57 | 20,97 | 35,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0121 | 0,0103 | 0,0115 | 0,0132 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0014 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0066 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | 0,0325 | 0,0455 | 0,0475 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | — | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | — | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-7** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-7-1 | до 10% |
| 62-7-2 | до 35 % |
| 62-7-3 | более 35 % |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-7-4 | до 10% |
| 62-7-5 | до 35 % |
| 62-7-6 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-7-1 | 62-7-2 | 62-7-3 | 62-7-4 | 62-7-5 | 62-7-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,3 | 44,9 | 66,4 | 32,26 | 51,19 | 75,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0151 | 0,0158 | 0,0167 | 0,0202 | 0,0211 | 0,0219 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0437 | 0,05 | 0,0524 | 0,0337 | 0,409 | 0,0496 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-8** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-8-1 | до 10% |
| 62-8-2 | до 35 % |
| 62-8-3 | более 35 % |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-8-4 | до 10% |
| 62-8-5 | до 35 % |
| 62-8-6 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-1 | 62-8-2 | 62-8-3 | 62-8-4 | 62-8-5 | 62-8-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,0 | 53,8 | 79,5 | 38,76 | 61,33 | 90,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0.06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски мае яные для внутренних работ | л т | 0,0157 | 0,0165 | 0,0175 | 0,0214 | 0,0222 | 0,0232 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-9** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-1 | до 10% |
| 62-9-2 | до 35 % |
| 62-9-3 | более 35 % |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-4 | до 10 % |
| 62-9-5 | до 35 % |
| 62-9-6 | более 35 % |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-7 | до 10% |
| 62-9-8 | до 35 % |
| 62-9-9 | более 35 % |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-10 | до 10% |
| 62-9-11 | до 35% |
| 62-9-12 | более 35% |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-13 | до 10% |
| 62-9-14 | до 35% |
| 62-9-15 | более 35% |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-9-16 | до 10% |
| 62-9-17 | до 35% |
| 62-9-18 | более 35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-1 | 62-9-2 | 62-9-3 | 62-9-4 | 62-9-5 | 62-9-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,06 | 81,9 | 117,0 | 84,5 | 102,7 | 140,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-7 | 62-9-8 | 62-9-9 | 62-9-10 | 62-9-11 | 62-9-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71,56 | 97,6 | 139,2 | 100,8 | 122,5 | 169,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-13 | 62-9-14 | 62-9-15 | 62-9-16 | 62-9-17 | 62-9-18 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,26 | 94,5 | 134,8 | 97,5 | 118,5 | 164,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 0,0231 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-10** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-10-1 | до 10% |
| 62-10-2 | до 35% |
| 62-10-3 | более 35% |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-10-4 | до 10% |
| 62-10-5 | до 35% |
| 62-10-6 | более 35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-10-1 | 62-10-2 | 62-10-3 | 62-10-4 | 62-10-5 | 62-10-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,5 | 58,2 | 84,0 | 42,75 | 66,35 | 95,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0155 | 0,0162 | 0,0172 | 0,0209 | 0,0215 | 0,0226 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 | 0,0018 | 0,0051 | 0,0097 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 | 0,0332 | 0,0394 | 0,0473 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-11** | **Улучшенная масляная окраска полов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-11-1 | до 10 % |
| 62-11-2 | до 35% |
| 62-11-3 | более 35% |

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-11-4 | до 10% |
| 62-11-5 | до 35% |
| 62-11-6 | более 35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-11-1 | 62-11-2 | 62-11-3 | 62-11-4 | 62-11-5 | 62-11-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,2 | 40,0 | 48,7 | 25,3 | 45,6 | 55,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0142 | 0,0147 | 0,0154 | 0,0167 | 0,0172 | 0,0179 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 | 0,0024 | 0,007 | 0,0136 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0338 | 0,041 | 0,0432 | 0,0338 | 0,041 | 0,0432 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-12** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-12-1 | до 10% |
| 62-12-2 | до 35 % |
| 62-12-3 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-12-1 | | 62-12-2 | 62-12-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,66 | | 58,25 | 89,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  | |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  | |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0164 | | 0,0172 | 0,0181 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,006 | | 0,0102 | 0,016 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | | 0,0445 | 0,0532 | 0,0542 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-13** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-13-1 | до 10% |
| 62-13-2 | до 35% |
| 62-13-3 | более 35% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-13-1 | 62-13-2 | 62-13-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,15 | 69,77 | 106,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3.3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0176 | 0,0187 | 0,0193 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0063 | 0,0107 | 0,0167 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0445 | 0,0532 | 0,0542 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-14** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-14-1 | до 10% |
| 62-14-2 | до 35% |
| 62-14-3 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-14-1 | 62-14-2 | 62-14-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,7 | 126,88 | 179,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0174 | 0,0181 | 0,0191 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0058 | 0,0092 | 0,0138 |
| 6101012 | Шпатлевка | т | 0,0432 | 0,0495 | 0,0575 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-15** | **Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-15-1 | до 10% |
| 62-15-2 | до 35% |
| 62-15-3 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-15-1 | 62-15-2 | 62-15-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел .-ч | 51,07 | 79,57 | 115,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0169 | 0,0176 | 0,0187 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,006 | 0,01 | 0,0155 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0441 | 0,0472 | 0,0555 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-16** | **Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-16-1 | до 10% |
| 62-16-2 | до 35 % |
| 62-16-3 | более 35 % |

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-16-4 | до 10% |
| 62-16-5 | до 35 % |
| 62-16-6 | более 35% |

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-16-7 | до 10% |
| 62-16-8 | до 35% |
| 62-16-9 | более 35 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-16-1 | 62-16-2 | 62-16-3 | 62-16-4 | 62-16-5 | 62-16-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,02 | 25,95 | 27,53 | 20,09 | 28,02 | 29,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,051 | 0,064 | 0,072 | 0,051 | 0,064 | 0,072 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-16-7 | 62-16-8 | 62-16-9 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,38 | 32,31 | 33,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0.1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2.4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,051 | 0,064 | 0,072 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-17** | **Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-17-1 | до 10% |
| 62-17-2 | до 35% |
| 62-17-3 | более 35% |

Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-17-4 | до 10 % |
| 62-17-5 | до 35% |
| 62-17-6 | более 35% |

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-17-7 | до 10% |
| 62-17-8 | до 35% |
| 62-17-9 | более 35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-17-1 | 62-17-2 | 62-17-3 | 62-17-4 | 62-17-5 | 62-17-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,84 | 31,99 | 34,02 | 26,1 | 36,25 | 33,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2 4 | 3,2 | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,055 | 0,068 | 0,076 | 0,055 | 0,068 | 0,076 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-17-7 | 62-17-8 | 62-17-9 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,63 | 38,78 | 40,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,067 | 0,071 |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,0041 | 0,012 | 0,0255 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,055 | 0,068 | 0,076 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-1712 | Пемза | м3 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,43 | 2,43 | 4,02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-18** | **Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-18-1 | деревянных поручней с покрытием лаком |
| 62-18-2 | плинтусов и галтелей |
| 62-18-3 | торцов лестничных маршей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-18-1 | 62-18-2 | 62-18-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,9 | 38,4 | 40,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ | т | 0,0137 | 0,0137 | 0,0124 |
| 101-1827 | Лак | т | 0,0022 | — | — |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0027 | 0,0032 | 0,0054 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0564 | 0,0124 | 0,0236 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-19** | **Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

Окраска известковыми составами фасадов простых по:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-19-1 | штукатурке с земли и лесов |
| 62-19-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-19-3 | штукатурке с люлек |
| 62-19-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-19-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-19-6 | кирпичу с люлек |
| 62-19-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-19-8 | дереву с лестниц |

При окраске фасадов рустованных добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-19-9 | 62-19-1 |
| 62-19-10 | 62-19-2 |
| 62-19-11 | 62-19-3 |
| 62-19-12 | 62-19-4 |
| 62-19-13 | 62-19-5 |
| 62-19-14 | 62-19-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-1 | 62-19-2 | 62-19-3 | 62-19-4 | 62-19-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,46 | 20,15 | 32,09 | 11,05 | 15,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,0182 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0232 | 0,0232 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | — | — |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-6 | 62-19-7 | 62-19-8 | 62-19-9 | 62-1910 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,79 | 10,79 | 12,94 | 2,47 | 3,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 0,1 | — | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,03 | 0.03 | 0,03 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,0232 | 0,0153 | 0,0153 | — | — |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,6 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-19-11 | 62-19-12 | 62-19-13 | 62-19-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,68 | 1,49 | 1,82 | 1,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-20** | **Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 поверхности фасадов**

Окраска казеиновыми красками фасадов:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-20-1 | с земли и лесов |
| 62-20-2 | с лестниц |
| 62-20-3 | с люлек |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-20-4 | 62-20-1 |
| 62-20-5 | 62-20-2 |
| 62-20-6 | 62-20-3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-20-1 | 62-20-2 | 62-20-3 | 62-20-4 | 62-20-5 | 62-20-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,67 | 25,48 | 36,92 | 2,47 | 3,12 | 4,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | — | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9845 | Краски казеиновые | т | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | — | — | — |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | — | — | — |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-21** | **Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-21-1 | с земли и лесов |
| 62-21-2 | с лестниц |
| 62-21-3 | с люлек |

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-21-4 | до 10 % с земли и лесов |
| 62-21-5 | до 10 % с лестниц |
| 62-21-6 | до 10 % с люлек |
| 62-21-7 | до 35 % с земли и лесов |
| 62-21-8 | до 35 % с лестниц |
| 62-21-9 | до 35 % с люлек |
| 62-21-10 | более 35 % с земли и лесов |
| 62-21-11 | более 35 % с лестниц |
| 62-21-12 | более 35 % с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-21-1 | 62-21-2 | 62-21-3 | 62-21-4 | 62-21-5 | 62-21-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,93 | 18,58 | 27,59 | 21,2 | 26,22 | 35,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | мащ.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | — | — | — | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| 101-0628 | Олифа | т | — | — | — | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-21-7 | 62-21-8 | 62-21-9 | 62-21-10 | 62-21-11 | 62-21-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,4 | 43,54 | 49,13 | 61,56 | 76,49 | 83,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-22** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-22-1 | до 10% с земли и лесов |
| 62-22-2 | до 10% с лестниц |
| 62-22-3 | до 10% с люлек |
| 62-22-4 | до 35% с земли и лесов |
| 62-22-5 | до 35% с лестниц |
| 62-22-6 | до 35% с люлек |
| 62-22-7 | более 35% с земли и лесов |
| 62-22-8 | более 35% с лестниц |
| 62-22-9 | более 35% с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-22-1 | 62-22-2 | 62-22-3 | 62-22-4 | 62-22-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,58 | 39,1 | 47,31 | 51,07 | 63,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0132 | 0,0132 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0408 | 0,0408 |
| 101-1824 | Олифа | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0111 | 0,0111 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-22-6 | 62-22-7 | 62-22-8 | 62-22-9 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 70,79 | 53,12 | 93,82 | 99,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0132 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| 101-1712 | Шпатлевка | т | 0,0408 | 0,0495 | 0,0495 | 0,0495 |
| 101-1824 | Олифа | т | 0,0111 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-23** | **Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-23-1 | штукатурке с земли и лесов |
| 62-23-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-23-3 | штукатурке с люлек |
| 62-23-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-23-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-23-6 | кирпичу с люлек |
| 62-23-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-23-8 | дереву с лестниц |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-23-9 | 62-23-1 |
| 62-23-10 | 62-23-2 |
| 62-23-11 | 62-23-3 |
| 62-23-12 | 62-23-4 |
| 62-23-13 | 62-23-5 |
| 62-23-14 | 62-23-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-1 | 62-23-2 | 62-23-3 | 62-23-4 | 62-23-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,01 | 28,08 | 46,02 | 17,16 | 20,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-6 | 62-23-7 | 62-23-8 | 62-23-9 | 62-2310 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,45 | 9,62 | 11,31 | 2,73 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | — | — |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | — | — |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-11 | 62-23-12 | 62-23-13 | 62-23-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,46 | 1,69 | 1,69 | 3,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-24** | **Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-24-1 | штукатурке с земли и лесов |
| 62-24-2 | штукатурке с лестниц |
| 62-24-3 | штукатурке с люлек |
| 62-24-4 | кирпичу с земли и лесов |
| 62-24-5 | кирпичу с лестниц |
| 62-24-6 | кирпичу с люлек |
| 62-24-7 | дереву с земли и лесов |
| 62-24-8 | дереву с лестниц |

При окраске рустованных фасадов добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-24-9 | 62-24-1 |
| 62-24-10 | 62-24-2 |
| 62-24-11 | 62-24-3 |
| 62-24-12 | 62-24-4 |
| 62-24-13 | 62-24-5 |
| 62-24-14 | 62-24-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-1 | 62-24-2 | 62-24-3 | 62-24-4 | 62-24-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,09 | 29,9 | 50,18 | 23,27 | 28,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3.2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-6 | 62-24-7 | 62-24-8 | 62-24-9 | 62-24-10 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,54 | 13,52 | 15,99 | 3,38 | 4,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | —. | — |
| 113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | — | — |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-11 | 62-24-12 | 62-24-13 | 62-24-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,76 | 2,21 | 2,73 | 4,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-25** | **Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками** |

**Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности**

Огрунтовка фасадов:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-25-1 | простых с земли и лесов |
| 62-25-2 | простых с лестниц |
| 62-25-3 | простых с люлек |
| 62-25-4 | сложных с земли и лесов |
| 62-25-5 | сложных с лестниц |
| 62-25-6 | сложных с люлек |

Øïàòлевка фасадов:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-25-7 | простых с земли и лесов |
| 62-25-8 | простых с лестниц |
| 62-25-9 | простых с люлек |
| 62-25-10 | сложных с земли и лесов |
| 62-25-11 | сложных с лестниц |
| 62-25-12 | сложных с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-1 | 62-25-2 | 62-25-3 | 62-25-4 | 62-25-5 | 62-25-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,29 | 5,46 | 8,58 | 5,06 | 6,44 | 10,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 1.71 | 2,18 | 3,43 | 2,02 | 2,57 | 4,05 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 3,42 | 4,36 | 6,86 | 4,04 | 5,14 | 8,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-4 | т | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-7 | 62-25-8 | 62-25-9 | 62-25-10 | 62-25-11 | 62-25-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,6 | 29,41 | 37,96 | 27,59 | 34,43 | 42,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-26** | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-26-1 | за 1 раз с земли и лесов |
| 62-26-2 | за 1 раз с лестниц |
| 62-26-3 | за 1 раз с люлек |
| 62-26-4 | за 2 раза с земли и лесов |
| 62-26-5 | за 2 раза с лестниц |
| 62-26-6 | за 2 раза с люлек |

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-26-7 | за 1 раз с земли и лесов |
| 62-26-8 | за 1 раз с лестниц |
| 62-26-9 | за 1 раз с люлек |
| 62-26-10 | за 2 раза с земли и лесов |
| 62-26-11 | за 2 раза с лестниц |
| 62-26-12 | за 2 раза с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-26-1 | 62-26-2 | 62-26-3 | 62-26-4 | 62-26-5 | 62-26-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,19 | 10,27 | 16,38 | 14,59 | 18,12 | 27,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 3,27 | 4,1 | 6,55 | 6,03 | 7,53 | 12,06 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 6,54 | 8,2 | 13,1 | 12,06 | 15,06 | 24,12 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-26-7 | 62-26-8 | 62-26-9 | 62-26-10 | 62-26-11 | 62-26-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,66 | 12,08 | 19,03 | 16,87 | 20,98 | 29,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 3,86 | 4,85 | 7,73 | 7,11 | 8,89 | 14,23 |
| 340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 7,72 | 9,7 | 15,46 | 14.22 | 17,78 | 28,46 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0.0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-27** | **Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)** |

**Состав работ:**

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. 02. Шлифовка поверхности.

**Измеритель: 100 м2 ошпаклеванной поверхности**

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-27-1 | с лесов и земли |
| 62-27-2 | с лестниц |
| 62-27-3 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-27-1 | 62-27-2 | 62-27-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,05 | 29,38 | 48,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел молотый | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1840 | Клей малярный | кг | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-0001 | Асбест | т | 0.012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1813 | Эмульсия ПВА | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0639 | Пемза | м3 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |

03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-28** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель** |

**Измеритель: 100 м2 кровли**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-28-1 | за один раз |
| 62-28-2 | за два раза |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-28-1 | 62-28-2 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,53 | 11,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,017 | 0,021 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,003 | 0,006 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-29** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

|  |  |
| --- | --- |
| 62-29-1 | за один раз |
| 62-29-2 | за два раза |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-29-1 | 62-29-2 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,78 | 18,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-30** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-30-1 | за один раз с земли и лесов |
| 62-30-2 | за один раз с лестниц |
| 62-30-3 | за один раз с люлек |
| 62-30-4 | за два раза с земли и лесов |
| 62-30-5 | за два раза с лестниц |
| 62-30-6 | за два раза с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-30-1 | 62-30-2 | 62-30-3 | 62-30-4 | 62-30-5 | 62-30-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,88 | 42,88 | 41,38 | 48,68 | 60,54 | 58,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-31** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-31-1 | за один раз с земли и лесов |
| 62-31-2 | за один раз с лестниц |
| 62-31-3 | за один раз с люлек |
| 62-31-4 | за два раза с земли и лесов |
| 62-31-5 | за два раза с лестниц |
| 62-31-6 | за два раза с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-31-1 | 62-31-2 | 62-31-3 | 62-31-4 | 62-31-5 | 62-31-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,87 | 29,53 | 36,82 | 20,75 | 35,34 | 44,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-32** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-32-1 | стальных за 1 раз |
| 62-32-2 | стальных за 2 раза |
| 62-32-3 | чугунных за 1 раз |
| 62-32-4 | чугунных за 2 раза |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-32-1 | 62-32-2 | 62-32-3 | 62-32-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,75 | 80,6 | 44,72 | 51,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0155 | 0,0161 | 0,0155 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0.004 | 0,009 | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-33** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-33-1 | за 1 раз |
| 62-33-2 | за 2 раза |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-33-1 | 62-33-2 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,02 | 65,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3.2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 101-9840 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0155 | 0,0161 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,004 | 0,009 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-34** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-34-1 | за 1 раз |
| 62-34-2 | за 2 раза |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-34-1 | 62-34-2 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,8 | 77,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 15,6 | 16,1 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,005 | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-35** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-35-1 | без рельефа за 1 раз |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза |
| 62-35-3 | художественных с рельефом за 1 раз |
| 62-35-4 | художественных с рельефом за 2 раза |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-35-1 | | 62-35-2 | 62-35-3 | 62-35-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,75 | | 80,73 | 78,23 | 100,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  | |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  | |  |  |
| 101-9841 | Краски масляные для наружных работ | т | 0,0119 | 0,0136 | | 0,0258 | 0,0331 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,003 | 0,007 | | 0,008 | 0,016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-36** | **Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей** |

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-36-1 | водосточных труб за 1 раз |
| 62-36-2 | водосточных труб за 2 раза |
| 62-36-3 | поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз |
| 62-36-4 | поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза |
| 62-36-5 | поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз |
| 62-36-6 | поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза |

При работе с приставных лестниц добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-36-7 | 62-36-1 |
| 62-36-8 | 62-36-2 |
| 62-36-9 | 62-36-3 |
| 62-36-10 | 62-36-4 |
| 62-36-11 . | 62-36-5 |
| 62-36-12 | 62-36-6 |

При работе с подвесных люлек добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-36-13 | 62-36-1 |
| 62-36-14 | 62-36-2 |
| 62-36-15 | 62-36-3 |
| 62-36-16 | 62-36-4 |
| 62-36-17 | 62-36-5 |
| 62-36-18 | 62-36-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-1 | 62-36-2 | 62-36-3 | 62-36-4 | 62-36-5 | 62-36-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,7 | 52,1 | 51,6 | 78,0 | 18,6 | 32,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая | т | 0,0012 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0024 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0045 | 0,009 | 0,0045 | 0,009 | 0,0045 | 0,009 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-7 | 62-36-8 | 62-36-9 | 62-36-10 | 62-36-11 | 62-36-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,4 | 13,1 | 12,9 | 19,4 | 4,6 | 8,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-36-13 | 62-36-14 | 62-36-15 | 62-36-16 | 62-36-17 | 62-36-18 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,7 | 10,4 | 10,3 | 15,5 | 3,7 | 6,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3.3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-37** | **Окраска известковыми составами печей, стояков и труб** |

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от загрязнения. 02. Расшивка и промазка трещин. 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

**Измеритель:** **100 м2 окрашиваемой поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 62-37-1 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-37-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 101-0253 | Известь негашеная | т | 0,019 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,01 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-38** | **Перематовка стекол** |

**Состав работ:**

01. Расчистка старой краски. 02. Протирка стекол. 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

**Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 62-38-1 | Перематовка стекол |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-38-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 98,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 101-9850 | Краска масляная | кг | 4,1 |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-39** | **Промывка поверхности, окрашенной масляными красками** |

**Состав работ:**

01. Приготовление моющего раствора. 02. Промывка поверхности.

**Измеритель: 100 м2 промытой поверхности**

Промывка поверхности окрашенной масляными красками:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-39-1 | стен и фасадов |
| 62-39-2 | потолков |
| 62-39-3 | окон и дверей |

При промывке фасадов с лестниц добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-39-4 | 62-39-1 |
| 62-39-5 | 62-39-3 |

При промывке фасадов с люлек добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-39-6 | 62-39-1 |
| 62-39-7 | 62-39-3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-39-1 | 62-39-2 | 62-39-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,98 | 7,64 | 9,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-0623 | Мыло хозяйственное | шт. | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-39-4 | 62-39-5 | 62-39-6 | 62-39-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,56 | 2,73 | 1,24 | 2,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-40** | **Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками** |

**Состав работ:**

01. Очистка поверхностей от загрязнения. 02. Протирка поверхности олифой.

**Измеритель: 100 м2 протертой поверхности**

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-40-1 | стен, потолков и фасадов |
| 62-40-2 | полов |
| 62-40-3 | окон и дверей |

При протирке фасадов с лестниц добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-40-4 | 62-40-1 |
| 62-40-5 | 62-40-3 |

При протирке фасадов с люлек добавлять к:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-40-6 | 62-40-1 |
| 62-40-7 | 62-40-3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-40-1 | 62-40-2 | 62-40-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,85 | 3,51 | 7,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2.1 | 2,1 | 2,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-0628 | Олифа | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-40-4 | 62-40-5 | 62-40-6 | 62-40-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,51 | 1,48 | 1,17 | 1,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-41** | **Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок** |

**Измеритель: 100 м2 расчищенной поверхности**

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-41-1 | с земли и лесов |
| 62-41-2 | с лестниц |
| 62-41-3 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-41-1 | 62-41-2 | 62-41-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,8 | 25,87 | 36,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-42** | **Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** |

**Состав работ:**

01. Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.

**Измеритель: 100 м2 протравленной поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-42-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 101-0488 | Купорос медный | т | 0,001 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,05 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-43** | **Меловая защита стекол при окраске фасадов** |

**Состав работ:**

01. Приготовление мелового состава. 02. Нанесение состава на стекла кистью. 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

**Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов**

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

|  |  |
| --- | --- |
| 62-43-1 | с земли и лесов |
| 62-43-2 | с лестниц |
| 62-43-3 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-43-1 | 62-43-2 | 62-43-3 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,9 | 21,2 | 20,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 62-44** | **Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий** |

**Состав работ:**

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

**Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 62-44-1 | Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование затрат | Ед. измер. | 62-44-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 340501 | Краскопульт | маш.-ч | 8,53 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,07 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 113-0267 | Антипирен «Роса» | т | 0,0614 |