**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Сборник № 64*

Лепные работы

ГЭСНр-2001-64

*ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение лепных работ.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в нормы какие либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствие с проектными данными не допускается.

1.4. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

***НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА***

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование лепных изделий | Ед. измер. | Количество деталей на одну модель |
|  |  |  | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины и полубалясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины и полубалясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка | м | 125 | 75 |
| 9. | Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного | м | 120 | 80 |
| 10. | Поручни и тетивы | м | 200 | 120 |
| 11. | Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 200 | 120 |
| 12.  | Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм | шт. | 100 | 60 |
| 13. | Листы гладкие при высоте до 400 мм | шт. | 120 | 80 |
| 14.  | Картуши при высоте ширине до 1000 мм | шт. | 150 | 100 |
| 15. | Решетки вентиляционные | шт. | 100 | — |
| 16. | Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм | шт. | 150 | 100 |
| 17. | Шишки гладкие при высоте до 250 мм | шт. | 150 | 100 |
| 18. | Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм | шт. | 100 | 60 |
| 19. | Эмблемы круглые и портальные | шт. | 100 | 60 |

**Примечание:** При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.8. В нормах предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. **Смена негодных изделий:** 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений.03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. **Расчистка покрасок изделий:** 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

**Примечание:** К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. **Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий:** 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. **Реставрация изделия под модель:** 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-1** | **Базы под колонны высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-1-1 | цементных |
| 64-1-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-1-3 | легкоудаляемых |
| 64-1-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-1-5 | легкоудаляемых |
| 64-1-6 | трудноудаляемых |
| 64-1 -7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-1-1 | 64-1-2 | 64-1-3 | 64-1-4 | 64-1-5 | 64-1-6 | 64-1-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,75 | 1,79 | 0,18 | 0,75 | 1,31 | 1,88 | 1,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-2** | **Базы под колонны высотой до 400 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-2-1 | цементных |
| 64-2-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-2-3 | легкоудаляемых |
| 64-2-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-2-5 | легкоудаляемых |
| 64-2-6 | трудноудаляемых |
| 64-2-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-2-1 | 64-2-2 | 64-2-3 | 64-2-4 | 64-2-5 | 64-2-6 | 64-2-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,17 | 2,6 | 0,31 | 1,26 | 2,21 | 3,15 | 2,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,023 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-3** | **Базы под колонны высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-3-1 | цементных |
| 64-3-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-3-3 | легкоудаляемых |
| 64-3-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-3-5 | легкоудаляемых |
| 64-3-6 | трудноудаляемых |
| 64-3-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-3-1 | 64-3-2 | 64-3-3 | 64-3-4 | 64-3-5 | 64-3-6 | 64-3-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,86 | 3,19 | 0,49 | 1,99 | 3,52 | 5,0 | 4,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,05 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,05 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,03 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-4** | **Базы по пилястрам высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-4-1 | цементных |
| 64-4-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-4-3 | легкоудаляемых |
| 64-4-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-4-5 | легкоудаляемых |
| 64-4-6 | трудноудаляемых |
| 64-4-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-4-1 | 64-4-2 | 64-4-3 | 64-4-4 | 64-4-5 | 64-4-6 | 64-4-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,52 | 0,91 | 0,09 | 0,38 | 0,66 | 0,94 | 0,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,008 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-5** | **Базы по пилястрам высотой до 400 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-5-1 | цементных |
| 64-5-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-5-3 | легкоудаляемых |
| 64-5-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-5-5 | легкоудаляемых |
| 64-5-6 | трудноудаляемых |
| 64-5-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-5-1 | 64-5-2 | 64-5-3 | 64-5-4 | 64-5-5 | 64-5-6 | 64-5-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,11 | 1,31 | 0,16 | 0,62 | 1,11 | 1,57 | 1,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,012 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-6** | **Базы по пилястрам высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-6-1 | цементных |
| 64-6-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-6-3 | легкоудаляемых |
| 64-6-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-6-5 | легкоудаляемых |
| 64-6-6 | трудноудаляемых |
| 64-6-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-6-1 | 64-6-2 | 64-6-3 | 64-6-4 | 64-6-5 | 64-6-6 | 64-6-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,43 | 1,59 | 0,25 | 0,99 | 1,77 | 2,51 | 2,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,015 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-7** | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-7-1 | цементных |
| 64-7-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-7-3 | легкоудаляемых |
| 64-7-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-7-5 | легкоудаляемых |
| 64-7-6 | трудноудаляемых |
| 64-7-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-7-1 | 64-7-2 | 64-7-3 | 64-7-4 | 64-7-5 | 64-7-6 | 64-7-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,37 | 0,85 | 0,26 | 1,01 | 1,82 | 2,57 | 2,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,042 | 0,02 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-8** | **Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-8-1 | цементных |
| 64-8-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-8-3 | легкоудаляемых |
| 64-8-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-8-5 | легкоудаляемых |
| 64-8-6 | трудноудаляемых |
| 64-8-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-8-1 | 64-8-2 | 64-8-3 | 64-8-4 | 64-8-5 | 64-8-6 | 64-8-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,26 | 0,41 | 1,65 | 2,89 | 4,11 | 3,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,06 | — | — | — | — | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,09 | 0,06 | — | — | — | — | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,059 | 0,04 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-9** | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-9-1 | цементных |
| 64-9-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-9-3 | легкоудаляемых |
| 64-9-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-9-5 | легкоудаляемых |
| 64-9-6 | трудноудаляемых |
| 64-9-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-9-1 | 64-9-2 | 64-9-3 | 64-9-4 | 64-9-5 | 64-9-6 | 64-9-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,25 | 1,91 | 0,13 | 0,51 | 0,82 | 1,29 | 1,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | 0,013 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-10** | **Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-10-1 | цементных |
| 64-10-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-10-3 | легкоудаляемых |
| 64-10-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-10-5 | легкоудаляемых |
| 64-10-6 | трудноудаляемых |
| 64-10-7 | Реставрация лепных изделий пол модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-10-1 | 64-10-2 | 64-10-3 | 64-10-4 | 64-10-5 | 64-10-6 | 64-10-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,71 | 2,16 | 0,21 | 0,82 | 1,44 | 2,05 | 1,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,025 | 0,013 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-11** | **Вазы высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64*-*11-1 | цементных |
| 64-11-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-11-3 | легкоудаляемых |
| 64-11-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-11-5 | легкоудаляемых |
| 64-11 -6 | трудноудаляемых |
| 64-11 -7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-11-1 | 64-11-2 | 64-11-3 | 64-11-4 | 64-11-5 | 64-11-6 | 64-11-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,68 | 2,49 | 0,29 | 1,21 | 2,49 | 3,41 | 2,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-12** | **Вазы высотой до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-12-1 | цементных |
| 64-12-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-12-3 | легкоудаляемых |
| 64-12-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-12-5 | легкоудаляемых |
| 64-12-6 | трудноудаляемых |
| 64-12-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-12-1 | 64-12-2 | 64-12-3 | 64-12-4 | 64-12-5 | 64-12-6 | 64-12-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,95 | 3,43 | 0,48 | 1,92 | 3,94 | 5,41 | 4,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,13 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,035 | 0,018 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-13** | **Вазы высотой до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-13-1 | цементных |
| 64-13-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-13-3 | легкоудаляемых |
| 64-13-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-13-5 | легкоудаляемых |
| 64-13-6 | трудноудаляемых |
| 64-13-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-13-1 | 64-13-2 | 64-13-3 | 64-13-4 | 64-13-5 | 64-13-6 | 64-13-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,03 | 4,12 | 0,62 | 2,46 | 5,06 | 6,92 | 6,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,1 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,1 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-14** | **Венки диаметром до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-14-1 | цементных |
| 64-14-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-14-3 | легкоудаляемых |
| 64-14-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-14-5 | легкоудаляемых |
| 64-14-6 | трудноудаляемых |
| 64-14-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-14-1 | 64-14-2 | 64-14-3 | 64-14-4 | 64-14-5 | 64-14-6 | 64-14-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,56 | 2,64 | 0,22 | 0,87 | 1,96 | 2,63 | 2,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,011 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-15** | **Венки диаметром до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-15-1 | цементных |
| 64-15-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-15-3 | легкоудаляемых |
| 64-15-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-15-5 | легкоудаляемых |
| 64-15-6 | трудноудаляемых |
| 64-15-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-15-1 | 64-15-2 | 64-15-3 | 64-15-4 | 64-15-5 | 64-15-6 | 64-15-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,94 | 4,13 | 0,44 | 1,56 | 3,62 | 4,73 | 4,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,08 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-16** | **Гербы высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-16-1 | цементных |
| 64-16-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-16-3 | легкоудаляемых |
| 64-16-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-16-5 | легкоудаляемых |
| 64-16-6 | трудноудаляемых |
| 64-16-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-16-1 | 64-16-2 | 64-16-3 | 64-16-4 | 64-16-5 | 64-16-6 | 64-16-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,41 | 3,89 | 0,25 | 1,01 | 1,76 | 2,51 | 2,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-17** | **Гербы высотой до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-17-1 | цементных |
| 64-17-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-17-3 | легкоудаляемых |
| 64-17-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-17-5 | легкоудаляемых |
| 64-17-6 | трудноудаляемых |
| 64-17-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-17-1 | 64-17-2 | 64-17-3 | 64-17-4 | 64-17-5 | 64-17-6 | 64-17-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,84 | 6,29 | 0,44 | 1,76 | 3,11 | 4,42 | 4,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,08 | — | — | — |  | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,14 | 0,08 | — | — | — | — | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,1 | 0,05 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-18** | **Гирлянды длиной по огибу до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-18-1 | цементных |
| 64-18-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-18-3 | легкоудаляемых |
| 64-18-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-18-5 | легкоудаляемых |
| 64-18-6 | трудноудаляемых |
| 64-18-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-18-1 | 64-18-2 | 64-18-3 | 64-18-4 | 64-18-5 | 64-18-6 | 64-18-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,67 | 4,03 | 0,25 | 1,01 | 2,34 | 2,99 | 3,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,014 | 0,007 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-19** | **Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-19-1 | цементных |
| 64-19-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-19-3 | легкоудаляемых |
| 64-19-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-19-5 | легкоудаляемых |
| 64-19-6 | трудноудаляемых |
| 64-19-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-19-1 | 64-19-2 | 64-19-3 | 64-19-4 | 64-19-5 | 64-19-6 | 64-19-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,01 | 5,01 | 0,37 | 1,51 | 3,81 | 4,95 | 4,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,07 | — |  | — |  | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | 0,07 | — | — | — | — | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,02 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-20** | **Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-20-1 | цементных |
| 64-20-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-20-3 | легкоудаляемых |
| 64-20-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-20-5 | легкоудаляемых |
| 64-20-6 | трудноудаляемых |
| 64-20-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-20-1 | 64-20-2 | 64-20-3 | 64-20-4 | 64-20-5 | 64-20-6 | 64-20-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,01 | 8,19 | 0,28 | 0,99 | 2,44 | 2,98 | 3,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-21** | **Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-21-1 | цементных |
| 64-21-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-21-3 | легкоудаляемых |
| 64-21-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-21 -5 | легкоудаляемых |
| 64-21-6 | трудноудаляемых |
| 64-21-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-21-1 | 64-21-2 | 64-21-3 | 64-21-4 | 64-21-5 | 64-21-6 | 64-21-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,96 | 9,36 | 0,56 | 1,85 | 4,32 | 5,59 | 5,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-22** | **Капители ионические высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-22-1 | цементных |
| 64-22-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-22-3 | легкоудаляемых |
| 64-22-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-22-5 | легкоудаляемых |
| 64-22-6 | трудноудаляемых |
| 64-22-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-22-1 | 64-22-2 | 64-22-3 | 64-22-4 | 64-22-5 | 64-22-6 | 64-22-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,01 | 8,19 | 0,37 | 1,31 | 2,82 | 3,95 | 3,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | 0,015 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,02 | — | — | — | — | 0,015 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,012 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-23** | **Капители ионические высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-23-1 | цементных |
| 64-23-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-23-3 | легкоудаляемых |
| 64-23-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-23-5 | легкоудаляемых |
| 64-23-6 | трудноудаляемых |
| 64-23-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-23-1 | 64-23-2 | 64-23-3 | 64-23-4 | 64-23-5 | 64-23-6 | 64-23-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,96 | 9,36 | 0,79 | 3,03 | 6,91 | 9,12 | 7,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,07 | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-24** | **Капители коринфские высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-24-1 | цементных |
| 64-24-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-24-3 | легкоудаляемых |
| 64-24-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-24-5 | легкоудаляемых |
| 64-24-6 | трудноудаляемых |
| 64-24-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-24-1 | 64-24-2 | 64-24-3 | 64-24-4 | 64-24-5 | 64-24-6 | 64-24-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,89 | 15,73 | 0,64 | 2,47 | 11,44 | 12,48 | 12,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,08 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,07 | 0,035 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-25** | **Капители коринфские высотой до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-25-1 | цементных |
| 64-25-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-25-3 | легкоудаляемых |
| 64-25-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-25-5 | легкоудаляемых |
| 64-25-6 | трудноудаляемых |
| 64-25-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-25-1 | 64-25-2 | 64-25-3 | 64-25-4 | 64-25-5 | 64-25-6 | 64-25-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,22 | 19,24 | 1,26 | 4,95 | 21,19 | 24,96 | 24,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,19 | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,27 | 0,19 | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | 0,06 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-26** | **Капители коринфские высотой до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-26-1 | цементных |
| 64-26-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-26-3 | легкоудаляемых |
| 64-26-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-26-5 | легкоудаляемых |
| 64-26-6 | трудноудаляемых |
| 64-26-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-26-1 | 64-26-2 | 64-26-3 | 64-26-4 | 64-26-5 | 64-26-6 | 64-26-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,79 | 35,49 | 1,87 | 7,54 | 32,11 | 37,7 | 36,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,36 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,011 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,14 | 0,07 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-27** | **Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-27-1 | цементных |
| 64-27-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-27-3 | легкоудаляемых |
| 64-27-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-27-5 | легкоудаляемых |
| 64-27-6 | трудноудаляемых |
| 64-27-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-27-1 | 64-27-2 | 64-27-3 | 64-27-4 | 64-27-5 | 64-27-6 | 64-27-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,46 | 2,57 | 0,25 | 1,01 | 2,24 | 2,99 | 2,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — |  | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,012 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-28** | **Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-28-1 | цементных |
| 64-28-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-28-3 | легкоудаляемых |
| 64-28-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-28-5 | легкоудаляемых |
| 64-28-6 | трудноудаляемых |
| 64-28-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-28-1 | 64-28-2 | 64-28-3 | 64-28-4 | 64-28-5 | 64-28-6 | 64-28-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,49 | 3,49 | 0,37 | 1,51 | 3,39 | 4,52 | 4,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,047 | 0,027 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-29** | **Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-29-1 | цементных |
| 64-29-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-29-3 | легкоудаляемых |
| 64-29-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-29-5 | легкоудаляемых |
| 64-29-6 | трудноудаляемых |
| 64-29-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-29-1 | 64-29-2 | 64-29-3 | 64-29-4 | 64-29-5 | 64-29-6 | 64-29-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,03 | 4,86 | 0,57 | 2,26 | 5,11 | 6,83 | 6,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,16 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,082 | 0,047 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-30** | **Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-30-1 | цементных |
| 64-30-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-30-3 | легкоудаляемых |
| 64-30-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок;

|  |  |
| --- | --- |
| 64-30-5 | легкоудаляемых |
| 64-30-6 | трудноудаляемых |
| 64-30-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-30-1 | 64-30-2 | 64-30-3 | 64-30-4 | 64-30-5 | 64-30-6 | 64-30-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,74 | 1,35 | 0,16 | 0,61 | 1,29 | 1,76 | 1,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 0,002 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-31** | **Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-31-1 | цементных |
| 64-31-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-31-3 | легкоудаляемых |
| 64-31-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-31-5 | легкоудаляемых |
| 64-31-6 | трудноудаляемых |
| 64-31-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-31-1 | 64-31-2 | 64-31-3 | 64-31-4 | 64-31-5 | 64-31-6 | 64-31-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,85 | 2,19 | 0,22 | 0,87 | 1,79 | 2,43 | 2,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-32** | **Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-32-1 | цементных |
| 64-32-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-32-3 | легкоудаляемых |
| 64-32-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-32-5 | легкоудаляемых |
| 64-32-6 | трудноудаляемых |
| 64-32-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-32-1 | 64-32-2 | 64-32-3 | 64-32-4 | 64-32-5 | 64-32-6 | 64-32-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,77 | 2,74 | 0,28 | 1,13 | 2,28 | 3,06 | 3,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,015 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,015 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-33** | **Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-33-1 | цементных |
| 64-33-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-33-3 | легкоудаляемых |
| 64-33-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-33-5 | легкоудаляемых |
| 64-33-6 | трудноудаляемых |
| 64-33-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-33-1 | 64-33-2 | 64-33-3 | 64-33-4 | 64-33-5 | 64-33-6 | 64-33-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,71 | 3,48 | 0,34 | 1,38 | 2,78 | 3,78 | 3,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,027 | 0,017 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-34** | **Листы высотой до 150 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-34-1 | цементных |
| 64-34-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-34-3 | легкоудаляемых |
| 64-34-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-34-5 | легкоудаляемых |
| 64-34-6 | трудноудаляемых |
| 64-34-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-34-1 | 64-34-2 | 64-34-3  | 64-34-4 | 64-34-5 | 64-34-6 | 64-34-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,02 | 1,53 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,95 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | —  | —  | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,001 | 0,0005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-35** | **Листы высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-35-1 | цементных |
| 64-35-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-35-3 | легкоудаляемых |
| 64-35-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-35-5 | легкоудаляемых |
| 64-35-6 | трудноудаляемых |
| 64-35-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-35-1 | 64-35-2 | 64-35-3 | 64-35-4 | 64-35-5 | 64-35-6 | 64-35-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 1,81 | 0,11 | 0,53 | 1,16 | 1,57 | 1,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-36** | **Листы высотой до 400 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-36-1 | цементных |
| 64-36-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-36-3 | легкоудаляемых |
| 64-36-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-36-5 | легкоудаляемых |
| 64-36-6 | трудноудаляемых |
| 64-36-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-36-1 | 64-36-2 | 64-36-3 | 64-36-4 | 64-36-5 | 64-36-6 | 64-36-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,61 | 2,69 | 0,21 | 1,04 | 2,15 | 2,98 | 2,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-37** | **Маски-замки высотой до 250 мм** |

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-37-1 | цементных |
| 64-37-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-37-3 | легкоудаляемых |
| 64-37-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-37-5 | легкоудаляемых |
| 64-37-6 | трудноудаляемых |
| 64-37-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-37-1 | 64-37-2 | 64-37-3 | 64-37-4 | 64-37-5 | 64-37-6 | 64-37-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,72 | 2,85 | 0,16 | 0,61 | 1,44 | 1,89 | 1,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,015 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | 0,015 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-38** | **Маски-замки высотой до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-38-1 | цементных |
| 64-38-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-38-3 | легкоудаляемых |
| 64-38-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-38-5 | легкоудаляемых |
| 64-38-6 | трудноудаляемых |
| 64-38-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-38-1 | 64-38-2 | 64-38-3 | 64-38-4 | 64-38-5 | 64-38-6 | 64-38-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,54 | 3,39 | 0,27 | 0,98 | 2,54 | 3,31 | 3,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-39** | **Погонные лепные изделия высотой до 50 мм** |

**Измеритель: 100 пог.м изделий**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-39-1 | цементных |
| 64-39-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-39-3 | легкоудаляемых |
| 64-39-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-39-5 | легкоудаляемых |
| 64-39-6 | трудноудаляемых |
| 64-39-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-39-1 | 64-39-2 | 64-39-3 | 64-39-4 | 64-39-5 | 64-39-6 | 64-39-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 113,1 | 84,5 | 14,43 | 57,59 | 101,4 | 145,6 | 120,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,4 | 0,2 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-40** | **Погонные лепные изделия высотой до 100 мм** |

**Измеритель: 100 пог.м изделий**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-40-1 | цементных |
| 64-40-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-40-3 | легкоудаляемых |
| 64-40-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-40-5 | легкоудаляемых |
| 64-40-6 | трудноудаляемых |
| 64-40-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-40-1 | 64-40-2 | 64-40-3 | 64-40-4 | 64-40-5 | 64-40-6 | 64-40-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 139,1 | 102,7 | 21,58 | 87,1 | 154,7 | 219,7 | 182,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,08 | — | — | — | — | 0,06 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,12 | 0,08 | — | — | — | — | 0,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,81 | 0,5 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-41** | **Погонные лепные изделия высотой до 200 мм** |

**Измеритель: 100 пог.м изделий**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-41-1 | цементных |
| 64-41 -2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-41-3 | легкоудаляемых |
| 64-41-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-41-5 | легкоудаляемых |
| 64-41-6 | трудноудаляемых |
| 64-41 -7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-41-1 | 64-41-2 | 64-41-3 | 64-41-4 | 64-41-5 | 64-41-6 | 64-41-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,2 | 159,9 | 28,86 | 115,7 | 280,2 | 293,8 | 248,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,5 | 0,91 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-42** | **Погонные лепные изделия высотой до 300 мм** |

**Измеритель: 100 пог.м изделий**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-42-1 | цементных |
| 64-42-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-42-3 | легкоудаляемых |
| 64-42-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-42-5 | легкоудаляемых |
| 64-42-6 | трудноудаляемых |
| 64-42-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-42-1 | 64-42-2 | 64-42-3 | 64-42-4 | 64-42-5 | 64-42-6 | 64-42-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 266,5 | 198,9 | 36,79 | 152,1 | 257,4 | 374,4 | 315,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,3 | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,4 | 0,3 | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 2,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-43** | **Поручни шириной до 250 мм** |

**Измеритель: 100 пог.м изделий**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-43-1 | цементных |
| 64-43-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-43-3 | легкоудаляемых |
| 64-43-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-43-5 | легкоудаляемых |
| 64-43-6 | трудноудаляемых |
| 64-43-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-43-1 | 64-43-2 | 64-43-3 | 64-43-4 | 64-43-5 | 64-43-6 | 64-43-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,1 | 179,4 | 25,22 | 74,49 | 175,5 | 224,9 | 244,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,81 | 0,26 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9001 | Детали | м | 101,0 | 101,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,53 | 1,52 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-44** | **Розетки диаметром до 200 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-44-1 | цементных |
| 64-44-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-44-3 | легкоудаляемых |
| 64-44-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-44-5 | легкоудаляемых |
| 64-44-6 | трудноудаляемых |
| 64-44-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-44-1 | 64-44-2 | 64-44-3 | 64-44-4 | 64-44-5 | 64-44-6 | 64-44-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,82 | 1,41 | 0,11 | 0,41 | 0,72 | 1,01 | 0,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,0015 | 0,0008 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-45** | **Розетки диаметром до 300 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-45-1 | цементных |
| 64-45-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-45-3 | легкоудаляемых |
| 64-45-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-45-5 | легкоудаляемых |
| 64-45-6 | трудноудаляемых |
| 64-45-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-45-1 | 64-45-2 | 64-45-3 | 64-45-4 | 64-45-5 | 64-45-6 | 64-45-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,08 | 1,59 | 0,14 | 0,56 | 0,98 | 1,41 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,0025 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-46** | **Розетки диаметром до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-46-1 | цементных |
| 64-46-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-46-3 | легкоудаляемых |
| 64-46-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-46-5 | легкоудаляемых |
| 64-46-6 | трудноудаляемых |
| 64-46-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-46-1 | 64-46-2 | 64-46-3 | 64-46-4 | 64-46-5 | 64-46-6 | 64-46-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,39 | 2,39 | 0,19 | 0,75 | 1,35 | 1,92 | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,01 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-47** | **Розетки диаметром до 800 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-47-1 | цементных |
| 64-47-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-47-3 | легкоудаляемых |
| 64-47-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-47-5 | легкоудаляемых |
| 64-47-6 | трудноудаляемых |
| 64-47-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-47-1 | 64-47-2 | 64-47-3 | 64-47-4 | 64-47-5 | 64-47-6 | 64-47-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,41 | 4,02 | 0,28 | 1,26 | 2,12 | 3,06 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,016 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-48** | **Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-48-1 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-48-2 | легкоудаляемых |
| 64-48-3 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-48-4 | легкоудаляемых |
| 64-48-5 | трудноудаляемых |
| 64-48-6 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-48-1 | 64-48-2 | 64-48-3 | 64-48-4 | 64-48-5 | 64-48-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,67 | 0,06 | 0,19 | 0,45 | 0,56 | 0,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,01 | — | — | — | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-49** | **Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-49-1 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-49-2 | легкоудаляемых |
| 64-49-3 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-49-4 | легкоудаляемых |
| 64-49-5 | трудноудаляемых |
| 64-49-6 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-49-1 | 64-49-2 | 64-49-3 | 64-49-4 | 64-49-5 | 64-49-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,48 | 0,11 | 0,31 | 0,75 | 0,94 | 0,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,02 | — | — | — | — | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,015 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-50** | **Сухари высотой до 150 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-50-1 | цементных |
| 64-50-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-50-3 | легкоудаляемых |
| 64-50-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-50-5 | легкоудаляемых |
| 64-50-6 | трудноудаляемых |
| 64-50-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-50-1 | 64-50-2 | 64-50-3 | 64-50-4 | 64-50-5 | 64-50-6 | 64-50-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,35 | 1,09 | 0,06 | 0,18 | 0,43 | 0,56 | 0,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-51** | **Сухари высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-51-1 | цементных |
| 64-51-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-51-3 | легкоудаляемых |
| 64-51-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-51-5 | легкоудаляемых |
| 64-51-6 | трудноудаляемых |
| 64-51 -7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-51-1 | 64-51-2 | 64-51-3 | 64-51-4 | 64-51-5 | 64-51-6 | 64-51-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,72 | 1,14 | 0,11 | 0,27 | 0,65 | 0,82 | 1,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-52** | **Триглифы высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-52-1 | цементных |
| 64-52-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-52-3 | легкоудаляемых |
| 64-52-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-52-5 | легкоудаляемых |
| 64-52-6 | трудноудаляемых |
| 64-52-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-52-1 | 64-52-2 | 64-52-3 | 64-52-4 | 64-52-5 | 64-52-6 | 64-52-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,38 | 1,16 | 0,046 | 0,23 | 0,51 | 0,68 | 0,78 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,02 | 0,01 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-53** | **Триглифы высотой до 350 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-53-1 | цементных |
| 64-53-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-53-3 | легкоудаляемых |
| 64-53-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-53-5 | легкоудаляемых |
| 64-53-6 | трудноудаляемых |
| 64-53-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-53-1 | 64-53-2 | 64-53-3 | 64-53-4 | 64-53-5 | 64-53-6 | 64-53-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,65 | 1,31 | 0,093 | 0,34 | 0,78 | 1,01 | 1,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,028 | 0,02 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-54** | **Триглифы высотой до 750 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-54-1 | цементных |
| 64-54-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-54-3 | легкоудаляемых |
| 64-54-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-54-5 | легкоудаляемых |
| 64-54-6 | трудноудаляемых |
| 64-54-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-54-1 | 64-54-2 | 64-54-3 | 64-54-4 | 64-54-5 | 64-54-6 | 64-54-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,92 | 2,29 | 0,19 | 0,56 | 1,34 | 1,72 | 1,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,08 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 | 0,025 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-55** | **Шишки высотой до 250 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-55-1 | цементных |
| 64-55-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-55-3 | легкоудаляемых |
| 64-55-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-55-5 | легкоудаляемых |
| 64-55-6 | трудноудаляемых |
| 64-55-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-55-1 | 64-55-2 | 64-55-3 | 64-55-4 | 64-55-5 | 64-55-6 | 64-55-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,03 | 2,21 | 0,13 | 0,41 | 0,91 | 1,18 | 1,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,002 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-56** | **Эмблемы круглые диаметром до 200 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-56-1 | цементных |
| 64-56-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-56-3 | легкоудаляемых |
| 64-56-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-56-5 | легкоудаляемых |
| 64-56-6 | трудноудаляемых |
| 64-56-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-56-1 | 64-56-2 | 64-56-3 | 64-56-4 | 64-56-5 | 64-56-6 | 64-56-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,89 | 1,44 | 0,11 | 0,41 | 0,72 | 1,01 | 0,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,003 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-57** | **Эмблемы круглые диаметром до 300 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-57-1 | цементных |
| 64-57-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-57-3 | легкоудаляемых |
| 64-57-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-57-5 | легкоудаляемых |
| 64-57-6 | трудноудаляемых |
| 64-57-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-57-1 | 64-57-2 | 64-57-3 | 64-57-4 | 64-57-5 | 64-57-6 | 64-57-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,18 | 1,65 | 0,14 | 0,56 | 0,99 | 1,41 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,008 | 0,005 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-58** | **Эмблемы круглые диаметром до 500 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-5 8-1 | цементных |
| 64-58-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-58-3 | легкоудаляемых |
| 64-58-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-58-5 | легкоудаляемых |
| 64-58-6 | трудноудаляемых |
| 64-58-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-58-1 | 64-58-2 | 64-58-3 | 64-58-4 | 64-58-5 | 64-58-6 | 64-58-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,29 | 2,33 | 0,19 | 0,75 | 1,35 | 1,92 | 1,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,03 | 0,02 | — | — | — | — | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,016 | 0,01 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-59** | **Эмблемы круглые диаметром до 800 мм** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-59-1 | цементных |
| 64-59-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-59-3 | легкоудаляемых |
| 64-59-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-59-5 | легкоудаляемых |
| 64-59-6 | трудноудаляемых |
| 64-59-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-59-1 | 64-59-2 | 64-59-3 | 64-59-4 | 64-59-5 | 64-59-6 | 64-59-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,67 | 3,72 | 1,26 | 2,79 | 2,12 | 3,06 | 2,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,04 |  |  |  |  | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,06 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,024 | 0,012 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-60** | **Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-60-1 | цементных |
| 64-60-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-60-3 | легкоудаляемых |
| 64-60-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-60-5 | легкоудаляемых |
| 64-60-6 | трудноудаляемых |
| 64-60-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-60-1 | 64-60-2 | 64-60-3 | 64-60-4 | 64-60-5 | 64-60-6 | 64-60-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,94 | 4,72 | 0,25 | 1,01 | 1,76 | 2,51 | 2,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,07 | 0,04 | — | — | — | — | 0,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,04 | 0,023 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-61** | **Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-6l-l | цементных |
| 64-61-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-61-3 | легкоудаляемых |
| 64-61-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-61-5 | легкоудаляемых |
| 64-61-6 | трудноудаляемых |
| 64-61-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-61-1 | 64-61-2 | 64-61-3 | 64-61-4 | 64-61-5 | 64-61-6 | 64-61-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,64 | 5,41 | 0,37 | 1,51 | 6,64 | 3,77 | 3,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,06 | — | — | — | — | 0,04 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,11 | 0,06 | — | — | — | — | 0,04 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,06 | 0,034 | — | — | — | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 64-62** | **Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2** |

**Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-62-1 | цементных |
| 64-62-2 | гипсовых |

Расчистка лепных изделий от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-62-3 | легкоудаляемых |
| 64-62-4 | трудноудаляемых |

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

|  |  |
| --- | --- |
| 64-62-5 | легкоудаляемых |
| 64-62-6 | трудноудаляемых |
| 64-62-7 | Реставрация лепных изделий под модель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 64-62-1 | 64-62-2 | 64-62-3 | 64-62-4 | 64-62-5 | 64-62-6 | 64-62-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,71 | 6,29 | 0,49 | 1,99 | 3,54 | 5,03 | 4,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,15 | 0,08 | — | — | — | — | 0,05 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-9002 | Детали | шт. | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,08 | 0,045 | — | — | — | — | — |