Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

 ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

СН 457-74

Утверждены Государственным комитетом

Совета Министров СССР по делам строительства 16 января 1974 г.

Нормы отвода земель для аэропортов разработаны Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом гражданской авиации Аэропроект МГА.

Нормы отвода земель для аэропортов согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы - инженеры Р.Т. Смольяков, Ф.В. Бобров (Госстрой СССР), В.И. Черников (институт Аэропроект МГА).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственный комитет Сов****ета Министров СССР по** | **Строите****льные нормы** | **СН 457-74** |
| **д****елам строительства (Госстрой СССР)** | **Нормы отвода земель для а****эропортов** |  |

**1.** Настоящие нормы устанавливают размеры земельных участков для аэропортов.

**2.** При выборе, отводе и использовании земель для размещения аэропортов должны соблюдаться Основы зе­мельного законодательства Союза ССР и союзных рес­публик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строи­тельных и иных работ, и другие соответствующие нор­мативные акты.

**3.** Земельный участок для аэропорта включает участ­ки для аэродрома, обособленных сооружений (управле­ния воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных сооружений) и служебно-технической терри­тории.

**4.** Размеры земельных' участков для аэродрома и обо­собленных сооружений должны устанавливаться по табл. 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Внес****ены Министерством гр****ажданской авиа****ции** | **Утверждены** **Гос****уд****арственным комитето****м Совете Министров СССР** **по делам строит****ельства** **16 января. 1974 г.** | **Срок** **введения** **1 апреля 1974 г.** |

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Класс аэродрома** | **Размеры земельных участков, га** |
|  | **аэродрома** | **обособленных сооружений** |
| А Б В Г Д Е | 255 200 155 75 40 15 | 32 28 23 15 12 |

Примечания: **1.** Размеры земельных участков опре­делены

для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давле­ние 730 мм рт.ст., температура воз­духа +30° С), а состав зданий и со­оружений - предусмотренному норма­ми технологического проектирования аэропортов.

При изменении указанных расчет­ных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участ­ков корректируются в соответствии с указанными нормами.

**2.** Указанные в табл. 1 размеры зе­мельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земель­ных участков определяются проектом.

**5****.** Размеры земельного участка служебно-технической территории должны устанавливаться по табл. 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Класс аэропорта** | **Размеры земельного участка** **служеб­но-технической территории, га** |
| I II III IV V | 66 56 36 23 13 |