ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству и ремонту полов при реконструкции и ремонте зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 57 "Полы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами настоящего сборника предусмотрена варка битумных мастик и асфальтобетона.

1.4. Нормы сборника не учитывают антисептирования древесины, кроме табл.12, 13, 17, 19 и нормируется дополнительно.

1.5. Нормы табл. 14, 15, 21, 22 и 23 предусматривают использование готового раствора, бетона, остальные нормы учитывают приготовление раствора и бетона на рабочем месте.

1.6. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.7. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 57-1 РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Разборка основания покрытия полов:

57-1-1 кирпичных столбиков под лаги

57-1-2 лаг из досок и брусков

57-1-3 простильных полов

57-1-4 дощатого основания щитового паркета

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.26 7.67 17.44 14.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.3 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3.45 0.53 1.96 1.05

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 3.62 0.7 4.67 1.92

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Разборка покрытия полов:

57-2-1 дощатых

57-2-2 из щитового паркета

57-2-3 из штучного паркета на рейках или шпунтованного

57-2-4 из штучного паркета на мастике

57-2-5 из линолеума и релина

57-2-6 из поливинилхлоридных плиток

57-2-7 из керамических плиток

57-2-8 цементных

57-2-9 асфальтобетонных

57-2-10 из древесностружечных плит в один слой

57-2-11 из древесностружечных плит в два слоя

57-2-12 из древесноволокнистых плит

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 33.60 40.55 43.70 48.95 11.39

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.86 0.67 0.67 0.67 0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.43 0.34 0.34 0.34 0.07

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 0.43 0.33 0.33 0.33 0.06

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ Т 1.96 3.55 2.03 0.09 0.39

МАТЕРИАЛОВ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.8 2.9 2.8 2.8 0.47

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-6 | 2-7 | 2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 35.49 69.87 111.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.13 1.44 40.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.07 0.72 0.9

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.06 0.72 0.9

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ МАШ.-Ч - - 38.4

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч - - 38.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.68 7.23 4.62

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.4 5.2 6.6

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 38.24 16.17 23.94 11.09

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 8.58 0.15 0.31 0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО МАШ.-Ч 7.7 - - -

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 7.7 - - -

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.44 0.08 0.16 0.06

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 0.44 0.07 0.15 0.06

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 6.15 0.5 1 0.66

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6.1 1.25 2.5 0.55

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-3 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПЛИНТУСОВ

Разборка плинтусов:

57-3-1 деревянных

57-3-2 цементных

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-1 | 3-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.77 14.28

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ МАШ.-Ч 0.03 0.03

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.11 0.62

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 57-4 ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие плинтусов. 2. Разборка покрытия. 3. Удаление гвоздей и очистка материалов и основания.

4. Маркировка материала. 5. Устройство покрытия из старых и новых материалов. 6. Установка

плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Перестилка дощатых чистых покрытий в шпунт и гребень площадью:

57-4-1 до 5 м2

57-4-2 до 10 м2

57-4-3 до 20 м2

57-4-4 свыше 20 м2

Перестилка дощатых чистых покрытий на шипах площадью:

57-4-5 до 5 м2

57-4-6 до 10 м2

57-4-7 до 20 м2

57-4-8 свыше 20 м2

Перестилка дощатых чистых покрытий с фризом площадью:

57-4-9 до 5 м2

57-4-10 до 10 м2

57-4-11 до 20 м2

57-4-12 свыше 20 м2

57-4-13 Перестилка простильного покрытия из досок

57-4-14 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 79.95 69.56 54.44 47.82 103.76

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

1.8Х50 ММ

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ М3 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, Т 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15,

ПФ-14

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 90.20 70.60 62 111.70 98.09

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

1.8Х50 ММ

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ М3 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, Т 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15,

ПФ-14

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 75.98 66.72 43.58 8.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 2.5 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.05 0.05 0.05 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.05 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т 0.016 0.016 0.016 0.001

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ М3 0.19 0.19 0.19 0.036

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К Т 0.0002 0.0002 0.0002 -

ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.134 0.134 0.134 0.023

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-5 РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчиста щелей. 2. Подгонка и вставка реек с креплением. 3. Острожка отремонтированных мест

(норма 1). 4. Разметка борозд, выпиливание борозды (нормы 2,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

57-5-1 Сплачивание со вставкой реек при ремонте дощатых покрытий

Прорезка при ремонте дощатых покрытий борозд для перегородок в полах:

57-5-2 дощатых

57-5-3 паркетных

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-1 | 5-2 | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9.06 31.50 65.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т 0.001 - -

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М3 0.013 - -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.009 - -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-6 ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола. 4. Уборка стружки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью:

57-6-1 до 5 м2

57-6-2 свыше 5 м2

Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью:

57-6-3 до 5 м2

57-6-4 свыше 5 м2

Острожка паркетно-строгательной машиной дощатых покрытий площадью:

57-6-5 до 5 м2

57-6-6 свыше 5 м2

Острожка ручным и электрическим рубанком провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-7 до 5 м2

57-6-8 свыше 5 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 76.44 54.60 49.25 35.18

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331441 РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАШ.-Ч - - 40.25 30.18

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 25.73 18.37 15.40 11

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

340311 МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ МАШ.-Ч 18.73 12.37 - -

331441 РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАШ.-Ч - - 5.4 3

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-7 РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Разогревание асфальта (нормы 7-9). 4. Укладка

мастики и асфальта с выравниванием (нормы 4-9). 5. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.

6. Прибивка гвоздями (нормы 1-3). 7. Острожка и циклевка вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью ремонта в одном месте:

57-7-1 до 5 планок

57-7-2 до 0,5 м2

57-7-3 до 1 м2

Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью ремонта в одном месте:

57-7-4 до 5 планок

57-7-5 до 0,5 м2

57-7-6 до 1 м2

Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью ремонта в одном месте:

57-7-7 до 5 планок

57-7-8 до 0,5 м2

57-7-9 до 1 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 34.99 114.46 176.19 35.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.06 0.44 0.88 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.06 0.44 0.88 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т 0.001 0.011 0.023 -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ М2 6.1 40.8 82 5.61

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.14 0.94 1.89 0.072

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ - - - 16.5

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.001 0.012 0.026 0.018

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 109.59 177.19 50.05 162.28 240.55

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.21 0.42 0.08 0.70 1.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.21 0.42 0.08 0.7 1.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 150 300 - - -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ М2 51 102 5.61 51 102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.66 1.32 0.25 2.2 4.39

410-9060 ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ Т - - 0.185 1.685 3.37

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.165 0.330 - - -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-8 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подметание пола. 2. Смачивание водой (норма 1). 3. Циклевка пола вручную (норма 1).

4. Шлифовка пола паркетно-шлифовальной машиной (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Отделка поверхности паркетных покрытий:

57-8-1 вручную

57-8-2 механизированным способом

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-1 | 8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 31.50 8.72

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 4.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

340310 МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШ.-Ч - 8.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

411-1002 ВОДА М3 0.02 -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-9 РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

НА МАСТИКЕ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Обрезка покрытия по контуру. 2. Снятие старого покрытия. 3. Очистка основания. 4. Нарезка

нового материала. 5. Приготовление мастики. 6. Прирезка заготовки к месту укладки. 7. Наклеивание

нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Ремонт покрытия из линолеума при площади ремонта:

57-9-1 до 0,5 м2

57-9-2 до 1,0 м2

57-9-3 до 5 м2

57-9-4 до 10 м2

57-9-5 до 20 м2

Ремонт покрытия из релина при площади ремонта:

57-9-6 до 0,5 м2

57-9-7 до 1,0 м2

57-9-8 до 5 м2

57-9-9 до 10 м2

57-9-10 до 20 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 88.26 75.66 63.06 50.61 45.26

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

5 Т

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 51 51 51 51 51

101-9877 ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ М2 102 102 102 102 102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 108.21 94.56 78.81 67.26 57.81

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

5 Т

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 51 51 51 51 51

101-9877 ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ М2 102 102 102 102 102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-10 РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания. 3. Смазка основания мастикой. 4. Наклеивание

плиток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПЛИТОК

57-10-1 Ремонт покрытия из поливинилхлорных плиток размером 200х200 мм

57-10-2 Ремонт покрытия из поливинилхлорных плиток размером 300х300 мм

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-1 | 10-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.52 9.03

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 1.81 4.08

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.002 0.004

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-11 ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси).

3. Промазка кромок горячим битумом (нормы 7-12). 4. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и

шлифовкой вручную. 5. Железнение поверхности (нормы 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-1 до 0,25 м2

57-11-2 до 0,5 м2

57-11-3 до 1.0 м2

Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-4 до 0,25 м2

57-11-5 до 0,5 м2

57-11-6 до 1,0 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-11-7 до 0,25 м2

57-11-8 до 0,5 м2

57-11-9 до 1 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-11-10 до 0,25 м2

57-11-11 до 0,5 м2

57-11-12 до 1,0 м2

Заделка выбоин в ксилитовых полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-13 до 0,25 м2

57-11-14 до 0,5 м2

57-11-15 до 1,0 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 40.73 69.35 124.23 108.03 184.44

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.27 0.63 1.31 0.51 1.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 0.27 0.63 1.31 0.51 1.23

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.54 1.26 2.62 1.02 2.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-9540 ЦЕМЕНТ Т 0.01 0.02 0.045 - -

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М3 0.31 0.71 1.5 0.31 0.71

ЦЕМЕНТНЫЙ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.3 0.7 1.48 0.51 1.19

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ) М3 - - - 0.31 0.71

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 372.18 33.71 69.93 142.50 37.98

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.53 0.34 0.79 1.69 0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 2.53 0.34 0.79 1.69 0.53

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 5.06 0.68 1.58 3.38 1.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ) М3 1.53 - - - -

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М3 1.53 - - - -

ЦЕМЕНТНЫЙ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.54 0.26 0.61 1.28 0.42

101-0073 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ Т - 0.002 0.005 0.01 0.002

БН-90/10

410-9001 АСФАЛЬТОБЕТОН Т - 0.831 1.94 4.155 1.301

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - 0.002 0.005 0.010 0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 79.93 163.10 36.82 78.45 157.76

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.25 2.68 0.17 0.47 0.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 1.25 2.68 0.17 0.47 0.98

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2.5 5.36 0.34 0.94 1.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0073 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ Т 0.005 0.01 - - -

БН-90/10

410-9001 АСФАЛЬТОБЕТОН Т 3.035 6.503 - - -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.99 2.08 0.11 0.026 0.056

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 - - 0.35 0.8 1.75

113-0072 КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ Т - - 0.23 0.53 1.14

115-9067 МАГНЕЗИТ КАУСТИЧЕСКИЙ Т - - 0.2 0.47 1.01

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т - - 0.019 0.05 0.1

610-1188 МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ Т - - 0.011 0.026 0.056

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.005 0.010 0.442 1.026 2.203

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 57-12 УКЛАДКА ЛАГ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Кладка кирпичных столбиков (нормы 1-4). 2. Антисептирование деревянных подкладок. 3. Укладка

подкладок и толеавх прокладок. 4. Укладка лаг.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ ПОЛА

Укладка по кирпичным столбикам лаг из брусков площадью покрытия пола:

57-12-1 до 10 м2

57-12-2 свыше 10 м2

Укладка по кирпичным столбикам лаг из досок площадью покрытия пола:

57-12-3 до 10 м2

57-12-4 свыше 10 м2

Укладка по перекрытию лаг из брусков площадью покрытия пола:

57-12-5 до 10 м2

57-12-6 свыше 10 м2

Укладка по перекрытию лаг из досок площадью покрытия пола:

57-12-7 до 10 м2

57-12-8 свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 82.24 76.36 102.99 94.49

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.51 1.51 1.72 1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1.51 1.51 1.72 1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ Т 0.003 0.003 0.004 0.004

102-0113 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ М3 0.18 0.18 1.03 1.03

2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III

СОРТА

203-0399 ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМ. В М3 1.28 1.28 - -

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (ТУ 67-173-80, ИЗВЕЩЕНИЕ

27-14-84) 100Х25-32 ММ ТИП 2, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 0.37 0.37 0.46 0.46

404-9029 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ 1000ШТ У 0.69 0.69 0.052 0.052

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ М2 20.4 20.4 25.2 25.2

МАРКИ ТГ-350

102-0167 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: М3 - - 0.22 0.22

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.895 0.895 0.785 0.785

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 39.30 33.42 54.30 45.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.37 0.37 0.30 0.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.22 0.22 0.18 0.18

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.15 0.15 0.12 0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

203-0399 ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМ. В М3 1.28 1.28 1.03 1.03

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (ТУ 67-173-80, ИЗВЕЩЕНИЕ

27-14-84) 100Х25-32 ММ ТИП 2, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ М2 21 21 21 21

МАРКИ ТГ-350

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.783 0.783 0.633 0.633

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-13 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики (нормы 3-6).

4. Укладка плит (нормы 1-6). 5. Очистка швов от мастики (норма 3-6), острожка провесов (норма 7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Устройство под покрытие пола основания из:

57-13-1 древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью основания до 20 м2

57-13-2 древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью основания более 20 м2

57-13-3 древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью основания до 20 м2

57-13-4 древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью основания более 20 м2

Устройство под покрытие пола основания из древесно-стружечных плит площадью основания:

57-13-5 до 20 м2

57-13-6 свыше 20 м2

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-13-7 щитовой

57-13-8 штучный

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 26.03 22.64 30.56 26.04

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.3 2.3 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.42 0.42 0.25 0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.28 0.28 0.13 0.13

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.14 0.14 0.12 0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0684 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА 1000 М2 0.204 0.204 0.102 0.102

ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ А ТВЕРДЫЕ, МАРКИ ТС-400,

ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ - - 133 133

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.020 1.020 0.656 0.656

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 46.06 38.12 47.24 25.99

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 2.7 2.8 2.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.18 0.18 0.40 0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.27 0.53

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.08 0.08 0.13 0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 133 133 - -

101-0698 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И 100 М2 1.02 1.02 - -

ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т - - 0.004 0.0125

102-0076 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 - - 1.4 2.88

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I Т - - 0.007 0.014

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.676 1.676 0.867 1.788

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-14 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка маяков. 2. Укладка материала с выравниванием. 3. Уплотнение ручными трамбовками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СЛОЯ

Устройство подстилающего слоя:

57-14-1 шлакового

57-14-2 песчаного

57-14-3 щебеночного

57-14-4 бетонного

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 18.67 21.64 32.41 26.66

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.22 0.15 0.22 0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 0.22 0.15 0.22 0.14

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

408-9134 ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА М3 10.2 - - -

(ШЛАКОВАЯ ПЕМЗА)

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 - 6.73 - -

408-9132 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ М3 - - 10.2 -

РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) М3 - - - 10.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-15 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание раствора. 3. Уход за стяжкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЯЖКИ

Устройство стяжек цементных по бетонному основанию площадью:

57-15-1 до 20 м2

57-15-2 свыше 20 м2

Устройство стяжек цементных по шлаковому основанию площадью:

57-15-3 до 20 м2

57-15-4 свыше 20 м2

Устройство стяжек бетонных площадью:

57-15-5 до 20 м2

57-15-6 свыше 20 м2

Устройство стяжек легкобетонных площадью:

57-15-7 до 20 м2

57-15-8 свыше 20 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 67.4 58.34 61.49 53.61

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.3 2.3 2.3 2.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.22 1.22 1.22 1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1.22 1.22 1.22 1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 2.04 2.04 2.04 2.04

411-1002 ВОДА М3 0.1 0.1 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 49.28 43.85 55.19 48.57

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.22 1.22 1.22 1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1.22 1.22 1.22 1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) М3 2.04 2.04 - -

411-1002 ВОДА М3 0.1 0.1 0.1 0.1

401-9003 БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ М3 - - 2.04 2.04

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-16 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка основания (нормы 1,3,4). 2. Устройство изоляции. 3. Покрытие верхнего слоя мастикой

(нормы 1,3) 4. Приготовление грунтовки и мастики.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике:

57-16-1 один слой

57-16-2 последующий слой

57-16-3 санузлов, балконов в два слоя

Устройство гидроизоляции обмазочной:

57-16-4 один слой

57-16-5 последующий слой

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 32.27 17.40 55.50 20.08 8.95

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.26 0.14 0.27 0.12 0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.13 0.07 0.14 0.06 0.02

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.13 0.07 0.13 0.06 0.02

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-9120 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ М2 112 112 224 - -

101-9732 ГРУНТОВКА Т 0.076 - 0.076 0.076 -

610-1044 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ Т 0.53 0.24 0.77 0.29 0.14

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.588 0.266 0.855 0.322 0.155

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-17 УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Настилка покрытий с перепиливанием досок и их креплением гвоздями. 2. Острожка провесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм площадью:

57-17-1 до 10 м2

57-17-2 свыше 10 м2

Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм площадью:

57-17-3 до 10 м2

57-17-4 свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 80.91 68.88 90.30 75.09

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.82 0.82 1.05 1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.48 0.48 0.59 0.59

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.34 0.34 0.46 0.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т 0.0125 0.0125 0.022 0.022

202-9150 ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ М3 2.88 2.88 3.71 3.71

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.014 0.014 0.025 0.025

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-18 УСТРОЙСТВО ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Укладка паркетной планки на гвоздях (норма 1) 3. Укладка щитов

паркетных, пригонка, заделка, стыков и крепление гвоздями (норма 3). 4. Грунтовка основания,

нанесение и разравнивание мастики (нормы 2-4). 5. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания

планок (норма 2), щитов (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия из штучного паркета без жилок:

57-18-1 на гвоздях

57-18-2 на мастике

Устройство покрытия из паркетных досок:

57-18-3 на гвоздях

57-18-4 на мастике

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 142.78 82.21 96.07 42.41

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.3 3.9 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.27 0.29 0.67 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.2 0.2 0.6 0.57

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.07 0.09 0.07 0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т 0.0136 - 0.003 -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ М2 102 101.5 - -

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ - 80 - 80

102-9090 ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ М2 - - 102 102

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.015 0.088 0.003 0.088

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-19 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Приготовление мастики и грунтовки (нормы 1-4). 2. Настилка покрытия на мастике (норма 1-4) с

креплением гвоздями (нормы 5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия из древесноволокнистых плит в один слой площадью покрытия:

57-19-1 до 10 м2

57-19-2 свыше 10 м2

Устройство покрытия из древесноволокнистых плит в два слоя площадью покрытия:

57-19-3 до 10 м2

57-19-4 свыше 10 м2

Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия:

57-19-5 до 10 м2

57-19-6 свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-1 | 19-2 | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 60.57 51.85 102.95

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.27 0.27 0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.2 0.2 0.37

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.07 0.07 0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0069 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0.03 0.03 0.03

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: Т 0.014 0.014 0.014

БНК-45/190, БНК-45/180

101-0680 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 1000 М2 0.102 0.102 0.204

ГРУППЫ А СВЕРХТВЕРДЫЕ, МАРКИ СТС-500, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79 Т 0.133 0.133 0.266

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.706 0.706 1.364

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-4 | 19-5 | 19-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 88.67 27.55 23.67

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.52 0.20 0.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.37 0.11 0.11

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.15 0.09 0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0069 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0.03 - -

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: Т 0.014 - -

БНК-45/190, БНК-45/180

101-0680 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 1000 М2 0.204 - -

ГРУППЫ А СВЕРХТВЕРДЫЕ, МАРКИ СТС-500, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79 Т 0.266 - -

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ Т - 0.004 0.004

101-0698 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА 100 М2 - 1.02 1.02

П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ

610-1043 КЛЕЙ "БУСТИЛАТ" Т - 0.022 0.022

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.364 1.562 1.562

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-21 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Грунтовка основания (норма 1). 3. Настилка плиток с подбором и

сортировкой. 4. Приготовление мастики (норма 1). 5. Заделка швов мастики (гр. 1), раствором

(норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытий из керамических плиток:

57-21-1 на мастике

57-21-2 на растворе

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-1 | 21-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 122.40 153.62

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.93 2.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.72 2.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.21 0.12

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 0.82 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, Т 0.354 -

БНК-45/180

101-0287 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ М2 102 102

С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 - 2.2

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3.360 2.989

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-22 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КАМЕННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Распаковка и подбор плит. 3. Подгонка кромок. 4. Укладка плит на

растворе. 5. Шлифование покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытий из мраморных плит, количество плит на 1 м2:

57-22-1 до 2 шт

57-22-2 до 3 шт

57-22-3 до 4 шт

57-22-4 свыше 4 шт

Устройство покрытий из гранитных плит, количество плит на 1 м2:

57-22-5 до 3 шт

57-22-6 до 4 шт

57-22-7 свыше 4 шт

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 194.24 234.47 260.45 308.97

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.3 3.3 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.04 0.04 0.04 0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.04 0.04 0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 2.2 2.35 2.5 2.8

411-9177 ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ М2 100 100 100 100

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-5 | 22-6 | 22-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 260.94 322.87 407.48

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.3 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.04 0.04 0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.04 0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 2.5 2.7 3

411-9176 ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ М2 100 100 100

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-23 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Устройство покрытия толщиной 20 мм. 3. Заглаживание и затирка

поверхности (нормы 1-4). 4. Шлифование поверхности (нормы 5,6). 5. Приготовление раствора и бетона

(нормы 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство бетонного покрытия площадью:

57-23-1 до 20 м2

57-23-2 свыше 20 м2

Устройство цементного покрытия площадью:

57-23-3 до 10 м2

57-23-4 свыше 10 м2

Устройство мозаичного покрытия площадью:

57-23-5 до 10 м2

57-23-6 свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-1 | 23-2 | 23-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 67.02 63.91 63.91

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.06 3.06 3.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 2.06 2.06 2.06

110902 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л МАШ.-Ч 1 1 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) М3 2.04 2.04 -

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 3.06 3.06 3.06

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 - - 2.04

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-4 | 23-5 | 23-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 61.39 341.94 297.82

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.06 3.37 3.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 2.06 2.17 2.17

110902 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л МАШ.-Ч 1 1.2 1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 2.04 - -

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 3.06 3.06 3.06

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ) М3 - 2.55 2.55

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-24 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка, нарезка и установка плинтусов (норма 1). 2. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок

(нормы 2,3). 3. Устройство плинтусов из плиток на растворе (норма 4). 4. Подогрев поверхности,

нанесение мастики на стены и плинтусы, установка плинтусов (норма 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Устройство плинтусов:

57-24-1 деревянных

57-24-2 цементных

57-24-3 из террациевого раствора

57-24-4 из плиток керамических

57-24-5 поливинилхлоридных

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57- | 57- | 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.19 15 51.32 28.96 9.44

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.6 4.0 3.7 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.06 0.18 0.19 0.23 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.06 0.18 0.19 0.23 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

203-0352 ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ М 103 - - - -

19Х54 ММ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М3 - 0.3 - 0.28 -

ЦЕМЕНТНЫЙ

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.3 - -

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ М - - - 101 -

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ - - - - 29

610-1053 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА М - - - - 101

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.082 - - - 0.074

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-25 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сверление отверстий. 2. Изготовление и установка рамок. 3. Установка решеток и закрепление

шурупами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Установка вентиляционных решеток в полах:

57-25-1 дощатых

57-25-2 паркетных

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 57- | 57-

ресурса | элемента затрат | измер. | 25-1 | 25-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 21 25.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1.2 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ Т 0.0004 0.0004

300-0603 РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКА Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ М2 4 4

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.050 0.050

=====================================================================================================