ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке,ремонту, смене, а также устройству основных видов конструкций крыш и кровель на объектах реконструкции и капитального ремонта и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 58 "Крыши, кровли".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами сборника предусмотрено производство работ на высоте более 15 м. Нормы затрат труда следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.

1.4. Нормами учитывается усредненный уклон крыш для каждого вида покрытий.

1.5. Нормами предусмотрено применение оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м2 - 4 кг (или одного листа размером 1420х710 мм).

1.6. При использовании черной кровельной стали нормы расхода принимаются без изменения с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия - 2,8 кг на 100 м2 покрытия.

1.7. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.8. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по площади ремонтируемого покрытия, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами и без учета их обделки.

2.2. Стоячие фальцы при смене покрытий из кровельной стали при исчислении объемов работ не учитываются.

2.3. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 м.

1 РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 58-1 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ

СОСТАВ РАБОТ:

Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КРОВЛИ

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:

58-1-1 обрешетки из брусков с прозорами

58-1-2 стропил со стойками и подкосами из досок

58-1-3 стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

58-1-4 мауэрлатов

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 15.16 22.68 27.08 6.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.46 0.29 0.42 0.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020128 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 0.46 0.29 0.42 0.27

СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.7 4.06 3.11 0.83

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.4 0.9 1.25 0.81

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КРОВЛИ

Разборка покрытий кровли:

58-2-1 из рулонных материалов в 1-3 слоя

58-2-2 из листовой стали

58-2-3 из асбоцементных плиток, черепицы

58-2-4 из волнистых асбоцементных листов

Разборка покрытий кровли из досок:

58-2-5 вразбежку

58-2-6 сплошного настила в 2 ряда

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-1 | 2-2 | 2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 17.41 10.49 67.19

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.28 0.28 0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.2 0.2 0.1

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.08 0.08 0.04

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.78 0.51 11.55

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.02 0.52 1.86

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-4 | 2-5 | 2-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 28.75 16.02 18.96

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.50 0.59 0.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.35 0.41 0.41

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.15 0.18 0.17

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.45 4.7 3.45

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.18 4.27 6.32

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-3 РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ:

Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОКОН

Разборка слуховых окон прямоугольных на кровлях:

58-3-1 двускатных

58-3-2 односкатных

58-3-3 Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-1 | 3-2 | 3-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 341.30 309.30 159.22

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 6.10 6.10 4.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 4.27 4.27 3

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 1.83 1.83 1.28

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 23.16 21.7 19.63

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 22.5 22.5 15.8

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-4 РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ

СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка креплений. 2. Разборка на элементы. 3. Укладка на стройплощадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

58-4-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, желобов,

отливов, свесов и т.п.)

Разборка водосточных труб из листовой стали:

58-4-2 с земли и подмостей

58-4-3 с люлек

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-1 | 4-2 | 4-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9.10 11.04 29.34

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.3 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.12 0.09 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.12 0.09 -

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 9.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.41 0.37 0.7

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.2 0.325 0.325

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-5 РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка креплений. 2. Разборка на элементы. 3. Укладка на стройплощадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

58-5-1 Разборка парапетных решеток

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.8

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.8

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 58-6 РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента.

3. Заготовка и установка нового элемента.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-6-1 укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

58-6-2 смена стропильных ног из бревен

58-6-3 смена стропильных ног из брусьев

58-6-4 смена стропильных ног из досок

58-6-5 Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием толью

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 39.87 160.21 150.09 133.25 160.21

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.0 3.0 3.3 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.99 2.44 1.50 0.52 2.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020128 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ МАШ.-Ч 0.64 1.81 1.18 0.52 1.81

СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.35 0.63 0.32 - 0.63

5 Т

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч - - - - 0.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т 0.022 0.007 - 0.013 0.004

1.8Х60 ММ

102-0060 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ М3 3.48 - - 1.5 -

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, Т 0.017 0.023 0.013 0.007 0.024

СОРТ I

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 Т - 0.025 0.025 - -

КГ

101-9270 ПРОВОЛОКА Т - 0.012 0.012 0.012 -

102-0020 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ М3 - 4.72 - - -

ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т - 2.66 0.97 0.564 2.817

102-0032 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСЬЯ М3 - - 2.66 - 4.72

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА

610-1070 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ М2 - - - - 37

ТВК-350

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО Т - - - - 0.08

СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 2.169 3.416 1.667 0.938 3.097

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-7 РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М (НОРМЫ 1-4), 10 ПАР (НОРМЫ 5-6), 1 УЗЕЛ (НОРМА 7)

Смена верхнего пояса в сегментных фермах:

58-7-1 из досок

58-7-2 из брусков

Смена отдельных элементов ферм:

58-7-3 из досок

58-7-4 из брусков

Усиление элементов фермы парными накладками:

58-7-5 на болтах

58-7-6 на гвоздях

58-7-7 Разборка и сборка промежуточного узла

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6.84 6.84 10.65 16.98

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.1 4.1 4.1 4.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.001 0.001 0.001 0.001

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т 0.0007 0.0012 0.0006 0.0008

102-0076 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 0.047 - 0.047 -

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

201-9261 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 0.664 1.18 0.619 0.84

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I Т 0.00015 0.0004 0.00015 0.0004

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.032 0.051 0.035 0.061

102-0024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 - 0.07 - 0.07

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, II СОРТА

102-0077 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 - - - 0.014

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III

СОРТА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.031 0.046 0.031 0.054

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-5 | 7-6 | 7-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 20 7.80 7.56

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.1 4.1 4.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0060 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М3 0.06 0.06 -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА

101-0089 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ Т 0.008 - -

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ Т - 0.0015 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.046 0.038 -

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-8 РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ

ЛИСТОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-8-1 обыкновенного профиля

58-8-2 усиленного профиля

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-1 | 8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 83.28 104.28

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.41 3.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1.52 2.32

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.89 0.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0032 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ М2 139 -

5.5 ММ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.001 0.001

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т 0.005 0.015

101-1484 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ Т 0.011 0.011

101-9252 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ КГ 1.2 1.2

610-1070 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350 М2 5 5

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.47 2.35

101-0035 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 М2 - 139

ТОЛЩИНОЙ 6 ММ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.700 1.850

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-9 РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 2. Разогревание готовой мастики.

3. Покрытие новым материалом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Ремонт отдельных мест рулонного перекрытия:

58-9-1 замена 1 слоя

58-9-2 промазка рубероидной мастикой

58-9-3 промазка смолой

58-9-4 промазка толевым лаком

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 22.35 15.86 16.83 13.99

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.25 0.33 0.37 0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.15 0.23 0.25 0.18

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.12 0.06

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 1.4 1.06 0.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0594 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т 0.33 0.25 - -

101-9123 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ М2 115 - - -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.34 - - -

408-0094 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ М3 - - 0.203 0.2

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Т - - 0.152 -

610-1086 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т - - - 0.2

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.333 0.252 0.172 0.260

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-10 РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ

СТАЛИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 МЕСТ

Смена отдельных листов покрытия из листовой стали (не свыше 5 шт. в одном месте):

58-10-1 с одинарным фальцем

58-10-2 с двойным фальцем

Постановка на покрытия из листовой стали заплат размером:

58-10-3 0.25 м2

58-10-4 0.5 м2

58-10-5 0.75 м2

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12.13 13.13 5.38 6.57 7.95

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА Т 0.04 0.04 0.01 0.02 0.03

0,7 ММ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.04 0.04 0.011 0.02 0.03

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-11 ПРОМАЗКА ФАЛЬЦЕВ ПОКРЫТИЯ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка поврежденных мест от краски и ржавчины. 2. Выправка загибов и заусениц на

ремонтируемых местах. 3. Приготовление суриковой замазки. 4. Промазка фальцев и свищей.

5. Подкраска промазанных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

58-11-1 Промазка фальцев покрытия из кровельной стали

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9.66

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0.001

101-0628 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0.001

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.002

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-12 РЕМОНТ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие труб с коленами и воронками. 2. Выправка и замена частей. 3. Навеска труб с креплением.

4. Замена части ухватов и пробок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М

58-12-1 Ремонт водосточных труб с земли или подмостей

58-12-2 Ремонт водосточных труб с люлек

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.46 12.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 4.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-13 РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выпрямление погнутых элементов без снятия. 2. Укрепление отдельных элементов решетки.

3. Крепление решетки в местах заделки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М

58-13-1 Ремонт металлических парапетных решеток

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

610-1003 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ 1.14

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.001

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 58-14 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Раскрой брусков и досок. 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство обрешетки:

58-14-1 сплошной из досок

58-14-2 с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

58-14-3 с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбоцементных листов

58-14-4 с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 29.21 19.59 17.25 16.89

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.2 2.2 2.5 2.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.75 0.51 0.29 0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.44 0.32 0.19 0.18

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.31 0.19 0.1 0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.009 0.006 0.006 0.0042

102-0078 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ М3 2.64 1.2 0.48 -

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV

СОРТА

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I Т 0.014 0.009 0.005 0.0045

102-0026 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ М3 - 0.6 0.54 0.9

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, IV СОРТА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.638 1.116 0.635 0.559

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-15 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сортировка листов и обрезка углов. 2. Разметка и сверление отверстий в листах. 3. Изготовление

шайб. 4. Разбивка сетки по обрешетке. 5. Покрытие крыш асбоцементными листами. 6. Отделка мест

примыканий. 7. Покрытие коньков и ребер шаблонами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

58-15-1 Устройство покрытия из листов асбестоцементных обыкновенного профиля

58-15-2 Устройство покрытия из листов асбестоцементных усиленного профиля

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.92 47.61

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.65 0.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.45 0.56

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.2 0.2

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2.2 2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0032 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ М2 138 -

5.5 ММ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.008 -

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т 0.015 0.0074

101-9252 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 1,6 ММ КГ 1.2 -

610-1070 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350 М2 5 -

101-0035 ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 М2 - 131

ТОЛЩИНОЙ 6 ММ

101-0603 МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М" Т - 0.125

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.694 1.853

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-16 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Раскрой материала. 2. Нанесение мастики (нормы 3,4). 3. Укладка материалов. 4. Пришивка гвоздями

и шпатлевка стыков мастикой (норма 2). 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и

прокаткой катком (нормы 3,4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СЛОЯ

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо:

58-16-1 без промазки кромок

58-16-2 с промазкой кромок мастикой

Устройство покрытия на мастике из:

58-16-3 изола

58-16-4 других рулонных материалов

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.52 8.36 12.68 6.72

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.3 2.5 3.1 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.06 0.07 0.11 0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.05 0.08 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.02 0.03 0.04

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч - - 0.71 0.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.003 0.003 - -

101-9123 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ М2 115 115 - 115

101-0594 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т - 0.022 0.168 0.23

101-1564 ГИДРОИЗОЛ М2 - - 112 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.003 0.026 0.259 0.232

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-17 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Заготовка картин. 2. Покрытие кровли. 3. Крепление с обделкой мест примыкания.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Устройство покрытия из листовой стали:

58-17-1 только скатов

58-17-2 скатов с настенными желобами

58-17-3 скатов с настенными желобами и свесами

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-1 | 17-2 | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 50 51.75 58.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.2 3.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.14 0.16 0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.11 0.11

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.05 0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.001 0.001 0.001

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т 0.052 0.052 0.0547

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.46 0.51 0.51

201-9261 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 52 52 54.7

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.059 0.059 0.062

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-18 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пришивка картин

по месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М (НОРМЫ 1-10); 10 ШТ (НОРМЫ 11-12)

Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-18-1 разжелобков

58-18-2 настенных желобов

58-18-3 карнизных свесов

58-18-4 поясков, сандриков, подоконных отливов

58-18-5 брандмауэров, парапетов

58-18-6 примыканий к стенам каменным

58-18-7 примыканий к деревянным стенам

58-18-8 примыканий к дымовым и вентиляционным трубам

58-18-9 температурных швов

58-18-10 зонтов над крыльцами и подъездами

58-18-11 фартуков к слуховым окнам

58-18-12 креплений радио и телеантенн

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 33.70 21.51 21.25 26.12 48.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 2.8 2.8 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.15 0.12 0.18 0.09 0.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.1 0.08 0.13 0.06 0.14

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.05 0.04 0.05 0.03 0.06

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004

1.8Х60 ММ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА Т 0.311 0.306 0.306 0.211 0.544

0,7 ММ

101-9893 КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКИ КЛ-1 1000ШТ 0.2 0.2 0.2 - -

201-9261 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ - 66 160 - 78

101-9270 ПРОВОЛОКА Т - - - 0.001 0.001

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-6 | 18-7 | 18-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.45 10.16 14.78

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 2.8 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.13 0.14 0.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.09 0.1 0.07

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.04 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.001 0.001 0.001

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.277 0.301 0.314

201-9261 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 127 136 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.001 0.001 0.001

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-9 | 18-10 | 18-11 | 18-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 39.60 21.84 3.16 5.88

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.0 2.8 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.18 0.06 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.13 0.04 0.02 0.01

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.001 0.002 - -

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.435 0.1888 0.455 0.623

610-1055 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ Т 0.117 - - -

50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ

101-9270 ПРОВОЛОКА Т - 0.002 - -

101-0603 МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М" Т - - - 0.006

201-9261 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ - - - 2

101-1367 ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ КГ - - - 0.403

11 ММ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.118 0.002 - 0.007

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-19 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка ухватов. 2. Сборка и навеска водосточных труб. 3. Крепление труб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБ

Навеска водосточных труб:

58-19-1 с подмостей

58-19-2 с монтажных навесных люлек

58-19-3 с подвесных люлек

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-1 | 19-2 | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 35.04 44.44 72.79

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.03 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 0.03 0.03

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 14.8 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т 0.095 0.095 0.095

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.254 0.254 0.254

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.106 0.106 0.106

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-20 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка готового основания. 2. Устройство стяжки толщиной до 30 мм.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство выравнивающей стяжки:

58-20-1 цементной

58-20-2 асфальтовой

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-1 | 20-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 42.77 55.85

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.24 1.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020128 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАШ.-Ч 1.24 1.93

МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

110101 БАДЬИ 2 М3 МАШ.-Ч 1.24 1.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-9073 РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М3 2.06 -

410-9010 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Т - 6

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-21 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка основания. 2. Грунтовка основания. 3. Устройство пароизоляции.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство пароизоляции:

58-21-1 оклеечной в один слой из рулонных материалов

58-21-2 обмазочной из битумной мастики

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-1 | 21-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 11.86 8.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.07 0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.04

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 0.84 0.34

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0594 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т 0.198 0.08

101-9123 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ М2 110 -

101-0595 МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ Т - 0.118

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.200 0.200

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-22 УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка основания. 2. Нанесение горячей или холодной мастики (нормы 1,2). 3. Укладка утеплителя.

4. Заделка швов, подтеска неровности (нормы 2-4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОДНОГО СЛОЯ (100 ММ)

Устройство теплоизоляции:

58-22-1 на битумной мастике из минеральной ваты

58-22-2 на битумной мастике из пеногазобетона, пенополистирола

58-22-3 насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов

58-22-4 насухо из пеногазобетона, пенополистирола

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 19.01 19.55 21.99 33.54

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.3 2.3 2.3 2.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.50 0.24 0.33 0.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.35 0.17 0.23 0.23

700029 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 1 1 - -

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.15 0.07 0.1 0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0594 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т 0.24 0.24 - -

104-9131 ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М3 11.1 - - -

104-9100 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3 - 5.15 - 10.3

409-9001 ШЛАК М3 - - 11 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.242 0.242 - -

=====================================================================================================

4. СМЕНА

Таблица РСН 58-23 СМЕНА ОБРЕШЕТКИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие досок или брусков обрешетки. 2. Перепиливание новых досок. 3. Укладка новых досок или

брусков на место с пришивкой гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Смена обрешетки с прозорами:

58-23-1 из досок толщиной 32 мм

58-23-2 из досок толщиной 40 мм

58-23-3 из брусков

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:

58-23-4 32 мм

58-23-5 40 мм

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 45.70 65.12 81.26 95.69 138.49

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.41 0.67 1.13 1.65 2.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.23 0.39 0.63 0.87 1.56

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО МАШ.-Ч 0.18 0.28 0.5 0.78 1.12

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ Т 0.001 0.004 0.001 0.004 0.001

1.8Х60 ММ

102-0076 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ М3 0.8 1.3 1.2 3.2 5.2

НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, Т 0.42 0.85 0.5 2.08 4.38

СОРТ I

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ Т 0.117 0.192 0.272 0.465 0.755

МАТЕРИАЛОВ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.27 2.11 2.11 1.7 2.83

102-0024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ М3 - - 1.03 - -

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.018 1.868 1.991 4.577 8.692

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-24 СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка сторого покрытия. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место.

4. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Смена в кровлях из рулонных и штучных материалов мелких покрытий из листовой стали:

58-24-1 разжелобков

58-24-2 настенных желобов

58-24-3 карнизных свесов

Смена в кровлях из листовой стали мелких стальных покрытий:

58-24-4 разжелобков

58-24-5 настенных желобов

58-24-6 карнизных свесов с настенными желобами

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 24-1 | 24-2 | 24-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 100.63 86.71 74.01

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.18 0.25 0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.13 0.18 0.25

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.07 0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.002 0.005 0.005

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.305 0.298 0.294

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.31 0.42 0.59

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.365 0.358 0.594

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т - 0.117 0.289

101-9270 ПРОВОЛОКА Т - 0.006 0.006

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.002 0.137 0.329

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 24-4 | 24-5 | 24-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 81.70 57.60 93.44

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.18 0.18 0.60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.13 0.13 0.42

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.05 0.05 0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.298 0.298 0.592

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.3 0.42 1.01

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.358 0.358 0.712

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т - 0.117 0.406

101-9270 ПРОВОЛОКА Т - 0.006 0.012

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - 0.131 0.455

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-25 СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие старых элементов. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление элементов на месте.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:

58-25-1 до 0,4 м

58-25-2 до 0,7 м

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки стенок) шириной:

58-25-3 до 1 м

58-25-4 до 1,75 м

58-25-5 Смена примыканий из листовой стали к стенам

58-25-6 Смена примыканий из листовой стали к трубам

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 25-1 | 25-2 | 25-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.41 63.22 70.25

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.12 0.20 0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.08 0.14 0.18

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 0.06 0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.004 0.004 0.004

101-9270 ПРОВОЛОКА Т 0.006 0.006 0.012

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.184 0.324 0.412

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.19 0.33 0.43

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.224 0.33 0.492

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.004 0.004 0.004

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 25-4 | 25-5 | 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 113.23 45.45 76.48

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.42 0.08 0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.3 0.06 0.06

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.12 0.02 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ Т 0.002 0.004 0.005

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.74 0.132 0.14

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.74 0.14 0.15

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.89 0.162 0.17

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.002 0.004 0.006

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-26 СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ТРУБАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие старого колпака. 2. Изготовление нового колпака. 3. Установка на место с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ШТ

58-26-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал

58-26-2 Добавлять на каждый следующий канал при смене колпаков на трубах

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 26-1 | 26-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 18.60 5.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.052 0.015

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.052 0.015

=====================================================================================================

Таблица РСН 58-27 СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие негодных частей. 2. Установка новых готовых элементов с креплением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ШТ

58-27-1 Смена с люлек частей водосточных труб - колен

58-27-2 Смена с люлек частей водосточных труб - воронок

58-27-3 Смена с люлек частей водосточных труб - ухватов

58-27-4 Смена с лестниц или подмостей частей водосточных труб - колен

58-27-5 Смена с лестниц или подмостей частей водосточных труб - воронок и отливов

58-27-6 Смена с лестниц или подмостей ухватов в каменных зданиях

58-27-7 Смена с лестниц или подмостей ухватов в деревянных зданиях

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 27-1 | 27-2 | 27-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 11.65 4.51 8.82

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.1 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 3.88 1.5 2.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0090 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ Т 0.001 0.003 -

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.03 0.04 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.008 0.008 0.008

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т - - 0.0078

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.001 0.003 0.009

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 58- | 58- | 58- | 58-

ресурса | элемента затрат | измер. | 27-4 | 27-5 | 27-6 | 27-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.36 4.51 3.78 2.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0090 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 Т 0.001 0.003 - -

ММ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ Т 0.03 0.04 - -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.008 0.008 0.008 0.008

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ Т - - 0.0078 0.0078

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.001 0.003 0.009 0.009

=====================================================================================================