ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении штукатурных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 61 "Штукатурные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При работе в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты труда рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.5. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.6. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора, при этом состав раствора принимается - цементный 1:3.

1.7. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы". Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

1.8. Ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

1.9. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора в нормах приведен справочно.

1.10. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и песочных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кесонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

 РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

 РАЗДЕЛ 2. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

 2. РЕМОНТ

 Таблица РСН 61-10 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ

 И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой

борозд (нормы 7,8,9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхностей циклей, скарпелью,

бучардой, гребенкой (нормы 7,8,9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым

 раствором:

61-10-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-10-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-10-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-10-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-10-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-10-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным

 раствором толщиной слоя 30 мм, при площади ремонта:

61-10-7 до 5 м2

61-10-8 до 10 м2

61-10-9 до 20 м2

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 174 34 171.20 33.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.2 1.1

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.81 2.42 4.84 2.42

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 160.50 32 300.50 260 243

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.4 4.2 4.0 3.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 1.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 1.98

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.64 2.64 2.64

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 7.3 7.3 7.3

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.66 0.66 0.66

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-11 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ

 И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой

борозд (нормы 7,8,9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхностей циклей, скарпелью,

бучардой, гребенкой (нормы 7,8,9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым

 раствором:

61-11-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-11-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-11-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-11-4 добавлять на каждые следующие 10 м, при площади ремонта до 10 м2

61-11-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-11-6 добавлять на каждые следующие 10 м, при площади ремонта до 20 м2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором

 толщиной слоя 30 мм, при площади ремонта:

61-11-7 до 5 м2

61-11-8 до 10 м2

61-11-9 до 20 м2

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 212 39.70 208.20 39.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.9 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.2 1.1

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 4.84 2.42

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 194.90 37.10 367.70 316.40 295.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.4 4.2 4.0 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 1.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 1.98

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.64 2.64 2.64

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 7.3 7.3 7.3

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.66 0.66 0.66

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-12 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ

 И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой

борозд (нормы 7,8,9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхностей циклей, скарпелью,

бучардой, гребенкой (нормы 7,8,9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым

 раствором:

61-12-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-12-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-12-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-12-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-12-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-12-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором

 толщиной слоя 30 мм, при площади ремонта:

61-12-7 до 5 м2

61-12-8 до 10 м2

61-12-9 до 20 м2

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 204 38.50 200.90 38

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 3.7 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.32 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 68 12.8 66.9 12.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.2 1.1

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 4.84 2.42

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 200.40 38 354 305 284.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.5 4.2 4.0 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 0.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 1.98 1.98 0.98

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 66.8 12.6 118 101.7 4.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.64 2.64 2.64

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 7.3 7.3 7.3

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.66 0.66 0.66

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-13 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ

 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности

(насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием

и нарезкой борозд (нормы 8,9,10,11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхностей

циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 8,9,10,11). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной

щеткой (при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-

 известковым раствором:

61-13-1 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-13-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-13-3 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-13-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-13-5 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-13-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-13-7 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным

 раствором толщиной слоя 40 мм:

61-13-8 при площади ремонта до 5 м2

61-13-9 при площади ремонта до 10 м2

61-13-10 при площади ремонта до 20 м2

61-13-11 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 309.70 51 294.90 44 278.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 3.8 3.8 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 4.4 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.7 2.4 9.7 2.4 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-6 | 13-7 | 13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.60 14.70 519.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.8 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.66 - 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.66 - 2.64

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 1.1 - 3.4

 СОСТАВА 1:1:6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.4 - 9.9

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.99

411-1002 ВОДА М3 - - 0.35

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-9 | 13-10 | 13-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 420.40 391.50 20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.4 4.3 4.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 -

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3.4 3.4 -

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 0.99 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.9 9.9 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-14 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ

 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности

(насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с

разравниванием и нарезкой борозд (нормы 8,9,10,11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой

поверхностей циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 8,9,10,11). 6. Прорезка рустов.

7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым

 раствором:

61-14-1 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-14-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-14-3 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-14-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-14-5 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-14-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-14-7 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором,

 толщиной слоя 40 мм:

61-14-8 при площади ремонта до 5 м2

61-14-9 при площади ремонта до 10 м2

61-14-10 при площади ремонта до 20 м2

61-14-11 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 375.10 60.90 357.40 52.20 333.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.3 4.3 4.0 4.0 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 4.4 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.7 2.4 9.7 2.4 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-6 | 14-7 | 14-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 49.10 18.40 638.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.9 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.66 - 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.66 - 2.64

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 1.1 - 3.4

 СОСТАВА 1:1:6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.4 - 9.9

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.99

411-1002 ВОДА М3 - - 0.35

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-9 | 14-10 | 14-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 514.50 478.40 25

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.4 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 -

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3.4 3.4 -

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 0.99 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.9 9.9 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-15 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ

 ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой

борозд (нормы 8,9,10,11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхностей циклей,

скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 8,9,10,11). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой

(при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым

 раствором:

61-15-1 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-15-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-15-3 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-15-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-15-5 толщиной слоя до 40 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-15-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-15-7 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором

 толщиной слоя 40 мм:

61-15-8 при площади ремонта до 5 м2

61-15-9 при площади ремонта до 10 м2

61-15-10 при площади ремонта до 20 м2

61-15-11 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 362.60 58.90 344.90 50.60 322.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.5 4.1 4.1 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 2.64 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 120.9 19.6 48.3 16.8 107.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 4.4 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.7 2.4 9.7 2.4 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-6 | 15-7 | 15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 47.60 17.60 614.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.66 - 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.66 - 2.64

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 15.8 - 204.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 1.1 - 3.4

 СОСТАВА 1:1:6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.4 - 9.9

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - 0.99

411-1002 ВОДА М3 - - 0.35

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-9 | 15-10 | 15-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 495.70 462 23.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.4 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 -

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 165.2 154 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3.4 3.4 -

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 0.99 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.9 9.9 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-16 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ

 ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

3. Частичная прибивка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой

(при необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с земли и лесов известковым раствором:

61-16-1 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-16-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-16-3 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-16-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-16-5 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-16-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с приставных лестниц известковым раствором:

61-16-7 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-16-8 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-16-9 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-16-10 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 10 м2

61-16-11 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-16-12 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 200.90 37.10 175.30 33.30 163

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8 3.6 3.6 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.68 0.66 1.68 0.66 1.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.68 0.66 1.68 0.66 1.68

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0007 - 0.0007 - 0.0007

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.8 1.1 2.8 1.1 2.8

 ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ 1000ШТ У 0.6 - 0.6 - 0.6

 ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6.2 2.42 6.2 2.42 6.2

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 - 0.037 - 0.037

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-6 | 16-7 | 16-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 31.40 244 43.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.9 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.66 1.68 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.66 1.68 0.66

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 1.1 2.8 1.1

 1:2.5

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.42 6.2 2.42

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - 0.0007 -

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - 0.6 -

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 - 0.35 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - 0.037 -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-9 | 16-10 | 16-11 | 16-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 212 38.80 196.70 36.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.7 3.7 3.7 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.68 0.66 1.68 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.68 0.66 1.68 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0007 - 0.0007 -

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2.8 1.1 2.8 1.1

 СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 1000ШТ У 0.6 - 0.6 -

 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6.2 2.42 6.2 2.42

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 - 0.037 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-17 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН

 И ПИЛЯСТР С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание

отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой

(нормы 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (норма 7-10). 7. Нанесение

декоративного слоя (нормы 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (норма 7-10).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов

 цементно-известковым раствором:

61-17-1 гладких поверхностей, толщиной слоя до 20 мм

61-17-2 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-17-3 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-17-4 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-17-5 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-17-6 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов, по камню и бетону,

 декоративным раствором:

61-17-7 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-17-8 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 30 мм

61-17-9 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-17-10 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с земли и лесов

 известковым раствором:

61-17-11 гладких поверхностей, толщиной слоя до 25 мм

61-17-12 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-17-13 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-17-14 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 271.80 51.40 449.40 73.50 386.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.9 4.3 4.3 4.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 9.9 2.42 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-6 | 17-7 | 17-8 | 17-9 | 17-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.70 764.40 412.80 501.70 19.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 - 3.41 2.64 3.41 -

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - 0.99 0.66 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 - 0.35 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т - 9.9 7.4 9.9 -

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - - 0.0013 - -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - - 0.001 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-11 | 17-12 | 17-13 | 17-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 265 46.90 394.80 65.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.8 4.5 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.70 0.66 2.64 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.7 0.66 2.64 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0013 - 0.0007 -

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2.8 1.1 4.4 1.1

 СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 1000ШТ У 0.7 - 1.34 -

 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6.2 2.42 9.9 2.42

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.043 - 0.081 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-18 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН

 И ПИЛЯСТР С ЛЕСТНИЦ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание

отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой

(нормы 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (норма 7-10). 7. Нанесение

декоративного слоя (нормы 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (норма 7-10).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц

 цементно-известковым раствором:

61-18-1 гладких поверхностей, толщиной слоя до 20 мм

61-18-2 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-18-3 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-18-4 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-18-5 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-18-6 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с лестниц

 декоративным раствором:

61-18-7 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-18-8 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 30 мм

61-18-9 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-18-10 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с лестниц

 известковым раствором:

61-18-11 гладких поверхностей, толщиной слоя до 25 мм

61-18-12 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-18-13 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-18-14 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 331.60 65.70 546.50 88.10 468.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.4 4.4 4.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 9.9 2.42 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-6 | 18-7 | 18-8 | 18-9 | 18-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 18.40 940.20 504.70 612 25.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 - 3.41 2.64 3.41 -

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - 0.99 0.66 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 - 0.35 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т - 9.9 7.4 9.9 -

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - - 0.0013 - -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - - 0.001 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-11 | 18-12 | 18-13 | 18-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 318.50 54.60 477.30 78.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.9 4.6 4.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.70 0.66 2.64 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.7 0.66 2.64 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0013 - 0.0007 -

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2.8 1.1 4.4 1.1

 СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 1000ШТ У 0.7 - 1.34 -

 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 9.9 2.42

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.043 - 0.081 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-19 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН

 И ПИЛЯСТР С ЛЮЛЕК

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание

отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой

(нормы 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (норма 7-10). 7. Нанесение

декоративного слоя (нормы 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (норма 7-10).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с люлек

 цементно-известковым раствором:

61-19-1 гладких поверхностей, толщиной слоя до 20 мм

61-19-2 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-19-3 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-19-4 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-19-5 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-19-6 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с люлек

 декоративным раствором:

61-19-7 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-19-8 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 30 мм

61-19-9 поверхностей с рустами, толщиной слоя до 40 мм

61-19-10 поверхностей с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр по дереву с люлек

 известковым раствором:

61-19-11 гладких поверхностей, толщиной слоя до 25 мм

61-19-12 гладких поверхностей, добавлять на каждые следующие 10 мм

61-19-13 поверхностей с каннелюрами, толщиной слоя до 40 мм

61-19-14 поверхностей с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 320.10 58.20 527.10 85.10 451.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.2 4.2 4.5 4.5 4.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.32 0.66 2.64 0.66 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 106.7 19.4 175.7 28.4 150.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 4.4 1.1 4.4

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 4.84 2.42 9.9 2.42 9.7

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-6 | 19-7 | 19-8 | 19-9 | 19-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 17.60 905.10 486.40 589.90 23.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.3 4.5 4.4 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч - 2.64 1.98 2.64 -

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 301.7 162.1 196.6 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 - 3.41 2.64 3.41 -

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - 0.99 0.66 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 - 0.35 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т - 9.9 7.4 9.9 -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-11 | 19-12 | 19-13 | 19-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 309.10 52.90 460.80 75.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.7 4.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.70 0.66 2.64 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.7 0.66 2.64 0.66

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

031910 ЛЮЛЬКА МАШ.-Ч 103.3 17.7 153.9 25.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0013 - 0.0007 -

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 2.8 1.1 4.4 1.1

 СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 1000ШТ У 0.7 - 1.34 -

 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6.2 2.42 9.9 2.42

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.043 - 0.081 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-20 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

 ОТКОСОВ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовленной поверхности. 2. Оштукатуривание

отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (нормы 5,6,7,8). 4. Обработка декоративного слоя

циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5,6,7,8). 5. Очистка волосяной щеткой (при

необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Оштукатуривание наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым

 раствором:

61-20-1 с земли и лесов

61-20-2 с лестниц

61-20-3 с люлек

61-20-4 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Оштукатуривание наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-5 с земли и лесов

61-20-6 с лестниц

61-20-7 с люлек

61-20-8 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Оштукатуривание наружных прямолинейных откосов по дереву известковым раствором:

61-20-9 с земли и лесов

61-20-10 с лестниц

61-20-11 с люлек

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 323.40 389 375.80 17.60 764.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.1 4.0 4.0 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 2.64 - 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 2.64 2.64 2.64 - 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 125.3 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 4.4 4.4 4.4 4.4 3.41

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.68 9.68 9.68 - 9.88

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - - - 0.99

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-6 | 20-7 | 20-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 940.20 905.10 23.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.5 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 -

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 301.7 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3.41 3.41 3.41

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 0.99 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.88 9.88 -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-9 | 20-10 | 20-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 288 405.80 331.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 4.2 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 2.64

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 110.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.00134 0.00134 0.00134

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 4.4 4.4 4.4

 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У 0.65 0.65 0.65

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.7 9.7 9.7

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.041 0.041 0.041

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-21 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ

 ОТКОСОВ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовленной поверхности. 2. Оштукатуривание

отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (нормы 5,6,7,8). 4. Обработка декоративного слоя

циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5,6,7,8). 5. Очистка волосяной щеткой (при

необходимости).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Оштукатуривание наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым

 раствором:

61-21-1 с земли и лесов

61-21-2 с лестниц

61-21-3 с люлек

61-21-4 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Оштукатуривание наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-5 с земли и лесов

61-21-6 с лестниц

61-21-7 с люлек

61-21-8 добавлять на 100 м рустов сверх 400 м

 Оштукатуривание наружных криволинейных откосов по дереву известковым раствором:

61-21-9 с земли и лесов

61-21-10 с лестниц

61-21-11 с люлек

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 389 471.40 454.60 17.60 940.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.0 4.2 4.0 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 2.64 - 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 2.64 2.64 2.64 - 2.64

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 151.5 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 4.4 4.4 4.4 3.41 3.41

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.68 9.68 9.68 - 9.88

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - - - - 0.99

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-6 | 21-7 | 21-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1161.30 1116.10 23.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.7 4.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 -

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 372 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 3.41 3.41 3.41

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 0.99 0.99 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.88 9.88 -

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - - 0.00134

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - - 0.65

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - - 0.041

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-9 | 21-10 | 21-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 337.50 413.50 399.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 4.1 4.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.64 2.64 2.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 2.64 2.64 2.64

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 133.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.00134 0.00134 0.00134

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 4.4 4.4 4.4

 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У 0.65 0.65 0.65

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 9.7 9.7 9.7

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.041 0.041 0.041

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-22 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой.

3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте

борозд. 6. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка,

формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскленовка. 8. Обработка декоративного слоя

циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (нормы 7-12).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по камню и бетону цементно-известковым

 раствором при площади ремонта до 1 м2:

61-22-1 с земли и лесов

61-22-2 с лестниц

61-22-3 с люлек

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по камню и бетону цементно-известковым

 раствором при площади ремонта до 5 м2:

61-22-4 с земли и лесов

61-22-5 с лестниц

61-22-6 с люлек

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по камню и бетону декоративным раствором при

 площади ремонта до 1 м2:

61-22-7 с земли и лесов

61-22-8 с лестниц

61-22-9 с люлек

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по камню и бетону декоративным раствором при

 площади ремонта до 5 м2:

61-22-10 с земли и лесов

61-22-11 с лестниц

61-22-12 с люлек

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по дереву известковым раствором при площади

 ремонта до 1 м2:

61-22-13 с земли и лесов

61-22-14 с лестниц

61-22-15 с люлек

 Оштукатуривание наружных прямолинейных тяг по дереву известковым раствором при площади

 ремонта до 5 м2:

61-22-16 с земли и лесов

61-22-17 с лестниц

61-22-18 с люлек

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 467.40 561.90 545.10 404.30 485.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 181.7 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-6 | 22-7 | 22-8 | 22-9 | 22-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 469.50 898.60 1101.30 1061.40 669.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.7 4.7 4.7 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 4.15 4.15 4.15 4.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 4.15 4.15 4.15 4.15

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 156.5 - - 353.8 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.1 5.1 5.1 5.1

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 15.5 15.5 15.5 15.5

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - 1.8 1.8 1.8 1.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-11 | 22-12 | 22-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 814.60 765.20 413.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.5 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4.15 4.15 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 4.15 4.15 3.5

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 255.1 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 5.1 5.1 5.8

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 1.8 1.8 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 15.5 15.5 12.8

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - - 0.0007

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - - 0.6

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - - 0.037

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-14 | 22-15 | 22-16 | 22-17 | 22-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 496.40 479.90 360.30 429.50 415.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 160 - - 138.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ 1000ШТ У 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

 ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037

=====================================================================================================

 Таблица РСН 61-23 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

 СОСТАВ РАБОТ:

1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой.

3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на

грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка

углов пересечения тяг, доводка и раскленовка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью,

бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (нормы 7-12).

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по камню и бетону цементно-известковым

 раствором при площади ремонта до 1 м2:

61-23-1 с земли и лесов

61-23-2 с лестниц

61-23-3 с люлек

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по камню и бетону цементно-известковым

 раствором при площади ремонта до 5 м2:

61-23-4 с земли и лесов

61-23-5 с лестниц

61-23-6 с люлек

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по камню и бетону декоративным раствором при

 площади ремонта до 1 м2:

61-23-7 с земли и лесов

61-23-8 с лестниц

61-23-9 с люлек

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по камню и бетону декоративным раствором при

 площади ремонта до 5 м2:

61-23-10 с земли и лесов

61-23-11 с лестниц

61-23-12 с люлек

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по дереву известковым раствором при площади

 ремонта до 1 м2:

61-23-13 с земли и лесов

61-23-14 с лестниц

61-23-15 с люлек

 Оштукатуривание наружных криволинейных тяг по дереву известковым раствором при площади

 ремонта до 5 м2:

61-23-16 с земли и лесов

61-23-17 с лестниц

61-23-18 с люлек

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 561.90 685.80 661.70 485.30 587.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.7 4.8 4.9 4.6 4.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - - 220.6 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-6 | 23-7 | 23-8 | 23-9 | 23-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 567.20 1101.30 1354.30 1303.80 814.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.8 4.8 4.9 5.0 4.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 4.15 4.15 4.15 4.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 4.15 4.15 4.15 4.15

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч 189.1 - - 434.6 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.1 5.1 5.1 5.1

 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 15.5 15.5 15.5 15.5

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 - 1.8 1.8 1.8 1.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-11 | 23-12 | 23-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 995.20 959.50 496.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.7 4.8 4.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4.15 4.15 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 4.15 4.15 3.5

 ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 319.8 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 5.1 5.1 -

 СОСТАВА 1:1:6

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ М3 1.8 1.8 -

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 15.5 15.5 12.8

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - - 0.0007

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 - - 5.8

 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - - 0.6

 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - - 0.037

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-14 | 23-15 | 23-16 | 23-17 | 23-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 599.60 579 429.50 516 498.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.8 4.9 4.6 4.7 4.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

030720 ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ МАШ.-Ч - 193 - - 166.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8

 ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ 1000ШТ У 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

 ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037

=====================================================================================================