ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

 ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 | | Окраска внутренних помещений | Окраска фасадов

 | |------------------------------|-------------------------------

 N | Операция |извест-| клеевая |извест-|казеи- |сили- |перхлор-

п/п| |ковая |----------------------|ковая |новая |катная|винило-

 | | |простая|улуч- |высоко-| | | | вая

 | | | |шенная|качест-| | | |

 | | | | |венная | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Очистка от загрязнений и + + + + + + + -

 удаление пятен

 2. Растушевка и очистка набела + + + + + + + -

 вручную (частичная)

 3. Расшивка трещин + + + + + + + -

 4. Подмазка выбоин, трещин и + + + + + + + -

 расчищенных мест со сглаживанием

 5. Шлифовка подмазанных мест + + + + + + + -

 6. Первое шпатлевание подмазанных - - + + - - - -

 мест

 7. Шлифовка прошпатлеванных мест - - + + - - - -

 8. Второе шпатлевание подмазанных - - - + - - - -

 мест

 9. Шлифовка прошпатлеванных - - - + - - - -

 поверхностей

10. Огрунтовка первая + + + + + + + +

11. Огрунтовка вторая с подцветкой - - - + - + - -

12. Окраска + + + + + + + +

13. Торцевание - - + + - - - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

 Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

 ТАБЛИЦА 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 | | Окраска внутренних помещений и фасадов |Окраска

 | |-------------------------------------------| метал-

 N | Операция | простая |улуч- |высоко-|лических

п/п| |----------------------------|шенная|качест-| поверх-

 | |с подготовкой|без подготовки| |венная | ностей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Очистка от загрязнений + + + + +

 2. Расчистка отстающей краски + + + + +

 3. Расшивка трещин и щелей + - + + -

 4. Прооливка расчищенных мест и выбоин + + + + +

 5. Подмазка:

 трещин и выбоин + - + + -

 свищей и гребней - - - - +

 6. Шлифовка подмазанных мест + - + + +

 7. Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест - - + + -

 8. Шлифовка шпаклевки - - + + -

 9. Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных - - - + -

 мест

10. Шлифовка - - - + -

11. Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных + - + + -

 мест

12. Флейцевание - - + + -

13. Шлифовка - - + + -

14. Первая окраска + + + + +

15. Флейцевание - - + + -

16. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности - - + + -

17. Вторая окраска - + + +

18. Флейцевание или торцевание - + + -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

|  |  |
| --- | --- |
| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| до 2 | 1,4 |
| от 2,2 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 |Характеристика| Материал | Состав заполнения |Коэффициент к | В том числе

 | заполнения | стен | |площади запол-| детали про-

 N | | | |нения проемов | олифенные

п/п| | | |-----------------------------

 | | | | Количество переплетов

 | | | |-----------------------------

 | | | | 1 | 2 | 1 | 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

 Р а з д е л ь н ы е п е р е п л е т ы

 1. С подоконной Каменные Коробка, переплет, подоконная доска 1.5 2.8 0.3 0.3

 доской

 2. С подоконной Деревянные То же, с наличниками с двух сторон 2.2 3.5 0.6 0.5

 доской

 3. Без подоконной Каменные Коробка, переплет 1.2 2.5 - -

 доски

 С п а р е н н ы е п е р е п л е т ы

 4. С подоконной Каменные Коробка, переплет, подоконная доска - 2.5 - 0.3

 доской

 5. Без подоконной Каменные Коробка, переплет - 2.2 - -

 доски

 6. Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с двух сторон 1.6 - 0.7 -

 7. Витринное Каменные Коробка, переплет 1.75 3.5 0.45 0.9

 деревянное

 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

 8. Площадью до Каменные Коробка, переплет, раскладки, 2.1 3.2 0.3 0.3

 4 м2 с раз- монтажные подоконные доски

 дельными

 переплетами

 9. То же, То же То же 1.7 2.6 0.2 0.2

 более 4 м2

 БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

10. Раздельные Каменные Коробка, дверное полотно 2.1 3.5 - -

 полотна

11. Спаренные Каменные Коробка, дверное полотно - 2.6 - -

 полотна

 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

12. Глухие дверные Каменные Коробка, полотно 2.4 - - -

 полотна

13. То же Деревянные То же, с наличниками с двух сторон 2.7 - 0.3 -

14. Глухие дверные Перегородки То же, с наличниками с двух сторон 2.7 - 0.3 -

 полотна

15. Остекленные Каменные Коробка, полотно 1.8 - - -

 дверные

 полотна

16. То же Перегородки То же, с наличниками с двух сторон 2.1 - 0.3 -

17. Шкафные двери То же Коробка, полотно, наличники с одной 2.7 - 0.2 -

 стороны

18. Обрамление от- Перегородки Коробка, наличники с двух сторон 0.9 - 0.4 -

 крытого проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчисления объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Высота рельефа мм | Коэффициент при рисунке |
|  |  | редком | густом |
| 1. |  | 15 | 3 |
| 2. |  | 3 | 5 |

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Диаметр труб мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | - |
| 2. | 20 | 0,13 | - |
| 3. | 25 | 0,16 | - |
| 4. | 32 | 0,18 | - |
| 5. | 40 | 0,21 | - |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | - |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 11. | 125 | - | 0,59 |
| 12. | 150 | - | 0,72 |

 РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

 РАЗДЕЛ 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Таблица РСН 62-1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Окраска водными составами:

62-1-1 известковая

62-1-2 простая клеевая

62-1-3 улучшенная клеевая

62-1-4 высококачественная клеевая

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.30 16.70 20.70 29.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 2.8 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.98 1.04 1.52 2.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 Т 0.0205 - - -

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.0005 0.002 0.002 0.002

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 - 0.0004 0.0044

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.01 - 0.01 0.11

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00008 - 0.00008 0.00088

101-0488 КУПОРОС МЕДНЫЙ, МАРКИ А Т - 0.0004 0.0004 0.0007

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0236 0.0249 0.0285

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ШТ - 2 2.3 3.5

610-1140 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ - 0.87 0.9 1.1

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.021 0.028 0.030 0.036

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-2 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Простая масляная окраска стен:

62-2-1 разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-2-2 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-2-3 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-2-4 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-2-5 белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-2-6 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-2-7 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-2-8 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 13.50 18.60 29.20 53.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ Т 0.0127 0.0131 0.0138 0.0149

 ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.21 0.21 0.21 0.21

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т - 0.0002 0.0007 0.0013

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0021 0.0063 0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0014 0.0042 0.0076

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.014 0.019 0.028 0.038

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 13.50 18.60 29.20 53.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.42 0.42 0.42 0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т 0.0144 0.0148 0.0156 0.0169

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.06 0.06 0.06 0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0021 0.0063 0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0014 0.0042 0.0076

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0003 0.001 0.002

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.021 0.030 0.041

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-3 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Простая масляная окраска потолков:

62-3-1 разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-3-2 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-3-3 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-3-4 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-3-5 белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-3-6 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-3-7 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-3-8 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16 22.10 34.80 64.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 3.0 2.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ Т 0.0137 0.0137 0.0145 0.0155

 ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.21 0.21 0.21 0.21

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т - 0.0003 0.0007 0.0015

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0021 0.0063 0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0015 0.0044 0.008

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0001 0.0002 0.0003

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.020 0.029 0.039

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16 22.10 34.80 64.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 3.0 2.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.5 0.5 0.5 0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т 0.0155 0.0155 0.0163 0.0176

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.06 0.06 0.06 0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0021 0.0063 0.0106

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0015 0.0044 0.008

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0015 0.0044 0.008

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.017 0.023 0.035 0.049

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-4 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

 Простая масляная окраска окон:

62-4-1 разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-4-2 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-4-3 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-4-4 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-4-5 белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-4-6 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-4-7 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-4-8 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 27.10 36.90 50.40 79.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ Т 0.0132 0.0136 0.0144 0.0155

 ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.23 0.23 0.23 0.23

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т - 0.0002 0.0006 0.0013

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0012 0.0034 0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0008 0.0002 0.0005

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.015 0.018 0.021 0.027

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 27.10 36.90 50.40 79.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 3.0 2.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т 0.0141 0.0153 0.0153 0.0165

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.06 0.06 0.06 0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0015 0.0045 0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0012 0.0034 0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.00045 0.001 0.0021

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.021 0.027 0.036

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-5 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Простая масляная окраска дверей:

62-5-1 разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-5-2 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-5-3 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-5-4 разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-5-5 белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-5-6 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-5-7 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-5-8 белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16.20 23 35.90 64.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 2.8 2.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ Т 0.0137 0.0141 0.0149 0.0161

 ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.23 0.23 0.23 0.23

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т - 0.0002 0.0006 0.0013

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0015 0.0045 0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0012 0.0034 0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0001 0.0002 0.0005

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.019 0.026 0.035

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16.20 23 35.90 64.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.2 2.8 2.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА Т 0.0146 0.015 0.0159 0.0171

 ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ М3 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.06 0.06 0.06 0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т - 0.0015 0.0045 0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0012 0.0034 0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0004 0.001 0.0022

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.020 0.027 0.037

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-6 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Простая масляная окраска полов:

62-6-1 с расчисткой старой краски до 10 %

62-6-2 с расчисткой старой краски до 35 %

62-6-3 с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-1 | 6-2 | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 11.90 18.40 31.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 2.8 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ Т 0.0002 0.0007 0.0013

 ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.01 0.0106 0.0114

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0015 0.0045 0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т 0.0012 0.0036 0.0066

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0002 0.0005

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0004 0.0004 0.0004

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.34 0.34 0.34

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.015 0.022 0.030

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-7 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Улучшенная масляная окраска стен:

62-7-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-7-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-7-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-7-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-7-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-7-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2 | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 28.30 44.90 66.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.2 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0002 0.0007 0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.0178 0.0178 0.0178

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0037 0.0109 0.0196

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.025 0.033 0.042

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-4 | 7-5 | 7-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 28.30 44.90 66.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.2 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.54 0.54 0.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0202 0.0209 0.0218

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0037 0.0109 0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.002 0.0057 0.0107

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0001

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.030 0.042 0.058

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-8 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Улучшенная масляная окраска потолков:

62-8-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-8-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-8-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-8-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-8-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-8-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-1 | 8-2 | 8-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 34 53.80 79.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0003 0.0007 0.0015

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.019 0.019 0.019

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0037 0.0109 0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.002 0.0059 0.0111

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0002 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.029 0.041 0.057

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-4 | 8-5 | 8-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 34 53.80 79.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.65 0.65 0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0214 0.0221 0.0231

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0037 0.0109 0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.002 0.0059 0.0111

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - 0.0001 0.0001

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.031 0.044 0.060

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-9 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

 Улучшенная масляная окраска окон:

62-9-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-9-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-9-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-9-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-9-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-9-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-1 | 9-2 | 9-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 79.20 106.20 140.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0002 0.0006 0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.0191 0.0191 0.0191

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0027 0.0078 0.0141

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.0016 0.0046 0.0086

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0002 0.0005

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.027 0.037 0.049

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-4 | 9-5 | 9-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 79.20 106.20 140.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0213 0.0219 0.0228

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0027 0.0078 0.0141

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.0016 0.0046 0.0087

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.030 0.039 0.051

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-10 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Улучшенная масляная окраска дверей:

62-10-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-10-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-10-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-10-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-10-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-10-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-1 | 10-2 | 10-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 37.50 58.20 84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.2 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0002 0.0006 0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.019 0.019 0.019

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0032 0.0094 0.0173

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.0018 0.0051 0.0097

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0002 0.0005

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.028 0.039 0.053

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-4 | 10-5 | 10-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 37.50 58.20 84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.2 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.35 0.35 0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0208 0.0214 0.0223

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0032 0.0094 0.0173

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.0018 0.0051 0.0098

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.030 0.041 0.055

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-11 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Улучшенная масляная окраска полов:

62-11-1 с расчисткой старой краски до 10 %

62-11-2 с расчисткой старой краски до 35 %

62-11-3 с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-1 | 11-2 | 11-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 22.20 40 48.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.3 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.0164 0.0164 0.0164

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0038 0.011 0.0205

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% Т 0.0024 0.007 0.0015

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0003 0.0008 -

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.026 0.040 0.042

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-12 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Высококачественная масляная окраска стен:

62-12-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-12-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-12-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-12-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-12-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-12-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2 | 12-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 30.40 51.10 78.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0107 0.0111 0.0116

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0045 0.0132 0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.008 0.0122 0.018

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0016 0.0017 0.0019

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.029 0.044 0.062

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-4 | 12-5 | 12-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 30.40 51.10 78.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.65 0.65 0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0164 0.0172 0.018

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0045 0.0132 0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.006 0.0102 0.016

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т - - 0.001

 МА-011-2Н

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.032 0.046 0.066

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-13 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Высококачественная масляная окраска потолков:

62-13-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-13-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-13-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-13-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-13-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-13-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1 | 13-2 | 13-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 36.10 61.20 93.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0117 0.0121 0.0129

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0045 0.0132 0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.0083 0.0127 0.0186

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0018 0.0019 0.002

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.031 0.046 0.065

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-4 | 13-5 | 13-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 36.10 61.20 93.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.79 0.79 0.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0174 0.0181 0.0191

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0045 0.0132 0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.0063 0.0107 0.0167

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0001

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.033 0.048 0.067

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-14 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Высококачественная масляная окраска окон:

62-14-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-14-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-14-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-14-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-14-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-14-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 83.90 118.40 164.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0116 0.012 0.0127

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0032 0.0095 0.0175

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.0078 0.0111 0.0158

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0017 0.0019 0.0022

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.029 0.040 0.055

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-4 | 14-5 | 14-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 83.90 118.40 164.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0173 0.0179 0.0188

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0032 0.0095 0.0175

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.0058 0.0091 0.0138

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.031 0.042 0.057

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-15 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Высококачественная масляная окраска дверей:

62-15-1 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-15-2 разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-15-3 разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-15-4 белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-15-5 белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-15-6 белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2 | 15-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 44.80 69.80 101.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.3 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0116 0.012 0.0127

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0041 0.012 0.0225

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.008 0.0119 0.0175

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0017 0.0019 0.0021

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.030 0.043 0.062

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-4 | 15-5 | 15-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 44.80 69.80 101.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.3 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

340501 КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ МАШ.-Ч 0.66 0.66 0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т 0.0169 0.0175 0.0184

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0.0041 0.012 0.0225

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% Т 0.006 0.01 0.0155

 КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: Т 0.0001 0.0001 0.0003

 МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0044 0.0044 0.0044

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.36 0.36 0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00088 0.00088 0.00088

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.032 0.045 0.064

=====================================================================================================

 Таблица РСН 62-16 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

 Окраска масляными составами:

62-16-1 плинтусов и галтелей

62-16-2 торцов лестничных маршей

62-16-3 деревянных поручней с покрытием лаком

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 62- | 62- | 62-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 38.40 40.70 114

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 3.4 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.0137 0.0016 0.0025

 МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО М3 0.0024 0.0024 0.0024

 ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.31 0.31 0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120 1000 М2 0.00084 0.00084 0.00084

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1 Т - 0.0108 0.0112

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 Т - 0.0054 0.0023

610-1127 ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592 Т - - 0.0022

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.016 0.021 0.022

=====================================================================================================