ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении стекольных, обойныхи облицовочных работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящим сборнике включены сметные нормы на стекольные, обойные и облицовочные работы.

Сборник состоит из трех разделов:

Раздел 01 - Стекольные работы;

Раздел 02 - Обойные работы;

Раздел 03 - Облицовочные работы;

1.4. В нормах раздела 01 - "Стекольные работы", кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого - 4-6 мм.

1.5. Нормы раздела 01 не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по нормам сборника РСН 56 "Проемы".

1.6. Нормы раздела 01 учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1.25; при работе с подвесных люлек - 1.2.

1.7. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы раздела 02 "Обойные работы" предусматривают выполнение следующих работ :

очистка поверхности;

грунтовка, заполнение трещин и раковин в оклеиваемой поверхности (табл. 8-10 нормы 1-3);

оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11 нормы 3,4);

шпатлевка поверхности (табл. 11);

нанесение клеевого состава на поверхность стен и полотнища обоев;

наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

наклеивание обоев впритык (табл. 9-11).

1.9. Нормы таблиц 8-10 раздела 02 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - обрезка кромок (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), вырезка полотнищ по высоте, подбор обоев и комплектование полотнищ.

1.10. Нормы таблицы 11 раздела 02 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.11. Нормы раздела 03 "Облицовочные работы" учитывают выполнение работ:

подбор плит и деталей по маркировке;

подготовка кромок;

проверка правильности выполнения облицовок;

промывка и протирка облицованной поверхности;

уборка и вынос мусора после разборки.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует принимать по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем исчисляется по площади облицованной поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

при облицовке профилированными плитами площадь облицовки принимается без учета рельефа камней и деталей.

2.6. Объем работ по облицовке поверхностей керамическими глазурованными плитками исчисляется по площади вертикальной проекции.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 63-12 РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит

в штабели.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

Разборка облицовки стен из плит:

63-12-1 мраморных

63-12-2 гранитных

63-12-3 известковых

63-12-4 железобетонных

63-12-5 Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 319.40 532.30 479.10 451.30 74.30

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0 2.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4.10 10.20 8.60 8.70 2.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.61 1.53 1.29 1.3 0.35

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 0.61 1.53 1.29 1.3 0.35

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 2.88 7.14 6.02 6.1 1.64

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 5.76 14.28 12.04 12.2 3.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ Т 10.5 13.7 10.27 9.1 4.44

МАТЕРИАЛОВ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 7.7 19.3 16.2 16.4 4.41

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 63-13 РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте. 2. Подготовка поверхности

и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со

шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Ремонт облицовки из мраморных плит:

63-13-1 стен гладких

63-13-2 колонн прямоугольных

63-13-3 колонн круглых

63-13-4 капителий, карнизов, отливов

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 23.90 33.10 41.40 40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.0 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 0.02 0.02 0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.02 0.02 0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0.042 0.042 0.042 0.085

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ КГ 2 2 2 3.5

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ Т 0.003 0.003 0.003 0.007

101-0117 ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, Т 0.00004 0.00004 0.00004 0.00008

ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500

101-0878 СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ Т 0.0001 0.0001 0.0001 0.00018

101-9209 ГУБКА РЕЗИНОВАЯ (МОРСКАЯ) КГ 0.035 0.035 0.035 0.07

610-1082 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 0.07 0.07 0.07 -

411-1002 ВОДА М3 0.063 0.063 0.063 0.085

101-9129 КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ "ПЕЧОРА" КГ 0.6 0.6 0.6 1.2

101-9127 КАМЕНЬ ОСЕЛКОВЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ КГ 0.05 0.05 0.05 0.1

101-9128 КАМЕНЬ ОСЕЛКОВЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КГ 0.08 0.08 0.08 0.15

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.022 0.022 0.022 0.045

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.048 0.048 0.048 0.098

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-14 РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ

ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2. Подгонка и укладка плиток на растворе. 3. Расшивка

швов и протирка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПЛИТОК

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-14-1 рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-2 рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте до 45 штук

63-14-3 рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-4 рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до 45 штук

63-14-5 карнизных, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-6 плинтусных, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 26.50 20.20 45.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.08 0.08 0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.08 0.08 0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ М2 2.47 2.47 2.47

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9540 ЦЕМЕНТ Т 0.001 0.001 0.001

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 М3 0.037 0.037 0.037

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.01 0.01 0.015

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 0.0025 0.0025 0.0025

411-1002 ВОДА М3 0.012 0.012 0.012

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.09 0.09 0.09

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 0.037 0.037

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-4 | 14-5 | 14-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 34.90 24.70 24.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.1 3.1

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.08 0.03 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.08 0.03 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ М2 2.47 - -

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9540 ЦЕМЕНТ Т 0.001 0.0003 0.0003

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 М3 0.037 0.016 0.016

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.015 0.01 0.01

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 0.0025 0.001 0.001

411-1002 ВОДА М3 0.012 0.01 0.01

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0.09 0.03 0.03

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ М - 16.5 -

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ М - - 16.5

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.037 0.000 0.000

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-15 ПРОМЫВКА ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

Промывка облицованных поверхностей:

63-15-1 стен

63-15-2 круглых колонн

63-15-3 фасонных камней и линейных профилированных деталей

63-15-4 с тесаной фактурой

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 17.70 27.60 43.30 37.40

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.0 2.0 2.0 2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

411-1002 ВОДА М3 0.05 0.05 0.05 0.05

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.05 0.015 0.015 0.015

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% ШТ 0.7 0.7 0.7 0.7

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.000 0.000 0.000 0.000

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 63-16 ОБЛИЦОВКА РЯДОВЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ

ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки (нормы 2, 4). 2. Устройство

подготовительного слоя с нарезкой борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и

подточкой кромок. 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками:

63-16-1 с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

63-16-2 с установкой плиток туалетного гарнитура по дереву

63-16-3 без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

63-16-4 без установки плиток туалетного гарнитура по дереву

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 325.30 292.10 223 289.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.4 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.30 2.12 1.30 2.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.65 1.06 0.65 1.05

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.65 1.06 0.65 1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ М2 99 99 100 100

ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-0302 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7 КОМПЛЕКТ 7 7 - -

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М3 1.5 2.7 1.5 2.7

СОСТАВА 1:3

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 0.1 0.1 0.1 0.1

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.5 0.5 0.5 0.5

411-1002 ВОДА М3 0.465 0.465 0.465 0.465

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т 0.04 0.04 0.04 0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ М2 - 105 - 105

ПОКРЫТИЯ

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т - 0.004 - 0.004

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 3.191 3.311 1.526 1.646

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-17 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ

ПЛИТКАМИ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И

УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Набивка по деревянным поверхностям опроволочной сетки (нормы 2,4,6). 2. Устройство

подготовительного слоя с нарезкой борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и

подточкой кромок. 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Облицовка керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми

элементами:

63-17-1 стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону

63-17-2 стен в жилых зданиях по дереву

63-17-3 стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону

63-17-4 стен в общественных зданиях по дереву

63-17-5 столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону

63-17-6 столбов, пилястр и откосов по дереву

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-1 | 17-2 | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 303.70 369.20 320.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.30 2.10 1.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.65 1.05 0.65

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.65 1.05 0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ М2 93 93 91.5

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9046 ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ М 51 51 61

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ М 46 46 56

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ М 46 46 56

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 М3 1.5 2.7 1.5

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.5 0.5 0.5

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 0.093 0.093 0.092

411-1002 ВОДА М3 0.44 0.44 0.44

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т 0.04 0.04 0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ М2 - 105 -

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т - 0.004 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.422 1.542 1.400

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр | Наименование | Единица| 63- | 63- | 63-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-4 | 17-5 | 17-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 386.10 563.80 627.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 4.4 4.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.10 1.40 2.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1.05 0.7 1.05

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1.05 0.7 1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ М2 91.5 85 85

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ М2 105 - 105

101-9046 ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ М 61 204 204

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ М 56 51 51

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ М 56 51 51

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 М3 2.7 1.5 2.7

610-1057 ВЕТОШЬ КГ 0.5 0.5 0.5

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 0.092 0.085 0.085

411-1002 ВОДА М3 0.44 0.44 0.44

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0.004 - 0.004

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т 0.04 0.04 0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.520 1.303 1.423

=====================================================================================================