Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 55***

**Перегородки**

**ФЕРр-2001-55**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт перегородок.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

| Номера  | Наименование и  | Прямые  | в том числе, руб. | Затраты  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных  | затраты, руб. | заработная плата  | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок** |
|  | Измеритель**: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** |
|  | **Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до** |
| 55-1-1 | 10 % | 2520,55 | 1809,61 | 30,91 | 4,34 | 680,03 | 223,64 |
| 55-1-2 | 25 % | 3370,99 | 1836,64 | 54,29 | 7,62 | 1480,06 | 226,98 |
| 55-1-3 | 50 % | 4438,33 | 1881,87 | 85,96 | 12,06 | 2470,50 | 232,57 |
|  | **Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до** |
| 55-1-4 | 10 % | 3440,46 | 2366,72 | 28,65 | 4,02 | 1045,09 | 292,49 |
| 55-1-5 | 25 % | 4668,92 | 2399,65 | 57,30 | 8,04 | 2211,97 | 296,56 |
| 55-1-6 | 50 % | 6233,69 | 2434,93 | 91,23 | 12,80 | 3707,53 | 300,92 |
| **ТАБЛИЦА 55-2. Перестановка филенчатых перегородок** |
|  | Измеритель**: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** |
| 55-2-1 | Перестановка филенчатых перегородок | 1834,96 | 736,22 | 3,77 | 0,53 | 1094,97 | 88,60 |
| **ТАБЛИЦА 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков** |
|  | Измеритель**: 1 стеклоблок** |
| 55-3-1 | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков | 11,19 | 1,57 | 2,26 | 0,32 | 7,36 | 0,18 |
| **ТАБЛИЦА 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knаuf»** |
|  | Измеритель**: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** |
|  | **Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в** |
| 55-4-1 | 1 слой при высоте этажа до 4 м | 26143,32 | 1301,61 | 71,89 | 28,14 | 24769,82 | 138,36 |
| 55-4-2 | 1 слой при высоте этажа свыше 4 м | 26104,09 | 1262,38 | 71,89 | 28,14 | 24769,82 | 134,19 |
| 55-4-3 | 2 слоя при высоте этажа до 4 м | 51838,67 | 2404,35 | 165,91 | 66,34 | 49268,41 | 249,74 |
| 55-4-4 | 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м | 51759,72 | 2325,40 | 165,91 | 66,34 | 49268,41 | 241,54 |
| **ТАБЛИЦА 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** |
|  | Измеритель**: 100 м2 перегородок** |
| 55-5-1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 2100,51 | 1204,06 | 896,45 | 71,10 | - | 141,20 |
| **ТАБЛИЦА 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках** |
| 55-6-1 | железобетонных | 10681,46 | 1821,27 | 6371,74 | 502,55 | 2488,45 | 203,10 |
| 55-6-2 | кирпичных | 7742,75 | 1379,18 | 946,68 | 75,54 | 5416,89 | 153,80 |
| **ТАБЛИЦА 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок** |
|  | Измеритель**: 100 м заделанных щелей** |
| 55-7-1 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 1144,94 | 305,00 | 9,05 | 1,27 | 830,89 | 33,60 |