Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 61***

**Штукатурные работы**

**ФЕРр-2001-61**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно*-*строительные работы».

1.5. В расценкахучтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код402‑0036) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | | | | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,  чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности** | | | | | | |
|  | **Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до** | | | | | | |
| 61-1-1 | 5 мм | 527,53 | 245,79 | 6,40 | 3,39 | 275,34 | 29,58 |
| 61-1-2 | 10 мм | 914,70 | 352,07 | 12,80 | 6,77 | 549,83 | 42,37 |
|  | **Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до** | | | | | | |
| 61-1-3 | 5 мм | 828,00 | 299,49 | 5,80 | 3,07 | 522,71 | 35,73 |
| 61-1-4 | 10 мм | 1478,44 | 422,46 | 11,60 | 6,14 | 1044,38 | 50,40 |
|  | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до** | | | | | | |
| 61-1-5 | 5 мм | 607,13 | 309,45 | 6,80 | 3,60 | 290,88 | 37,24 |
| 61-1-6 | 10 мм | 995,07 | 400,77 | 13,40 | 7,09 | 580,90 | 48,23 |
|  | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до** | | | | | | |
| 61-1-7 | 5 мм | 926,99 | 372,25 | 6,00 | 3,17 | 548,74 | 44,41 |
| 61-1-8 | 10 мм | 1589,45 | 479,88 | 12,20 | 6,45 | 1097,37 | 57,25 |
|  | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | | | | | | |
| 61-1-9 | стен | 13880,47 | 721,27 | 27,06 | 4,87 | 13132,14 | 73,80 |
| 61-1-10 | потолков | 16259,90 | 916,56 | 30,03 | 4,87 | 15313,31 | 89,76 |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских | 24651,91 | 1352,96 | 40,82 | 4,87 | 23258,13 | 130,63 |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 26173,07 | 2874,12 | 40,82 | 4,87 | 23258,13 | 277,50 |
| **ТАБЛИЦА 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтируемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-2-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2935,79 | 1798,66 | 13,40 | 7,09 | 1123,73 | 203,07 |
| 61-2-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 826,96 | 258,72 | 6,80 | 3,60 | 561,44 | 29,21 |
| 61-2-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2430,92 | 1293,79 | 13,40 | 7,09 | 1123,73 | 146,07 |
| 61-2-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 751,23 | 182,99 | 6,80 | 3,60 | 561,44 | 20,66 |
| 61-2-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2287,88 | 1150,75 | 13,40 | 7,09 | 1123,73 | 129,92 |
| 61-2-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 734,40 | 166,16 | 6,80 | 3,60 | 561,44 | 18,76 |
|  | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-2-7 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3176,21 | 2022,58 | 13,40 | 7,09 | 1140,23 | 228,35 |
| 61-2-8 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 865,06 | 288,57 | 6,80 | 3,60 | 569,69 | 32,58 |
| 61-2-9 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2545,12 | 1391,49 | 13,40 | 7,09 | 1140,23 | 157,10 |
| 61-2-10 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 772,50 | 196,01 | 6,80 | 3,60 | 569,69 | 22,13 |
| 61-2-11 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2417,13 | 1263,50 | 13,40 | 7,09 | 1140,23 | 142,65 |
| 61-2-12 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 756,56 | 180,07 | 6,80 | 3,60 | 569,69 | 20,33 |
| **ТАБЛИЦА 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтируемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-3-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3881,52 | 1932,47 | 15,60 | 8,25 | 1933,45 | 220,92 |
| 61-3-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 903,86 | 306,24 | 6,80 | 3,60 | 590,82 | 35,01 |
| 61-3-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3360,26 | 1411,21 | 15,60 | 8,25 | 1933,45 | 161,33 |
| 61-3-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 799,25 | 201,63 | 6,80 | 3,60 | 590,82 | 23,05 |
| 61-3-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3291,94 | 1342,89 | 15,60 | 8,25 | 1933,45 | 153,52 |
| 61-3-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 823,65 | 226,03 | 6,80 | 3,60 | 590,82 | 25,84 |
| **ТАБЛИЦА 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтируемой поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-4-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3254,53 | 2060,25 | 14,40 | 7,62 | 1179,88 | 229,75 |
| 61-4-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 952,13 | 352,87 | 7,20 | 3,81 | 592,06 | 39,35 |
| 61-4-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2949,64 | 1755,36 | 14,40 | 7,62 | 1179,88 | 195,75 |
| 61-4-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 898,32 | 299,06 | 7,20 | 3,81 | 592,06 | 33,35 |
| 61-4-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2716,49 | 1522,21 | 14,40 | 7,62 | 1179,88 | 169,75 |
| 61-4-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 871,42 | 272,16 | 7,20 | 3,81 | 592,06 | 30,35 |
|  | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-4-7 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3814,56 | 2602,96 | 14,40 | 7,62 | 1197,20 | 290,27 |
| 61-4-8 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1057,67 | 449,71 | 7,20 | 3,81 | 600,76 | 50,15 |
| 61-4-9 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3240,65 | 2029,05 | 14,40 | 7,62 | 1197,20 | 226,27 |
| 61-4-10 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 959,03 | 351,07 | 7,20 | 3,81 | 600,76 | 39,15 |
| 61-4-11 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3002,65 | 1791,05 | 14,40 | 7,62 | 1197,20 | 199,73 |
| 61-4-12 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 923,16 | 315,20 | 7,20 | 3,81 | 600,76 | 35,15 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-5-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 4338,12 | 2291,43 | 14,40 | 7,62 | 2032,29 | 255,53 |
| 61-5-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 992,23 | 366,50 | 7,20 | 3,81 | 618,53 | 40,87 |
| 61-5-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3997,36 | 1950,67 | 14,40 | 7,62 | 2032,29 | 217,53 |
| 61-5-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 938,42 | 312,69 | 7,20 | 3,81 | 618,53 | 34,87 |
| 61-5-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3768,25 | 1721,56 | 14,40 | 7,62 | 2032,29 | 191,98 |
| 61-5-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 911,52 | 285,79 | 7,20 | 3,81 | 618,53 | 31,87 |
| **ТАБЛИЦА 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону** | | | | | | |
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 3732,67 | 2595,34 | 13,60 | 7,19 | 1123,73 | 282,49 |
| 61-6-2 | известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1007,86 | 439,62 | 6,80 | 3,60 | 561,44 | 47,85 |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 4077,99 | 2924,16 | 13,60 | 7,19 | 1140,23 | 318,28 |
| 61-6-4 | цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1096,04 | 519,55 | 6,80 | 3,60 | 569,69 | 56,55 |
|  | **Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором** | | | | | | |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм | 4867,76 | 2904,50 | 15,60 | 8,25 | 1947,66 | 316,14 |
| 61-6-6 | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1038,24 | 439,62 | 7,80 | 4,13 | 590,82 | 47,85 |
| **ТАБЛИЦА 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором** | | | | | | |
| 61-7-1 | прямолинейных | 5737,85 | 3435,04 | 23,20 | 12,27 | 2279,61 | 383,06 |
| 61-7-2 | криволинейных | 6265,24 | 3962,43 | 23,20 | 12,27 | 2279,61 | 431,29 |
|  | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором** | | | | | | |
| 61-7-3 | прямолинейных | 5710,08 | 3133,65 | 23,20 | 12,27 | 2553,23 | 349,45 |
| 61-7-4 | криволинейных | 6191,21 | 3614,78 | 23,20 | 12,27 | 2553,23 | 393,45 |
| **ТАБЛИЦА 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной площади разверн.** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором** | | | | | | |
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м | 8420,81 | 5174,12 | 32,40 | 17,14 | 3214,29 | 584,16 |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м | 7794,59 | 4547,90 | 32,40 | 17,14 | 3214,29 | 513,46 |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м | 9665,26 | 6418,57 | 32,40 | 17,14 | 3214,29 | 715,77 |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м | 8885,46 | 5638,77 | 32,40 | 17,14 | 3214,29 | 628,81 |
|  | **Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором** | | | | | | |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м | 8216,23 | 4174,03 | 32,40 | 17,14 | 4009,80 | 471,25 |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м | 7715,44 | 3673,24 | 32,40 | 17,14 | 4009,80 | 414,71 |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м | 9217,45 | 5175,25 | 32,40 | 17,14 | 4009,80 | 577,12 |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м | 8551,44 | 4509,24 | 32,40 | 17,14 | 4009,80 | 502,85 |
| **ТАБЛИЦА 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 4941,04 | 2922,47 | 23,80 | 12,59 | 1994,77 | 325,90 |
| **ТАБЛИЦА 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-10-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2907,01 | 1765,57 | 1,21 | - | 1140,23 | 201,84 |
| 61-10-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 886,78 | 316,48 | 0,61 | - | 569,69 | 36,18 |
| 61-10-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 2788,13 | 1646,69 | 1,21 | - | 1140,23 | 188,25 |
| 61-10-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 851,79 | 281,49 | 0,61 | - | 569,69 | 32,18 |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-10-5 | до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 4864,45 | 3151,39 | 1,75 | - | 1711,31 | 347,17 |
| 61-10-6 | более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 4437,63 | 2724,57 | 1,75 | - | 1711,31 | 300,15 |
| **ТАБЛИЦА 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-11-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3291,38 | 2151,15 | - | - | 1140,23 | 245,92 |
| 61-11-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 938,65 | 368,96 | - | - | 569,69 | 42,18 |
| 61-11-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3101,82 | 1961,59 | - | - | 1140,23 | 224,25 |
| 61-11-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 903,66 | 333,97 | - | - | 569,69 | 38,18 |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-11-5 | до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 5407,34 | 3696,03 | - | - | 1711,31 | 407,17 |
| 61-11-6 | более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 4907,91 | 3196,60 | - | - | 1711,31 | 352,15 |
| **ТАБЛИЦА 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-12-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3210,20 | 2069,97 | - | - | 1140,23 | 236,64 |
| 61-12-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 929,91 | 360,22 | - | - | 569,69 | 41,18 |
| 61-12-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 3040,59 | 1900,36 | - | - | 1140,23 | 217,25 |
| 61-12-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 894,92 | 325,23 | - | - | 569,69 | 37,18 |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-12-5 | до 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 5298,42 | 3587,11 | - | - | 1711,31 | 395,17 |
| 61-12-6 | более 5 м2 толщиной слоя 30 мм | 4808,06 | 3096,75 | - | - | 1711,31 | 341,15 |
| **ТАБЛИЦА 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-13-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 5172,79 | 2890,87 | 2,31 | - | 2279,61 | 318,47 |
| 61-13-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1004,62 | 434,35 | 0,58 | - | 569,69 | 47,85 |
| 61-13-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 4873,24 | 2591,32 | 2,31 | - | 2279,61 | 285,47 |
| 61-13-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 959,24 | 388,97 | 0,58 | - | 569,69 | 42,85 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-13-5 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 7500,68 | 5216,68 | 2,31 | - | 2281,69 | 548,12 |
| 61-13-6 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 6925,26 | 4641,26 | 2,31 | - | 2281,69 | 487,66 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к** | | | | | | |
| 61-13-7 | 61-13-1 и 61-13-3 | 154,77 | 154,77 | - | - | - | 17,05 |
| 61-13-8 | 61-13-5 и 61-13-6 | 220,80 | 220,80 | - | - | - | 23,20 |
| **ТАБЛИЦА 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-14-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 5669,74 | 3390,13 | - | - | 2279,61 | 373,47 |
| 61-14-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1076,66 | 506,97 | - | - | 569,69 | 55,85 |
| 61-14-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 5370,18 | 3090,57 | - | - | 2279,61 | 340,47 |
| 61-14-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1031,27 | 461,58 | - | - | 569,69 | 50,85 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-14-5 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 8402,52 | 6120,83 | - | - | 2281,69 | 643,12 |
| 61-14-6 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 7777,32 | 5495,63 | - | - | 2281,69 | 577,43 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к** | | | | | | |
| 61-14-7 | 61-14-1 и 61-14-3 | 193,71 | 193,71 | - | - | - | 21,34 |
| 61-14-8 | 61-14-5 и 61-14-6 | 271,15 | 271,15 | - | - | - | 28,49 |
| **ТАБЛИЦА 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-15-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 5569,89 | 3290,28 | - | - | 2279,61 | 362,47 |
| 61-15-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1067,58 | 497,89 | - | - | 569,69 | 54,85 |
| 61-15-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 5270,33 | 2990,72 | - | - | 2279,61 | 329,47 |
| 61-15-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1022,20 | 452,51 | - | - | 569,69 | 49,85 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-15-5 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 8221,69 | 5940,00 | - | - | 2281,69 | 624,12 |
| 61-15-6 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 7691,67 | 5409,98 | - | - | 2281,69 | 568,43 |
|  | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к** | | | | | | |
| 61-15-7 | 61-15-1 и 61-15-3 | 185,36 | 185,36 | - | - | - | 20,42 |
| 61-15-8 | 61-15-5 и 61-15-6 | 263,82 | 263,82 | - | - | - | 27,72 |
| **ТАБЛИЦА 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-16-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3438,35 | 1864,50 | 1,48 | - | 1572,37 | 213,15 |
| 61-16-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 840,80 | 278,78 | 0,58 | - | 561,44 | 31,87 |
| 61-16-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3245,91 | 1672,06 | 1,48 | - | 1572,37 | 191,15 |
| 61-16-4 | более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 805,81 | 243,79 | 0,58 | - | 561,44 | 27,87 |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-16-5 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3760,52 | 2188,15 | - | - | 1572,37 | 250,15 |
| 61-16-6 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 892,70 | 331,26 | - | - | 561,44 | 37,87 |
| 61-16-7 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3568,08 | 1995,71 | - | - | 1572,37 | 228,15 |
| 61-16-8 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 857,71 | 296,27 | - | - | 561,44 | 33,87 |
|  | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест** | | | | | | |
| 61-16-9 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3690,54 | 2118,17 | - | - | 1572,37 | 242,15 |
| 61-16-10 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 883,95 | 322,51 | - | - | 561,44 | 36,87 |
| 61-16-11 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм | 3498,10 | 1925,73 | - | - | 1572,37 | 220,15 |
| 61-16-12 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 848,97 | 287,53 | - | - | 561,44 | 32,87 |
| **ТАБЛИЦА 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором** | | | | | | |
| 61-17-1 | гладких толщиной слоя до 20 мм | 3472,80 | 2331,41 | 1,16 | - | 1140,23 | 250,76 |
| 61-17-2 | гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 894,56 | 324,29 | 0,58 | - | 569,69 | 34,88 |
| 61-17-3 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6223,84 | 3941,92 | 2,31 | - | 2279,61 | 414,18 |
| 61-17-4 | с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1032,82 | 462,55 | 0,58 | - | 569,69 | 48,60 |
| 61-17-5 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6090,85 | 3809,00 | 2,24 | - | 2279,61 | 378,43 |
| 61-17-6 | с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 133,42 | 133,42 | - | - | - | 14,35 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором** | | | | | | |
| 61-17-7 | гладких толщиной слоя до 30 мм | 6015,72 | 4302,66 | 1,75 | - | 1711,31 | 457,37 |
| 61-17-8 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7002,02 | 4723,20 | 2,31 | - | 2276,51 | 496,27 |
| 61-17-9 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7966,79 | 5687,97 | 2,31 | - | 2276,51 | 590,81 |
| 61-17-10 | с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 178,74 | 178,74 | - | - | - | 19,00 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором** | | | | | | |
| 61-17-11 | гладких толщиной слоя до 25 мм | 4476,90 | 2874,62 | 1,48 | - | 1600,80 | 305,57 |
| 61-17-12 | гладких добавлять на каждые следующие 10 мм | 1006,71 | 444,69 | 0,58 | - | 561,44 | 47,27 |
| 61-17-13 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6874,92 | 4297,25 | 2,96 | - | 2574,71 | 439,69 |
| 61-17-14 | с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм | 1051,08 | 489,06 | 0,58 | - | 561,44 | 50,04 |
| **ТАБЛИЦА 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором** | | | | | | |
| 61-18-1 | гладких толщиной слоя до 20 мм | 3814,44 | 2674,21 | - | - | 1140,23 | 287,63 |
| 61-18-2 | гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 964,64 | 394,95 | - | - | 569,69 | 42,48 |
| 61-18-3 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6632,11 | 4352,50 | - | - | 2279,61 | 457,32 |
| 61-18-4 | с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1077,44 | 507,75 | - | - | 569,69 | 53,35 |
| 61-18-5 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6577,28 | 4297,67 | - | - | 2279,61 | 426,98 |
| 61-18-6 | с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 137,60 | 137,60 | - | - | - | 14,80 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором** | | | | | | |
| 61-18-7 | гладких толщиной слоя до 30 мм | 6661,20 | 4949,89 | - | - | 1711,31 | 526,17 |
| 61-18-8 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7744,73 | 5468,22 | - | - | 2276,51 | 574,55 |
| 61-18-9 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 8550,89 | 6274,38 | - | - | 2276,51 | 651,72 |
| 61-18-10 | с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 184,38 | 184,38 | - | - | - | 19,60 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором** | | | | | | |
| 61-18-11 | гладких толщиной слоя до 25 мм | 4916,44 | 3315,64 | - | - | 1600,80 | 352,45 |
| 61-18-12 | гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1074,99 | 513,55 | - | - | 561,44 | 54,59 |
| 61-18-13 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7306,68 | 4731,97 | - | - | 2574,71 | 484,17 |
| 61-18-14 | с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1155,95 | 594,51 | - | - | 561,44 | 60,83 |
| **ТАБЛИЦА 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором** | | | | | | |
| 61-19-1 | гладких толщиной слоя до 20 мм | 3963,29 | 2823,06 | - | - | 1140,23 | 303,64 |
| 61-19-2 | гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 938,89 | 369,20 | - | - | 569,69 | 39,71 |
| 61-19-3 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6827,50 | 4547,89 | - | - | 2279,61 | 477,85 |
| 61-19-4 | с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1104,38 | 534,69 | - | - | 569,69 | 56,18 |
| 61-19-5 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7101,99 | 4822,38 | - | - | 2279,61 | 479,11 |
| 61-19-6 | с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м | 140,39 | 140,39 | - | - | - | 15,10 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором** | | | | | | |
| 61-19-7 | гладких толщиной слоя до 30 мм | 6974,28 | 5262,97 | - | - | 1711,31 | 559,45 |
| 61-19-8 | с рустами толщиной слоя до 40 мм | 8048,91 | 5772,40 | - | - | 2276,51 | 606,51 |
| 61-19-9 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 9133,06 | 6856,55 | - | - | 2276,51 | 712,19 |
| 61-19-10 | с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м | 188,15 | 188,15 | - | - | - | 20,00 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором** | | | | | | |
| 61-19-11 | гладких толщиной слоя до 25 мм | 4973,92 | 3373,12 | - | - | 1600,80 | 358,56 |
| 61-19-12 | гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1068,03 | 506,59 | - | - | 561,44 | 53,85 |
| 61-19-13 | с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7591,18 | 5016,47 | - | - | 2574,71 | 513,28 |
| 61-19-14 | с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 1146,77 | 585,33 | - | - | 561,44 | 59,89 |
| **ТАБЛИЦА 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с** | | | | | | |
| 61-20-1 | земли и лесов | 5288,70 | 3006,78 | 2,31 | - | 2279,61 | 323,40 |
| 61-20-2 | лестниц | 5896,29 | 3616,68 | - | - | 2279,61 | 389,00 |
| 61-20-3 | люлек | 5773,57 | 3493,96 | - | - | 2279,61 | 375,80 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с** | | | | | | |
| 61-20-4 | земли и лесов | 9475,01 | 7191,01 | 2,31 | - | 2281,69 | 764,40 |
| 61-20-5 | лестниц | 11126,52 | 8844,83 | - | - | 2281,69 | 940,20 |
| 61-20-6 | люлек | 11126,52 | 8844,83 | - | - | 2281,69 | 940,20 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с** | | | | | | |
| 61-20-7 | с земли и лесов | 5120,07 | 2677,65 | 2,31 | - | 2440,11 | 288,00 |
| 61-20-8 | с лестниц | 6212,99 | 3772,88 | - | - | 2440,11 | 405,80 |
| 61-20-9 | с люлек | 5519,41 | 3079,30 | - | - | 2440,11 | 331,20 |
| **ТАБЛИЦА 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с** | | | | | | |
| 61-21-1 | земли и лесов | 5898,60 | 3616,68 | 2,31 | - | 2279,61 | 389,00 |
| 61-21-2 | лестниц | 6662,40 | 4382,79 | - | - | 2279,61 | 471,40 |
| 61-21-3 | люлек | 6506,20 | 4226,59 | - | - | 2279,61 | 454,60 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с** | | | | | | |
| 61-21-4 | земли и лесов | 11128,83 | 8844,83 | 2,31 | - | 2281,69 | 940,20 |
| 61-21-5 | лестниц | 13206,50 | 10924,81 | - | - | 2281,69 | 1161,30 |
| 61-21-6 | люлек | 13206,50 | 10924,81 | - | - | 2281,69 | 1161,30 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с** | | | | | | |
| 61-21-7 | земли и лесов | 5580,29 | 3137,87 | 2,31 | - | 2440,11 | 337,50 |
| 61-21-8 | лестниц | 6284,58 | 3844,47 | - | - | 2440,11 | 413,50 |
| 61-21-9 | люлек | 6152,56 | 3712,45 | - | - | 2440,11 | 399,30 |
| **ТАБЛИЦА 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной площади разверн.** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-22-1 | до 5 м с земли и лесов | 8117,08 | 5109,38 | 3,03 | - | 3004,67 | 549,55 |
| 61-22-2 | до 5 м с лестниц | 9313,41 | 6308,74 | - | - | 3004,67 | 678,55 |
| 61-22-3 | до 5 м с люлек | 9071,68 | 6067,01 | - | - | 3004,67 | 652,55 |
| 61-22-4 | более 5 м с земли и лесов | 7348,74 | 4341,04 | 3,03 | - | 3004,67 | 466,91 |
| 61-22-5 | более 5 м с лестниц | 8545,08 | 5540,41 | - | - | 3004,67 | 595,91 |
| 61-22-6 | более 5 м с люлек | 8303,34 | 5298,67 | - | - | 3004,67 | 569,91 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-22-7 | до 5 м земли и лесов | 9680,90 | 6673,20 | 3,03 | - | 3004,67 | 717,75 |
| 61-22-8 | до 5 м лестниц | 10877,23 | 7872,56 | - | - | 3004,67 | 846,75 |
| 61-22-9 | до 5 м люлек | 10635,50 | 7630,83 | - | - | 3004,67 | 820,75 |
| 61-22-10 | более 5 м земли и лесов | 8912,66 | 5904,96 | 3,03 | - | 3004,67 | 635,12 |
| 61-22-11 | более 5 м лестниц | 10108,99 | 7104,32 | - | - | 3004,67 | 764,12 |
| 61-22-12 | более 5 м люлек | 9867,26 | 6862,59 | - | - | 3004,67 | 738,12 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-22-13 | до 5 м с земли и лесов | 8758,38 | 5608,28 | 3,03 | - | 3147,07 | 603,21 |
| 61-22-14 | до 5 м с лестниц | 10075,58 | 6928,51 | - | - | 3147,07 | 745,21 |
| 61-22-15 | до 5 м с люлек | 9805,95 | 6658,88 | - | - | 3147,07 | 716,21 |
| 61-22-16 | более 5 м с земли и лесов | 7922,17 | 4772,07 | 3,03 | - | 3147,07 | 513,27 |
| 61-22-17 | более 5 м с лестниц | 9239,37 | 6092,30 | - | - | 3147,07 | 655,27 |
| 61-22-18 | более 5 м с люлек | 8969,75 | 5822,68 | - | - | 3147,07 | 626,27 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с** | | | | | | |
| 61-22-19 | земли и лесов | 11992,80 | 8411,63 | 3,03 | - | 3578,14 | 904,73 |
| 61-22-20 | лестниц | 13970,11 | 10391,97 | - | - | 3578,14 | 1117,73 |
| 61-22-21 | люлек | 13570,32 | 9992,18 | - | - | 3578,14 | 1074,73 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с** | | | | | | |
| 61-22-22 | земли и лесов | 14926,40 | 11345,23 | 3,03 | - | 3578,14 | 1220,26 |
| 61-22-23 | лестниц | 17601,02 | 14022,88 | - | - | 3578,14 | 1508,26 |
| 61-22-24 | люлек | 17061,77 | 13483,63 | - | - | 3578,14 | 1450,26 |
| **ТАБЛИЦА 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 отремонтированной площади разверн.** | | | | | | |
|  | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-23-1 | до 5 м с земли и лесов | 12170,74 | 9163,04 | 3,03 | - | 3004,67 | 985,55 |
| 61-23-2 | до 5 м с лестниц | 13367,07 | 10362,40 | - | - | 3004,67 | 1114,55 |
| 61-23-3 | до 5 м с люлек | 12874,31 | 9869,64 | - | - | 3004,67 | 1061,55 |
| 61-23-4 | до 5 м с м с земли и лесов | 11402,41 | 8394,71 | 3,03 | - | 3004,67 | 902,91 |
| 61-23-5 | более 5 м с лестниц | 12598,74 | 9594,07 | - | - | 3004,67 | 1031,91 |
| 61-23-6 | более 5 м с люлек | 12357,01 | 9352,34 | - | - | 3004,67 | 1005,91 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-23-7 | до 5 м с земли и лесов | 13734,56 | 10726,86 | 3,03 | - | 3004,67 | 1153,75 |
| 61-23-8 | до 5 м с лестниц | 14930,90 | 11926,23 | - | - | 3004,67 | 1282,75 |
| 61-23-9 | до 5 м с люлек | 14689,16 | 11684,49 | - | - | 3004,67 | 1256,75 |
| 61-23-10 | до 5 м с земли и лесов | 12966,32 | 9958,62 | 3,03 | - | 3004,67 | 1071,12 |
| 61-23-11 | до 5 м с лестниц | 14162,65 | 11157,98 | - | - | 3004,67 | 1200,12 |
| 61-23-12 | до 5 м с люлек | 13920,92 | 10916,25 | - | - | 3004,67 | 1174,12 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте** | | | | | | |
| 61-23-13 | до 5 м с земли и лесов | 13202,53 | 10052,43 | 3,03 | - | 3147,07 | 1081,21 |
| 61-23-14 | до 5 м с лестниц | 14519,73 | 11372,66 | - | - | 3147,07 | 1223,21 |
| 61-23-15 | до 5 м с люлек | 14250,10 | 11103,03 | - | - | 3147,07 | 1194,21 |
| 61-23-16 | более 5 м с земли и лесов | 12366,32 | 9216,22 | 3,03 | - | 3147,07 | 991,27 |
| 61-23-17 | более 5 м с лестниц | 13683,52 | 10536,45 | - | - | 3147,07 | 1133,27 |
| 61-23-18 | более 5 м с люлек | 13413,90 | 10266,83 | - | - | 3147,07 | 1104,27 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с** | | | | | | |
| 61-23-19 | земли и лесов | 18659,02 | 15077,85 | 3,03 | - | 3578,14 | 1621,73 |
| 61-23-20 | лестниц | 20636,34 | 17058,20 | - | - | 3578,14 | 1834,73 |
| 61-23-21 | люлек | 20236,55 | 16658,41 | - | - | 3578,14 | 1791,73 |
|  | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с** | | | | | | |
| 61-23-22 | земли и лесов | 23926,27 | 20345,10 | 3,03 | - | 3578,14 | 2188,26 |
| 61-23-23 | лестниц | 26600,89 | 23022,75 | - | - | 3578,14 | 2476,26 |
| 61-23-24 | люлек | 26061,64 | 22483,50 | - | - | 3578,14 | 2418,26 |
| **ТАБЛИЦА 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
| 61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") | 8345,89 | 669,94 | 71,18 | 65,70 | 7604,77 | 62,91 |
| **ТАБЛИЦА 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 очищенной поверхности** | | | | | | |
|  | **Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом** | | | | | | |
| 61-25-1 | гладкой с земли и лесов | 1116,41 | 162,36 | 948,52 | 96,91 | 5,53 | 18,33 |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц | 1390,46 | 202,39 | 1182,54 | 120,82 | 5,53 | 22,85 |
| 61-25-3 | гладкой с люлек | 1334,59 | 194,15 | 1134,91 | 115,96 | 5,53 | 21,92 |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов | 1334,59 | 194,15 | 1134,91 | 115,96 | 5,53 | 21,92 |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц | 1665,64 | 242,51 | 1417,60 | 144,84 | 5,53 | 27,38 |
| 61-25-6 | с рустами с люлек | 1600,42 | 233,21 | 1361,68 | 139,13 | 5,53 | 26,33 |
| **ТАБЛИЦА 61-26. Перетирка штукатурки** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 перетертой поверхности** | | | | | | |
| 61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 261,83 | 242,45 | 2,00 | 1,06 | 17,38 | 28,07 |
|  | **Перетирка штукатурки фасадов гладких с** | | | | | | |
| 61-26-2 | земли и лесов | 324,12 | 308,61 | 0,17 | - | 15,34 | 35,73 |
| 61-26-3 | лестниц | 397,11 | 381,77 | - | - | 15,34 | 44,20 |
| 61-26-4 | люлек | 387,09 | 371,75 | - | - | 15,34 | 43,04 |
|  | **Перетирка штукатурки фасадов с рустами с** | | | | | | |
| 61-26-5 | земли и лесов | 429,33 | 413,82 | 0,17 | - | 15,34 | 47,91 |
| 61-26-6 | лестниц | 534,27 | 518,93 | - | - | 15,34 | 60,08 |
| 61-26-7 | люлек | 513,28 | 497,94 | - | - | 15,34 | 57,65 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ТАБЛИЦА 61-27. Hасечка поверхностей под штукатурку** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности** | | | | | | |
|  | **Hасечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по** | | | | | | |
| 61-27-1 | кирпичу | 624,54 | 258,10 | 366,44 | 33,22 | - | 32,48 |
| 61-27-2 | бетону | 1124,97 | 456,28 | 668,69 | 60,62 | - | 57,42 |
|  | **Hасечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по** | | | | | | |
| 61-27-3 | кирпичу | 758,04 | 313,41 | 444,63 | 40,31 | - | 39,44 |
| 61-27-4 | бетону | 1367,58 | 557,68 | 809,90 | 73,43 | - | 70,18 |
| **ТАБЛИЦА 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности** | | | | | | |
|  | **Устройство основания под штукатурку из металлической сетки** | | | | | | |
| 61-28-1 | по кирпичным и бетонным поверхностям | 3936,97 | 636,57 | 9,97 | 1,38 | 3290,43 | 81,60 |
| 61-28-2 | по дереву и гипсовым плитам | 3584,01 | 405,66 | 7,71 | 1,06 | 3170,64 | 52,00 |
| 61-28-3 | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | 3800,16 | 554,97 | 12,23 | 1,69 | 3232,96 | 71,14 |
| 61-28-4 | Обертывание балок сеткой | 3261,51 | 204,39 | 6,12 | 0,85 | 3051,00 | 26,20 |
|  | **Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором** | | | | | | |
| 61-28-5 | стен и перегородок | 3944,90 | 482,74 | 34,27 | 4,76 | 3427,89 | 60,20 |
| 61-28-6 | потолков, лестничных маршей | 4029,37 | 545,29 | 35,78 | 4,97 | 3448,30 | 68,00 |
| 61-28-7 | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | 4161,71 | 694,45 | 34,27 | 4,76 | 3432,99 | 86,60 |
| 61-28-8 | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | 4308,68 | 818,74 | 36,53 | 5,08 | 3453,41 | 102,10 |
| **ТАБЛИЦА 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
|  | **Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из** | | | | | | |
| 61-29-1 | гвоздей с оплетением проволокой | 1494,42 | 826,14 | 7,71 | 1,06 | 660,57 | 105,90 |
| 61-29-2 | драни штукатурной | 938,40 | 304,24 | 7,71 | 1,06 | 626,45 | 39,00 |
| **ТАБЛИЦА 61-30. Замена основания под штукатурку из драни** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности** | | | | | | |
|  | **Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя** | | | | | | |
| 61-30-1 | стен площадью до 10 м2 | 1020,97 | 376,80 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 48,30 |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 м2 | 964,02 | 319,85 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 41,00 |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 м2 | 1095,08 | 450,91 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 57,80 |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 м2 | 1029,55 | 385,38 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 49,40 |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 м2 | 1209,75 | 565,58 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 72,50 |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 м2 | 1127,84 | 483,67 | 7,71 | 1,06 | 636,46 | 62,00 |
|  | **Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем** | | | | | | |
| 61-30-7 | стен площадью до 10 м2 | 1707,35 | 458,71 | 15,42 | 2,12 | 1233,22 | 58,80 |
| 61-30-8 | стен площадью до 20 м2 | 1641,82 | 393,18 | 15,42 | 2,12 | 1233,22 | 50,40 |
| 61-30-9 | потолков площадью до 10 м2 | 1805,64 | 557,00 | 15,42 | 2,12 | 1233,22 | 71,40 |
| 61-30-10 | потолков площадью до 20 м2 | 1723,73 | 475,09 | 15,42 | 2,12 | 1233,22 | 60,90 |
| **ТАБЛИЦА 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 поверхности** | | | | | | |
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 2166,98 | 1221,68 | 1,87 | - | 943,43 | 131,40 |