Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Сборник № 68*

Благоустройство

**ФЕРр-2001-68**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по благоустройству территорий.

1.2. В расценках учтен выполнение весь комплекс операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора и т.п.

1.3. Стоимость работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе заработной плате машинистов).

1.4. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов, который и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказчиком.

1.5. Дополнительно следует учитывать на доставку асфальтобетонного лома на реге-нерационный завод.

1.6. Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по расценкам графы 1 таблицы 12 рекомендуется принимать в размере не более 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется поразмеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

| Номера  | Наименование и  | Прямые  | в том числе, руб. | Затраты  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных  | затраты, руб. | заработная плата  | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет** |
|  | Измеритель**: 1 пень** |
|  | **Kорчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до** |
| 68-1-1 | 500 мм мягких пород | 82,43  | 28,64  | 2,26  | 0,32  | 51,53  | 3,70  |
| 68-1-2 | 500 мм твердых пород | 92,49  | 38,70  | 2,26  | 0,32  | 51,53  | 5,00  |
| 68-1-3 | 700 мм мягких пород | 151,26  | 55,73  | 6,03  | 0,85  | 89,50  | 7,20  |
| 68-1-4 | 700 мм твердых пород | 167,51  | 71,98  | 6,03  | 0,85  | 89,50  | 9,30  |
| **ТАБЛИЦА 68-2. Формовочная обрезка деревьев** |
|  | Измеритель**: 1 дерево** |
|  | **Формовочная обрезка деревьев высотой** |
| 68-2-1 | до 5 м | 8,29  | 8,29  | - | - | - | 0,98  |
| 68-2-2 | более 5 м | 205,36  | 17,50  | 187,86  | 19,68  | - | 2,07  |
| **ТАБЛИЦА 68-3. Валка деревьев в городских условиях** |
|  | Измеритель**: м3 складочный кряжей** |
|  | **Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром** |
| 68-3-1 | до 300 мм | 34,66  | 21,54  | 13,12  | - | - | 2,57  |
| 68-3-2 | более 300 мм | 60,62  | 37,64  | 22,98  | - | - | 4,49  |
|  | **Валка деревьев в городских условиях ели, пихты, березы, лиственницы, ольхи диаметром** |
| 68-3-3 | до 300 мм | 40,12  | 24,89  | 15,23  | - | - | 2,97  |
| 68-3-4 | более 300 мм | 82,44  | 51,21  | 31,23  | - | - | 6,11  |
|  | **Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром** |
| 68-3-5 | до 300 мм | 51,84  | 32,19  | 19,65  | - | - | 3,84  |
| 68-3-6 | более 300 мм | 99,68  | 61,86  | 37,82  | - | - | 7,38  |
| **ТАБЛИЦА 68-4. Выкашивание газонов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 газонов** |
|  | **Выкашивание газонов** |
| 68-4-1 | косой | 6,04  | 6,04  | - | - | - | 0,78  |
| 68-4-2 | газонокосилкой | 24,60  | 7,72  | 16,88  | - | - | 0,98  |
| **ТАБЛИЦА 68-5. Вырезка сухих ветвей** |
|  | Измеритель**: 1 дерево** |
|  | **Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:** |
| 68-5-1 | до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 4,48  | 4,48  | - | - | - | 0,53  |
| 68-5-2 | более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 6,34  | 6,34  | - | - | - | 0,75  |
| 68-5-3 | до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 8,29  | 8,29  | - | - | - | 0,98  |
| 68-5-4 | более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 9,81  | 9,81  | - | - | - | 1,16  |
| 68-5-5 | до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 14,54  | 14,54  | - | - | - | 1,72  |
| 68-5-6 | более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 18,52  | 18,52  | - | - | - | 2,19  |
| 68-5-7 | Вырезка сухих ветвей сосны | 4,40  | 4,40  | - | - | - | 0,52  |
|  | **Вырезка сухих ветвей ели диаметром** |
| 68-5-8 | до 150 мм | 1,44  | 1,44  | - | - | - | 0,17  |
| 68-5-9 | более 150 мм | 2,11  | 2,11  | - | - | - | 0,25  |
| **ТАБЛИЦА 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников** |
|  | Измеритель**: м живой изгороди (нормы 1-6); 10 кустов (норма 7)** |
|  | **Омоложение живых изгородей:** |
| 68-6-1 | мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % | 1,38  | 1,38  | - | - | - | 0,18  |
| 68-6-2 | мягких с обрезкой побегов на пень до 100 % | 1,92  | 1,92  | - | - | - | 0,25  |
| 68-6-3 | твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % | 1,77  | 1,77  | - | - | - | 0,23  |
| 68-6-4 | твердых с обрезкой побегов на пень до 100 % | 2,46  | 2,46  | - | - | - | 0,32  |
| 68-6-5 | колючих с обрезкой побегов на пень до 70 % | 3,15  | 3,15  | - | - | - | 0,41  |
| 68-6-6 | колючих с обрезкой побегов на пень до 100 % | 4,07  | 4,07  | - | - | - | 0,53  |
| 68-6-7 | Одиночные кустарники | 3,99  | 3,99  | - | - | - | 0,52  |
| **ТАБЛИЦА 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений** |
|  | Измеритель**: м2** |
|  | **Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования** |
| 68-7-1 | 150 мм в грунтах I группы | 0,59  | 0,59  | - | - | - | 0,08  |
| 68-7-2 | 150 мм в грунтах II группы | 1,04  | 1,04  | - | - | - | 0,14  |
| 68-7-3 | 250 мм в грунтах I группы | 0,82  | 0,82  | - | - | - | 0,11  |
| 68-7-4 | 250 мм в грунтах II группы | 1,56  | 1,56  | - | - | - | 0,21  |
| **ТАБЛИЦА 68-8. Ремонт садовых дорожек** |
|  | Измеритель**: м2** |
|  | **Ремонт садовых дорожек:** |
| 68-8-1 | из известнякового щебня добавлением слоя 5 см | 13,77  | 1,78  | 3,77  | 0,53  | 8,22  | 0,24  |
| 68-8-2 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1 | 1,57  | - | - | - | 1,57  | - |
| 68-8-3 | из кирпичного щебня добавлением слоя 5 см | 18,12  | 1,78  | 3,77  | 0,53  | 12,57  | 0,24  |
| 68-8-4 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-3 | 2,47  | - | - | - | 2,47  | - |
| 68-8-5 | из шлака добавлением слоя 5 см | 10,85  | 1,78  | 3,77  | 0,53  | 5,30  | 0,24  |
| 68-8-6 | добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-5 | 0,97  | - | - | - | 0,97  | - |
| **ТАБЛИЦА 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований** |
|  | Измеритель**: 1000 м2 площади основания** |
|  | **Исправление профиля оснований** |
| 68-9-1 | щебеночных с добавлением нового материала | 16867,14  | 706,32  | 6227,01  | 601,90  | 9933,81  | 87,29  |
| 68-9-2 | щебеночных без добавления нового материала | 8447,52  | 706,32  | 5990,85  | 581,58  | 1750,35  | 87,29  |
| 68-9-3 | гравийных с добавлением нового материала | 7089,86  | 399,57  | 2693,69  | 281,00  | 3996,60  | 48,51  |
| 68-9-4 | гравийных без добавления нового материала | 2893,70  | 399,57  | 2457,53  | 260,69  | 36,60  | 48,51  |
|  |
| **ТАБЛИЦА 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси** |
|  | Измеритель**: 100 т смеси** |
|  | **Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси** |
| 68-10-1 | с применением укладчиков асфальтобетона | 50446,95  | 293,10  | 3689,91  | 316,34  | 46463,94  | 29,99  |
| 68-10-2 | без применения укладчиков асфальтобетона | 50517,98  | 825,26  | 3228,78  | 330,31  | 46463,94  | 85,72  |
| **ТАБЛИЦА 68-11. Перемощение мостовой** |
|  | Измеритель**: 10 м2 площади ремонта** |
| 68-11-1 | Перемощение мостовой | 359,69  | 102,92  | 58,83  | 4,76  | 197,94  | 12,07  |
| **ТАБЛИЦА 68-12. Разборка покрытий и оснований** |
|  | Измеритель**: 100 м3 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 (нормы 6-17)** |
|  | **Разборка покрытий и оснований** |
| 68-12-1 | мостовой из булыжного камня | 2941,93  | 2225,13  | 716,80  | 104,00  | - | 282,60  |
| 68-12-2 | щебеночных | 622,18  | 144,64  | 477,54  | 59,14  | - | 18,37  |
| 68-12-3 | черных щебеночных | 913,86  | 191,05  | 722,81  | 91,73  | - | 24,49  |
| 68-12-4 | асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 8187,08  | 2022,11  | 6164,97  | 437,91  | - | 243,35  |
| 68-12-5 | цементно-бетонных | 2556,66  | 628,88  | 1927,78  | 178,27  | - | 77,72  |
|  | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм,** |
| 68-12-6 | толщиной слоя до 30 мм | 17601,72  | 40,41  | 2711,31  | 199,22  | 14850,00  | 5,18  |
| 68-12-7 | толщиной слоя до 50 мм | 28557,78  | 56,17  | 3751,61  | 274,02  | 24750,00  | 7,20  |
| 68-12-8 | толщиной слоя до 70 мм | 39854,21  | 77,00  | 5127,21  | 372,95  | 34650,00  | 9,87  |
| 68-12-9 | толщиной слоя до 90 мм | 52054,53  | 111,32  | 7393,21  | 535,88  | 44550,00  | 14,27  |
| 68-12-10 | толщиной слоя до 110 мм | 64840,39  | 154,38  | 10236,01  | 740,28  | 54450,00  | 19,79  |
|  | **Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования** **1500-2100 мм,** |
| 68-12-11 | толщиной слоя до 30 мм | 10,38  | 10,38  | - | 56,71  | - | 1,33  |
| 68-12-12 | толщиной слоя до 50 мм | 18,10  | 18,10  | - | 93,32  | - | 2,32  |
| 68-12-13 | толщиной слоя до 70 мм | 27,07  | 27,07  | - | 135,95  | - | 3,47  |
| 68-12-14 | толщиной слоя до 90 мм | 39,32  | 39,32  | - | 194,04  | - | 5,04  |
| 68-12-15 | толщиной слоя до 110 мм | 48,76  | 48,76  | - | 238,90  | - | 6,25  |
| 68-12-16 | толщиной слоя до 130 мм | 65,14  | 65,14  | - | 316,66  | - | 8,35  |
| 68-12-17 | толщиной слоя до 150 мм | 80,90  | 80,90  | - | 391,46  | - | 10,37  |
| **ТАБЛИЦА 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см** |
|  | Измеритель**: 1000 м2** |
|  | **Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см** |
| 68-13-1 | вручную | 729,95  | 729,95  | - | - | - | 93,57  |
| 68-13-2 | с помощью молотков отбойных пневматических | 2836,53  | 479,96  | 2356,57  | 166,11  | - | 57,76  |
| **ТАБЛИЦА 68-14. Разборка бортовых камней** |
|  | Измеритель**: 100 м** |
|  | **Разборка бортовых камней на** |
| 68-14-1 | бетонном основании | 2000,53  | 589,59  | 1410,94  | 99,45  | - | 68,26  |
| 68-14-2 | щебеночном основании | 1397,97  | 437,33  | 960,64  | 67,71  | - | 52,63  |
|  |
| **ТАБЛИЦА 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
|  | **Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до** |
| 68-15-1 | 5 м2 | 7110,58  | 831,78  | 687,57  | 68,45  | 5591,23  | 100,10  |
| 68-15-2 | 25 м2 | 6796,48  | 517,68  | 687,57  | 68,45  | 5591,23  | 62,30  |
|  | **Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до** |
| 68-15-3 | 5 м2 | 9704,28  | 1078,57  | 856,00  | 81,04  | 7769,71  | 129,80  |
| 68-15-4 | 25 м2 | 9289,64  | 663,93  | 856,00  | 81,04  | 7769,71  | 79,90  |
|  | **Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до** |
| 68-15-5 | 5 м2 | 11578,60  | 1436,71  | 1200,80  | 123,89  | 8941,09  | 172,90  |
| 68-15-6 | 25 м2 | 11073,38  | 931,49  | 1200,80  | 123,89  | 8941,09  | 112,10  |
| **ТАБЛИЦА 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
| 68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 5087,91  | 922,45  | 625,22  | 59,25  | 3540,24  | 114,00  |
| **ТАБЛИЦА 68-17. Ремонт бордюров** |
|  | Измеритель**: 100 м бордюров** |
| 68-17-1 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 1557,31  | 628,20  | 877,13  | 83,58  | 51,98  | 75,60  |
| **ТАБЛИЦА 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах** |
|  | Измеритель**: м шва** |
| 68-18-1 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | 6,43  | 1,23  | - | - | 5,20  | 0,16  |
| **ТАБЛИЦА 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением** |
|  | Измеритель**: 100 м трещин** |
| 68-19-1 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 280,53  | 59,88  | 84,00  | 14,81  | 136,65  | 7,40  |
| **ТАБЛИЦА 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель** |
|  | Измеритель**: 100 м2 основания** |
| 68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 142,30  | 142,30  | - | - | - | 18,68  |
| **ТАБЛИЦА 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой** |
|  | Измеритель**: 100 м2 покрытия** |
| 68-21-1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 1200,16  | 979,12  | - | - | 221,04  | 122,10  |
| **ТАБЛИЦА 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой** |
|  | Измеритель**: м канавы** |
| 68-22-1 | Полное восстановление профиля | 6,88  | 6,88  | - | - | - | 0,91  |
| 68-22-2 | Частичное восстановление профиля | 4,69  | 4,69  | - | - | - | 0,62  |
| **ТАБЛИЦА 68-23. Ремонт металлических ограждений** |
|  | Измеритель**: м2** |
|  | **Ремонт металлических ограждений** |
| 68-23-1 | мелкий | 21,92  | 16,24  | 3,65  | - | 2,03  | 1,88  |
| 68-23-2 | средний | 295,39  | 85,12  | 6,32  | - | 203,95  | 9,61  |
| **ТАБЛИЦА 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов** |
|  | Измеритель**: м сменяемого ограждения** |
|  | **Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до** |
| 68-24-1 | 25 мм | 28,45  | 2,85  | 0,73  | - | 24,87  | 0,33  |
| 68-24-2 | 40 мм | 43,93  | 3,54  | 0,73  | - | 39,66  | 0,41  |
| **ТАБЛИЦА 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок** |
|  | Измеритель**: м2 сетки, 1 стойка, пожилина** |
|  | **Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок** |
| 68-25-1 | сетки | 25,88  | 6,31  | - | - | 19,57  | 0,73  |
| 68-25-2 | стойки | 320,54  | 81,88  | 4,34  | 0,53  | 234,32  | 9,48  |
| 68-25-3 | пожилины | 84,18  | 10,97  | 1,91  | 0,21  | 71,30  | 1,27  |
| **ТАБЛИЦА 68-26. Разборка деревянных заборов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 забора** |
|  | **Разборка деревянных заборов** |
| 68-26-1 | инвентарных из готовых звеньев | 120,39  | 120,39  | - | - | - | 15,15  |
| 68-26-2 | штакетных | 435,64  | 435,64  | - | - | - | 53,36  |
| 68-26-3 | глухих из строганных досок | 350,00  | 350,00  | - | - | - | 42,87  |
| **ТАБЛИЦА 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток** |
|  | Измеритель**: 100 м2 полотен** |
|  | **Ремонт деревянных** |
| 68-27-1 | ворот | 3620,29  | 1844,07  | 7,54  | 1,06  | 1768,68  | 213,50  |
| 68-27-2 | калиток | 2453,23  | 931,11  | 7,54  | 1,06  | 1514,58  | 107,80  |