Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 69***

**Прочие ремонтно-строительные работы**

**ФЕРр-2001-69**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных сборниками ФЕРр-2001 с № 51 по № 68.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.3. Расценки таблицы 69-1 установлены независимо от диаметра отверстий. Расценки данной таблицы допускается применять при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.

1.4. Расценки в табл. 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).

Расход составляющих компонентов для приготовления 1 м3 растворов принимается по рецептуре для марки раствора, производственных норм расхода компонентов.

| Номера  | Наименование и  | Прямые  | в том числе, руб. | Затраты  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных  | затраты, руб. | заработная плата  | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную** |
|  | Измеритель**: 100 отверстий** |
|  | **Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в** |
| 69-1-1 | 0,5 кирпича | 393,96  | 393,96  | - | - | - | 50,50  |
| 69-1-2 | 1 кирпич | 667,00  | 667,00  | - | - | - | 85,50  |
| 69-1-3 | 1,5 кирпича | 933,80  | 933,80  | - | - | - | 119,70  |
| 69-1-4 | 2 кирпича | 1289,53  | 1289,53  | - | - | - | 165,30  |
| 69-1-5 | 2,5 кирпича | 1449,61  | 1449,61  | - | - | - | 185,82  |
| 69-1-6 | 3 кирпича | 1581,45  | 1581,45  | - | - | - | 202,72  |
|  | **При работе с приставных лестниц добавлять к** |
| 69-1-7 | 69-1-1 | 79,18  | 79,18  | - | - | - | 10,15  |
| 69-1-8 | 69-1-2 | 134,26  | 134,26  | - | - | - | 17,21  |
| 69-1-9 | 69-1-3 | 185,90  | 185,90  | - | - | - | 23,83  |
| 69-1-10 | 69-1-4 | 257,05  | 257,05  | - | - | - | 32,95  |
| 69-1-11 | 69-1-5 | 286,38  | 286,38  | - | - | - | 36,71  |
| 69-1-12 | 69-1-6 | 322,81  | 322,81  | - | - | - | 41,38  |
| **ТАБЛИЦА 69-2. Сверление отверстий** |
|  | Измеритель**: 100 отверстий** |
| 69-2-1 | Сверление электроперфоратором отверстий в кирпичных стенах толщиной стен 0,5 кирпича диаметром до 20 мм | 90,14  | 46,82  | 43,32  | - | - | 5,49  |
|  | **Добавлять при сверление отверстий электроперфоратором в кирпичных стенах на каждые** |
| 69-2-2 | 0,5 кирпича толщины стен | 86,68  | 45,02  | 41,66  | - | - | 5,28  |
| 69-2-3 | 10 мм диаметра свыше 20 мм | 103,62  | 53,81  | 49,81  | - | - | 6,31  |
| 69-2-4 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 270,98  | 89,54  | 181,44  | - | - | 10,50  |
|  | **Добавлять при сверление отверстий электродрелью в деревянных конструкциях на каждые** |
| 69-2-5 | 5 см глубины свыше 20 см | 67,93  | 22,43  | 45,50  | - | - | 2,63  |
| 69-2-6 | 10 мм диаметра свыше 10 мм | 94,93  | 31,38  | 63,55  | - | - | 3,68  |
| **ТАБЛИЦА 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов** |
|  | Измеритель**: 100 шт. отверстий** |
|  | **Прорезка отверстий в деревянных** |
| 69-3-1 | перекрытиях междуэтажных | 885,39  | 661,72  | 223,67  | - | - | 77,60  |
| 69-3-2 | перекрытиях чердачных | 703,05  | 526,14  | 176,91  | - | - | 61,70  |
| 69-3-3 | перегородках оштукатуренных | 819,91  | 612,26  | 207,65  | - | - | 71,80  |
| 69-3-4 | перегородках чистых | 483,80  | 364,12  | 119,68  | - | - | 42,70  |
| **ТАБЛИЦА 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб** |
|  | Измеритель**: 100 шт. отверстий** |
|  | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в** |
| 69-4-1 | стенах и перегородках оштукатуренных | 1065,96  | 670,76  | 1,00  | 0,53  | 394,20  | 78,66  |
| 69-4-2 | чистых перегородках | 883,63  | 592,99  | 0,40  | 0,21  | 290,24  | 69,54  |
| 69-4-3 | перекрытиях оштукатуренных | 964,96  | 517,18  | 1,60  | 0,85  | 446,18  | 60,65  |
| 69-4-4 | полах дощатых | 1131,95  | 612,43  | 1,60  | 0,85  | 517,92  | 71,82  |
| 69-4-5 | полах паркетных | 2626,84  | 1322,08  | 3,00  | 1,59  | 1301,76  | 155,04  |
| **ТАБЛИЦА 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов** |
|  | Измеритель**: 100 шт. отверстий** |
| 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 1234,00  | 186,52  | 840,32  | 88,03  | 207,16  | 20,80  |
| **ТАБЛИЦА 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 вертикальной проекции** |
| 69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 8178,82  | 1191,00  | 180,96  | 25,39  | 6806,86  | 128,10  |
| **ТАБЛИЦА 69-7. Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке** |
|  | Измеритель**: 100 шт. погонных м ходов или переходных мостиков** |
|  | **Устройство** |
| 69-7-1 | ходов | 2025,89  | 166,80  | 10,94  | 2,86  | 1848,15  | 20,80  |
| 69-7-2 | переходных мостиков | 7771,37  | 837,18  | 137,38  | 22,85  | 6796,81  | 104,40  |
| **ТАБЛИЦА 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах** |
|  | Измеритель**: 100 м3 изоляции** |
|  | **Утепление трубопроводов в каналах и коробах** |
| 69-8-1 | минеральной ватой | 24428,28  | 3333,28  | 95,00  | 13,33  | 21000,00  | 427,28  |
| 69-8-2 | опилками | 7046,93  | 3205,73  | - | - | 3841,20  | 410,93  |
| 69-8-3 | шлаком | 10858,06  | 3027,16  | - | - | 7830,90  | 388,04  |
| **ТАБЛИЦА 69-9. Очистка помещений от строительного мусора** |
|  | Измеритель**: 100 т мусора** |
| 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 1554,06  | 1554,06  | - | - | - | 214,32  |
| **ТАБЛИЦА 69-10. Антисептирование древесины** |
|  | Измеритель**: 100 м2 обработанной поверхности** |
| 69-10-1 | Антисептирование древесины водными растворами | 43,35  | 21,40  | 1,51  | 0,21  | 20,44  | 2,51  |
|  | **Антисептирование древесины пастами** |
| 69-10-2 | битумными | 1075,98  | 83,65  | 0,75  | 0,11  | 991,58  | 9,81  |
| 69-10-3 | на каменноугольном лаке | 1407,33  | 93,89  | 1,51  | 0,21  | 1311,93  | 11,01  |
| 69-10-4 | экстрактными | 1032,85  | 85,53  | 1,51  | 0,21  | 945,81  | 10,03  |
| 69-10-5 | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками | 977,27  | 60,46  | 1,51  | 0,21  | 915,30  | 7,09  |
|  | **При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к** |
| 69-10-6 | 69-11-1 | 14,84  | 14,84  | - | - | - | 1,74  |
| 69-10-7 | 69-11-2 | 62,25  | 62,25  | - | - | - | 7,30  |
| 69-10-8 | 69-11-3 | 74,36  | 74,36  | - | - | - | 8,72  |
| 69-10-9 | 69-11-4 | 66,94  | 66,94  | - | - | - | 7,85  |
| 69-10-10 | 69-11-5 | 46,47  | 46,47  | - | - | - | 5,45  |
|  | **При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к** |
| 69-10-11 | 69-11-1 | 39,60  | 17,65  | 1,51  | 0,21  | 20,44  | 2,07  |
| 69-10-12 | 69-11-2 | 1059,27  | 66,94  | 0,75  | 0,11  | 991,58  | 7,85  |
| 69-10-13 | 69-11-3 | 1388,91  | 76,23  | 0,75  | 0,11  | 1311,93  | 8,94  |
| 69-10-14 | 69-11-4 | 1017,07  | 69,75  | 1,51  | 0,21  | 945,81  | 8,18  |
| 69-10-15 | 69-11-5 | 967,04  | 50,23  | 1,51  | 0,21  | 915,30  | 5,89  |
| **ТАБЛИЦА 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях** |
|  | Измеритель**: м3 раствора** |
|  | **Механизированное приготовление растворов в построечных условиях** |
| 69-11-1 | цементных | 26,81  | 19,50  | 7,31  | 7,30  | - | 2,50  |
| 69-11-2 | известковых тяжелых | 34,61  | 27,30  | 7,31  | 7,30  | - | 3,50  |
| 69-11-3 | известковых легких | 33,32  | 21,45  | 11,87  | 11,85  | - | 2,75  |
|  | **Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых** |
| 69-11-4 | тяжелых | 28,76  | 21,45  | 7,31  | 7,30  | - | 2,75  |
| 69-11-5 | легких | 25,76  | 13,89  | 11,87  | 11,85  | - | 1,78  |
| 69-11-6 | с минеральной крошкой | 41,14  | 25,35  | 15,79  | 15,76  | - | 3,25  |
| 69-11-7 | с декоративной смесью | 33,54  | 14,04  | 19,50  | 19,47  | - | 1,80  |
| **ТАБЛИЦА 69-12. Приготовление растворов вручную** |
|  | Измеритель**: м3 раствора** |
|  | **Приготовление растворов вручную** |
| 69-12-1 | цементных | 24,57  | 24,57  | - | - | - | 3,15  |
| 69-12-2 | известковых тяжелых | 26,91  | 26,91  | - | - | - | 3,45  |
| 69-12-3 | известковых легких | 22,23  | 22,23  | - | - | - | 2,85  |
|  | **Приготовление растворов вручную цементно-известковых** |
| 69-12-4 | тяжелых | 26,91  | 26,91  | - | - | - | 3,45  |
| 69-12-5 | легких | 19,89  | 19,89  | - | - | - | 2,55  |
| 69-12-6 | с минеральной крошкой | 30,42  | 30,42  | - | - | - | 3,90  |
| 69-12-7 | с декоративной смесью | 40,96  | 40,96  | - | - | - | 5,25  |
| **ТАБЛИЦА 69-13. Разогрев битумных материалов** |
|  | Измеритель**: т** |
| 69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 555,26  | 132,26  | 423,00  | - | - | 16,20  |