**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

*Сборник № 61*

Штукатурные работы

ГЭСНр-2001-61

*ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определятся по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. В нормах табл. 61-12, 61-15, 61-16, с 61-19 по 61-23, 61-25 и 61-26, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат накладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации) учтены о составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках». Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

1.10. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм следует исключать.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-1** | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания** |

**Состав работ:**

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8). 02. Грунтовка поверхности (нормы 3, 4, 7, 8, 9-12). 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА (нормы 3, 4, 7, 8), приготовление раствора из сухих смесей (нормы 9-12). 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**Измеритель: 100 м2 поверхности**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-1-1 | до 5 мм |
| 61-1-2 | до 10 мм |

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-1-3 | до 5 мм |
| 61-1-4 | до 10 мм |

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-1-5 | до 5 мм |
| 61-1-6 | до 10мм |

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-1-7 | до 5 мм |
| 61-1-8 | до 10 мм |

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-1-9 | стен |
| 61-1-10 | потолков |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-1 | 61-1-2 | 61-1-3 | 61-1-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,58 | 42,37 | 35,73 | 50,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0,53 | 1,06 | — | — |
| 410-9040 | Пескоцементная смесь | м3 | — | — | 0,568 | 1,135 |
| 101-1813 | Дисперсия ПВА | т | — | — | 0,0253 | 0,0506 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,24 | 48,23 | 44,41 | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0,56 | 1,12 | — | — |
| 410-9040 | Пескоцементная смесь | м3 | — | — | 0,593 | 1,19 |
| 101-1813 | Дисперсия ПВА | т | — | — | 0,0266 | 0,0532 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-9 | 61-1-10 | 61-1-11 | 61-1-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,80 | 89,76 | 130,63 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 110901 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 2,55 | 2,55 |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 101-9541 | Сухая растворная смесь | т | 0,96 | 1,12 | 1,70 | 1,70 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,010 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-2** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-2-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61 -2-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-6 | более 10м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-2-7 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-8 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-9 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-10 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-2-11 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-2-12 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-1 | 61-2-2 | 61-2-3 | 61-2-4 | 61-2-5 | 61-2-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 203,07 | 29,21 | 146,07 | 20,66 | 129,92 | 18,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-7 | 61-2-8 | 61-2-9 | 61-2-10 | 61-2-11 | 61-2-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,35 | 32,58 | 157,10 | 22,13 | 142,65 | 20,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-3** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-3-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-3-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-3-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-3-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-3-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-3-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,92 | 35,01 | 161,33 | 23,05 | 153,52 | 25,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,001 | — | 0,001 | — | 0,001 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | — | 0,6 | — | 0,6 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-4** | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-4-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-4-7 | до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-8 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-9 | до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-10 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-4-11 | более 10м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-4-12 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 | 61-4-5 | 61-4-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,75 | 39,35 | 195,75 | 33,35 | 169,75 | 30,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-7 | 61-4-8 | 61-4-9 | 61-4-10 | 61-4-11 | 61-4-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,27 | 50,15 | 226,27 | 39,15 | 199,73 | 35,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-5** | **Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-5-1 | до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-5-2 | до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-5-3 | до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-5-4 | до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-5-5 | более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-5-6 | более 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-1 | 61-5-2 | 61-5-3 | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,53 | 40,87 | 217,53 | 34,87 | 191,98 | 31,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,001 | — | 0,001 | — | 0,001 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,65 | — | 0,65 | — | 0,65 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-6** | **Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
| 61-6-2 | известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм |
| 61-6-4 | цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм |
| 61-6-6 | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,49 | 47,85 | 318,28 | 56,55 | 316,14 | 47,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | — | — | 2,2 | 1,1 | — | — |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | — | — | 2,0 | 0,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | — | — | — | — | 0,0013 | — |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | — | — | — | — | 1,05 | 0,25 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | — | — | — | — | 0,65 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 | 5,49 | 2,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-7** | **Ремонт штукатурки откосов внутри здания** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-7-1 | прямолинейных |
| 61-7-2 | криволинейных |

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-7-3 | прямолинейных |
| 61-7-4 | криволинейных |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3 | 61-7-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 383,06 | 431,29 | 349,45 | 393,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 4,4 | — | — |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | — | — | 3.2 | 3,2 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | — | — | 0,00134 | 0,00134 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | — | — | 1,04 | 1,04 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | — | — | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-8** | **Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания** |

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м |

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-1 | 61-8-2 | 61-8-3 | 61-8-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 584,16 | 513,46 | 715,77 | 628,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 471,25 | 414,71 | 577,12 | 502,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-9** | **Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок** |

**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-9-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 325,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 1,19 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,85 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-10** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-10-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-10-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-1 | 61-10-2 | 61-10-3 | 61-10-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 201,84 | 36,18 | 188,25 | 32,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,71 | 0,36 | 0,71 | 0,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-5 | 61-10-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 347,17 | 300,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,03 | 1,03 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-11** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5,6). 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-11-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-11-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-1 | 61-11-2 | 61-11-3 | 61-11-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 245,92 | 42,18 | 224,25 | 38,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-5 | 61-11-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 407,17 | 352,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-12** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-12-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 61-12-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-1 | 61-12-2 | 61-12-3 | 61-12-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 236,64 | 41,18 | 217,25 | 37,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 | 2,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-5 | 61-12-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 395,17 | 341,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,66 | 0,66 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 7,3 | 7,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-13** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 |
| 61-13-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-13-1 | 61-13-2 | 61-13-3 | 61-13-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318,47 | 47,85 | 285,47 | 42,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | 0,34 | 1,36 | 0,34 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-13-5 | 61-13-6 | 61-13-7 | 61-13-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 548,12 | 487,66 | 17,05 | 23,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | 1,36 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,41 | 3,41 | — | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-14** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61 -14-5 и 61 -14-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-1 | 61-14-2 | 61-14-3 | 61-14-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 373,47 | 55,85 | 340,47 | 50,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-5 | 61-14-6 | 61-14-7 | 61-14-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 643,12 | 577,43 | 21,34 | 28,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,41 | 3,41 | — | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-15** | **Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6). 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6). 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3 |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-1 | 61-15-2 | 61-15-3 | 61-15-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,47 | 54,85 | 329,47 | 49,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-5 | 61-15-6 | 61-15-7 | 61-15-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 624,12 | 568,43 | 20,42 | 27,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,41 | 3,41 | — | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,99 | 0,99 | — | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-16** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-16-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-4 | более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-16-5 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-6 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-7 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-8 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-16-9 | до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-10 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-16-11 | более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм |
| 61-16-12 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-1 | 61-16-2 | 61-16-3 | 61-16-4 | 61-16-5 | 61-16-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,15 | 31,87 | 191,15 | 27,87 | 250,15 | 37,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 0,87 | 0,34 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | — | 0,0007 | — | 0,0007 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | — | 0,6 | — | 0,6 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-7 | 61-16-8 | 61-16-9 | 61-16-10 | 61-16-11 | 61-16-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,15 | 33,87 | 242,15 | 36,87 | 220,15 | 32,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | — | 0,0007 | — | 0,0007 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | — | 0,6 | — | 0,6 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-17** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10), 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| 61-17-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| 61-17-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-17-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,76 | 34,88 | 414,18 | 48,6 | 378,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 1,36 | 0,34 | 1,32 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-6 | 61-17-7 | 61-17-8 | 61-17-9 | 61-17-10 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,35 | 457,37 | 496,27 | 590,81 | 19,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 1,03 | 1,36 | 1,36 | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | — | 2,64 | 3,4 | 3,4 | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | — | 0,66 | 0,99 | 0,99 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | — | 7,39 | 9,86 | 9,9 | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-11 | 61-17-12 | 61-17-13 | 61-17-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305,57 | 47,27 | 439,69 | 50,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 1,74 | 0,34 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые состава | м3 | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 | — | 0,0026 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | — | 1,34 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-18** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| 61-18-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| 61-18-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-18-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 287,63 | 42,48 | 457,32 | 53,35 | 426,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-6 | 61-18-7 | 61-18-8 | 61-18-9 | 61-18-10 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 | 526,17 | 574,55 | 651.72 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | — | 2,64 | 3,4 | 3,4 | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | — | 0,66 | 0,99 | 0,99 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | — | 7,39 | 9,86 | 9,9 | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-11 | 61-18-12 | 61-18-13 | 61-18-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 352,45 | 54,59 | 484,17 | 60,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 | — | 0,0026 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | — | 1,34 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-19** | **Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 7-10). 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10). 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10). 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| 61-19-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м |

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| 61-19-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 303,64 | 39,71 | 477,85 | 56,18 | 479,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-6 | 61-19-7 | 61-19-8 | 61-19-9 | 61-19-10 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,1 | 559,45 | 606,51 | 712,19 | 20,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | — | 2,64 | 3,4 | 3,4 | — |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | — | 0,66 | 0,99 | 0,99 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | — | 7,39 | 9,86 | 9,9 | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-11 | 61-19-12 | 61-19-13 | 61-19-14 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 358,56 | 53,85 | 513,28 | 59,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1.1 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0013 |  | 0,0026 |  |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,7 | — | 1,34 | — |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | — | 0,35 | — |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-20** | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61 -20-1 | с земли и лесов |
| 61-20-2 | с лестниц |
| 61-20-3 | с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-20-4 | с земли и лесов |
| 61-20-5 | с лестниц |
| 61-20-6 | с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-20-7 | с земли и лесов |
| 61-20-8 | с лестниц |
| 61-20-9 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-20-1 | 61-20-2 | 61-20-3 | 61-20-4 | 61-20-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 323,4 | 389,0 | 375,8 | 764,4 | 940,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | — | — | 1,36 | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | — | — | — | 0,99 | 0,99 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-20-6 | 61-20-7 | 61-20-8 | 61-20-9 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 940,2 | 288,0 | 405,8 | 331,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 1,36 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,99 | — | — | — |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | — | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-21** | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6). 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6). 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-21-1 | с земли и лесов |
| 61-21-2 | с лестниц |
| 61-21-3 | с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-21-4 | с земли и лесов |
| 61-21-5 | с лестниц |
| 61-21-6 | с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-21-7 | с земли и лесов |
| 61-21-8 | с лестниц |
| 61-21-9 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-21-1 | 61-21-2 | 61-21-3 | 61-21-4 | 61-21-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 389,0 | 471,4 | 454,6 | 940,2 | 1161,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,36 | — | — | 1,36 | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | — | — | — | 0,99 | 0,99 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-21-6 | 61-21-7 | 61-21-8 | 61-21-9 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1161,3 | 337,5 | 413,5 | 399,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 1,36 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4.4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 0,99 | — | — | — |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | — | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-22** | **Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-22-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-22-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-22-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-22-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-22-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-22-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-22-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-22-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-22-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-22-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-22-19 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
| 61-22-20 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
| 61-22-21 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-22-22 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
| 61-22-23 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
| 61-22-24 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-1 | 61-22-2 | 61-22-3 | 61-22-4 | 61-22-5 | 61-22-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 549,55 | 678,55 | 652,55 | 466,91 | 595,91 | 569,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 |  | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 | 61-22-11 | 61-22-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 717,75 | 846,75 | 820,75 | 635,12 | 764,12 | 738,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 603,21 | 745,21 | 716,21 | 513,27 | 655,27 | 626,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-19 | 61-22-20 | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 904,73 | 1117,73 | 1074,73 | 1220,26 | 1508,26 | 1450,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-23** | **Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг** |

**Состав работ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-23-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-23-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-23-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-23-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-23-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов |
| 61-23-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц |
| 61-23-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек |
| 61-23-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов |
| 61-23-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц |
| 61-23-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-23-19 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
| 61-23-20 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
| 61-23-21 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-23-22 | площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов |
| 61-23-23 | площадью в одном месте до 5 м2 с лестниц |
| 61-23-24 | площадью в одном месте до 5 м2 с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 | 61-23-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 985,55 | 1114,55 | 1061,55 | 902,91 | 1031,91 | 1005,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-7 | 61-23-8 | 61-23-9 | 61-23-10 | 61-23-11 | 61-23-12 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1153,75 | 1282,75 | 1256,75 | 1071,12 | 1200,12 | 1174,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1081,21 | 1223,21 | 1194,21 | 991,27 | 1133,27 | 1104,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-19 | 61-23-20 | 61-23-21 | 61-23-22 | 61-23-23 | 61-23-24 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1621,73 | 1834,73 | 1791,73 | 2188,26 | 2476,26 | 2418,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,78 | — | — | 1,78 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0041 | Растворы цементно-известковые | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-24** | **Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)** |

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин «Ветонитом». 04. Двукратное нанесение «Ветонита». 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-24-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,21 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,57 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные | маш.-ч | 5,64 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 101-9541 | Сухая растворная смесь (типа «Ветонит») | т | 0,54 |
| 101-1749 | Латекс | т | 0,01 |
| 101-1916 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,002 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,41 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-25** | **Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом** |

**Состав работ:**

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

**Измеритель: 100 м2 очищенной поверхности**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-25-1 | гладкой с земли и лесов |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц |
| 61-25-3 | гладкой с люлек |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц |
| 61-25-6 | с рустам и с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-25-1 | 61-25-2 | 61-25-3 | 61-25-4 | 61-25-5 | 61-25-6 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,33 | 22,85 | 21,92 | 21,92 | 27,38 | 26,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-26** | **Перетирка штукатурки** |

**Состав работ:**

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

**Измеритель: 100 м2 перетертой поверхности**

Перетирка штукатурки:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-26*-*1 | внутренних помещений |
| 61-26-2 | фасадов гладких с земли и лесов |
| 61-26-3 | фасадов гладких с лестниц |
| 61-26-4 | фасадов гладких с люлек |

Перетирка штукатурки фасадов с рустами с:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-26-5 | с земли и лесов |
| 61-26-6 | с лестниц |
| 61-26-7 | с люлек |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-26-1 | 61-26-2 | 61-26-3 | 61-26-4 | 61-26-5 | 61-26-6 | 61-26-7 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,07 | 35,73 | 44,2 | 43,04 | 47,91 | 60,08 | 57,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031121 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | — | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-27** | **Насечка поверхностей под штукатурку** |

**Состав работ:**

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**Измеритель:100 м2 поверхности**

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-27-1 | по кирпичу |
| 61-27-2 | по бетону |

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-27-3 | по кирпичу |
| 61-27-4 | по бетону |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-27-1 | 61-27-2 | 61-27-3 | 61-27-4 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,48 | 57,42 | 39,44 | 70,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-28** | **Устройство основания под штукатурку из металлической сетки** |

**Состав работ:**

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором (нормы 1, 3). 03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (норма 2). 04. Обертывание балок сеткой с креплением (норма 4). 05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора (нормы 5-8). 06. Приготовление гипсового раствора вручную.

**Измеритель:100 м2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-28-1 | по кирпичным и бетонным поверхностям |
| 61-28-2 | по дереву и гипсовым плитам |
| 61-28-3 | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным |
| 61-28-4 | Обертывание балок сеткой |

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-28-5 | стен и перегородок |
| 61-28-6 | потолков, лестничных маршей |
| 61-28-7 | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера |
| 61-28-8 | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-1 | 61-28-2 | 61-28-3 | 61-28-4 | 61-28-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,6 | 52,0 | 71,14 | 26,2 | 60,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,45 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,45 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 101-0874 | Сетка проволочная тканая | м2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 108,0 | 108,0 |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | — | — | — | — | 0,38 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | — | 0,0065 | 0,0035 | — | — |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,25 | — | 0,125 | — | 0,25 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,18 | — | 0,09 | — | 0,18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-6 | 61-28-7 | 61-28-8 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,0 | 86,6 | 102,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 101-0874 | Сетка проволочная тканая | м2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 402-0051 | Растворы тяжелые известковые | м3 | 0,42 | 0,39 | 0,43 |
| 101-0219 | Гипс строительный | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-29** | **Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности** |

**Состав работ:**

01. Набивка гвоздей (норма 1). 02. Сплетение проволокой с ячейками размером 50×50 мм (норма 1). 03. Прибивка драни (норма 2).

**Измеритель:100 м2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-29-1 | из гвоздей с сплетением проволокой |
| 61-29-2 | из драни штукатурной |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-29-1 | 61-29-2 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,9 | 39,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 101-0816 | Проволока | т | 0,06 | — |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | — | 2,60 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,005 | 0,004 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-30** | **Замена основания под штукатурку из драни** |

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7-10).

**Измеритель:100 м2 поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-30-1 | стен площадью до 10м2 |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 м2 |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 м2 |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 м2 |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 м2 |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 м2 |

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

|  |  |
| --- | --- |
| 61-30-7 | стен площадью до 10 м2 |
| 61-30-8 | стен площадью до 20 м2 |
| 61-30-9 | потолков площадью до 10 м2 |
| 61-30-10 | потолков площадью до 20 м2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-1 | 61-30-2 | 61-30-3 | 61-30-4 | 61-30-5 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,3 | 41,0 | 57,8 | 49,4 | 72,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-6 | 61-30-7 | 61-30-8 | 61-30-9 | 61-30-10 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,0 | 58,8 | 50,4 | 71,4 | 60,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 104-9290 | Материалы изоляционные | м2 | — | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0041 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Таблица ГЭСНр 61-31** | **Оштукатуривание поверхности дымовых труб** |

**Состав работ:**

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

**Измеритель:100 м2 поверхности**

|  |  |
| --- | --- |
| 61-31 -1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-31-1 |
| **1** | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 1,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 402-0041 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 1,82 |
| 411-1002 | Вода | м3 | 0,35 |