СН 256-77

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

# Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости

# строительно-монтажных работ на строительство объектов

# здравоохранения, просвещения, культуры и спорта

Дата введения 1978-01-01

Определены на основании показателей расхода материалов и изделий, разработанных по новым наиболее экономичным и широко применяемым типовым проектам, утвержденным Госгражданстроем и госстроями союзных республик.

РАЗРАБОТАНЫ по новым Методическим указаниям НИИ экономики строительства Госстроя СССР следующими проектными организациями: ЛенЗНИИЭП, ТбилЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП, СибЗНИИЭП, КиевЗНИИЭП, ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений имени Б. С. Мезенцева, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭПграждансельстрой, ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий, Проектный институт Минздрава РСФСР, Гипронииздрав, Мосоргстрой Главмосстроя, Мосгражданпроект, Мосгипрониисельстрой, Ленинградоргстрой Главленинградстроя, Росгипросельстрой, Белгоспроект, Белгипросельстрой, Гипропрос, КБ по железобетону Госстроя РСФСР, Главкиеворгстрой, Киевпроект, Латгипрогорстрой, Латгипросельстрой, Эстонпроект, Грузгипросельстрой, Азгипросельстрой, Азгоспроект, Армгоспроект, Молдгипрострой, Молдгипрограждансельстрой, Казгорстройпроект, Туркменгоспроект, Таджикгипрострой, Киргизгипрострой, УзНИИПградостроительства, Средазгипроздрав, Гипровуз, Гипротеатр.

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Госстроем СССР и Госпланом СССР 23 мая 1977 г. № 64/70.

ВЗАМЕН СН 256-69

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов и изделий при определении потребности в материальных ресурсах на культурно-бытовое строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Использование норм для определения потребности в материалах и изделиях на строительство отдельных объектов или групп объектов не допускается.

2. Нормы определены по рабочим чертежам типовых проектов общественных зданий и сооружений и сметам к ним, учитывают расход материалов и изделий на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных типовыми проектами на следующие нужды:

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов;

поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования;

привязку типовых проектов общественных зданий и сооружений к местным условиям строительства;

благоустройство и возведение объектов вспомогательного назначения на территории застройки.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий.

4. Нормы расхода стали определены в стали классов A-I и С38/23 и предусматривают расход на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных, окожушивания и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкций), рельсов, литья, поковок и штамповок, метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию, окожушивание.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов, сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка () на марочную прочность, рассчитываемая по формуле



± = (400 -) 0,1%,



где - средняя марка поставляемого цемента;



0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередач, связи и освещения, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.

Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам: "Стекло оконное листовое", "Окна и балконные двери деревянные для жилых и общественных зданий".

Нормы расхода стекла витринного учитывают расход стекла полированного и неполированного.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски дверей, окон, дощатых полов, стен, трубопроводов, решеток ограждений и других конструкций и изделий условно принято применение олифы и белил.

При замене олифы и белил другими материалами аналогичного назначения в соответствии с требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, а также других документов, устанавливающих меры по снижению расхода олифы и белил, нормы их расхода должны уточняться в зависимости от качества и количества, выделяемых заменителей.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

14. Нормы учитывают расход труб, для всех видов трубопроводов, выполняемых в зданиях, сооружениях и на территории застройки, включая трубы для изготовления регистров, тепловых панелей, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов и для обустройства всех сооружений на внешних сетях (насосных станций перекачки, очистных сооружений и т. п.), на изготовление стальных фасонных соединительных деталей для чугунных и других напорных труб.

Нормы расхода труб учитывают расход их на сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерных, спринклерных, газового пожаротушения и др.).

Нормами учтен расход водогазопроводных труб на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

В нормах расхода водогазопроводных труб учтено применение неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод. Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

В нормах расхода горячекатаных труб учтены трубы нефтепроводные бесшовные, катаные и обсадные.

Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по площадочному (временному и постоянному) водопонижению и работ по замораживанию грунтов.

15. Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.

16. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 °С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре, по следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, в °С | Коэффициент |
| - 10 | 0,68 |
| - 15 | 0,802 |
| - 20 | 0,916 |
| - 25 | 1 |
| - 30 | 1,098 |
| - 35 | 1,15 |
| - 40 | 1,187 |
| - 45 | 1,2 |
| - 50 | 1,221 |

При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).

17. Нормы не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и поправки К и К согласно прил. 2.



18. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

19. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании их от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

# НОРМЫ РАСХОДА

# материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство объектов здравоохранения, просвещения, культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | | Сталь классов А-I и С38/23, т: | | | | | Трубы стальные | Профили и | Стальной канат |
| № | наименование | код | всего | в том числе на | | | | для строи- | листы из | (трос) для |
| п.п. |  |  |  | сборный железобетон | монолитный железобетон | стальные конструкции | прочие работы | тельных конструкций, т | алюминиевых сплавов, т | строительных конструкций, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 411 | 361 | 4 | 29 | 17 | - | - | - |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 272 | 229 | 8 | 11 | 24 | - | - | - |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 260 | 208 | 8 | 19 | 25 | - | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 396 | 332 | 18 | 24 | 22 | - | 0,9 | - |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 244 | 192 | 7 | 22 | 23 | - | 0,7 | - |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 506 | 257 | 78 | 163 | 8 | - | 3,6 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 479 | 371 | 52 | 30 | 26 | - | 0,5 | - |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 304 | 144 | 108 | 11 | 41 | - | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 448 | 386 | 14 | 10 | 38 | - | - | - |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 272 | 172 | 75 | 5 | 20 | - | 0,6 | - |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 581 | 277 | 128 | 162 | 14 | - | 3,5 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 547 | 383 | 95 | 43 | 26 | - | - | - |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 337 | 109 | 190 | 8 | 30 | - | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 560 | 456 | 37 | 42 | 25 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 489 | 440 | 20 | 8 | 21 | - | 0,1 | - |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 351 | 188 | 63 | 68 | 32 | - | - | - |
| 17 | Деревянные | 1237 | 163 | 102 | 10 | 21 | 30 | - | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 360 | 228 | 70 | 11 | 51 | - | - | - |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 381 | 117 | 83 | 156 | 25 | - | 11,3 | - |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 336 | 186 | 34 | 72 | 44 | - | 3,5 | - |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 383 | 239 | 45 | 72 | 27 | - | 33,1 | - |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 494 | 150 | 169 | 123 | 52 | - | 10,9 | - |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 168 | 120 | 2 | 14 | 32 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 510 | 163 | 293 | 9 | 45 | - | - | - |
| 25 | Каменные | 1245 | 406 | 186 | 138 | 63 | 19 | - | 7 | - |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 440 | 106 | 209 | 80 | 45 | - | 1 | - |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 423 | 144 | 229 | 28 | 22 | - | - | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 513 | 221 | 236 | 25 | 31 | - | - | - |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 285 | 83 | 171 | 17 | 14 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 575 | 161 | 357 | 10 | 47 | - | - | - |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 460 | 292 | 84 | 51 | 33 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 372 | 161 | 49 | 136 | 26 | - | - | - |
| 33 | Деревянные | 1253 | 156 | 41 | 61 | 33 | 21 | - | - | - |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 315 | 180 | 113 | - | 22 | - | - | - |
| 35 | Деревянные | 1255 | 81 | 13 | 1 | 47 | 20 | - | - | - |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 356 | 303 | 14 | 22 | 17 | - | - | - |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 247 | 193 | 4 | 23 | 27 | - | - | - |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 229 | 191 | 5 | 2 | 31 | - | - | - |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 220 | 162 | 7 | 31 | 20 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 439 | 322 | 54 | 31 | 32 | - | - | - |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 296 | 205 | 37 | 23 | 31 | - | - | - |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 257 | 120 | 92 | 20 | 25 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 506 | 345 | 73 | 46 | 42 | - | - | - |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 309 | 109 | 113 | 27 | 60 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 438 | 409 | 4 | 3 | 22 | - | - | - |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 279 | 187 | 47 | 22 | 23 | - | - | - |
| 47 | Деревянные | 1267 | 41 | 12 | 1 | 17 | 11 | - | - | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 439 | 319 | 28 | 55 | 37 | - | 0,9 | - |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 268 | 202 | 17 | 28 | 21 | - | 0,3 | - |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 252 | 208 | 12 | 11 | 21 | - | - | - |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 406 | 278 | 37 | 69 | 22 | - | 0,9 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 477 | 375 | 6 | 84 | 12 | - | 0,8 | - |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 237 | 190 | 6 | 23 | 18 | - | - | - |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 272 | 119 | 58 | 71 | 24 | - | - | - |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 134 | 118 | 4 | - | 12 | - | - | - |
| 56 | Аптеки | 1299 | 232 | 162 | 11 | 18 | 41 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 505 | 337 | 72 | 55 | 41 | - | 0,9 | - |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 290 | 218 | 37 | 11 | 24 | - | - | - |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 466 | 294 | 77 | 69 | 26 | - | 0,9 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 548 | 394 | 54 | 84 | 16 | - | 0,8 | - |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 313 | 131 | 85 | 71 | 26 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 575 | 354 | 125 | 55 | 41 | - | 0,8 | - |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 330 | 228 | 67 | 11 | 24 | - | - | - |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 531 | 310 | 126 | 69 | 26 | - | 0,8 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 625 | 413 | 112 | 84 | 16 | - | 0,8 | - |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 356 | 141 | 118 | 71 | 26 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 38 | 13 | 1 | 14 | 10 | - | - | - |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 266 | 181 | 32 | 38 | 15 | - | - | 2,8 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 289 | 160 | 32 | 43 | 54 | - | - | 1,5 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 212 | 151 | 11 | 29 | 21 | - | - | 2,1 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1314 | 365 | 308 | 4 | 50 | 3 | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 559 | 406 | 60 | 64 | 29 | - | - | 2,7 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 582 | 385 | 60 | 69 | 68 | - | - | 1,4 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 620 | 418 | 71 | 76 | 55 | - | - | - |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | |  |  |  |  |  |  | Асбестоцементные листы, тыс. усл. плиток | |
| № п.п. | наименование | код | Цемент, т | Сборный железобетон, м | Сборный бетон, м | Монолитный железобетон, м | Монолитный бетон, м | Раствор, м | обыкновенного профиля | усиленного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 1663 | 4420 | 287 | 58 | 549 | 583 | - | - |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 1685 | 3511 | 1235 | 74 | 623 | 1055 | - | - |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 1378 | 2528 | 1039 | 88 | 445 | 2128 | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 1590 | 2500 | 574 | 286 | 849 | 945 | 3,6 | - |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 1442 | 2061 | 1214 | 76 | 780 | 1984 | 1,8 | - |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 1100 | 1367 | 384 | 660 | 377 | 1171 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 1762 | 3307 | 747 | 532 | 897 | 795 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 1468 | 1417 | 303 | 1176 | 1665 | 1664 | 2,7 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 1659 | 2995 | 466 | 266 | 982 | 1435 | 4,5 | - |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 1572 | 1836 | 700 | 665 | 1609 | 2363 | - | - |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 1144 | 1394 | 371 | 693 | 364 | 1130 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 1813 | 3448 | 96 | 1099 | 1218 | 821 | 6,3 | 2,8 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 1490 | 1190 | 26 | 2238 | 887 | 2134 | 8,8 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 1680 | 3396 | 173 | 349 | 800 | 729 | 2,7 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 1418 | 3417 | 26 | 105 | 471 | 530 | 1,8 | - |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 1355 | 2761 | 374 | 388 | 490 | 1750 | 6,3 | - |
| 17 | Деревянные | 1237 | 571 | 1004 | 263 | 65 | 187 | 518 | 194,4 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 1536 | 2263 | 1451 | 416 | 250 | 1993 | - | - |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 1476 | 1223 | 1288 | 778 | 881 | 1937 | 5,4 | - |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 1393 | 2150 | 453 | 275 | 1138 | 1985 | 4,5 | 15,5 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 1343 | 1489 | 1173 | 507 | 767 | 1577 | 27,9 | - |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 1452 | 893 | 1275 | 1109 | 967 | 1584 | 11,7 | 16,8 |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 1315 | 1520 | 1528 | 28 | 697 | 2345 | 4,5 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 1822 | 2115 | 26 | 2602 | 1210 | 921 | 8,1 | - |
| 25 | Каменные | 1245 | 1625 | 1859 | 1566 | 1304 | 819 | 1841 | - | 28 |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 1481 | 1242 | 26 | 1553 | 1814 | 2234 | 18 | - |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 1532 | 1539 | 26 | 1472 | 1643 | 2220 | 59,4 | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 1640 | 1559 | 1024 | 2323 | 1200 | 1219 | 11,6 | - |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 1653 | 1504 | 114 | 1814 | 317 | 1905 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 1919 | 2112 | 26 | 2602 | 1710 | 921 | 0,9 | - |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 1650 | 2519 | 45 | 1180 | 1682 | 728 | 50,4 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 1079 | 1426 | 229 | 421 | 651 | 1697 | - | - |
| 33 | Деревянные | 1253 | 885 | 440 | 2913 | 521 | 150 | 1420 | 144,9 | - |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 1036 | 1650 | 26 | 593 | 388 | 2064 | 15,3 | - |
| 35 | Деревянные | 1255 | 268 | 166 | 253 | 14 | 116 | 986 | 158,4 | - |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 1703 | 3500 | 198 | 242 | 896 | 963 | 3,6 | - |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 1639 | 3800 | 233 | 26 | 1057 | 1028 | 6,3 | - |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 1650 | 2620 | 1362 | 37 | 1008 | 1307 | 3,6 | - |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 1496 | 2320 | 311 | 69 | 553 | 2651 | 0,9 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 1732 | 2996 | 230 | 670 | 890 | 987 | 7,2 | - |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 1704 | 3811 | 225 | 208 | 1020 | 992 | 6,3 | - |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 1533 | 1554 | 553 | 1674 | 1402 | 1588 | 9,9 | 1,4 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 1863 | 2884 | 592 | 982 | 895 | 869 | 10,8 | - |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 1523 | 1217 | 26 | 1283 | 1800 | 2074 | 2,7 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 1583 | 3920 | 26 | 73 | 522 | 579 | - | - |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 1460 | 2034 | 1299 | 329 | 305 | 1711 | - | - |
| 47 | Деревянные | 1267 | 294 | 170 | 263 | 14 | 115 | 1836 | 237,6 | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 1833 | 2921 | 1251 | 394 | 1066 | 805 | 0,9 | - |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 1615 | 2099 | 2454 | 125 | 317 | 1079 | - | 7 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 1500 | 1600 | 1717 | 155 | 1126 | 1573 | 10,8 | 21 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 1454 | 1965 | 657 | 202 | 521 | 1496 | 0,9 | 7 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 1488 | 2972 | 502 | 47 | 181 | 1181 | - | 11,2 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 1562 | 2038 | 2574 | 77 | 624 | 1539 | - | 4,2 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 1358 | 1851 | 378 | 361 | 814 | 1879 | - | 5,6 |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 1297 | 1874 | 26 | 31 | 1729 | 2191 | - | - |
| 56 | Аптеки | 1299 | 1546 | 1630 | 1856 | 99 | 444 | 2002 | - | 14 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 1906 | 2979 | 1207 | 414 | 1029 | 777 | 0,9 | - |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 1560 | 2158 | 1657 | 200 | 1087 | 1518 | 10,4 | 20,2 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 1512 | 2004 | 634 | 400 | 503 | 1444 | 0,9 | 6,7 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 1547 | 3031 | 484 | 330 | 175 | 1140 | - | 10,8 |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 1412 | 1582 | 365 | 479 | 786 | 1813 | - | 5,4 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 1980 | 3038 | 1176 | 637 | 1002 | 757 | 0,9 | - |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 1620 | 1801 | 1614 | 472 | 1058 | 1479 | 10,2 | 19 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 1570 | 2044 | 618 | 524 | 490 | 1406 | 0,9 | 6,6 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 1607 | 3091 | 472 | 544 | 170 | 1110 | - | 10,5 |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 1467 | 1813 | 355 | 601 | 765 | 1766 | - | 5,3 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 517 | 177 | 536 | 17 | 131 | 984 | 159,3 | - |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 1187 | 1956 | 481 | 260 | 872 | 1336 | 5,5 | 7 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 1211 | 1939 | 400 | 312 | 845 | 1426 | 2,7 | - |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 1294 | 1596 | 726 | 111 | 1509 | 1299 | 12,6 | - |
| 71 | Отдельные корпуса учреждения отдыха | 1314 | 1724 | 5816 | - | 46 | 154 | 682 | 27 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 1559 | 2927 | 294 | 731 | 962 | 284 | - | 8,4 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 1583 | 2910 | 213 | 783 | 935 | 374 | 2,7 | - |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 1806 | 3310 | 387 | 783 | 804 | 380 | 29,7 | - |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | |  |  | Древесноволокнистые плиты, м | | |  |  |  |
| № п.п. | Наименование | код | Лесоматериалы, круглые, м | Пиломатериалы, м | твердые и полутвердые | изоляционные | изоляционноотделочные | Древесностружечные плиты, м | Фанера клееная, м | Паркет, м |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 43 | 677 | 1336 | 452 | - | 7,9 | 0,4 | 378 |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 44 | 694 | 2506 | - | - | - | - | - |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 42 | 595 | 1682 | 7 | - | 1,2 | - | 171 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 42 | 408 | 1351 | 63 | - | 2,2 | 0,5 | 267 |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 42 | 379 | 1529 | 21 | - | 1,4 | 0,9 | 661 |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 42 | 331 | 605 | - | - | 11,4 | 1,6 | 2310 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 46 | 590 | 1285 | 13 | - | 2,4 | 0,4 | 504 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 52 | 675 | 1346 | 1760 | - | 8,3 | 0,2 | 775 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 42 | 458 | 1237 | - | - | 4,2 | - | 988 |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 42 | 522 | 1805 | - | - | - | - | 662 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 42 | 319 | 584 | - | - | 11 | 1,5 | 2229 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 45 | 662 | 1917 | 93 | 50 | 13,8 | - | - |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 45 | 648 | 1412 | 323 | - | 1,2 | 0,8 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 43 | 507 | 1278 | 201 | - | 6,4 | - | 320 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 70 | 471 | 1802 | 1166 | - | 7,3 | - | 527 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 69 | 476 | 1231 | 618 | - | 11,6 | 4,6 | 416 |
| 17 | Деревянные | 1237 | 1667 | 8114 | - | - | - | - | 0,9 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 44 | 1317 | 12 | - | - | - | - | - |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 47 | 400 | 1809 | 1094 | 158 | 34,8 | 0,3 | - |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 43 | 572 | 2084 | 350 | 174 | 11,6 | 1 | 232 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 42 | 606 | 1249 | 469 | - | 13,5 | 0,3 | - |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 44 | 378 | 930 | 290 | - | 1,2 | 3,1 | - |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 42 | 500 | 982 | 18 | - | 3,0 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 42 | 600 | 987 | - | - | 3,6 | - | - |
| 25 | Каменные | 1245 | 42 | 598 | 722 | 6 | - | 6,4 | - | - |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 85 | 646 | 762 | 42 | - | 11,0 | 4,3 | - |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 42 | 597 | 1354 | - | 30 | - | - | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 42 | 502 | 94 | - | - | - | - | - |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 42 | 581 | - | - | - | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 42 | 596 | 972 | - | - | 3,6 | 0,1 | - |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 42 | 620 | - | 824 | - | 13 | 2,6 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 49 | 472 | 1049 | - | - | 22,6 | - | - |
| 33 | Деревянные | 1253 | 1770 | 6812 | - | - | - | - | 1,4 | - |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 42 | 250 | 687 | - | - | - | - | 667 |
| 35 | Деревянные | 1255 | 1991 | 8725 | - | - | - | - | 0,9 | - |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 42 | 608 | 1727 | 1077 | 107 | 8,9 | 0,2 | 303 |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 42 | 468 | 5430 | 294 | 67 | 20,4 | 1 | 388 |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 45 | 474 | 5800 | 1393 | - | 0,4 | 0,1 | - |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 42 | 551 | 4003 | 1840 | 10 | 8,5 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 43 | 663 | 1653 | 49 | - | 10,8 | - | 740 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 42 | 452 | 5239 | 284 | 36 | 19,7 | 1 | 374 |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 43 | 658 | 2204 | 485 | 25 | 4,4 | 0,9 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 44 | 694 | 1612 | - | - | 16,5 | 0,2 | - |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 42 | 680 | 2414 | 143 | - | 20,7 | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 58 | 524 | 1906 | 60 | 49 | - | - | 365 |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 58 | 514 | 1204 | - | - | 4,3 | 0,8 | 149 |
| 47 | Деревянные | 1267 | 2100 | 9642 | - | - | - | - | 0,2 | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 42 | 312 | 1324 | 18 | - | 29 | 0,3 | 103 |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 46 | 415 | 1731 | 79 | - | 0,3 | 1,5 | 196 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 42 | 370 | 1571 | - | - | - | - | 92 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 43 | 404 | 2548 | 51 | 1356 | 5,6 | 0,3 | 271 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 42 | 452 | 2102 | 22 | 48 | 2,1 | 2 | 482 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 43 | 500 | 4626 | - | 40 | 4,9 | 0,2 | 518 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 42 | 509 | 1783 | 550 | - | 11,6 | - | 571 |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 42 | 591 | 2194 | - | - | - | - | - |
| 56 | Аптеки | 1299 | 42 | 397 | 1885 | - | - | - | - | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 42 | 301 | 1278 | 17 | - | 28 | 0,3 | 99 |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 42 | 357 | 1516 | - | - | - | - | 89 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 42 | 390 | 2459 | 49 | 1308 | 5,4 | 0,3 | 262 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 42 | 435 | 2028 | 21 | 46 | 2,1 | 1,9 | 465 |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 42 | 491 | 1721 | 531 | - | 11,2 | - | 551 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 42 | 293 | 1271 | 17 | - | 27 | 0,3 | 97 |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 42 | 348 | 1477 | - | - | - | - | 86 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 42 | 380 | 2395 | 48 | 1275 | 5,3 | 0,3 | 255 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 42 | 424 | 1976 | 21 | 45 | 2 | 1,9 | 453 |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 42 | 478 | 1676 | 517 | - | 10,9 | - | 537 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 5684 | 6120 | - | - | - | - | 0,7 | - |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 46 | 314 | 1721 | 121 | 18 | 16 | 1,5 | 697 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 42 | 275 | 914 | 39 | - | 11,2 | - | 478 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 49 | 304 | 124 | 143 | - | 6 | 2,8 | 135 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждения отдыха | 1314 | 42 | 465 | 658 | 616 | - | 7,8 | - | 2711 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 51 | 343 | 1661 | 117 | 17 | 15,4 | 1,4 | 673 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 47 | 315 | 882 | 38 | - | 10,8 | - | 461 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 50 | 367 | 1469 | 80 | 55 | 14,6 | 1,9 | 1196 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | | Стекло строительное, м | | | |  | Плитки керамические, м | | |
| № п.п. | наименование | код | оконное | витринное | профильное | стеклоблоки | Линолеум, релин и полимерные материалы для полов, м | для полов | для внутренней облицовки стен | кислотоупорные |
| 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 3781 | 39 | - | 21 | 3336 | 1586 | 1181 | - |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 4534 | - | - | - | 2552 | 1436 | 1889 | - |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 4076 | 13 | - | 12 | 2804 | 1522 | 1297 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 3776 | 26 | - | 111 | 3260 | 1923 | 1176 | - |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 3966 | 24 | - | 2 | 2745 | 2260 | 1411 | - |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 1037 | 1268 | - | 221 | 404 | 1462 | 1578 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 3263 | 110 | - | 31 | 4100 | 1353 | 1367 | - |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 4621 | 6 | - | 21 | 3247 | 1124 | 1060 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 3082 | 58 | - | 100 | 3530 | 1900 | 1110 | - |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 3103 | 233 | - | - | 2807 | 1181 | 1363 | - |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 1001 | 1224 | - | 213 | 390 | 1411 | 1523 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 3101 | 176 | - | 41 | 4000 | 1211 | 929 | - |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 3448 | - | - | 58 | 2980 | 816 | 1386 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 3990 | 277 | - | 177 | 3487 | 1192 | 1511 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 3228 | 173 | - | - | 2315 | 402 | 1094 | - |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 3088 | 83 | 13 | 74 | 4286 | 831 | 1093 | - |
| 17 | Деревянные | 1237 | 3829 | - | - | - | 8116 | 866 | - | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 4337 | 46 | - | - | 3141 | 947 | 1254 | - |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 384 | 1206 | - | - | 2692 | 610 | 921 | - |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 1841 | 600 | - | 40 | 2878 | 1505 | 640 | - |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 655 | 2976 | - | - | 1716 | 872 | 1245 | - |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 331 | 1705 | - | - | 1432 | 1730 | 3584 | - |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 3017 | - | - | 38 | 3473 | 614 | 1027 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 371 | 942 | - | 87 | 2776 | 966 | 508 | - |
| 25 | Каменные | 1245 | 658 | 1336 | - | - | 2864 | 679 | 866 | - |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 1907 | 716 | - | 45 | 1290 | 1085 | 370 | - |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 754 | 3171 | - | 18 | 1865 | 1062 | 1023 | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 696 | 2232 | - | - | 1231 | 1350 | 3772 | - |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 602 | 130 | - | - | 31 | 1074 | 1840 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 310 | 928 | - | 86 | 2776 | 843 | 500 | - |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 3050 | 170 | - | - | 1735 | 931 | 744 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 1340 | 136 | - | - | 3320 | 574 | 361 | - |
| 33 | Деревянные | 1253 | 2353 | - | - | - | - | 405 | - | - |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 1173 | - | - | 135 | 1196 | 181 | 468 | - |
| 35 | Деревянные | 1255 | 3601 | - | - | - | 659 | - | - | - |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 4212 | - | - | 180 | 6310 | 883 | 2566 | - |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 4021 | - | - | - | 4937 | 1778 | 1683 | - |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 3445 | - | - | - | 6264 | 1628 | 2324 | - |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 4031 | 129 | - | - | 5726 | 932 | 2414 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 4471 | 114 | - | 7 | 7007 | 744 | 2106 | - |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 4656 | - | - | - | 4764 | 1716 | 1624 | - |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 4781 | 34 | - | - | 5524 | 995 | 2559 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 3830 | 209 | - | - | 5551 | 910 | 1587 | - |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 4372 | - | - | - | 5725 | 937 | 2585 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 2935 | - | - | - | 3908 | 889 | 1351 | - |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 3268 | 172 | - | 209 | 3069 | 1470 | 1543 | - |
| 47 | Деревянные | 1267 | 8950 | - | - | - | - | 1582 | - | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 1553 | 350 | - | 543 | 3650 | 1421 | 2853 | - |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 2295 | 248 | - | 48 | 4921 | 2047 | 3353 | - |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 1902 | 205 | - | 11 | 4228 | 1650 | 3792 | - |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 2240 | 286 | 16 | 45 | 4494 | 1408 | 2521 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 1817 | 381 | - | 6 | 3315 | 1175 | 2351 | - |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 2485 | 43 | - | 10 | 5374 | 2110 | 4001 | - |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 2103 | 107 | - | - | 4406 | 1374 | 3440 | - |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 3137 | - | - | - | 3124 | 1318 | 350 | - |
| 56 | Аптеки | 1299 | 2386 | - | - | - | 4318 | 1865 | 2361 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 1500 | 338 | - | 524 | 3522 | 1371 | 2753 | - |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 1836 | 198 | - | 11 | 4080 | 1592 | 3659 | - |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 2161 | 276 | - | 43 | 4337 | 1359 | 2433 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 1753 | 368 | - | 6 | 3199 | 1134 | 2269 | - |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 2029 | 103 | - | - | 4252 | 1326 | 3320 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 1460 | 329 | - | 510 | 3431 | 1336 | 2682 | - |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 1800 | 193 | - | 10 | 3974 | 1551 | 3564 | - |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 2105 | 269 | - | 42 | 4224 | 1324 | 2370 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 1707 | 358 | - | 6 | 3116 | 1104 | 2210 | - |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 1977 | 100 | - | - | 4142 | 1292 | 3234 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 2812 | - | - | - | 4815 | 1188 | 688 | - |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 1560 | 356 | - | 9 | 3682 | 1620 | 1504 | - |
| 69 | Турбазы | 1312 | 1008 | - | - | - | 2027 | 1615 | 1576 | - |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 1307 | - | - | 2 | 3523 | 1790 | 1242 | - |
| 71 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1314 | 3500 | 281 | - | - | 5390 | 1837 | 1950 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 1501 | 344 | - | 10 | 3553 | 1563 | 1300 | - |
| 73 | Турбазы | 1316 | 973 | - | - | - | 1956 | 1558 | 1521 | - |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 3220 | 298 | - | 4 | 4664 | 1791 | 1901 | - |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | | |
| № п.п. | наименование | код | Стальные, м/т | | | | | | Чугунные, т | |
|  |  |  |  |  | электросварные диаметром, мм | | |  |  |  |
|  |  |  | водогазопроводные | холодно-  тянутые и холодно-  катаные | до 114 | 114480 (вкл.) | свыше 480 | горячекатаные | водопроводные | канализационные и фасонные части к ним |
| 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 10 119  -----------  22,6 | - | 3124  ---------  4,6 | - | - | 425  ---------  6,3 | 2,5 | 12,1 |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 10 650  ----------  25,5 | - | 168  ---------  1,2 | - | - | 314  ---------  5,4 | 1 | 18 |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 11 299  ----------  28,3 | - | 481  ---------  1,9 | - | - | 236  ----------  4,6 | 1,3 | 23,9 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 8297  ---------  22,9 | - | 1957  --------  5 | - | - | 1469  --------  6,3 | 1,9 | 19,7 |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 8816  ----------  24,9 | - | 641  --------  2,7 | - | - | 796  --------  5,6 | 4,5 | 22,5 |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 3548  ----------  10,7 | - | 4756  ---------  6,4 | - | - | 529  ---------  7,7 | 2 | 5 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 8725  ---------  21,1 | - | 1232  ---------  4,7 | - | - | 730  ----------  5,3 | 3,6 | 13,5 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 6629  ---------  15,9 | - | 4272  ---------  5,9 | - | - | 395  ---------  6,3 | 1,7 | 15 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 7732  -----------  20,6 | - | 1612  ---------  3,1 | - | - | 1272  ---------  6,2 | 7,4 | 5,3 |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 6078  ----------  15,4 | - | 582  ----------  1,2 | - | - | 236  ---------  4,6 | 11,4 | 19,1 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 3424  ----------  10,3 | - | 5400  ---------  8,1 | - | - | 510  ---------  7,4 | 1,9 | 4,8 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 6159  ----------  15,3 | - | 4618  --------  8,1 | - | - | 820  ---------  5,7 | 1,2 | 13,3 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 7623  ---------  15,6 | - | 1775  --------  2,1 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,5 | 20,8 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 6547  ---------  18,9 | - | 3709  --------  6,9 | - | - | 1278  ---------  25,3 | 0,6 | 16,5 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 5142  ----------  15,9 | - | 3808  ---------  6,6 | - | - | 2320  ---------  11,8 | 0,5 | 5,5 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 6497  ---------  16,3 | - | 6029  ---------  7,8 | - | - | 962  ---------  9,8 | 0,5 | 8,3 |
| 17 | Деревянные | 1237 | 8923  ---------  25,5 | - | - | - | - | 568  ---------  5,9 | - | 2,8 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 5387  ----------  15,8 | - | 1098  --------  1,9 | - | - | 1215  ---------  13,1 | 0,6 | 11,2 |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 7423  ----------  21,6 | - | - | - | - | 463  ---------  6,5 | 0,5 | 10,1 |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 9334  ---------  24,6 | - | 345  ---------  1,8 | - | - | 516  ----------  5,6 | 1,5 | 10,2 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 15707  -----------  33,1 | - | 1662  --------  2,3 | - | - | 267  ---------  5,1 | 4,9 | 11,4 |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 17453  ---------  40,2 | - | 2747  ---------  4,5 | - | - | 823  ---------  14,4 | 2,9 | 12 |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 8325  ----------  16,1 | - | - | - | - | 236  ---------  4,6 | 1,7 | 11,9 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 5085  --------  22 | - | 2187  ---------  12 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,5 | 19,2 |
| 25 | Каменные | 1245 | 4076  ---------  19,5 | - | 5213  ---------  12,4 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,9 | 20,7 |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 9322  ---------  22,7 | - | 3073  ---------  4,9 | - | - | 1331  ---------  8,6 | 1,6 | 9,4 |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 6160  --------  10,3 | - | - | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,5 | 9,2 |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 17727  ---------  37,6 | - | - | - | - | 236  -------  4,6 | 12,9 | 18,1 |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 8412  ---------  21,2 | - | 2015  ---------  9,7 | - | - | 850  ---------  4,6 | 0,5 | 0,9 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 5005  --------  21,6 | - | 3658  ---------  13,6 | - | - | 236  ----------  4,6 | 0,5 | 11,4 |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 2986  ---------  21,9 | - | 2881  --------  12,8 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,5 | 11,5 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 4694  ---------  15,6 | - | 3515  --------  14 | - | - | 669  ---------  7,5 | 0,5 | 2,5 |
| 33 | Деревянные | 1253 | 4873  --------  18,5 | - | 3708  ---------  14,2 | - | - | 580  ---------  6,3 | 4,9 | 4,8 |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 7700  --------  20,1 | - | 3468  ---------  11,4 | - | - | 447  ---------  5,7 | 0,5 | 7,2 |
| 35 | Деревянные | 1255 | 8733  --------  25,6 | - | 1982  --------  9,3 | - | - | 456  ---------  5,1 | 3,9 | 5,1 |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 10400  ---------  22,6 | - | 773  --------  1,5 | - | - | 596  ---------  6,4 | 0,8 | 31,7 |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 8607  --------  20,2 | - | 450  ---------  4,8 | - | - | 280  ---------  0,8 | 1,5 | 22,4 |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 18854  ---------  38,5 | - | 214  --------  1,2 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,7 | 24,5 |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 12145  ---------  32,8 | - | 200  --------  1,2 | - | - | 631  ---------  6,6 | 1,1 | 27 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 8668  -------  17,7 | - | 938  -------  2,4 | - | - | 677  ---------  7,7 | 1,2 | 21,8 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 8306  --------  19,5 | - | 434  --------  4,6 | - | - | 270  ---------  0,8 | 1,4 | 21,6 |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 12777  ---------  25,5 | - | 1588  --------  3,5 | - | - | 830  --------  7,8 | 0,5 | 30,7 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 10180  ----------  25 | - | 546  --------  4,2 | - | - | 784  ---------  5,4 | 0,7 | 20,3 |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 9826  ---------  25,1 | - | 274  ---------  4,3 | - | - | 236  ---------  4,6 | 0,5 | 26,1 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 6373  ---------  16,5 | - | - | - | - | 7844  --------  13,3 | 0,5 | 9,3 |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 7926  --------  20,9 | - | 14  -------  0,1 | - | - | 2899  ---------  20,5 | 0,5 | 9,8 |
| 47 | Деревянные | 1267 | 7897  ---------  20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 6374  ---------  16,1 | - | 6395  --------  15,7 | - | - | 1828  ---------  15,4 | 5,5 | 31,5 |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 6600  --------  15,9 | - | 3507  --------  8,7 | - | - | 501  ---------  7,2 | 0,5 | 26,4 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 9284  --------  21,9 | - | 4116  ---------  9,3 | - | - | 1760  ---------  14,8 | 8,8 | 29 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 7778  --------  18,6 | - | 6493  -------  12,2 | - | - | 440  ---------  6,5 | 2,1 | 15,7 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 6897  --------  17 | - | 9631  ---------  16,4 | - | - | 269  --------  4,9 | 0,5 | 16,4 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 10185  ---------  24,8 | - | 690  ---------  2 | - | - | 905  ---------  9,4 | 0,5 | 26,8 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 8781  --------  20,2 | - | 7329  ---------  9,4 | - | - | 763  --------  8,7 | 0,7 | 24,7 |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 10417  ---------  24,3 | - | - | - | - | 236  --------  4,6 | 1,9 | 28,5 |
| 56 | Аптеки | 1299 | 8183  --------  16,9 | - | 10003  --------  10,8 | - | - | 236  -------  4,6 | 1,3 | 16,6 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 6151  ---------  15,5 | - | 6171  --------  15,2 | - | - | 1764  --------  14,9 | 5,3 | 30,4 |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 8959  ---------  21,1 | - | 3972  --------  9 | - | - | 1698  ---------  14,3 | 8,5 | 28 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 7506  ---------  17,6 | - | 6266  --------  11,8 | - | - | 425  ---------  6,3 | 2 | 15,2 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 6656  --------  16,4 | - | 9294  ---------  15,8 | - | - | 260  ---------  4,7 | 0,5 | 15,8 |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 8474  ----------  19,5 | - | 7072  --------  9,1 | - | - | 736  ---------  8,4 | 0,7 | 23,8 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 5992  --------  15,1 | - | 6011  ---------  14,8 | - | - | 1718  --------  14,5 | 5,2 | 29,6 |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 8727  ---------  20,6 | - | 3870  ---------  8,7 | - | - | 1654  --------  13,9 | 8,3 | 27,2 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 7311  ---------  17,1 | - | 6103  ---------  11,5 | - | - | 414  ---------  6,1 | 2 | 14,8 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 6483  ---------  16 | - | 9053  --------  15,4 | - | - | 253  --------  4,6 | 0,5 | 15,4 |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 8254  ---------  19,0 | - | 6889  ---------  8,8 | - | - | 717  --------  8,2 | 0,7 | 23,2 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 9817  ---------  28,7 | - | - | - | - | 2780  --------  23,7 | 5,1 | 24,3 |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 11551  --------  27,2 | - | 1384  ---------  8,4 | 174  -------  1,9 | - | 1756  ----------  15,1 | 10,2 | 15,9 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 10405  ----------  22,1 | - | 1830  --------  9,4 | 19  ------  0,9 | - | 2707  --------  20,9 | 14,3 | 29,2 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 7216  ---------  17,3 | - | 1122  ---------  5,2 | 23  --------  1,15 | - | 2620  ---------  22,4 | 24,4 | 32,4 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1314 | 9690  ---------  23,4 | - | - | - | - | 585  --------  4,9 | 1 | 24 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 11147  ---------  26,2 | - | 1336  --------  8,1 | 168  -------  1,8 | - | 1695  ---------  14,6 | 9,8 | 15,3 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 10041  --------  21,3 | - | 1766  --------  9,1 | 18  --------  0,8 | - | 2612  -------  20,2 | 13,8 | 28,2 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 8783  -------  20,9 | - | 184  -------  2,5 | - | - | 325  -------  5,1 | 1,3 | 20,9 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | | Трубы | | | | | | Нефтебитум, т | |
| № п.п. | наименование | код |  |  |  | пластмассовые и детали к ним, м/т | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | из них | |  |  |
|  |  |  | керамические канализационные, м условного диаметра 200 мм | асбестоцементные и муфты к ним, м условных труб | напорные железобетонные, м |  | поливинилхлоридные | полиолефиновые | всего | в том числе твердых марок |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 18,4 | 13,9 | - | 357  ----------  0,1 | 357  ----------  0,1 | - | 83 | 25 |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 18,4 | 10,7 | - | - | - | - | 125 | 30 |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 18,4 | 12,8 | - | 3540  ---------  1,6 | 3540  ---------  1,6 | - | 101 | 19 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 19,1 | 44,8 | - | 2961  -----------  0,8 | 2961  ----------  0,8 | - | 104 | 39 |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 19,1 | 104,4 | - | 2922  ------------  0,7 | 2922  ----------  0,7 | - | 114 | 22 |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 88,4 | 111,6 | - | 840  ---------  0,2 | 840  ---------  0,2 | - | 136 | 21 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 18,4 | 39,3 | - | 46  ---------  0,02 | 46  ----------  0,02 | - | 121 | 43 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 18,4 | 28,7 | - | 760  ----------  0,2 | 760  ---------  0,2 | - | 111 | 34 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 19,1 | 41,9 | - | 700  ----------  0,2 | 700  ----------  0,2 | - | 73 | 31 |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 19,1 | 87,4 | - | 103  ---------  0,04 | 103  ---------  0,04 | - | 108 | 38 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 85,3 | 107,6 | - | 41  ----------  0,01 | 41  ---------  0,01 | - | 131 | 20 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 18,4 | 35,1 | - | 700  ----------  0,2 | 700  ---------  0,2 | - | 124 | 42 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 18,4 | 82,4 | - | 21  ----------  0,04 | 21  ----------  0,04 | - | 137 | 45 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 19,1 | 60,8 | - | 660  ---------  0,1 | 660  ----------  0,1 | - | 117 | 36 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 22,5 | 24,4 | - | 2970  -----------  0,8 | 2970  ----------  0,8 | - | 142 | 93 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 18,4 | 15,8 | - | 164  -----------  0,8 | 164  ----------  0,8 | - | 155 | 27 |
| 17 | Деревянные | 1237 | - | - | - | - | - | - | 70 | 20 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 19,1 | 26,4 | - | 1887  ----------  0,9 | 1887  ---------  0,9 | - | 63 | 15 |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 17,4 | 19,9 | - | - | - | - | 133 | 44 |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 17,4 | 27,9 | - | 1880  -----------  0,6 | 1880  ---------  0,6 | - | 101 | 27 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 17,4 | 21,1 | - | 300  ----------  0,06 | 300  ----------  0,06 | - | 104 | 26 |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 17,4 | 12,0 | - | 185  -----------  0,2 | 149  ---------  0,1 | 36  -------  0,1 | 112 | 25 |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 17,4 | 12,2 | - | - | - | - | 87 | 20 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 17,4 | 5,1 | - | 400  ----------  0,08 | 400  ---------  0,08 | - | 101 | 17 |
| 25 | Каменные | 1245 | 17,4 | 5,1 | - | 920  ----------  0,2 | 920  ---------  0,2 | - | 103 | 32 |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 17,4 | 10,8 | - | 542  ---------  0,1 | 542  ---------  0,1 | - | 105 | 45 |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 17,4 | 5,1 | - | - | - | - | 83 | 64 |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 17,4 | 5,1 | - | - | - | - | 125 | 74 |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 17,4 | 5,1 | - | - | - | - | 102 | 40 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 17,4 | 23,1 | - | 2410  ----------  0,5 | 2410  ----------  0,5 | - | 100 | 17 |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 17,4 | 5,1 | - | 508  ----------  0,1 | 508  ----------  0,1 | - | 82 | 46 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 17,4 | 10,4 | - | 541  -----------  0,1 | 541  ----------  0,1 | - | 297 | 64 |
| 33 | Деревянные | 1253 | 17,4 | 93 | - | - | - | - | 100 | 23 |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 17,4 | 163,1 | - | 612  ------------  0,1 | 612  ----------  0,1 | - | 70 | 27 |
| 35 | Деревянные | 1255 | 17,4 | 87,2 | - | - | - | - | 98 | 20 |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 17,4 | 28,5 | - | 140  ----------  0,03 | 140  ----------  0,03 | - | 168 | 46 |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 17,4 | 8,4 | - | 68  ----------  0,01 | 68  ---------  0,01 | - | 159 | 33 |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 17,4 | 71,1 | - | 40  -----------  0,01 | 40  ----------  0,01 | - | 164 | 48 |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 17,4 | 6,1 | - | 35  -----------  0,01 | 35  ----------  0,01 | - | 118 | 25 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 17,4 | 63,5 | - | 170  ----------  0,04 | 170  ----------  0,04 | - | 125 | 40 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 17,4 | 8,1 | - | 66  ----------  0,01 | 66  ----------  0,01 | - | 153 | 32 |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 17,4 | 33,3 | - | 280  -----------  0,06 | 280  ----------  0,06 | - | 128 | 42 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 17,4 | 25,1 | - | 100  -----------  0,02 | 100  -----------  0,02 | - | 105 | 32 |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 17,4 | 128,1 | - | 50  -----------  0,01 | 50  ---------  0,01 | - | 98 | 27 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 17,4 | 5,1 | - | 3756  ----------  0,8 | 3756  ---------  0,8 | - | 146 | 25 |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 17,4 | 8,1 | - | 45  -----------  0,02 | 45  ---------  0,02 | - | 204 | 70 |
| 47 | Деревянные | 1267 | - | - | - | - | - | - | 145 | 44 |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 215,3 | 204,6 | - | 6607  -----------  1,5 | 6607  ----------  1,5 | - | 89 | 29 |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 217,4 | 177,8 | - | 10110  -----------  2,5 | 10110  ----------  2,5 | - | 67 | 21 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 253,4 | 212,1 | - | 730  ------------  0,2 | 730  -----------  0,2 | - | 111 | 36 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 17,4 | 63,2 | - | 1146  -----------  0,3 | 1146  ----------  0,3 | - | 66 | 23 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 17,4 | 19,4 | - | 9151  -----------  2,7 | 9151  ----------  2,7 | - | 43 | 12 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 17,4 | 5,1 | - | 40  -----------  0,1 | 40  ---------  0,1 | - | 94 | 20 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 17,4 | 5,1 | - | 234  ------------  0,04 | 234  ---------  0,04 | - | 67 | 19 |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 17,4 | 5,1 | - | - | - | - | 146 | 70 |
| 56 | Аптеки | 1299 | 17,4 | 107,1 | - | 462  -----------  0,08 | 462  ---------  0,08 | - | 115 | 36 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 207,7 | 197,4 | - | 6376  -----------  1,4 | 6376  ----------  1,4 | - | 86 | 28 |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 244,5 | 204,7 | - | 704  -----------  0,2 | 704  ----------  0,2 | - | 107 | 35 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 17,4 | 61 | - | 1106  -----------  0,3 | 1106  ---------  0,3 | - | 64 | 22 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 17,4 | 18,7 | - | 8831  -----------  2,6 | 8831  ---------  2,6 | - | 41 | 12 |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 17,4 | 5,1 | - | 226  ----------  0,04 | 226  ---------  0,04 | - | 65 | 18 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 202,4 | 192,3 | - | 6211  ---------  1,4 | 6211  ----------  1,4 | - | 85 | 28 |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 238,2 | 199,4 | - | 686  ----------  0,2 | 686  ---------  0,2 | - | 104 | 34 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 17,4 | 59,4 | - | 1077  ----------  0,3 | 1077  ---------  0,3 | - | 62 | 22 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 17,4 | 18,2 | - | 8602  -----------  2,5 | 8602  ---------  2,5 | - | 40 | 11 |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 17,4 | 5,1 | - | 220  -----------  0,04 | 220  ----------  0,04 | - | 63 | 18 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 175 | 156 | - | - | - | - | 68 | 15 |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 17,4 | 951 | - | 2454  -----------  0,5 | 2454  -----------  0,5 | - | 198 | 93 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 17,4 | 1081 | - | 1432  ----------  0,4 | 1432  ----------  0,4 | - | 270 | 119 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 17,4 | 1411 | - | 3168  -----------  0,5 | 3168  -----------  0,5 | - | 264 | 114 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждения отдыха | 1314 | 17,4 | - | - | - | - | - | 95 | 48 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 17,4 | 918 | - | 2368  ----------  0,5 | 2368  ----------  0,5 | - | 191 | 90 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 17,4 | 1043 | - | 1382  ------------  0,4 | 1382  ----------  0,4 | - | 260 | 115 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | - | 16,8 | - | 3255  ------------  0,8 | 3255  ----------  0,8 | - | 66 | 25 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объекты строительства | | Санитарно-технические изделия, шт. | | | | | | Радиаторы и | Трубы |
| п.п. | наименование | код | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | конвекторы отопительные, экм | ребристые, м |
| 1 | 2 | 3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | - | 6 | 120 | 18 | 60 | 17 | 1316 | 60 |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | - | 6 | 150 | 26 | 68 | 15 | 2003 | - |
| 3 | Кирпичные | 1223 | - | 41 | 123 | 22 | 77 | 18 | 2043 | 44 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | - | 12 | 83 | 20 | 53 | 22 | 1267 | - |
| 5 | Кирпичные | 1225 | - | 15 | 73 | 28 | 61 | 16 | 1368 | - |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | - | 10 | 74 | 20 | 42 | 25 | 1633 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | - | 7 | 103 | 9 | 55 | 18 | 1593 | 75 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | - | 8 | 98 | 17 | 61 | 24 | 1929 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | - | 15 | 76 | 35 | 65 | 12 | 1364 | - |
| 10 | Кирпичные | 1230 | - | 10 | 94 | 20 | 43 | 28 | 1315 | 47 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | - | 14 | 72 | 32 | 40 | 24 | 1576 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | - | 4 | 94 | 10 | 75 | 23 | 972 | 596 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | - | 23 | 139 | 23 | 80 | 24 | 1772 | - |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | - | 12 | 87 | 17 | 55 | 21 | 921 | 328 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | - | 2 | 114 | 35 | 68 | 21 | 1276 | 12 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | - | 2 | 94 | 12 | 65 | 26 | 1324 | 98 |
| 17 | Деревянные | 1237 | - | - | 68 | 40 | 84 | 22 | 2294 | 412 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | - | 12 | 93 | 6 | 56 | 26 | 1349 | 67 |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | - | 6 | 19 | 3 | 27 | 10 | 698 | - |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | - | 5 | 26 | 4 | 31 | 11 | 940 | - |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | - | 3 | 33 | 2 | 36 | 32 | 365 | 26 |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | - | 3 | 12 | 2 | 15 | 7 | 347 | 10 |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | - | - | 24 | 35 | 24 | 12 | 1786 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | - | 3 | 15 | 3 | 32 | 13 | 787 | 71 |
| 25 | Каменные | 1245 | - | 8 | 23 | 5 | 46 | 8 | 766 | 104 |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | - | 3 | 52 | 9 | 50 | 4 | 1474 | 60 |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | - | 2 | 79 | 6 | 41 | 10 | 1653 | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | - | 5 | 35 | 10 | 26 | 7 | 838 | 7 |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | - | - | 50 | 10 | 49 | 3 | 944 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | - | 4 | 14 | 12 | 32 | 13 | 781 | 69 |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | - | 14 | 42 | - | 28 | 5 | 1233 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | - | 3 | 16 | 4 | 18 | 6 | 1553 | - |
| 33 | Деревянные | 1253 | - | - | 46 | 21 | 48 | 4 | 2552 | - |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | - | 2 | 37 | 2 | 23 | 7 | 1458 | - |
| 35 | Деревянные | 1255 | - | - | 50 | 22 | 42 | 4 | 2437 | - |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 11 | 40 | 185 | 10 | 112 | 6 | 2618 | - |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 18 | 55 | 183 | 12 | 119 | 5 | 2135 | - |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 43 | 98 | 215 | 22 | 117 | 4 | 1895 | - |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 12 | 41 | 241 | 22 | 107 | 12 | 1846 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 6 | 33 | 139 | 8 | 78 | 6 | 1796 | 70 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 17 | 53 | 177 | 11 | 115 | 4 | 2060 | - |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 15 | 45 | 299 | 21 | 108 | 5 | 2253 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 9 | 41 | 129 | 12 | 88 | 20 | 1788 | 77 |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 5 | 35 | 137 | 25 | 122 | 5 | 2276 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 7 | 41 | 71 | 3 | 65 | 4 | 1787 | - |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 17 | 30 | 146 | 9 | 76 | 5 | 1706 | 105 |
| 47 | Деревянные | 1267 | - | - | - | - | - | - | 2518 | - |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 12 | 7 | 159 | 14 | 43 | 1 | 1193 | - |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 8 | 7 | 184 | 15 | 56 | 9 | 858 | - |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 22 | 12 | 182 | 9 | 48 | 1 | 1373 | 59 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 2 | 15 | 188 | 8 | 52 | 2 | 957 | 13 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | - | 15 | 129 | 5 | 32 | 6 | 1022 | - |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 11 | 6 | 217 | 4 | 43 | 5 | 967 | - |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 18 | 18 | 178 | 5 | 38 | 7 | 1318 | - |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 35 | - | 182 | 35 | 81 | 20 | 1562 | - |
| 56 | Аптеки | 1299 | 7 | - | 68 | 22 | 23 | 7 | 1532 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 12 | 7 | 153 | 14 | 41 | 1 | 1151 | - |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 21 | 12 | 176 | 9 | 46 | 1 | 1325 | 57 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 2 | 14 | 181 | 8 | 50 | 2 | 924 | 5 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | - | 14 | 124 | 5 | 31 | 6 | 983 | - |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 17 | 17 | 172 | 5 | 37 | 7 | 1272 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 11 | 7 | 149 | 13 | 40 | 1 | 1121 | - |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 21 | 11 | 171 | 8 | 45 | 1 | 1291 | 55 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 2 | 14 | 177 | 8 | 49 | 2 | 900 | 5 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | - | 14 | 124 | 5 | 30 | 6 | 961 | - |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 17 | 17 | 167 | 5 | 36 | 6 | 1239 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 27 | 5 | 101 | 32 | 110 | - | 1193 | - |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 71 | - | 181 | 14 | 150 | 10 | 863 | 19 |
| 69 | Турбазы | 1312 | - | - | 83 | 12 | 77 | 5 | 942 | - |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 28 | - | 65 | 19 | 42 | 3 | 1172 | 111 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1314 | - | - | 340 | 10 | 318 | 10 | 1756 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 68 | - | 175 | 14 | 145 | 9 | 833 | 17 |
| 73 | Турбазы | 1316 | - | - | 80 | 12 | 74 | 4 | 909 | - |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 18 | - | 175 | 30 | 161 | 6 | 1271 | 40 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | наименование | код | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м | Материалы и изделия из пластмасс, кг | Олифа, кг | Белила, кг | Плиты цементнофибролитовые и арболитовые, м | Дверные блоки, м | Оконные блоки, м | Доски чистого пола, м |
| 1 | 2 | 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 34,8 | 66 | 3281 | 2354 | 168 | 742 | 2046 | 129 |
| 2 | Крупноблочные | 1222 | 47,3 | - | 2456 | 2150 | 43 | 859 | 2227 | 207 |
| 3 | Кирпичные | 1223 | 47,1 | 1,7 | 2330 | 2059 | 50 | 887 | 2086 | 193 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | 47,3 | - | 5491 | 4648 | 13 | 742 | 1790 | 37 |
| 5 | Кирпичные | 1225 | 47,4 | - | 5777 | 4819 | 1 | 702 | 1994 | 41 |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | 8,7 | - | 2573 | 1506 | 568 | 296 | 743 | 12 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | 32,1 | - | 2324 | 1430 | 120 | 724 | 1995 | 144 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 53 | 13 | 2381 | 1940 | - | 788 | 2100 | 102 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | 28,4 | - | 3773 | 3225 | - | 771 | 2144 | 74 |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 48,4 | 37 | 4264 | 2556 | - | 804 | 1632 | 94 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | 8,4 | - | 2483 | 1453 | 540 | 286 | 717 | 11 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 35,2 | 84 | 2452 | 2041 | - | 696 | 2343 | 135 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | 12,8 | - | 2887 | 2228 | - | 980 | 1795 | 80 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | 34,3 | 63 | 3035 | 2437 | - | 660 | 2107 | 72 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 28,5 | - | 3681 | 1940 | - | 605 | 1143 | 21 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 34,8 | 22 | 3142 | 2190 | - | 777 | 1101 | 36 |
| 17 | Деревянные | 1237 | 21,9 | - | 7278 | 5192 | - | 1212 | 1886 | 101 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 22,8 | 102 | 3040 | 1966 | - | 692 | 1497 | 12 |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | 34,8 | 236 | 2541 | 1572 | - | 510 | 100 | 48 |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 40,1 | 261 | 3150 | 1802 | 40 | 889 | 852 | 112 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | 26,8 | 25 | 3751 | 2112 | - | 529 | 538 | - |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | 41,5 | 636 | 2697 | 1460 | - | 374 | 66 | - |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | 28,9 | - | 3534 | 2772 | - | 1403 | 1394 | 79 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 31,6 | 45 | 2974 | 2402 | 5 | 582 | 18 | - |
| 25 | Каменные | 1245 | 30,1 | 163 | 3326 | 2371 | - | 553 | 103 | - |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 39,1 | 33 | 2685 | 1670 | - | 794 | 478 | 171 |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | 13 | - | 1768 | 1439 | - | 565 | 518 | - |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | 21,3 | - | 1035 | 824 | - | 457 | 563 | - |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | 14,4 | - | 1107 | 916 | 485 | 351 | 501 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | 31,4 | - | 2931 | 2366 | - | 445 | 11 | - |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | 27,1 | - | 3734 | 1522 | - | 493 | 1447 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 21,1 | - | 3383 | 1931 | - | 596 | 478 | 12 |
| 33 | Деревянные | 1253 | 16,2 | - | 6190 | 3228 | - | 1443 | 994 | 412 |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | 32,7 | - | 997 | 775 | - | 920 | 286 | 8 |
| 35 | Деревянные | 1255 | 11,3 | - | 8223 | 4458 | - | 1795 | 1497 | 578 |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 42,6 | 124 | 2798 | 2243 | 249 | 1310 | 1964 | 2 |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 57,7 | - | 2201 | 1524 | 46 | 1325 | 2085 | 9 |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | 77,3 | - | 1637 | 2015 | - | 1782 | 1488 | 48 |
| 39 | Кирпичные | 1259 | 45,6 | - | 3686 | 3161 | 40 | 1298 | 1856 | 57 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 34,8 | 8 | 2538 | 2167 | - | 1210 | 2231 | 16 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | 55,7 | - | 2124 | 1471 | 44 | 1279 | 2012 | 9 |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | 45,3 | - | 3096 | 2448 | - | 1520 | 1938 | 42 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 40,6 | 30 | 2518 | 2042 | - | 1349 | 1986 | 74 |
| 44 | Кирпичные | 1264 | 32,4 | - | 2752 | 2429 | - | 1427 | 2161 | 47 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | 27,1 | - | 2556 | 2082 | - | 1291 | 1885 | 48 |
| 46 | Кирпичные | 1266 | 30,9 | 42 | 2641 | 2045 | 167 | 1097 | 1273 | 30 |
| 47 | Деревянные | 1267 | 33,4 | - | 2547 | 1130 | - | 5297 | 3217 | 653 |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | 17,1 | 29 | 8044 | 4019 | - | 859 | 822 | - |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | 23,4 | 30 | 4659 | 3615 | 159 | 1005 | 1141 | 6 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | 21,4 | 296 | 8384 | 6043 | - | 822 | 1168 | - |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | 20,4 | 19 | 5065 | 3289 | - | 1080 | 998 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | 12,3 | - | 2448 | 3125 | - | 982 | 972 | 2 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | 31,3 | 104 | 6056 | 4813 | 75 | 1173 | 1607 | 16 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | 20,7 | 64 | 4289 | 4873 | 239 | 1359 | 1328 | - |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | 47,4 | - | 5676 | 4557 | 67 | 1341 | 1710 | 84 |
| 56 | Аптеки | 1299 | 27 | - | 5382 | 3128 | - | 1373 | 1162 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | 16,5 | 28 | 7762 | 3878 | - | 829 | 793 | - |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | 20,6 | 286 | 8090 | 5831 | - | 793 | 1127 | - |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | 19,7 | 18 | 4888 | 3174 | - | 1042 | 963 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | 11,9 | - | 2362 | 3016 | - | 948 | 938 | - |
| 61 | Кирпичные | 1304 | 20 | 62 | 4139 | 4702 | 231 | 1311 | 1282 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | 16,1 | 27 | 7561 | 3778 | - | 807 | 773 | - |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | 20,1 | 278 | 7881 | 5680 | - | 773 | 1098 | - |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | 19,2 | 18 | 4761 | 3092 | - | 1015 | 938 | - |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | 11,6 | - | 2301 | 2938 | - | 923 | 914 | - |
| 66 | Кирпичные | 1309 | 19,5 | 60 | 4032 | 4581 | 225 | 1277 | 1248 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | 14,1 | - | 7960 | 6163 | - | 2506 | 1362 | 245 |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | 18,8 | - | 1302 | 1488 | 152 | 933 | 746 | 6 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 16,2 | - | 374 | 221 | - | 918 | 461 | 7 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 27,1 | - | 515 | 336 | 27 | 825 | 750 | 3 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1314 | 17 | - | 1925 | 934 | - | 2719 | 1878 | - |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | 18,1 | - | 1256 | 1436 | 147 | 900 | 720 | 5 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 15,6 | - | 361 | 213 | - | 886 | 445 | 6 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 31,5 | - | 1793 | 1134 | 180 | 1070 | 953 | 10 |

Продолжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты строительства | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | наименование | код | Листы гипсовые обшивочные, м | Минеральная вата, м | Изделия из минеральной ваты, м | Кирпич, тыс. шт. | Известь, т | Камень бутовый, м | Щебень, гравий, м | Песок, м |
| 1 | 2 | 3 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|  | I. УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крупнопанельные и каркасно-панельные | 1221 | 41 | 9 | 262 | 297 | 58 | 6 | 4281 | 3027 |
| 2 | Крупнопанельные | 1222 | - | 90 | 22 | 236 | 72 | 6 | 7975 | 3342 |
| 3 | Кирпичные | 1223 | - | 159 | 180 | 2141 | 255 | 6 | 4595 | 4721 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Каркасно-панельные | 1224 | - | 9 | 184 | 518 | 101 | 6 | 6406 | 3433 |
| 5 | Кирпичные | 1225 | - | 11 | 210 | 2000 | 296 | 6 | 5869 | 4165 |
| 6 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1226 | - | 129 | 82 | 748 | 117 | 6 | 2829 | 2884 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Каркасно-панельные | 1227 | - | 20 | 115 | 199 | 62 | 29 | 5057 | 3158 |
| 8 | Кирпичные и каменные | 1228 | 340 | 19 | 89 | 873 | 124 | 502 | 5644 | 3862 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Каркасно-панельные | 1229 | - | - | 216 | 348 | 155 | 6 | 4884 | 3850 |
| 10 | Кирпичные | 1230 | 354 | - | 357 | 2640 | 529 | 6 | 4952 | 7602 |
| 11 | Высшие учебные заведения (комплекс с главным корпусом 10-14 этажей) | 1231 | - | 124 | 80 | 722 | 113 | 6 | 2730 | 2783 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Каркасно-панельные | 1232 | 68 | 29 | 137 | 265 | 143 | 8 | 6630 | 3589 |
| 13 | Кирпичные | 1233 | - | 42 | 76 | 2095 | 270 | 644 | 4731 | 4460 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Каркасно-панельные | 1234 | - | - | 153 | 323 | 177 | 28 | 6177 | 3360 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы общеобразовательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Каркасно-панельные | 1235 | 15 | 827 | 477 | 153 | 96 | 6 | 3783 | 2877 |
| 16 | Кирпичные | 1236 | 331 | 54 | 391 | 1696 | 177 | 6 | 5980 | 4436 |
| 17 | Деревянные | 1237 | 34420 | 5 | 68 | 447 | 66 | 7 | 1671 | 1546 |
|  | Профтехучилища и техникумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кирпичные | 1238 | 126 | 142 | 146 | 2205 | 288 | 6 | 3518 | 4654 |
|  | II. КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кинотеатры | 1239 | - | - | 743 | 1819 | 109 | 11 | 4110 | 4781 |
| 20 | Дома культуры, клубы | 1240 | 260 | 38 | 367 | 1863 | 225 | 161 | 4200 | 4322 |
| 21 | Спортивные корпуса | 1241 | - | - | 348 | 1503 | 93 | 6 | 3104 | 4240 |
| 22 | Закрытые бассейны для плавания | 1242 | - | - | 237 | 1473 | 108 | 7 | 3505 | 4315 |
| 23 | Административные здания для поселков | 1243 | - | - | 154 | 2201 | 408 | 288 | 3154 | 4240 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каркасно-панельные | 1244 | 5 | - | 106 | 149 | 342 | 6 | 6084 | 4310 |
| 25 | Каменные | 1245 | 736 | 18 | 134 | 39 | 254 | 57 | 5496 | 4325 |
| 26 | Дома культуры, клубы | 1246 | 280 | 18 | 236 | 1816 | 251 | 412 | 5906 | 5659 |
| 27 | Спортивные корпуса | 1247 | - | 20 | 67 | 1798 | 264 | 615 | 7734 | 7321 |
| 28 | Закрытые бассейны для плавания | 1248 | - | 73 | 99 | 1533 | 139 | 28 | 8817 | 8171 |
| 29 | Открытые бассейны для плавания | 1249 | - | 25 | 67 | 887 | 222 | 6 | 3972 | 4523 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Кинотеатры | 1250 | - | - | 105 | 149 | 342 | 6 | 6092 | 4310 |
| 31 | Спортивные корпуса | 1251 | - | 4 | 495 | 20 | 28 | 6 | 6035 | 5439 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кирпичные | 1252 | 1028 | 18 | 1070 | 1659 | 186 | 6 | 2311 | 3499 |
| 33 | Деревянные | 1253 | - | 34 | 64 | 80 | 168 | 6 | 2649 | 3737 |
|  | Клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кирпичные | 1254 | - | - | 114 | 2522 | 157 | 6 | 2502 | 3513 |
| 35 | Деревянные | 1255 | - | 49 | 72 | 17 | 242 | 6 | 1008 | 1673 |
|  | III. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Каркасно-панельные | 1256 | 106 | 15 | - | 363 | 77 | 6 | 6375 | 3516 |
| 37 | Крупнопанельные | 1257 | 12 | 11 | 116 | 243 | 36 | 6 | 6438 | 4206 |
| 38 | Крупноблочные | 1258 | - | 110 | 123 | 548 | 100 | 494 | 8480 | 3786 |
| 39 | Кирпичные | 1259 | - | 23 | 76 | 2113 | 130 | 18 | 5298 | 4574 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Каркасно-панельные | 1260 | 126 | 42 | 81 | 186 | 102 | 24 | 6463 | 4487 |
| 41 | Крупнопанельные | 1261 | - | 10 | 112 | 234 | 40 | 6 | 6213 | 4060 |
| 42 | Кирпичные и каменные | 1262 | - | - | 74 | 960 | 223 | 386 | 4411 | 4554 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каркасно-панельные | 1263 | 123 | 17 | 193 | 114 | 71 | 6 | 5875 | 3559 |
| 44 | Кирпичные | 1264 | - | - | 73 | 1972 | 147 | 6 | 4364 | 4862 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские ясли-сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Каркасно-панельные | 1265 | - | 379 | 1273 | 158 | 90 | 6 | 4811 | 4149 |
| 46 | Кирпичные | 1266 | - | 7 | 464 | 1674 | 182 | 6 | 3856 | 4178 |
| 47 | Деревянные | 1267 | - | - | 67 | 76 | 390 | 7 | 950 | 2596 |
|  | IV. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1291 | - | 2 | 206 | 216 | 107 | 6 | 4475 | 3769 |
| 49 | Крупноблочные (с главным корпусом 7 этажей) | 1292 | - | - | 131 | 340 | 191 | 6 | 4139 | 3878 |
| 50 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1293 | - | 11 | 217 | 1579 | 371 | 6 | 4748 | 5034 |
| 51 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1294 | - | - | 175 | 732 | 221 | 14 | 3300 | 3728 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Каркасно-панельные | 1295 | - | - | 152 | 322 | 125 | 6 | 3918 | 2601 |
| 53 | Крупноблочные | 1296 | - | - | 135 | 467 | 224 | 6 | 5709 | 4960 |
| 54 | Кирпичные | 1297 | - | 82 | 119 | 1806 | 219 | 6 | 2756 | 4938 |
| 55 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1298 | - | - | 63 | 2074 | 297 | 734 | 4205 | 5781 |
| 56 | Аптеки | 1299 | - | 84 | 259 | 1633 | 448 | 6 | 3672 | 4571 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1300 | - | 2 | 199 | 208 | 103 | 6 | 4318 | 3637 |
| 58 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1301 | - | 11 | 209 | 1524 | 358 | 6 | 4582 | 4858 |
| 59 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1302 | - | - | 169 | 706 | 213 | 14 | 3184 | 3598 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Каркасно-панельные | 1303 | - | - | 147 | 311 | 121 | 6 | 3781 | 2510 |
| 61 | Кирпичные | 1304 | - | 79 | 115 | 1743 | 211 | 6 | 3660 | 4765 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 9 БАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Каркасно-панельные (с главным корпусом 6 этажей) | 1305 | - | 2 | 198 | 203 | 101 | 6 | 4206 | 3543 |
| 63 | Кирпичные (с главным корпусом 5 этажей) | 1306 | - | 10 | 204 | 1484 | 349 | 6 | 4463 | 4732 |
| 64 | Диспансеры, роддома и отдельные корпуса больниц | 1307 | - | - | 164 | 688 | 208 | 13 | 3102 | 3504 |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Каркасно-панельные | 1308 | - | - | 143 | 303 | 118 | 6 | 3683 | 3445 |
| 66 | Кирпичные | 1309 | - | 77 | 112 | 1698 | 206 | 6 | 3591 | 4642 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Больницы деревянные | 1310 | - | 77 | 67 | 293 | 958 | 7 | 1015 | 2009 |
|  | V. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Санатории, дома отдыха | 1311 | - | 164 | 204 | 1349 | 113 | 40 | 7058 | 8676 |
| 69 | Турбазы | 1312 | 48 | 175 | 141 | 1131 | 118 | 73 | 8180 | 7415 |
| 70 | Пионерские лагеря | 1313 | 3586 | 230 | 165 | 1406 | 164 | 256 | 9324 | 7215 |
| 71 | Отдельные корпуса учреждения отдыха | 1314 | - | - | 12 | 101 | 46 | - | 6092 | 3432 |
|  | ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ (ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Санатории, дома отдыха | 1315 | - | 158 | 197 | 270 | 52 | 38 | 8010 | 8390 |
| 73 | Турбазы | 1316 | 46 | 169 | 136 | 452 | 91 | 70 | 9132 | 7129 |
| 74 | Отдельные корпуса учреждений отдыха | 1317 | 104 | 31 | 313 | 645 | 119 | - | 5383 | 4674 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Территориальные коэффициенты, продолжительность расчетного зимнего периода

# и расчетная зимняя температура наружного воздуха

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район, республика, край и область | | Территориальные коэффициенты | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут. | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| I. Северо-Западный район | |  |  |  |
| Карельская АССР | | 0,87 | 183 | - 27 |
| Коми АССР | | 0,81 | 203 | - 38 |
| Архангельская область | | 0,85 | 200 | - 33 |
| Вологодская область | | 0,95 | 166 | - 27 |
| г. Ленинград | | 1,02 | 152 | - 25 |
| Ленинградская область | | 0,99 | 152 | - 25 |
| Мурманская область | | 0,81 | 198 | - 28 |
| Новгородская область | | 0,96 | 147 | - 25 |
| Псковская область | | 1,01 | 143 | - 23 |
| II. Центральный район | |  |  |  |
| Брянская область | | 1,01 | 137 | - 23 |
| Владимирская область | | 1 | 152 | - 27 |
| Ивановская область | | 1 | 157 | - 28 |
| Калининская область | | 1 | 152 | - 25 |
| Калужская область | | 0,99 | 147 | - 25 |
| Костромская область | | 0,98 | 161 | - 30 |
| г. Москва | | 1,04 | 152 | - 26 |
| Московская область | | 1 | 152 | - 26 |
| Орловская область | | 0,96 | 142 | - 25 |
| Рязанская область | | 1 | 152 | - 27 |
| Смоленская область | | 1,01 | 143 | - 24 |
| Тульская область | | 1 | 152 | - 26 |
| Ярославская область | | 1,01 | 161 | - 27 |
| III. Волго-Вятский район | |  |  |  |
| Марийская АССР | | 0,99 | 162 | - 30 |
| Мордовская АССР | | 0,98 | 152 | - 28 |
| Чувашская АССР | | 0,98 | 156 | - 29 |
| Горьковская область | | 1,01 | 156 | - 28 |
| Кировская область | | 1,01 | 168 | - 31 |
| IV. Поволжский район | |  |  |  |
| Башкирская АССР | | 0,96 | 168 | - 32 |
| Калмыцкая АССР | | 0,86 | 116 | - 22 |
| Татарская АССР | | 0,97 | 161 | - 30 |
| Астраханская область | | 1,01 | 111 | - 24 |
| Волгоградская область | | 1,01 | 131 | - 26 |
| Куйбышевская область | | 1 | 157 | - 29 |
| Пензенская область | | 0,97 | 152 | - 28 |
| Саратовская область | | 1 | 152 | - 28 |
| Ульяновская область | | 1 | 157 | - 29 |
| V. Центрально- черноземный район | |  |  |  |
| Белгородская область | | 0,99 | 131 | - 23 |
| Воронежская область | | 0,99 | 137 | - 25 |
| Курская область | | 0,99 | 137 | - 25 |
| Липецкая область | | 0,99 | 147 | - 26 |
| Тамбовская область | | 1 | 152 | - 27 |
| VI. Северо-Кавказскийрайон | |  |  |  |
| Дагестанская АССР | | 0,95 | 81 | - 15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | | 0,97 | 81 | - 16 |
| Северо-Осетинская АССР | | 0,96 | 82 | - 17 |
| Чечено-Ингушская АССР | | 0,94 | 81 | - 16 |
| Краснодарский край | | 0,98 | 81 | - 16 |
| Ставропольский край | | 0,96 | 85 | - 18 |
| Ростовская область | | 0,97 | 115 | - 22 |
| VII. Уральский район | |  |  |  |
| Удмуртская АССР | | 0,95 | 173 | - 32 |
| Курганская область | | 0,92 | 173 | - 35 |
| Оренбургская область | | 0,92 | 157 | - 30 |
| Пермская область | | 0,93 | 178 | - 32 |
| Свердловская область | | 0,94 | 173 | - 33 |
| Челябинская область | | 0,95 | 173 | - 33 |
| VIII. Западно-Сибирскийрайон | |  |  |  |
| Алтайский край | | 0,94 | 178 | - 37 |
| Кемеровская область | | 0,94 | 183 | - 38 |
| Новосибирская область | | 0,93 | 188 | - 38 |
| Омская область | | 0,92 | 188 | - 36 |
| Томская область: | |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | | 0,92 | 193 | - 40 |
| севернее 60-й параллели | | 0,75 | 260 | - 43 |
| Тюменская область: | |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | | 0,86 | 213 | - 40 |
| севернее 60-й параллели | | 0,75 | 253 | - 42 |
| IX. Восточно-Сибирскийрайон | |  |  |  |
| Бурятская АССР | | 0,87 | 203 | - 40 |
| Тувинская АССР | | 0,8 | 198 | - 50 |
| Красноярский край: | |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | | 0,88 | 217 | - 43 |
| севернее 60-й параллели | | 0,84 | 245 | - 47 |
| Якутская АССР | | 0,65 | 218 | - 51 |
| Магаданская область | | 0,63 | 243 | - 43 |
| Иркутская область: | |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | | 0,87 | 203 | - 42 |
| севернее 60-й  параллели | | 0,73 | 217 | - 50 |
| Читинская область | | 0,78 | 196 | - 39 |
| X. Дальневосточный район | |  |  |  |
| Приморский край | | 0,79 | 156 | - 24 |
| Хабаровский край | | 0,76 | 218 | - 36 |
| Амурская область | | 0,78 | 188 | - 40 |
| Камчатская область | | 0,64 | 243 | - 42 |
| Сахалинская область | | 0,64 | 161 | - 25 |
| XI. Донецко-Приднепровский район | |  |  |  |
| Ворошиловоградская область | | 0,98 | 121 | - 22 |
| Днепропетровская область | | 0,98 | 111 | - 21 |
| Донецкая область | | 0,98 | 108 | - 21 |
| Запорожская область | | 0,99 | 106 | - 20 |
| Кировоградская область | | 0,97 | 111 | - 21 |
| Полтавская область | | 0,99 | 121 | - 23 |
| Сумская область | | 0,97 | 121 | - 23 |
| Харьковская область | | 0,98 | 121 | - 23 |
| XII. Юго-Западный район | |  |  |  |
| Винницкая область | | 0,98 | 116 | - 21 |
| Волынская область | | 0,97 | 111 | - 20 |
| Житомирская область | | 0,99 | 116 | - 21 |
| Закарпатская область | | 0,98 | 90 | - 17 |
| Ивано-Франковская область | | 0,98 | 90 | - 18 |
| г. Киев | | 0,98 | 121 | - 21 |
| Киевская область | | 0,98 | 121 | - 21 |
| Львовская область | | 0,98 | 100 | - 16 |
| Ровенская область | | 0,97 | 121 | - 20 |
| Тернопольская область | | 0,98 | 100 | - 18 |
| Хмельницкая область | | 0,98 | 111 | - 21 |
| Черкасская область | | 0,98 | 116 | - 21 |
| Черниговская область | | 0,99 | 121 | - 22 |
| Черновицкая область | | 0,97 | 95 | - 17 |
| XIII. Южный район | |  |  |  |
| Крымская область | | 0,98 | 46 | - 13 |
| Николаевская область | | 0,99 | 90 | - 18 |
| Одесская область | | 0,98 | 90 | - 15 |
| Херсонская область | | 0,98 | 95 | - 18 |
| XIV. Прибалтийский район | |  |  |  |
| Латвийская ССР | | 1,02 | 111 | - 20 |
| Литовская ССР | | 1,01 | 97 | - 19 |
| Эстонская ССР | | 1,01 | 131 | - 21 |
| Калининградская область | | 0,99 | 100 | - 19 |
| XV. Закавказский район | |  |  |  |
| Азербайджанская ССР | | 0,94 | 68 | - 7 |
| Армянская ССР | | 0,95 | 110 | - 15 |
| Грузинская ССР | | 0,93 | 75 | - 10 |
| XVI. Среднеазиатский район | |  |  |  |
| Киргизская ССР | | 0,91 | 120 | - 19 |
| Таджикская ССР | | 0,92 | 100 | - 17 |
| Туркменская ССР | | 0,88 | 57 | - 12 |
| Узбекская ССР: | |  |  |  |
|  | Каракалпакская АССР | 0,9 | 90 | - 15 |
|  | Андижанская область | 0,92 | 68 | - 15 |
|  | Бухарская область | 0,9 | 75 | - 16 |
|  | Джизакская область | 0,92 | 63 | - 16 |
|  | Кашкадарьинская область | 0,92 | 27 | - 12 |
|  | Наманганская область | 0,92 | 27 | - 12 |
|  | Самаркандская область | 0,93 | 48 | - 12 |
|  | Сурхандарьинская область | 0,92 | 58 | - 12 |
|  | Сырдарьинская область | 0,92 | 58 | - 12 |
|  | г. Ташкент | 0,94 | 63 | - 16 |
|  | Ташкентская область | 0,91 | 63 | - 16 |
|  | Ферганская область | 0,93 | 68 | - 15 |
|  | Хорезмская область | 0,91 | 90 | - 17 |
| XVII. Казахстанский район | |  |  |  |
| Актюбинская область | | 0,93 | 141 | - 28 |
| г. Алма-Ата | | 0,98 | 131 | - 27 |
| Алма-Атинская область | | 0,95 | 131 | - 27 |
| Восточно-Казахстанская область | | 0,9 | 173 | - 33 |
| Гурьевская область | | 0,86 | 121 | - 20 |
| Джамбулская область | | 0,91 | 121 | - 24 |
| Карагандинская область | | 0,95 | 156 | - 33 |
| Джезказганская область | | 0,92 | 156 | - 33 |
| Мангышлакская область | | 0,86 | 141 | - 28 |
| Тургайская область | | 0,81 | 173 | - 34 |
| Кзыл-Ординская область | | 0,9 | 131 | - 25 |
| Кокчетавская область | | 0,88 | 178 | - 35 |
| Кустанайская область | | 0,89 | 161 | - 34 |
| Павлодарская область | | 0,88 | 178 | - 35 |
| Северо-Казахстанская область | | 0,84 | 183 | - 34 |
| Семипалатинская область | | 0,91 | 164 | - 33 |
| Талды-Курганская область | | 0,95 | 145 | - 28 |
| Уральская область | | 0,89 | 146 | - 27 |
| Целиноградская область | | 0,9 | 173 | - 34 |
| Чимкентская область | | 0,92 | 121 | - 23 |
| XVIII. Белорусская ССР | | 1,03 | 125 | - 22 |
| XIX. Молдавская ССР | | 0,95 | 90 | -18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОПРАВОК К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 1 млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

При определении расчетных норм расхода материалов на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ к средним нормам следует применять поправки, величина которых определяется по следующим формулам:



где - коэффициент изменения средних норм расхода материалов, учитывающий удорожание работ, выполняемых в зимнее время;



0,07 - среднее удорожание работ, выполняемых в зимний период (7 %);

- средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни;



- дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб., вызываемая производством работ в зимнее время;



- поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимних условиях, приведенная в табл. 1;



365 - календарное число дней в году.

Cpeднeвзвeшeннaя продолжительность расчетного зимнего периода () определяется при строительстве в различных районах с учетом удельного веса строительно-монтажных работ.



Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по прил. 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Единица измерения | Поправки к нормам на 1 млн. руб. |
| Сталь классов А-I и С38/23 | т | 4,3 |
| Цемент | " | 160 |
| Пиломатериалы | м | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м | 2,5 |
| Стекло оконное | м | 30 |

В 1977-1978 гг. Госстроем СССР и Госпланом СССР были утверждены и введены в действие новые объектные нормы расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ для ряда отраслей народного хозяйства и на 1000 кв.м приведенной общей площади для жилищного строительства (табл. 1).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отраслей | Шифр документа | Дата введения в действие |
| Жилищное строительство | СН 445-77 | 1 января 1978 г. |
| Здравоохранение, просвещение, культура и спорт | СН 256-77 | То же |
| Энергетическое строительство | СН 498-77 | - " - |
| Железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог | СН 499-77 | - " - |
| Целлюлозно-бумажная промышленность, микробиологическая промышленность, геология и разведка недр | СН 501-77 | - " - |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, водохозяйственное строительство | СН 500-77 | 1 июля 1978 г. |
| Черная металлургия | СН 425-78 | То же |
| Цветная металлургия | СН 421-78 | - " - |
| Химическая промышленность, нефтехимическая промышленность | СН 424-78 | - " - |
| Промышленность строительных материалов. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | СН 431-78 | - " - |
| Легкая промышленность, пищевая промышленность, лесная и молочная промышленность, рыбная промышленность | СН 412-78 | - " - |
| Сельхозтехника | СН 503-78 | - " - |
| Коммунальное строительство, бытовое обслуживание | СН 430-78 | - " - |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | СН 415-70 | - " - |
| Лесное хозяйство |  |  |
| Машиностроение | СН 414-78 | 1 августа 1978 г. |
| Нефтедобывающая промышленность | СН 504-78 | То же |
| Нефтеперерабатывающая промышленность, газовая промышленность, транспорт нефти и нефтепродуктов | СН 505-78 | - " - |
| Торговля и общественное питание. Полиграфическая промышленность | СН 506-78 | - " - |

Новые нормы расхода материалов и изделий на строительство объектов здравоохранения, просвещения культуры и спорта (СН 256-77) разработаны для различных условий строительства (обычных, сейсмических и районов Крайнего Севера). В проектах, отобранных для разработки указанных норм, приняты более совершенные объемно-планировочные и конструктивные решения.

Проекты учебных учреждений разработаны с учетом: новой методики обучения по кабинетной системе в школах и аудиторным занятиям в вузах, развитых производственных мастерских, увеличенных объемов спортивных и актовых залов, более прогрессивных систем инженерного образования.

Проекты культурно-просветительных и спортивных сооружений разработаны по новым нормам проектирования и учитывают повышенные требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям и предусматривают для посетителей более комфортные условия. Проектами предусмотрено внедрение новых систем инженерного оборудования и пожаротушения. Внедрены конструктивные решения залов с неполным каркасом. Предусмотрено применение алюминиевых конструкций.

Новые типовые проекты детских учреждений предусматривают раздельные помещения для спальных и игровых комнат, залы для музыкального и дошкольного обучения.

В них приняты более совершенные решения ограждающих конструкций, учитывающие специфику детских учреждений, дополнительные эвакуационные выходы. Конструкции усовершенствованы с учетом экономного расхода металла и цемента.

Объемно-планировочные решения зданий здравоохранения в новых проектах существенно отличаются от ранее действовавших по площади и составу помещений. В новых нормах учтена повышенная этажность главных корпусов, расстановка нового медицинского оборудования и другие технологические требования.

Проектно-сметная документация предусматривает комплексное строительство многих общественных зданий (профтехучилищ, техникумов, домов отдыха, больниц и др.). В народнохозяйственных планах средства на их строительство выделяются также исходя из сметной стоимости всего комплекса. Новые нормы в связи с изложенным разработаны на комплексные объекты. Ранее действовавшие нормы (СН 256-69) определяли потребность в материалах на отдельные здания и корпуса объектов культурно-бытового назначения.

Ниже приводятся средние нормы расхода металла и цемента на культурно-бытовое строительство при применении новых объектных норм СН 256-77 (табл. 4).

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металл, т | | Цемент, т | | |
|  | по СН 256-69 | по СН 256-77 | | по СН 256-69 | по СН 256-77 |
| Объекты просвещения и культуры | 339 | 363 | | 1392 | 1531 |
| Здравоохранение | 396 | 383 | | 1701 | 1553 |

За период 1961-1977 гг. нормы расхода материалов на культурно-бытовое строительство так же, как и на жилищное строительство, неоднократно пересматривались и дополнялись.