Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 56***

**Проемы**

**ФЕРр-2001-56**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6. В расценках на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы».

1.7. В расценках на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 7, 8, 21, 22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

| Номера  | Наименование и  | Прямые  | в том числе, руб. | Затраты  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных  | затраты, руб. | заработная плата  | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 56-1. Демонтаж оконных коробок** |
|  | Измеритель**: 100 шт. коробок** |
|  | **Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с** |
| 56-1-1 | отбивкой штукатурки откосов | 1258,24 | 1050,98 | 207,26 | 22,75 | - | 128,73 |
| 56-1-2 | выломкой четвертей в кладке | 3386,38 | 2982,85 | 403,53 | 38,30 | - | 382,36 |
| 56-1-3 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 594,28 | 594,28 | - | - | - | 72,79 |
| **ТАБЛИЦА 56-2. Снятие оконных переплетов** |
|  | Измеритель**: 100 м2 оконных переплетов** |
|  | **Снятие оконных переплетов** |
| 56-2-1 | неостекленных | 274,71 | 265,11 | 9,60 | 5,08 | - | 33,06 |
| 56-2-2 | остекленных | 388,36 | 369,76 | 18,60 | 9,84 | - | 46,11 |
| **ТАБЛИЦА 56-3. Снятие подоконных досок** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
| 56-3-1 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 2327,08 | 2116,31 | 210,77 | 16,72 | - | 275,60 |
|  | **Снятие подоконных досок деревянных в зданиях** |
| 56-3-2 | каменных | 761,57 | 761,57 | - | - | - | 94,97 |
| 56-3-3 | деревянных | 629,51 | 629,51 | - | - | - | 79,22 |
| **ТАБЛИЦА 56-4. Ремонт оконных коробок и колод** |
|  | Измеритель**: 100 шт. коробок или колод** |
|  | **Ремонт оконных коробок в каменных стенах при** |
| 56-4-1 | одном переплете | 6172,92 | 4584,07 | 9,80 | 1,38 | 1579,05 | 505,00 |
| 56-4-2 | двух переплетах | 11101,10 | 8260,41 | 14,33 | 2,01 | 2826,36 | 910,00 |
| 56-4-3 | Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах | 16164,18 | 8805,05 | 6,79 | 0,95 | 7352,34 | 970,00 |
| **ТАБЛИЦА 56-5. Ремонт оконных переплетов** |
|  | Измеритель**: 100 шт. створок или глухих переплетов** |
|  | **Ремонт оконных переплетов с заменой брусков** |
| 56-5-1 | из профилированных заготовок | 4425,08 | 3005,02 | 14,33 | 2,01 | 1405,73 | 347,91 |
| 56-5-2 | с изготовлением элементов по размеру и профилю | 4647,92 | 3622,41 | 14,33 | 2,01 | 1011,18 | 376,26 |
| **ТАБЛИЦА 56-6. Ремонт форточек** |
|  | Измеритель**: 100 шт. форточек** |
| 56-6-1 | Ремонт форточек | 1033,42 | 882,45 | 2,26 | 0,32 | 148,71 | 91,66 |
| **ТАБЛИЦА 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах** |
|  | Измеритель**: 100 шт. форточек** |
|  | **Устройство форточек в оконных переплетах** |
| 56-7-1 | остекленных спаренных | 10246,94 | 4550,97 | 13,60 | 3,39 | 5682,37 | 465,65 |
| 56-7-2 | остекленных створных | 9233,64 | 4046,97 | 13,60 | 3,39 | 5173,07 | 435,28 |
| 56-7-3 | неостекленных | 5859,66 | 3729,89 | 10,74 | 2,75 | 2119,03 | 370,57 |
|  |
| **ТАБЛИЦА 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки** |
|  | Измеритель**: 100 шт. створок, фрамуг, форточек** |
|  | **Установка неостекленных оконных переплетов** |
| 56-8-1 | створных | 25826,05 | 2424,25 | 20,68 | 5,08 | 23381,12 | 224,57 |
| 56-8-2 | глухих | 10645,62 | 879,64 | 28,06 | 10,16 | 9737,92 | 84,93 |
| 56-8-3 | форточек | 7187,24 | 661,20 | 4,22 | 1,06 | 6521,82 | 61,25 |
| **ТАБЛИЦА 56-9. Демонтаж дверных коробок** |
|  | Измеритель**: 100 шт. коробок** |
|  | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с** |
| 56-9-1 | отбивкой штукатурки откосов | 1967,24 | 1437,81 | 529,43 | 42,00 | - | 179,30 |
| 56-9-2 | выломкой четвертей в кладке | 4134,78 | 3605,35 | 529,43 | 42,00 | - | 449,60 |
|  | **Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах** |
| 56-9-3 | рубленных | 1065,61 | 1065,61 | - | - | - | 134,10 |
| 56-9-4 | каркасных и в перегородках | 535,59 | 535,59 | - | - | - | 67,40 |
| **ТАБЛИЦА 56-10. Снятие дверных полотен** |
|  | Измеритель**: 100 м2 дверных полотен** |
| 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 288,29 | 288,29 | - | - | - | 36,28 |
| **ТАБЛИЦА 56-11. Снятие наличников** |
|  | Измеритель**: 100 м наличников** |
| 56-11-1 | Снятие наличников | 33,45 | 33,45 | - | - | - | 4,21 |
| **ТАБЛИЦА 56-12. Смена дверных и оконных приборов** |
|  | Измеритель**: 100 шт. приборов** |
|  | **Смена дверных приборов** |
| 56-12-1 | петель | 2248,20 | 849,32 | - | - | 1398,88 | 99,60 |
| 56-12-2 | шпингалетов | 2724,94 | 1258,64 | - | - | 1466,30 | 147,60 |
| 56-12-3 | ручек-скоб | 2353,08 | 279,36 | - | - | 2073,72 | 32,76 |
| 56-12-4 | ручек-кнопок | 2608,89 | 139,17 | - | - | 2469,72 | 16,32 |
| 56-12-5 | замков врезных | 8243,92 | 624,20 | - | - | 7619,72 | 73,20 |
| 56-12-6 | замков накладных | 10920,16 | 910,72 | - | - | 10009,44 | 106,80 |
| 56-12-7 | пружин | 1511,54 | 488,10 | - | - | 1023,44 | 57,24 |
| 56-12-8 | задвижек | 1399,08 | 279,36 | - | - | 1119,72 | 32,76 |
| 56-12-9 | щеколд | 3837,82 | 488,10 | - | - | 3349,72 | 57,24 |
|  | **Смена оконных приборов** |
| 56-12-10 | петель | 1631,97 | 839,09 | - | - | 792,88 | 98,40 |
| 56-12-11 | ручек | 1224,63 | 209,77 | - | - | 1014,86 | 24,60 |
| 56-12-12 | остановов | 1018,89 | 139,17 | - | - | 879,72 | 16,32 |
| 56-12-13 | фрамужных приборов | 3710,16 | 910,72 | - | - | 2799,44 | 106,80 |
| 56-12-14 | петель форточных | 872,10 | 348,94 | - | - | 523,16 | 40,92 |
| 56-12-15 | заверток форточных | 723,08 | 279,36 | - | - | 443,72 | 32,76 |
| 56-12-16 | задвижек | 666,24 | 330,52 | - | - | 335,72 | 38,76 |
| **ТАБЛИЦА 56-13. Ремонт дверных коробок** |
|  | Измеритель**: 10 шт. коробок** |
|  | **Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах** |
| 56-13-1 | без снятия полотен | 1650,13 | 421,38 | 9,05 | 1,27 | 1219,70 | 46,99 |
| 56-13-2 | со снятием полотен | 1815,16 | 581,44 | 9,05 | 1,27 | 1224,67 | 64,84 |
|  | **Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах** |
| 56-13-3 | без снятия полотен | 1113,58 | 293,86 | 2,26 | 0,32 | 817,46 | 32,77 |
| 56-13-4 | со снятием полотен | 1455,28 | 623,41 | 2,26 | 0,32 | 829,61 | 69,52 |
|  | **Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах** |
| 56-13-5 | без снятия полотен | 3049,65 | 1343,04 | 14,33 | 2,01 | 1692,28 | 149,77 |
| 56-13-6 | со снятием полотен | 3214,69 | 1503,11 | 14,33 | 2,01 | 1697,25 | 167,62 |
| 56-13-7 | выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 100,96 | 100,96 | - | - | - | 11,84 |
| **ТАБЛИЦА 56-14. Перевязка дверных полотен** |
|  | Измеритель**: 100 шт. полотен** |
|  | **Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по** |
| 56-14-1 | высоте | 1656,90 | 1631,46 | - | - | 25,44 | 169,46 |
| 56-14-2 | ширине | 2768,87 | 2743,43 | - | - | 25,44 | 284,96 |
| 56-14-3 | высоте и ширине | 3880,83 | 3855,39 | - | - | 25,44 | 400,46 |
| **ТАБЛИЦА 56-15. Ремонт дверных полотен** |
|  | Измеритель**: 100 шт. брусков** |
|  | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения** |
| 56-15-1 | верхних | 2806,35 | 1932,51 | 279,01 | 1,16 | 594,83 | 200,73 |
| 56-15-2 | нижних | 3495,44 | 2539,04 | 361,57 | 1,16 | 594,83 | 263,73 |
|  | **Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений** |
| 56-15-3 | 2 | 4256,85 | 2949,16 | 425,62 | 1,80 | 882,07 | 306,33 |
| 56-15-4 | 3 | 5515,05 | 3665,64 | 532,24 | 2,75 | 1317,17 | 380,75 |
| 56-15-5 | 4 | 6485,01 | 4376,43 | 631,67 | 2,96 | 1476,91 | 454,58 |
| **ТАБЛИЦА 56-16. Ремонт калевки дверных полотен** |
|  | Измеритель**: 100 шт. отремонтированных мест** |
| 56-16-1 | Ремонт калевки дверного полотна | 625,63 | 129,63 | 6,79 | 0,95 | 489,21 | 13,62 |
| **ТАБЛИЦА 56-17. Ремонт порогов** |
|  | Измеритель**: 100 шт. отремонтированных мест** |
|  | **Ремонт порогов шириной** |
| 56-17-1 | 100 мм | 2412,77 | 631,02 | 18,10 | 2,54 | 1763,65 | 74,00 |
| 56-17-2 | до 150 мм | 3200,14 | 897,08 | 24,13 | 3,39 | 2278,93 | 105,20 |
| **ТАБЛИЦА 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок** |
|  | Измеритель**: 100 шт. коробок** |
|  | **Укрепление оконных и дверных коробок** |
| 56-18-1 | с конопаткой | 4012,94 | 988,15 | 7,54 | 1,06 | 3017,25 | 115,88 |
| 56-18-2 | без конопатки | 442,62 | 181,46 | 0,75 | 0,11 | 260,41 | 21,28 |
| **ТАБЛИЦА 56-19. Обивка дверей дермантином** |
|  | Измеритель**: 100 м2 обивки** |
| 56-19-1 | Обивка дверей дермантином | 12976,84 | 614,81 | - | - | 12362,03 | 71,18 |
| **ТАБЛИЦА 56-20. Ремонт ворот и калиток** |
|  | Измеритель**: 100 м2 полотна** |
|  | **Ремонт** |
| 56-20-1 | калиток | 2870,06 | 924,54 | 18,64 | - | 1926,88 | 107,04 |
| 56-20-2 | ворот | 4337,20 | 1834,31 | 47,09 | - | 2455,80 | 212,37 |
| **ТАБЛИЦА 56-21. Установка дверных полотен** |
|  | Измеритель**: 100 шт. полотен** |
| 56-21-1 | Установка полотен наружных дверей кроме балконных | 55602,07 | 1572,22 | 132,62 | 32,06 | 53897,23 | 151,80 |
|  | **Установка полотен наружных балконных дверей** |
| 56-21-2 | спаренных | 88082,12 | 1434,27 | 132,62 | 32,06 | 86515,23 | 140,46 |
| 56-21-3 | без фрамуг | 54323,20 | 1210,85 | 132,62 | 32,06 | 52979,73 | 120,30 |
| 56-21-4 | раздельных с фрамугами | 88337,52 | 1689,67 | 132,62 | 32,06 | 86515,23 | 163,14 |
|  | **Установка полотен внутренних дверей** |
| 56-21-5 | межкомнатных | 51890,70 | 1210,85 | 132,62 | 32,06 | 50547,23 | 120,30 |
| 56-21-6 | в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | 39747,29 | 1147,44 | 132,62 | 32,06 | 38467,23 | 114,00 |
| **ТАБЛИЦА 56-22. Hавеска плотничных дверей** |
|  | Измеритель**: 100 м2 полотен** |
|  | **Hавеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок** |
| 56-22-1 | 1 | 28309,33 | 220,52 | 86,32 | 22,22 | 28002,49 | 25,21 |
| 56-22-2 | 2 | 28466,52 | 377,71 | 86,32 | 22,22 | 28002,49 | 43,18 |
|  | **Hавеска плотничных дверей на планках при числе створок** |
| 56-22-3 | 1 | 28234,00 | 145,19 | 86,32 | 22,22 | 28002,49 | 16,81 |
| 56-22-4 | 2 | 28349,58 | 260,77 | 86,32 | 22,22 | 28002,49 | 30,58 |
| 56-22-5 | Hавеска плотничных дверей на качающихся петлях | 28147,48 | 58,67 | 86,32 | 22,22 | 28002,49 | 6,88 |
| **ТАБЛИЦА 56-23. Обрамление проемов угловой сталью** |
|  | Измеритель**: т металлоконструкций** |
| 56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 6723,70 | 394,56 | 18,62 | 5,08 | 6310,52 | 44,00 |
| **ТАБЛИЦА 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита** |
|  | Измеритель**: 100 м2** |
| 56-24-1 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита | 22920,16 | 2487,56 | 133,76 | 17,99 | 20298,84 | 288,00 |