ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении лепных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 64 "Лепные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы настоящего раздела сборника объедены в таблицы по виду и размеру лепных изделий. Все таблицы однотипны и включают следующие работы:

Норма 1 - разборка лепных изделий;

Норма 2 - расчистка легкоудаляемых покрасок;

Норма 3 - расчистка трудноудаляемых покрасок;

Норма 4 - ремонт лепных изделий;

Норма 5 - установка цементных лепных изделий;

Норма 6 - установка гипсовых лепных изделий.

1.4. В нормах сборника предусмотрен следующий состав работ по видам ремонта лепных изделий:

Разборка (норма 1) - 1) отбивка негодного изделия или детали;

 2) срубание вручную неровностей на основании;

 3) уборка мусора;

Расчистка покрасок (нормы 2,3) - 1) очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой;

 2) выведение ржаных пятен;

 3) исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка (к легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественное загрязнение; к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и маслянолаковые).

Ремонт (норма 4) - 1) удаление негодных частей изделий;

 2) догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой поверхности изделия;

 3) прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности;

 4) приготовление раствора.

Установка (нормы 5,6) - 1) насечка и очистка поверхности (при необходимости);

 2) разметка мест установки;

 3) пробивка отверстий;

 4) установка пробок;

 5) вбивка гвоздей и крючьев;

 6) сборка, установка и крепление деталей;

 7) заделка швов и разделка углов;

 8) исправление дефектов и повреждений;

 9) приготовление раствора.

1.5. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными.

1.6. Установка лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, должны нормироваться применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.7. Нормами 5 всех таблиц сборника учтена установка лепных изделий, изготовленных на обычных цементах.

1.8. При наличии сохранившихся установленных изделий, которые могут быть использованы под модель, применение новых моделей не допускается.

1.9. Количество изделий, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице технической части. При заказе лепных изделий одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице на каждый заказ следует принимать одну модель.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 N | | Количество деталей на модель, штук

п/п | Наименование деталей |------------------------------------

 | | гипсовых | цементных

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 | 2 | 3 | 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Балясины без орнамента 250 150

 2. Балясины орнаментованные 150 100

 3. Базы, розетки, канители конические, дорические и 150 100

 тосканские, гербы и т.п., гладкого и простого рисунка.

 4. То же,орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды. 100 60

 5. Вазы, кронштейны, медальоны и сухари гладкие. 170 100

 6. То же, орнаментованные. 80 50

 7. Капители корнифские. 70 35

 8. Погонные детали (прорезка, пояса, фризы, карнизы и т.д. 125 75

 до 500 мм простого рисунка.

 9. То же, рисунка средней сложности и сложного 75 50

10. То же, при высоте более 500 мм простого рисунка. 200 120

11. То же, рисунка средней сложности и сложного. 120 80

12. Поручни и тетевы. 200 120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10. Отделка лицевой поверхности лепных изделий нормами раздела не предусмотрена.

1.11. Расход материальных ресурсов в нормах настоящего раздела не указывается и определяется по фактической потребности.

1.12. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей лестниц и других приспособлений.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным в соответствии с номенклатурой лепных изделий, указанной в прейскурантах отпускных цен, применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.2. Базы для пилястр и полубалясин определяются по таблицам 1-3 с коэффициентом 0,5; угловые базы, составляющие четверть окружности, определяются по таблице 1 с коэффициентом 0,25.

2.3. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

 РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

 Таблица РСН 64-1 БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-1-1 Разборка

64-1-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-1-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-1-4 Ремонт

64-1-5 Установка цементных изделий

64-1-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 1-1 | 1-2 | 1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.47 0.14 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.1 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 1-4 | 1-5 | 1-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.91 1.73 1.13

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-2 БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-2-1 Разборка

64-2-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-2-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-2-4 Ремонт

64-2-5 Установка цементных изделий

64-2-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-1 | 2-2 | 2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.68 0.28 1.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.1 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 2-4 | 2-5 | 2-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.80 2.83 1.64

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.02 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-3 БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-3-1 Разборка

64-3-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-3-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-3-4 Ремонт

64-3-5 Установка цементных изделий

64-3-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-1 | 3-2 | 3-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.82 0.38 1.52

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.1 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 3-4 | 3-5 | 3-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.37 3.04 1.96

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.02 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-4 БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, БУТЫЛОЧНЫЕ И

 КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-4-1 Разборка

64-4-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-4-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-4-4 Ремонт

64-4-5 Установка цементных изделий

64-4-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-1 | 4-2 | 4-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.37 0.24 0.86

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.7 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 4-4 | 4-5 | 4-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.37 0.96 0.56

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-5 БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, БУТЫЛОЧНЫЕ И

 КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-5-1 Разборка

64-5-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-5-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-5-4 Ремонт

64-5-5 Установка цементных изделий

64-5-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-1 | 5-2 | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.57 0.34 1.37

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.7 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 5-4 | 5-5 | 5-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.07 1.33 0.88

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-6 ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-6-1 Разборка

64-6-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-6-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-6-4 Ремонт

64-6-5 Установка цементных изделий

64-6-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-1 | 6-2 | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.52 0.28 1.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 6-4 | 6-5 | 6-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.37 2.65 1.67

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.02 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-7 ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-7-1 Разборка

64-7-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-7-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-7-4 Ремонт

64-7-5 Установка цементных изделий

64-7-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2 | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.72 0.43 1.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 7-4 | 7-5 | 7-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.54 3.27 2.05

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-8 ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-8-1 Разборка

64-8-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-8-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-8-4 Ремонт

64-8-5 Установка цементных изделий

64-8-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-1 | 8-2 | 8-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.03 0.53 2.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.04 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 8-4 | 8-5 | 8-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.38 3.88 2.44

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-9 ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-9-1 Разборка

64-9-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-9-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-9-4 Ремонт

64-9-5 Установка цементных изделий

64-9-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-1 | 9-2 | 9-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.59 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.7 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 9-4 | 9-5 | 9-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.62 2 1.48

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-10 ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-10-1 Разборка

64-10-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-10-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-10-4 Ремонт

64-10-5 Установка цементных изделий

64-10-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-1 | 10-2 | 10-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.20 0.38 1.52

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.7 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 10-4 | 10-5 | 10-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.26 3.18 2.01

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.05 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.05 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-11 ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-11-1 Разборка

64-11-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-11-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-11-4 Ремонт

64-11-5 Установка цементных изделий

64-11-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-1 | 11-2 | 11-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.72 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.5 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 11-4 | 11-5 | 11-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.68 3.33 2.39

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-12 ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-12-1 Разборка

64-12-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-12-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-12-4 Ремонт

64-12-5 Установка цементных изделий

64-12-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-1 | 12-2 | 12-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.29 0.38 1.52

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.5 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.04 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.04 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 12-4 | 12-5 | 12-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.26 5.14 3.37

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-13 ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-13-1 Разборка

64-13-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-13-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-13-4 Ремонт

64-13-5 Установка цементных изделий

64-13-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-1 | 13-2 | 13-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.72 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.6 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 13-4 | 13-5 | 13-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.66 3.61 2.42

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-14 ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-14-1 Разборка

64-14-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-14-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-14-4 Ремонт

64-14-5 Установка цементных изделий

64-14-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-1 | 14-2 | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.07 0.22 1.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.6 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 14-4 | 14-5 | 14-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.86 3.88 2.65

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-15 КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ДЛИНОЙ

 ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-15-1 Разборка

64-15-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-15-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-15-4 Ремонт

64-15-5 Установка цементных изделий

64-15-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-1 | 15-2 | 15-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.54 0.24 0.96

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 15-4 | 15-5 | 15-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.98 6.33 5.04

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.7 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-16 КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ДЛИНОЙ

 ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-16-1 Разборка

64-16-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-16-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-16-4 Ремонт

64-16-5 Установка цементных изделий

64-16-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-1 | 16-2 | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.13 0.58 2.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 16-4 | 16-5 | 16-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.47 7.10 5.47

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.9 3.7 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 64-17 КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-17-1 Разборка

64-17-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-17-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-17-4 Ремонт

64-17-5 Установка цементных изделий

64-17-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-1 | 17-2 | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.54 0.44 1.37

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 17-4 | 17-5 | 17-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.81 6.33 5.04

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-18 КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-18-1 Разборка

64-18-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-18-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-18-4 Ремонт

64-18-5 Установка цементных изделий

64-18-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-1 | 18-2 | 18-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.13 0.77 3.04

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 18-4 | 18-5 | 18-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6.24 7.10 5.46

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-19 КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-19-1 Разборка

64-19-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-19-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-19-4 Ремонт

64-19-5 Установка цементных изделий

64-19-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-1 | 19-2 | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.45 0.48 1.89

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 19-4 | 19-5 | 19-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 7.98 12.80 9.82

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.04 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.04 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-20 КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-20-1 Разборка

64-20-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-20-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-20-4 Ремонт

64-20-5 Установка цементных изделий

64-20-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-1 | 20-2 | 20-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.72 0.96 3.78

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.06 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.06 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 20-4 | 20-5 | 20-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 15.73 15.40 11.10

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 0.06 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.06 0.03

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.15 0.3 0.3

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-21 КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-21-1 Разборка

64-21-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-21-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-21-4 Ремонт

64-21-5 Установка цементных изделий

64-21-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-1 | 21-2 | 21-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.81 1.42 5.78

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.07 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.07 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 21-4 | 21-5 | 21-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 23.78 32.78 21.50

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 0.08 0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 0.08 0.03

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.2 0.4 0.4

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-22 КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-22-1 Разборка

64-22-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-22-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-22-4 Ремонт

64-22-5 Установка цементных изделий

64-22-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-1 | 22-2 | 22-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.66 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.5 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 22-4 | 22-5 | 22-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.64 1.91 1.36

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-23 КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-23-1 Разборка

64-23-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-23-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-23-4 Ремонт

64-23-5 Установка цементных изделий

64-23-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-1 | 23-2 | 23-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.99 0.30 1.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.5 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 23-4 | 23-5 | 23-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.50 2.17 1.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-24 КАРТУШИ С НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 1000 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-24-1 Разборка

64-24-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-24-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-24-4 Ремонт

64-24-5 Установка цементных изделий

64-24-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 24-1 | 24-2 | 24-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.35 0.43 1.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.5 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 24-4 | 24-5 | 24-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.69 2.82 2.19

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-25 КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

 ДО 200 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-25-1 Разборка

64-25-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-25-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-25-4 Ремонт

64-25-5 Установка цементных изделий

64-25-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 25-1 | 25-2 | 25-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.30 0.14 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.8 3.9

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 25-4 | 25-5 | 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.19 0.90 0.65

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-26 КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

 ДО 300 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-26-1 Разборка

64-26-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-26-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-26-4 Ремонт

64-26-5 Установка цементных изделий

64-26-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 26-1 | 26-2 | 26-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.48 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.8 3.9

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 26-4 | 26-5 | 26-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.58 1.54 1.07

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-27 КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ

 ДО 400 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-27-1 Разборка

64-27-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-27-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-27-4 Ремонт

64-27-5 Установка цементных изделий

64-27-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 27-1 | 27-2 | 27-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.66 0.24 0.96

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 27-4 | 27-5 | 27-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.97 1.96 1.33

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-28 КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-28-1 Разборка

64-28-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-28-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-28-4 Ремонт

64-28-5 Установка цементных изделий

64-28-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 28-1 | 28-2 | 28-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.90 0.28 1.16

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.8 3.9

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 28-4 | 28-5 | 28-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.16 2.40 1.64

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-29 ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-29-1 Разборка

64-29-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-29-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-29-4 Ремонт

64-29-5 Установка цементных изделий

64-29-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 29-1 | 29-2 | 29-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.29 0.04 0.24

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.7 3.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 29-4 | 29-5 | 29-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.73 1.18 0.82

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-30 ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-30-1 Разборка

64-30-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-30-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-30-4 Ремонт

64-30-5 Установка цементных изделий

64-30-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 30-1 | 30-2 | 30-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.45 0.09 0.48

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.7 3.8

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 30-4 | 30-5 | 30-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.03 1.42 0.86

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-31 ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-31-1 Разборка

64-31-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-31-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-31-4 Ремонт

64-31-5 Установка цементных изделий

64-31-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 31-1 | 31-2 | 31-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.66 0.16 0.91

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.1 3.7 3.8

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 31-4 | 31-5 | 31-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.99 2 1.34

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-32 МАСКИ-ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-32-1 Разборка

64-32-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-32-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-32-4 Ремонт

64-32-5 Установка цементных изделий

64-32-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 32-1 | 32-2 | 32-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.39 0.14 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.9 3.4 3.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 32-4 | 32-5 | 32-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.22 2.28 1.70

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-33 МАСКИ-ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-33-1 Разборка

64-33-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-33-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-33-4 Ремонт

64-33-5 Установка цементных изделий

64-33-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 33-1 | 33-2 | 33-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.69 0.26 1.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.9 3.4 3.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 33-4 | 33-5 | 33-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.42 2.60 1.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-34 ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА,

 КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.) ВЫСОТОЙ ДО 50 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-34-1 Разборка

64-34-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-34-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-34-4 Ремонт

64-34-5 Установка цементных изделий

64-34-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 34-1 | 34-2 | 34-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.17 0.14 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.1 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 34-4 | 34-5 | 34-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.89 0.47 0.31

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-35 ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА,

 КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-35-1 Разборка

64-35-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-35-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-35-4 Ремонт

64-35-5 Установка цементных изделий

64-35-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 35-1 | 35-2 | 35-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.24 0.21 0.86

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.1 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 35-4 | 35-5 | 35-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.41 0.63 0.42

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-36 ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА,

 КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.) ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-36-1 Разборка

64-36-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-36-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-36-4 Ремонт

64-36-5 Установка цементных изделий

64-36-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 36-1 | 36-2 | 36-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.37 0.28 1.20

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.1 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 36-4 | 36-5 | 36-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.77 0.82 0.54

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-37 ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА,

 КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.) ВЫСОТОЙ ДО 300 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-37-1 Разборка

64-37-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-37-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-37-4 Ремонт

64-37-5 Установка цементных изделий

64-37-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 37-1 | 37-2 | 37-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.55 0.38 1.73

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.8 3.1 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 37-4 | 37-5 | 37-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.38 1.16 0.78

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.5 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-38 ПОРУЧНИ ШИРИНОЙ ДО 150 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-38-1 Разборка

64-38-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-38-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-38-4 Ремонт

64-38-5 Установка цементных изделий

64-38-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 38-1 | 38-2 | 38-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.63 0.19 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.9 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 38-4 | 38-5 | 38-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.29 1.42 0.65

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-39 ПОРУЧНИ ШИРИНОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЕТР

64-39-1 Разборка

64-39-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-39-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-39-4 Ремонт

64-39-5 Установка цементных изделий

64-39-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 39-1 | 39-2 | 39-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.67 0.28 0.86

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.9 4.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 39-4 | 39-5 | 39-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.89 1.78 0.81

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.8 3.6 3.6

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-40 РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-40-1 Разборка

64-40-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-40-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-40-4 Ремонт

64-40-5 Установка цементных изделий

64-40-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 40-1 | 40-2 | 40-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.17 0.10 0.36

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 40-4 | 40-5 | 40-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.60 1.18 0.84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-41 РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-41-1 Разборка

64-41-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-41-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-41-4 Ремонт

64-41-5 Установка цементных изделий

64-41-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 41-1 | 41-2 | 41-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.25 0.13 0.54

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 41-4 | 41-5 | 41-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.84 1.26 0.93

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-42 РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-42-1 Разборка

64-42-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-42-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-42-4 Ремонт

64-42-5 Установка цементных изделий

64-42-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 42-1 | 42-2 | 42-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.44 0.21 0.84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 42-4 | 42-5 | 42-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.33 2.05 1.35

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-43 РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-43-1 Разборка

64-43-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-43-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-43-4 Ремонт

64-43-5 Установка цементных изделий

64-43-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 43-1 | 43-2 | 43-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.69 0.34 1.31

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 43-4 | 43-5 | 43-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.11 3.09 2.15

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-44 СУХАРИ И КАПЛИ ВЫСОТОЙ 150 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-44-1 Разборка

64-44-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-44-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-44-4 Ремонт

64-44-5 Установка цементных изделий

64-44-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 44-1 | 44-2 | 44-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.30 0.05 0.14

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.2 3.3

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 44-4 | 44-5 | 44-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.34 0.64 0.55

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-45 СУХАРИ И КАПЛИ ВЫСОТОЙ 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-45-1 Разборка

64-45-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-45-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-45-4 Ремонт

64-45-5 Установка цементных изделий

64-45-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 45-1 | 45-2 | 45-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.42 0.07 0.21

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.0 3.2 3.3

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 45-4 | 45-5 | 45-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.51 0.82 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

Таблица РСН 64-46 ШИШКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-46-1 Разборка

64-46-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-46-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-46-4 Ремонт

64-46-5 Установка цементных изделий

64-46-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 46-1 | 46-2 | 46-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.41 0.14 0.43

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.7 3.8 3.9

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 46-4 | 46-5 | 46-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.83 1.83 1.22

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4.0 3.8 3.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-47 БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ИЗДЕЛИЙ

64-47-1 Разборка

64-47-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-47-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-47-4 Ремонт

64-47-5 Установка цементных изделий

64-47-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 47-1 | 47-2 | 47-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.90 0.32 0.95

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.0 2.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 47-4 | 47-5 | 47-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.06 2.43 1.54

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.3 2.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1 1 1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-48 БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ИЗДЕЛИЙ

64-48-1 Разборка

64-48-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-48-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-48-4 Ремонт

64-48-5 Установка цементных изделий

64-48-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 48-1 | 48-2 | 48-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.46 0.63 1.89

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.0 2.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 48-4 | 48-5 | 48-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.17 3.77 2.43

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.3 2.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1 1 1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-49 БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ИЗДЕЛИЙ

64-49-1 Разборка

64-49-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-49-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-49-4 Ремонт

64-49-5 Установка цементных изделий

64-49-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 49-1 | 49-2 | 49-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.21 0.95 2.85

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.0 2.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 49-4 | 49-5 | 49-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12 5.89 3.89

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 2.3 2.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1 1 1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-50 ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-50-1 Разборка

64-50-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-50-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-50-4 Ремонт

64-50-5 Установка цементных изделий

64-50-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 50-1 | 50-2 | 50-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.17 0.10 0.38

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 50-4 | 50-5 | 50-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.60 1.20 0.84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-51 ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-51-1 Разборка

64-51-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-51-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-51-4 Ремонт

64-51-5 Установка цементных изделий

64-51-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 51-1 | 51-2 | 51-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.23 0.13 0.54

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 51-4 | 51-5 | 51-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.84 1.37 1

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-52 ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-52-1 Разборка

64-52-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-52-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-52-4 Ремонт

64-52-5 Установка цементных изделий

64-52-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 52-1 | 52-2 | 52-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.40 0.21 0.84

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 52-4 | 52-5 | 52-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.31 2.05 1.34

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-53 ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-53-1 Разборка

64-53-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-53-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-53-4 Ремонт

64-53-5 Установка цементных изделий

64-53-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 53-1 | 53-2 | 53-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.63 0.34 1.31

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 53-4 | 53-5 | 53-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.08 2.64 1.81

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-54 ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-54-1 Разборка

64-54-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-54-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-54-4 Ремонт

64-54-5 Установка цементных изделий

64-54-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 54-1 | 54-2 | 54-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.67 0.19 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 54-4 | 54-5 | 54-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.30 3.89 2.78

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-55 ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,75 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-55-1 Разборка

64-55-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-55-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-55-4 Ремонт

64-55-5 Установка цементных изделий

64-55-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 55-1 | 55-2 | 55-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.93 0.28 1.12

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 55-4 | 55-5 | 55-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.97 4.20 3.21

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-56 ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-56-1 Разборка

64-56-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-56-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-56-4 Ремонт

64-56-5 Установка цементных изделий

64-56-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 56-1 | 56-2 | 56-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.14 0.38 1.52

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 56-4 | 56-5 | 56-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.57 5.50 3.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4 3.2 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.03 0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.03 0.02

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.2 0.2

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-57 ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-57-1 Разборка

64-57-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-57-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-57-4 Ремонт

64-57-5 Установка цементных изделий

64-57-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 57-1 | 57-2 | 57-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.29 0.06 0.17

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.2 2.4 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 57-4 | 57-5 | 57-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.41 0.76 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 2.5 3.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-58 ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 350 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-58-1 Разборка

64-58-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-58-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-58-4 Ремонт

64-58-5 Установка цементных изделий

64-58-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 58-1 | 58-2 | 58-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.37 0.09 0.26

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.2 2.4 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 58-4 | 58-5 | 58-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.60 0.84 0.65

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 0.01

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-59 ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 450 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-59-1 Разборка

64-59-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-59-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-59-4 Ремонт

64-59-5 Установка цементных изделий

64-59-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 59-1 | 59-2 | 59-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.47 0.12 0.35

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.2 2.4 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 59-4 | 59-5 | 59-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.82 1.23 0.94

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-60 ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-60-1 Разборка

64-60-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-60-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-60-4 Ремонт

64-60-5 Установка цементных изделий

64-60-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 60-1 | 60-2 | 60-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.62 0.17 0.51

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.2 2.4 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.02 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.02 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 60-4 | 60-5 | 60-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.70 1.51 1.31

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.7 2.5 2.5

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.03 0.02 0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.03 0.02 0.01

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.15 0.15

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-61 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-61-1 Разборка

64-61-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-61-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-61-4 Ремонт

64-61-5 Установка цементных изделий

64-61-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 61-1 | 61-2 | 61-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.22 0.10 0.28

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 61-4 | 61-5 | 61-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.62 0.71 0.45

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-62 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-62-1 Разборка

64-62-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-62-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-62-4 Ремонт

64-62-5 Установка цементных изделий

64-62-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 62-1 | 62-2 | 62-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.30 0.14 0.38

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 62-4 | 62-5 | 62-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.84 1.32 0.87

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-63 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,3 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-63-1 Разборка

64-63-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-63-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-63-4 Ремонт

64-63-5 Установка цементных изделий

64-63-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 63-1 | 63-2 | 63-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.41 0.19 0.58

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 63-4 | 63-5 | 63-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.22 1.95 1.28

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч - 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.1

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч - 0.01 -

=====================================================================================================

 Таблица РСН 64-64 РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,4 М2

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ИЗДЕЛИЕ

64-64-1 Разборка

64-64-2 Расчистка покрасок легкоудаляемых

64-64-3 Расчистка покрасок трудноудаляемых

64-64-4 Ремонт

64-64-5 Установка цементных изделий

64-64-6 Установка гипсовых изделий

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 64-1 | 64-2 | 64-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0.52 0.28 0.77

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2.5 3.0 3.2

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 - -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

 Шифр | Наименование | Единица| 64- | 64- | 64-

ресурса | элемента затрат | измер. | 64-4 | 64-5 | 64-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.63 2.57 1.69

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.2 3.0 3.0

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.01 -

700046 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0.1 0.1 0.3

=====================================================================================================