Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 57***

**Полы**

**ФЕРр-2001-57**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на по разборку и ремонт полов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | | | | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | | материалы | труда рабочих |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | строителей,  чел.-ч. |
| **ТАБЛИЦА 57-1. Разборка оснований покрытия полов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 основания** | | | | | | |
|  | **Разборка оснований покрытия полов** | | | | | | |
| 57-1-1 | кирпичных столбиков под лаги | 67,95 | 67,95 | - | - | - | 8,71 |
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков | 59,83 | 59,83 | - | - | - | 7,67 |
| 57-1-3 | простильных полов | 136,05 | 136,05 | - | - | - | 17,44 |
| 57-1-4 | дощатых оснований щитового паркета | 116,24 | 116,24 | - | - | - | 14,90 |
| **ТАБЛИЦА 57-2. Разборка покрытий полов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 покрытий** | | | | | | |
|  | **Разборка покрытий полов** | | | | | | |
| 57-2-1 | из линолеума и релина | 91,46 | 88,86 | 2,60 | 1,38 | - | 11,39 |
| 57-2-2 | из плиток поливинилхлоридных | 279,46 | 276,86 | 2,60 | 1,38 | - | 35,49 |
| 57-2-3 | из керамических плиток | 624,61 | 595,81 | 28,80 | 15,24 | - | 69,87 |
| 57-2-4 | цементных | 3545,52 | 948,24 | 2597,28 | 222,18 | - | 111,20 |
| 57-2-5 | из древесностружечных плит в 1 слой | 129,14 | 126,14 | 3,00 | 1,59 | - | 16,17 |
| 57-2-6 | из древесностружечных плит в 2 слоя | 192,96 | 186,76 | 6,20 | 3,28 | - | 23,94 |
| 57-2-7 | из древесноволокнистых плит | 88,91 | 86,51 | 2,40 | 1,27 | - | 11,09 |
| 57-2-8 | паркетных | 330,05 | 316,65 | 13,40 | 7,09 | - | 40,59 |
| 57-2-9 | дощатых | 315,98 | 298,78 | 17,20 | 9,10 | - | 38,30 |
| 57-2-10 | асфальтовых | 864,86 | 288,48 | 576,38 | 49,09 | - | 33,83 |
| **ТАБЛИЦА 57-3. Разборка плинтусов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м плинтусов** | | | | | | |
|  | **Разборка плинтусов** | | | | | | |
| 57-3-1 | деревянных и из пластмассовых материалов | 29,41 | 29,41 | - | - | - | 3,77 |
| 57-3-2 | цементных и из керамической плитки | 111,40 | 111,40 | - | - | - | 14,28 |
| **ТАБЛИЦА 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2** | | | | | | |
| 57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 1785,14 | 1031,81 | 56,22 | 4,23 | 697,11 | 121,00 |
|  | **Добавлять к 57-4-1 при** | | | | | | |
| 57-4-2 | крашеных полах | 100,62 | 100,62 | - | - | - | 11,80 |
| 57-4-3 | площади пола до 5 м2 | 505,67 | 505,67 | - | - | - | 59,30 |
|  | **Смена дощатых полов с добавлением новых досок до** | | | | | | |
| 57-4-4 | 25 % | 2708,73 | 1065,92 | 83,30 | 12,70 | 1559,51 | 125,00 |
| 57-4-5 | 50 % | 5044,36 | 1244,99 | 148,54 | 29,62 | 3650,83 | 146,00 |
| 57-4-6 | Добавлять к 57-4-4 при крашеных полах | 103,18 | 103,18 | - | - | - | 12,10 |
| 57-4-7 | Добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м2 | 520,17 | 520,17 | - | - | - | 61,00 |
| 57-4-8 | Добавлять к 57-4-5 при крашеных полах | 117,68 | 117,68 | - | - | - | 13,80 |
| 57-4-9 | Добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м2 | 588,39 | 588,39 | - | - | - | 69,00 |
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 135,09 | 71,63 | - | - | 63,46 | 8,40 |
| **ТАБЛИЦА 57-5. Ремонт дощатых покрытий** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 (норма 1), 100 м досок (норма 2)** | | | | | | |
| 57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 611,31 | 383,73 | - | 2,86 | 227,58 | 45,00 |
| 57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 1527,39 | 499,70 | - | 9,95 | 1027,69 | 58,60 |
| **ТАБЛИЦА 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 пола** | | | | | | |
|  | **Острожка провесов дощатых покрытий полов площадью** | | | | | | |
| 57-6-1 | до 5 м2 | 175,67 | 124,50 | 51,17 | - | - | 14,60 |
| 57-6-2 | свыше 5 м2 | 116,72 | 82,72 | 34,00 | - | - | 9,70 |
|  | **Острожка дощатых покрытий полов площадью** | | | | | | |
| 57-6-3 | до 5 м2 | 740,33 | 514,20 | 226,13 | - | - | 60,30 |
| 57-6-4 | свыше 5 м2 | 487,55 | 342,80 | 144,75 | - | - | 40,20 |
| 57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | 2018,49 | 406,75 | 476,32 | - | 1135,42 | 47,70 |
| 57-6-6 | Циклевка паркетных полов | 2744,44 | 310,40 | 893,62 | - | 1540,42 | 36,40 |
| **ТАБЛИЦА 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 мест** | | | | | | |
|  | **Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до** | | | | | | |
| 57-7-1 | 5 планок | 1555,61 | 302,22 | 4,17 | 0,74 | 1249,22 | 34,99 |
| 57-7-2 | 0,5 м2 | 9398,26 | 988,63 | 17,68 | 3,49 | 8391,95 | 114,46 |
| 57-7-3 | 1 м2 | 18431,50 | 1521,81 | 35,96 | 7,30 | 16873,73 | 176,19 |
|  | **Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до** | | | | | | |
| 57-7-4 | 5 планок | 1690,31 | 303,69 | 7,94 | 1,27 | 1378,68 | 35,16 |
| 57-7-5 | 0,5 м2 | 10533,65 | 946,57 | 34,36 | 6,45 | 9552,72 | 109,59 |
| 57-7-6 | 1 м2 | 20785,97 | 1530,45 | 68,72 | 12,91 | 19186,80 | 177,19 |
| **ТАБЛИЦА 57-8. Смена простильных дощатых полов** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 пола** | | | | | | |
|  | **Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до** | | | | | | |
| 57-8-1 | 25 % | 1237,17 | 344,87 | 8,94 | 1,80 | 883,36 | 42,62 |
| 57-8-2 | 50 % | 2483,90 | 361,37 | 26,42 | 5,18 | 2096,11 | 44,66 |
| 57-8-3 | Полная смена простильных дощатых полов | 5571,14 | 502,25 | 62,18 | 12,38 | 5006,71 | 62,07 |
| **ТАБЛИЦА 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. плиток** | | | | | | |
|  | **Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером** | | | | | | |
| 57-9-1 | 200х200 мм | 592,71 | 40,04 | 9,54 | 2,12 | 543,13 | 4,52 |
| 57-9-2 | 300х300 мм | 1311,63 | 79,98 | 9,54 | 2,12 | 1222,11 | 9,03 |
| **ТАБЛИЦА 57-10. Заделка выбоин в полах** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 мест** | | | | | | |
|  | **Заделка выбоин в полах цементных площадью до** | | | | | | |
| 57-10-1 | 0,25 м2 | 612,42 | 347,32 | 37,34 | 3,39 | 227,76 | 40,73 |
| 57-10-2 | 0,5 м2 | 1198,94 | 591,37 | 79,36 | 7,19 | 528,21 | 69,35 |
| 57-10-3 | 1,0 м2 | 2351,56 | 1059,35 | 161,05 | 14,60 | 1131,16 | 124,23 |
|  |  | | | | | | |
|  | **Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до** | | | | | | |
| 57-10-4 | 0,25 м2 | 1387,95 | 921,21 | 59,52 | 5,40 | 407,22 | 108,03 |
| 57-10-5 | 0,5 м2 | 2657,55 | 1572,78 | 143,54 | 13,01 | 941,23 | 184,44 |
| 57-10-6 | 1,0 м2 | 5488,58 | 3173,71 | 295,25 | 26,77 | 2019,62 | 372,18 |
|  | **Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до** | | | | | | |
| 57-10-7 | 0,25 м2 | 687,67 | 236,73 | 18,67 | 1,69 | 432,27 | 28,74 |
| 57-10-8 | 0,5 м2 | 1471,48 | 421,81 | 44,35 | 4,02 | 1005,32 | 51,21 |
| 57-10-9 | 1,0 м2 | 2969,07 | 745,02 | 98,03 | 8,89 | 2126,02 | 90,45 |
|  | **Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до** | | | | | | |
| 57-10-10 | 0,25 м2 | 976,33 | 470,86 | 30,88 | 11,21 | 474,59 | 53,16 |
| 57-10-11 | 0,5 м2 | 2113,51 | 988,48 | 81,76 | 27,93 | 1043,27 | 111,60 |
| 57-10-12 | 1,0 м2 | 3594,59 | 1211,69 | 169,42 | 57,34 | 2213,48 | 136,80 |
| **ТАБЛИЦА 57-11. Устройство оснований под покрытие пола** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 основания** | | | | | | |
|  | **Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит** | | | | | | |
| 57-11-1 | насухо в 2 слоя площадью до 20 м2 | 2672,89 | 208,73 | 16,16 | 4,44 | 2448,00 | 26,03 |
| 57-11-2 | насухо в 2 слоя площадью свыше 20 м2 | 2645,71 | 181,55 | 16,16 | 4,44 | 2448,00 | 22,64 |
| 57-11-3 | на мастике в 1 слой площадью до 20 м2 | 2597,03 | 249,50 | 11,65 | 2,65 | 2335,88 | 30,56 |
| 57-11-4 | на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2 | 2560,13 | 212,60 | 11,65 | 2,65 | 2335,88 | 26,04 |
|  | **Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью** | | | | | | |
| 57-11-5 | до 20 м2 | 3823,65 | 382,73 | 8,03 | 1,90 | 3432,89 | 46,06 |
| 57-11-6 | свыше 20 м2 | 3757,68 | 316,76 | 8,03 | 1,90 | 3432,89 | 38,12 |
|  | **Устройство обрешетки из досок под паркет** | | | | | | |
| 57-11-7 | щитовой | 1850,87 | 395,97 | 15,20 | 4,23 | 1439,70 | 47,24 |
| 57-11-8 | штучный | 3196,14 | 206,53 | 32,47 | 8,68 | 2957,14 | 25,99 |
| **ТАБЛИЦА 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 покрытия** | | | | | | |
|  | **Устройство паркетного покрытия из** | | | | | | |
| 57-12-1 | штучного паркета без жилок на гвоздях | 22365,83 | 1358,89 | 9,28 | 2,86 | 20997,66 | 142,78 |
| 57-12-2 | паркетных досок на гвоздях | 14612,75 | 914,34 | 17,28 | 7,09 | 13681,13 | 96,07 |
| **ТАБЛИЦА 57-13. Смена вентиляционных решеток** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт.** | | | | | | |
| 57-13-1 | Смена вентиляционных решеток | 1480,73 | 288,76 | - | - | 1191,97 | 34,45 |
| **ТАБЛИЦА 57-14. Ремонт полов из щитового паркета** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)** | | | | | | |
| 57-14-1 | Смена квадр | 23916,55 | 5360,84 | 560,13 | 3,17 | 17995,58 | 583,50 |
| 57-14-2 | Перестилка обрешетки | 22082,56 | 1916,19 | 581,61 | 8,68 | 19584,76 | 206,10 |
| 57-14-3 | Ремонт филенок щитов | 17479,28 | 7165,23 | 554,79 | 3,28 | 9759,26 | 701,70 |
| **ТАБЛИЦА 57-15. Смена керамических плиток в полах** | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. плиток** | | | | | | |
|  | **Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах** | | | | | | |
| 57-15-1 | до 10 шт. | 135,61 | 104,89 | 4,77 | 1,06 | 25,95 | 12,30 |
| 57-15-2 | более 10 шт. | 93,65 | 62,93 | 4,77 | 1,06 | 25,95 | 7,38 |
|  | **Смена метлахских плиток в полах** | | | | | | |
| 57-15-3 | до 10 шт. | 231,87 | 141,98 | 9,54 | 2,12 | 80,35 | 16,65 |
| 57-15-4 | более 10 шт. | 183,61 | 93,72 | 9,54 | 2,12 | 80,35 | 10,99 |