Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

***Сборник № 59***

**Лестницы, крыльца**

**ФЕРр-2001-59**

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.

1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250ґ120ґ65 мм.

1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | | | | | Затраты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных | затраты, руб. | заработная плата | эксплуатация машин | | материалы | | труда рабочих | |
|  | работ и конструкций |  | рабочих-строителей | всего | в т.ч. заработная плата машинистов |  | | строителей,  чел.-ч. | |
| **ТАБЛИЦА 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м2 горизонтальной проекции** | | | | | | | | |
|  | **Разборка деревянных** | | | | | | | | |
| 59-1-1 | лестниц с маршами и площадками | 1008,30 | 997,83 | 10,47 | - | | - | | 125,57 |
| 59-1-2 | крылец с площадками и ступенями | 1638,78 | 1638,78 | - | - | | - | | 206,23 |
| **ТАБЛИЦА 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м марша** | | | | | | | | |
| 59-2-1 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 429,82 | 427,75 | 2,07 | - | | - | | 53,83 |
| **ТАБЛИЦА 59-3. Разборка металлических лестничных решеток** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м решетки** | | | | | | | | |
|  | **Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки** | | | | | | | | |
| 59-3-1 | до 60 кг | 428,86 | 375,86 | 5,64 | - | | 47,36 | | 47,30 |
| 59-3-2 | свыше 60 кг | 627,49 | 556,04 | 7,68 | - | | 63,77 | | 69,34 |
| **ТАБЛИЦА 59-4. Разборка поручней** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м поручня (нормы 1, 3), 100 шт. (норма 2)** | | | | | | | | |
|  | **Разборка поручней деревянных** | | | | | | | | |
| 59-4-1 | прямой части | 111,06 | 111,06 | - | - | | - | | 13,25 |
| 59-4-2 | закруглений | 218,86 | 218,86 | - | - | | - | | 26,11 |
| 59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 27,43 | 27,43 | - | - | | - | | 3,36 |
| **ТАБЛИЦА 59-5. Ремонт ступеней** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. ступеней** | | | | | | | | |
|  | **Ремонт ступеней** | | | | | | | | |
| 59-5-1 | деревянных | 5226,57 | 2716,81 | 42,36 | 10,69 | | 2467,40 | | 318,60 |
| 59-5-2 | бетонных | 1459,85 | 888,70 | 17,11 | 4,66 | | 554,04 | | 102,89 |
| 59-5-3 | мозаичных | 1572,58 | 974,00 | 26,80 | 6,56 | | 571,78 | | 107,30 |
| **ТАБЛИЦА 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. мест** | | | | | | | | |
| 59-6-1 | Устройство вставок в каменных ступенях | 5756,42 | 1939,87 | 501,81 | 45,49 | | 3314,74 | | 179,70 |
| **ТАБЛИЦА 59-7. Ремонт деревянного поручня** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. заделок в поручнях** | | | | | | | | |
|  | **Ремонт** | | | | | | | | |
| 59-7-1 | прямой части поручня с постановкой заделок | 631,73 | 323,36 | 46,08 | - | | 262,29 | | 37,92 |
| 59-7-2 | закруглений поручня с постановкой заделок | 700,52 | 365,27 | 72,96 | - | | 262,29 | | 42,29 |
| **ТАБЛИЦА 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 шт. укрепленных стоек** | | | | | | | | |
| 59-8-1 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 627,90 | 228,89 | 1,00 | 0,53 | | 398,01 | | 24,05 |
| **ТАБЛИЦА 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м решетки** | | | | | | | | |
| 59-9-1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 518,12 | 91,35 | 1,40 | 0,74 | | 425,37 | | 9,71 |
| **ТАБЛИЦА 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней** | | | | | | | | | |
|  | Измеритель**: 100 м ступеней** | | | | | | | | |
|  | **Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на** | | | | | | | | |
| 59-10-1 | косоурах | 6989,88 | 1639,37 | 113,20 | 50,15 | | 5237,31 | | 189,80 |
| 59-10-2 | сплошном основании или с заделкой 2 концов | 8461,43 | 2469,88 | 132,60 | 50,68 | | 5858,95 | | 278,85 |